绍兴市火车站东广场城市停车场及配套工程基坑监测及沉降观测项目
招标文件
招标人：绍兴市地铁物产置业有限公司
招标代理单位：中冠工程管理咨询有限公司

二○二○年九月
绍兴市火车站东广场城市停车场及配套工程基坑监测及沉降观测项目
招标文件
招标人：       绍兴市地铁物产置业有限公司      （盖章）

招标人法定代表人：        施蓓蓓               （签字或盖章）

招标人地址：   绍兴市越城区越西路 833 号鑫洲旅游文化产业创意大楼 7 层    
邮政编码：      312000          
联系电话：   0575-88586655        传真：        /        

联系人：          袁工           手机：        /         

招标人统一社会信用代码：     91330600MA29EC2C9G       

招标代理机构名称：    中冠工程管理咨询有限公司    （盖章）

法定代表人：                聂伟军                （签字或盖章）

地址：     绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦905室        

邮政编码：        312000          

联系电话：     0575-88269532、15157551252      传真：  0575-88269610  
联系人：        金丹莹、何振轩        

签发日期：  2020  年      月       日

备案单位意见：                                        （备案章）

经 办 人：                                      （签字或盖章）

日    期：          年          月          日
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绍兴市火车站东广场城市停车场及配套工程基坑监测及沉降观测项目

招标公告
1.招标条件
本招标项目绍兴市火车站东广场城市停车场及配套工程基坑监测及沉降观测项目（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以2019-330602-47-03-034416-000（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市地铁物产置业有限公司，建设资金自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市地铁物产置业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行 公开 招标。
2.项目概况与招标范围 

2.1 建设地点：绍兴市越城区老城区，新老城交界地带。
2.2 建设规模：火车站东广场城市停车场及配套工程位于绍兴市越城区老城区，新老城交界地带，东至解放北路，并与地铁1号线火车站连接，南至站前路，西至火车站综合广场开发项目西区地块，北至铁路及火车站边界线。用地面积约21557平方米，建筑面积约82303.7平方米。
招标估算价：120万元。
2.3 招标范围：绍兴市火车站东广场城市停车场及配套工程范围内4～7号基坑监测、1～3号基坑上部建筑物沉降观测等内容。包含（1）监测方案编制、方案评审修改完善、监测点布设、点位保护、数据采集、成果报告提交、预警发布、预警分析、监测数据总结分析等。（2）对基坑影响范围内周边环境及围护体系实施全过程监测。具体监测内容主要包括地表、管线、建筑物（包括基坑施工影响范围内的建构筑物、铁路站房等）、已完工的1号线火车站主体、隧道以及基坑围护体系等，监测手段为人工监测。（3）配合业主的竣工验收和工程移交及其他业主安排的监测方面的工作并为业主提供技术咨询。
2.4 服务时间：800日历天（具体工期以监测工作开始至达到停测标准之日止），并在竣工验收后提供2年的跟踪服务期。
2.5 质量要求：合格。
2.6资格审查方式：资格后审。
3.投标人资格要求   

3.1本次招标要求投标人具备工程勘察综合类甲级资质或同时具有工程勘察专业类岩土工程甲级资质和工程测量甲级资质。

项目负责人资格要求:具有土木工程类或测绘类高级工程师及以上职称，拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2020年6月至2020年8月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。

3.2主要设备、材料要求： /  。
3.3其他要求：
3.3.1企业具绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期内。
3.3.2企业需要经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）（有效期内），项目负责人   /  。
3.3.3企业在  /  年   / 月  /  日前与  /  签订劳动者工资保障金管理协议。
3.3.4企业和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.4 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2020年   月   日 8:30 时至2020年   月   日 17:00时在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2 招标文件每套售价  /  元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本项目需缴纳投标保证金贰万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2020年   月   日17：00时前缴纳。缴纳方式为：

（1）投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565791241011；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043374031338；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

（2）招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。

（3）招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

6.其他有关内容
6.1评标入围方法：  全部入围   。
6.2评标方法：  综合评估法（设技术标，不采用计算机辅助开标） ；
6.3中标方式：   最高分中标   。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2020年   月   日     时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室  。
7.发布公告的媒介 

本次招标公告同时在     /     （发布公告的媒介名称）上发布。
7.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
8.联系方式 

招标人：  绍兴市地铁物产置业有限公司      招标代理机构：  中冠工程管理咨询有限公司        
地  址：越西路833号创意大楼7楼          地    址：绍兴市越城区镜湖新区解放大道669号巨星大厦905室  
联系人：    袁工                          联 系 人：  金丹莹、何振轩  
电  话：    0575-88586655                 电    话：   0575-88269532  
招标人：绍兴市地铁物产置业有限公司
招标代理机构：中冠工程管理咨询有限公司
2020年   月  日 

招标管理机构意见：                          绍兴市公共资源交易中心意见：
2020年    月    日                          2020年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
前   附  表
	序号
	内              容

	1
	工程
综合
说明
	工程名称：绍兴市火车站东广场城市停车场及配套工程基坑监测及沉降观测项目

建设地点：绍兴市越城区老城区，新老城交界地带

招标范围：绍兴市火车站东广场城市停车场及配套工程范围内4～7号基坑监测、1～3号基坑上部建筑物沉降观测等内容。包含（1）监测方案编制、方案评审修改完善、监测点布设、点位保护、数据采集、成果报告提交、预警发布、预警分析、监测数据总结分析等。（2）对基坑影响范围内周边环境及围护体系实施全过程监测。具体监测内容主要包括地表、管线、建筑物（包括基坑施工影响范围内的建构筑物、铁路站房等）、已完工的1号线火车站主体、隧道以及基坑围护体系等，监测手段为人工监测。（3）配合业主的竣工验收和工程移交及其他业主安排的监测方面的工作并为业主提供技术咨询。
质量要求：合格。

工期要求：800日历天（具体工期以监测工作开始至达到停测标准之日止），并在竣工验收后提供2年的跟踪服务期。
招标估算价：120万元。

	2
	资金来源：自筹

	3
	投标人资质要求：具备工程勘察综合类甲级资质或同时具有工程勘察专业类岩土工程甲级资质和工程测量甲级资质。
项目负责人资格要求：具有土木工程类或测绘类高级工程师及以上职称，拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2020年6月至2020年8月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。

除满足上述要求外，投标人还须满足：

1、企业具绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期内；

2、企业需要经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）（有效期内）；

3、企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）；

	4
	资格审查方式：资格后审

	5
	投标保证金数额：贰万元整

	6
	提疑时间：2020年   月   日10：00时前；
提疑函递交地点：中冠工程管理咨询有限公司，传真：0575-88269532

	7
	投标文件份数：资格审查资料正本一份，副本四份；技术标正本一份，副本四份；商务标正本一份，副本四份。

	8
	投标文件递交地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

	9
	投标文件递交时间：2020年   月    日09：00-09:30 时

	10
	开标时间：2020年   月    日9 ：30时
开标地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室。

	11
	履约担保金额：合同金额的2%
担保形式采用以下形式：按照《关于加强建设工程担保管理推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设[2017]70 号）文件规定办理。以银行保函、电汇、网银或保险公司保函的形式。 中标人在中标通知书发出后 25 天内须按招标文件规定提交履约担保，逾期递交视为违约，每逾期 1 天，应向招标人支付投标保证金20%的金额作为违约金；逾期 5 天则视为中标人放弃中标，除按前约定支付保函违约金之外，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

	12
	评标入围办法：全部入围

	13
	投标有效期：60 日历天，自投标截止之日起。

	14
	定标方式：总得分最高者为中标候选人。若出现最高总得分相同的情况，取技术标得分高者为中标候选人，若技术标得分也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。

	15
	中标公示：在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

	16
	本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交，采用现场递交的，将密封的标书在开标当日9：00至9：30递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，递交标书后即交即走。采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日9：30前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议采用邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）不接受同一单位同一项目2份或2份以上的快递形式投标文件，仅以第一份收取的快递投标文件为准。（3）接收快递方仅对快递外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。

	17
	招标代理费参照《招标代理服务收费管理办法》（计价格[2002]1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）为基数，以中标价×招标代理收费基数×80%×70%×（1-3%）计取，招标代理费由本次中标单位直接支付给招标代理机构，请投标人在报价时充分考虑此报价，该招标代理费在领取中标通知书前缴纳。

	18
	1、投标人的法定代表人或其委托代理人等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或其委托代理人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；

2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱462268610@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
 3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；

 4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。


注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏数向可根据需要扩展。
第一章  投标须知
第一节  总   则
一、工程说明：本工程说明详见前附表。
二、招标范围：绍兴市火车站东广场城市停车场及配套工程范围内4～7号基坑监测、1～3号基坑上部建筑物沉降观测等内容。包含（1）监测方案编制、方案评审修改完善、监测点布设、点位保护、数据采集、成果报告提交、预警发布、预警分析、监测数据总结分析等。（2）对基坑影响范围内周边环境及围护体系实施全过程监测。具体监测内容主要包括地表、管线、建筑物、已完工的1号线火车站主体、隧道以及基坑围护体系等，监测手段为人工监测。（3）配合业主的竣工验收和工程移交及其他业主安排的监测方面的工作并为业主提供技术咨询。

除非招标人另有要求，投标人必须按有关国家规范和标准，未提到的其他规范和标准，只要与本次招标有关，承包人都必须遵照国家相关规范和标准执行。

三、招标方式
本次招标  公开招标  方式。
1.在交易中心发布工程招标信息，组织潜在投标人获取招标文件。
2.获取招标文件：潜在投标人应根据招标人发布的招标信息要求，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

3.资格后审条件
（1）企业资质要求，须具备以下条件：工程勘察综合类甲级资质或同时具有工程勘察专业类岩土工程甲级资质和工程测量甲级资质。

（2）项目负责人资格要求，须具备以下条件：具有土木工程类或测绘类高级工程师及以上职称，拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2020年6月至2020年8月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。

（3）企业具绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期内。
（4）企业需要经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）（有效期内）。
（5）企业和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
四、资金来源
建设单位的资金通过前附表所述的方式获得。
第二节  招标文件
一、招标文件的组成
本招标文件由前附表、投标须知、合同主要协议条款、服务技术标准及要求招标答疑纪要等组成。
二、招标文件的解释
投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应按前附表规定时间向招标人提出，以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人或招标代理机构提出，招标人汇总后在投标截止日15日前以书面形式予以解答，同时答疑纪要或补充通知将送给所有获得招标文件的投标人。
三、招标答疑及现场勘察
1、投标人自行对工程施工现场和周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需要的资料，费用由投标人自己承担。
2、投标人将招标文件中存在的疑问，在规定的时间内书面送达或传真给招标人，由招标人汇总后，统一书面答复。
3、招标人向投标人提供的有关资料，是招标人现有的能使投标人利用的资料。
4、招标答疑纪要或补充通知均以书面形式为准。
第三节  投标文件的编制
一、投标报价
投标人根据市场行情和招标人提供的资料自主报价，投标人报价时应充分考虑现场工作条件及周围环境特点。

本次招标以人民币报价。报价中应包括本项目实施所需的技术人员和劳务人员的人工费、仪器设备的使用费、监测耗材的材料费、试验费、临时设施费、派遣费、办公费、报告和档案的文本费、档案管理设备、公司管理费、利润、税费、论证会务费及政策性文件规定等各项应有费用。投标人的应承担根据相关程序要求向主管部门上报备案和审批等程序性工作，并在报价中包含评审、上报、审批的相关费用。
二、投标文件的组成
投标文件由 eq \o\ac(□,√)资格审查资料、 eq \o\ac(□,√)技术标、 eq \o\ac(□,√)商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则以否决投标处理。

本工程需用的附表（件）有：封面、附件一至附件六、资格审查资料。
三、投标文件格式要求
投标人应按照招标文件要求的内容和附表格式，编制投标文件。
四、投标保证金
1、投标人应提供前附表中的投标保证金。
3、对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应投标而拒绝。
4、未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起七日内退还（不计息）。
5、中标人的投标保证金在签订合同后七日内退还（不计息）。
6、如投标人有下列情况，将被没收投标保证金：
①投标人无正当理由放弃投标的。
②中标人未能在规定期限内签署合同协议的。
③其他不正当的投标行为。
五、投标文件的份数和签署
1、投标人按前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在封面上注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2、投标文件“正本”和“副本”均要求装订成册，由投标人法定代表人亲自签署或盖法定代表人印鉴并加盖法人单位公章。
3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应由投标人法定代表签字人签字证明并加盖印鉴。
第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标志
1、投标人应将技术标、商务标、资格审查资料分别密封，并在包封中注明 “技术标”或“商务标”或“资格审查资料”。
2、封面应写明工程名称及投标人名称，并在封口加盖公章、法人代表印鉴。
3、投标书没有按规定密封、标记和盖章的，将被拒绝并原封退回投标人。
二、投标截止送达及时限
1、投标人递交投标文件按前附表规定的时限和地点，逾期送达的投标文件作无效标处理。
2、投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2、投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在封面上标明“修改”字样。
3、在投标截止日期与招标文件规定中规定的有效期终止日期间内，投标单位不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
第五节  开 标
一、开标会议程序
1、投标人及有关单位签到。
2、招标人宣布开标会议开始，介绍到会单位及人员。
3、检查投标人标书的密封情况和送达时效。
4、由招标人、公证处按招标文件载明的要求对投标人及项目负责人证件进行核验；
5、启封资格审查资料，由评标委员会对投标人的资格审查资料进行评审。
6、启封符合资格投标人的技术标，由评标委员会对技术标进行评审。

7、宣布各投标人技术标评标结果。

8、启封商务标，宣布各投标人的报价。

9、根据评标办法规定，确定中标候选人。

10、投标人代表对开标评标结果进行签字确认。
二、开标基本要求
1、招标人将于前附表规定的时间和地点（或按规定延长的时间和地点）举行招标会议，投标人法定代表人或授权委托代理人（投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员）随带有效本人二代身份证、授权委托书及投标人的营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书、浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）、企业列入绍兴市建设工程质量安全监督网检测机构名录截图、项目负责人职称证书及社保证明等参加招标会议。上述证件均需原件，不含公证件及其它任何替代证明。
2、招标会议在相关部门监督下，由招标人组织并主持，并邀请与招标会议有关的人员等参加。
3、开标会议由绍兴市国信公证处全过程现场公证。
4、参加开标会议的投标人法定代表人或授权委托人（投标人法定代表人的授权委托人必须为市公共资源交易中心交易员）应随带本人有效身份证，授权委托人参加的还应随带授权委托书。上述资料不论是否已在投标文件中递交，开标时均应另行单独随带。
投标人的法定代表人或授权委托人须按时参加开标会，并在递交投标文件时，向招标人提交上述资料，以证明其出席，否则，其投标文件不予签收。
5、投标人招标会议前确定的项目负责人与投标文件中的项目负责人二者必须一致，否则作废标论处。
三、资格后审内容
1、资格审查资料提交时间：投标文件递交截止时间前。
2、资格审查投标人必须提交的资料：
2.1营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书；浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）；
2.2项目负责人职称证书和社保证明；
2.3承诺书【承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；承诺企业和项目负责人近五年内（2015年08月至2020年08月）无不良行为记录（指针对投标人和项目负责人作出的行政处罚决定或刑事犯罪处罚）。】，格式自拟。
3、资格后审委员会由本评标委员会兼任，并根据招标文件要求对投标人资格进行符合性评审。

四、有下列情况之一将视为无效
1、未按规定在招标会议召开时间前向招标人递交投标文件的；

2、投标人法定代表人或授权委托人未按时参加开标会议的；

3、投标文件未按要求密封的；

4、投标人不符合招标文件载明的资格条件要求的；

5、投标文件不符合招标文件载明的要求的；

6、其报价不在招标文件载明的有效报价范围内的；

7、未按规定递交投标保证金的；

8、不符合招标文件明确的实质性响应条件的。

五、投标文件鉴定和公布
当众宣布核查结果，并宣读有效投标的投标人名称以及投标主要内容。
六、唱标
唱标内容做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
七、开标记录
开标全过程由招标人代表记录，并存档备查。
第六节  评 标
一、评标组织
1、评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由5人及以上单数组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。
2、评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐的专家中产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
二、评标原则
1、竞争优选；
2、公开、公正、公平、优质、低价的原则；
3、人员素质好，信誉高，诚信的原则；
4、反对不正当竞争。
三、评标办法
1. 本次评标采用综合评估法（设技术标）。评标委员会对资格审查合格的投标人的技术标、商务标进行全面评审计分。

2. 分值分配：⑴技术标 30 分；⑵商务标 70 分，按如下方法评估：

（1）技术标评分办法：（满分30分） 
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值
	提供资料

	1
	投标人业绩
	投标人自2015年9月1日（以合同签订时间为准），承接过监测费在50万及以上基坑监测项目，每个得1分，最高得2分。
	0-2
	合同协议书的复印件并加盖单位公章

	2
	项目负责人业绩
	拟派项目负责人以项目负责人身份承接过监测费在50万及以上基坑监测项目，每个得1分，最高得2分。
	0-2
	合同协议书的复印件并加盖单位公章(若合同中无法体现项目负责人身份信息的，需提供能体现以上内容的业主证明，业主证明须加盖业主单位公章)

	3
	沉降观测及基坑监测方案
	（1）整体思路缜密、可行；
（2）监测方法正确、精度可靠；
（3）技术措施全面、针对性好；
（4）沉降观测及基坑监测方案合理可行、有先进性。
	1-5
	格式自拟

	4
	进度和质量管理
	（1）管理工程有计划性、合理性；
（2）措施具体、可操作性强。
	1-5
	格式自拟

	5
	合理化建议
	针对本工程沉降观测及基坑监测重点、难点，提出的建议切实、合理。
	1-5
	格式自拟

	6
	主要人员配备情况
	项目机构设置合理，人员数量配备充足、素质高、经验丰富，满足工作需要。
备注：按技术要求内容进行配备。
	1-5
	格式自拟

	7
	主要设备配备情况
	仪器设备配置合理，数量充足，精度高，满足工作需要和规范要求。
备注：按技术要求进行配备。
	1-4
	格式自拟

	8
	服务承诺
	对后续服务的承诺
	1-2
	格式自拟

	　
	合计
	30
	　


对各评标委员会成员对有效的技术标评分进行汇总，按算术平均值方式计算出各投标人的技术标的分值。

（2）商务标评分办法：（满分70分）

（1）投标人以招标估算价为基数作为P，设定最小下浮率8%,投标报价限价为:P×（1-8%）。

（2）投标人报价为下浮率Xi，Xi<8%的投标作无效标处理。

（3）设定下浮率抽取区间：8%至15%（含上、下限）。

（4）在8%至15%(各档之间的步长为 0.5％)范围内，由招标人代表1人在规定的下浮率有效范围内各随机抽取二个下浮率，其算术平均值作为基准下浮率Y。

（5）各投标人分值评估计算如下：

当Xi＝Y时，得分=70；

当Xi＞Y时，得分=70-（Xi-Y）×100×3；

当Xi＜Y时，得分=70-（Y-Xi）×100×4。

计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

（6）中标后，中标价＝1200000元×（1－Xi）。

4、投标人最终得分＝技术标得分＋商务标得分。

5、如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。

五、有下列情形之一的，招标人应重新招标：

1、投标截止时间止，投标人少于3个的；

2、招标会议确认有效投标人少于3家的；

3、招标会议确定的中标承包人放弃中标资格或者经查实无中标资格的。
第七节  定 标
定标方法：采用最高分中标，若出现最高总得分相同的情况，取技术标得分高者为中标候选人，若技术标得分也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限内未能提交的（交易保证金不予退还），招标人将重新确定中标人。

确定中标候选人后，招标人应按规定公示3天，无异议的，方可发中标通知书。如在公示期间，发现有投标单位进行投诉，该投标单位应对异议和质疑举证内容的真实性负责。如投诉单位无充足理由或真实依据，则该投诉单位按扰乱招标市场的行为进行处理，并将上述行为上报相关部门。

第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人经中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。
二、合同签订
1、中标单位自接到《中标通知书》后，应根据《中华人民共和国合同法》要求按招标文件和投标书的各项中标要约与承诺条件，在《中标通知书》中规定的时间、地点与招标人签订承包合同。
2、中标单位不遵守招标文件或投标文件的要约、承诺，在接到中标通知书 30 天内，借故拖延，拒签合同者，取消该单位的中标权，永不返还投标保证金，并另选其它投标单位中标。
3、中标单位的投标保证金，在工程承包合同签订并交纳履约担保后7日内退还（不计息）。
第二章  合同主要协议条款
合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。
一、合同价款的确定
本工程的合同价根据乙方中标价确定，采用 下浮率 的形式。若后期监测方案发生调整导致监测项目内容调整的，或监测周期因施工等原因延长的，合同价也不再进行调整；若监测对象停建或取消，则总价扣除该单个基坑监测费；如果多个监测对象合并施工，则对应的监测费用累加计算。
本工程监测对象具体是指4号基坑、5号基坑、6号基坑、7号基坑及1～3号基坑上方的高层建筑，共5个。

二、付款方式
本工程不支付预付款，每个独立基坑在监测点位初始值采集完成，现场通过基坑开挖节点验收时，支付该单个基坑监测费的20%，该基坑顶板完成浇筑，监测数据稳定，达到停测条件时，支付至该单个基坑监测费的90%；沉降观测完成后，支付沉降观测费用的90%；项目通过竣工验收，完成结算审计后付清余款。在任一项付款前，乙方应向甲方提交书面付款申请、相应的证明材料及符合财务要求的发票，否则甲方有权不予支付，相应的不利后果由乙方自行承担。
三、违约责任

1、乙方对提交的资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方人员的失误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的服务费。损失严重的根据损失的程度和乙方责任大小向甲方支付赔偿金，赔偿金为实际损失的10％。

2、由于乙方自身原因，延误了按本合同规定的资料及文件的交付时间，每延迟一天，减服务费1000元。

3、乙方延误提交资料或提交的资料、完成的工作存在错误，且经指出仍不改正的，甲方有权解除本合同，乙方除按合同价款的30%承担违约金外，甲方另行委托单位完成后续工作所支出的增加费用由乙方另行承担。
四、其它

1、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。也可由当地主管部门调解。

2、本工程一经中标，由中标单位实施，不得转包或变向转包。

3、中标单位必须做出工期履约、质量履约保证。履约担保为中标价的2％，在中标通知书发出后25天内缴纳。工程竣工验收合格且无任何工期、质量问题后28天内返还（不计息）。

4、中标单位在现场施工时，应做好前期准备工作，因工程施工地点产生的纠纷和施工过程中障碍物处置及政策性处理，由中标单位自行解决及承担相关费用。乙方及其工作人员在履行合同期间的一切人身财产安全责任、用工责任等均由乙方自行承担，与甲方无涉。
5、中标单位必须按规定程序和安全文明施工有关要求进行实施，施工过程中的各种意外，其责任由中标单位承担，招标人不承担任何责任。

6、合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，依法向工程所在地人民法院起诉。
7、要求报告提交后提供跟踪服务。

8、监测要求：基坑监测单位应根据设计文件和周边环境特点编制监测方案；并对监测方案进行专家评审，按照方案进行监测点布设、初始值采集。观测项目在基坑开挖期间按照每天一次监测频率，如遇预警时应增加监测频度。按照甲方规定提交监测成果报告和阶段性总结报告，并对监测成果进行分析，提出合理化建议。

对主体建筑沉降监测要求：主体施工期间，每层楼板浇筑完成后进行一次沉降观测，在主体封顶后再观测两年，按照每3个月测量一次的观测频率进行沉降、倾斜观测。
9、未尽事宜，由双方根据本次招投标文件精神和工作要求签订具体合同条款。

第三章  服务技术标准及要求
该项目作为绍兴市火车站东广场城市停车场及配套建设项目，为火车站东广场城市停车场及配套项目提供建筑基坑、地下室及地面建（构）筑物监测及配合服务。该技术要求适用于火车站东广场城市停车场及配套建设项目监测服务工作。
工程概况
火车站东广场城市停车场及配套工程的建设用地东侧为解放大道，西侧为车站西路，北侧为萧甬铁路和绍兴火车站，南侧为车站路。建设用地面积21557.52平方米（约32.34亩），总建筑面积82201.05平方米，主要由高层塔楼建筑、站前广场、附属设施等组成。其中塔楼地上建筑面积41112.08平方米，地下建筑面积40560平方米（含人防总面积14584平方米），广场附属528.97平方米；地上塔楼23层，地下3层，建筑总高94米。本工程四号～六号基坑为地下三层，基坑深度15.5m，七号基坑为地下二层，基坑深度12m。
工作范围

（1）监测方案编制、方案评审修改完善、监测点布设、点位保护、数据采集、成果报告提交、预警发布、预警分析、监测数据总结分析等。

（2）对基坑影响范围内周边环境及围护体系实施全过程监测。具体监测内容主要包括地表、管线、建筑物（包括基坑施工影响范围内的建构筑物、铁路站房等）、已完工的1号线火车站主体、隧道以及基坑围护体系等，监测手段为人工监测。

（3）配合业主的竣工验收和工程移交及其他业主安排的监测方面的工作并为业主提供技术咨询。
工作要求
3.1作业依据
主要参照以下规范执行：
（1）《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897—2006
（2）《工程测量规范》GB50026—2007
（3）《城市测量规范》CJJ8—2011
（4）《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2019
（5）《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016
（6）《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012

（7）《建筑基坑工程技术规程》 DB33/T1096-2014

3.2人员要求
（1）承包人在工程地点设立项目部，根据工作需要设置不同的专项组，具有良好的职业道德和专业技术水平，身体健康。
（2）承包人的人员资质在开工前均须报发包人审核，成立监测项目部，全面负责该项目的工作组织和计划实施，做好与建设单位、监理单位、施工单位的沟通协调工作。
（3）发包人对承包人的在岗人员进行动态管理，以保证工作顺利开展为前提，项目部在岗人员不少于6人（见下表），施工高峰期需根据实际工作量增派相应技术人员，根据工程需要按发包人要求及时增派充足的技术人员或承包人申请退场多余的技术人员。承包人必须保证人员的及时到位和在岗人员的相对稳定，未经发包人许可，不得随意调换。
	序号
	项目
	要求

	1
	人员数量
	项目部人员应配备（不低于）项目负责人1人，技术负责人1人，作业人员若干。

	2
	人员
岗位
	项目负责人
	具有土木工程类或测绘类高级工程师及以上职称，具有基坑监测工作经验。

	
	
	技术负责人
	具有土木工程类或测绘类工程师及以上职称，具有建筑基坑项目监测工作经验。

	
	
	技术员
	具有相应的上岗证书。


3.3项目设备要求
（1）承包人必须保证仪器设备的到位，保证设备的相对稳定，未经发包人许可，不得随意调换。
（2）承包人参与监测工作的仪器设备在开工前均须报发包人审核。该项目要求监测设备配置如下表：
	序号
	项目
	要求

	1
	交通、通讯、办公和生活设备设施
	要配备相关通讯、交通、办公设备、生活设施，其数量和质量应满足本项目工作的需要。
1．交通车辆要求：满足办公及现场需求；
2．计算机设备要求：电脑至少配置6台（并配置满足需要的打印机）；
3．影像记录设备要求：必须满足工作需要；
4．办公地点必须具备网络和固定电话、传真等条件；
5．办公、生活用房独立，由承包人自行解决。

	2
	监测仪器和设备
	仪器设备

	
	
	名称
	精度指标
	数量

	
	
	全站仪
	测角精度
	不低于1″
	至少1台套

	
	
	
	测距精度
	不低于1mm+2ppm▪D
	

	
	
	水准仪
	M△
	±0.3mm/km
	至少2台套

	
	
	测斜仪
	系统精度
	不低于0.25mm/m
	至少1台套

	
	
	频率仪
	系统精度
	0.1Hz
	至少2台套

	
	
	水位计
	测距精度
	精度不低于10mm
	至少1台套

	
	
	测距仪或收敛计
	测距精度
	测距仪精度不低于1mm，收敛计精度不低于0.1mm
	至少1台套

	
	
	其他监测设备
	满足规范要求
	满足现场需要


3.4其他要求
（1）承包人要在中标后15天内做好监测方案设计，经发包人审核后实施。
（2）承包人要根据国家有关规定，定期对监测仪器和工具进行检定并合格。
（3）作业时要消除作业环境对仪器的影响。
（4）承包人要切实保证外业人员及设备的安全。
（5）承包人保证程序到位，对其全部监测成果负全责。
监测技术要求
4.1 监测管理工作
4.1.1监测范围

基坑本体和周边环境监测范围为：基坑结构外侧2.5倍开挖深度范围内。

4.1.2监测工作

按评审后的监测方案设置监测点（孔）。
监测项目（包括但不限于以下项目）：围护桩（墙）顶水平、竖向位移；立柱竖向位移；支撑轴力；地下管线沉降；道路地表沉降；坑外水位；周边建构筑物沉降、火车站站结构沉降监测。
（3）监测频率

基坑开挖对本体结构和周边环境监测频率

	施工状况
	监测频率

	
	

	围护结构施工期间
	1次/3d

	地基加固和降水期间
	

	基坑开挖
期间
	土方开挖期间
	1次/1d

	
	各道支撑开始拆除到拆除完成后3天
	1次/7d

	结构完成后
	结构完成后至三个月
	1次/15d

	
	建筑施工期间至少后期稳定
	形象进度每层测量一次，封顶后每6个月测量一次，共2年。


①上述提出的监测频率为通常条件下的监测频率，具体根据监测数据和实际情况定。

②如果有必要减少频率，必须得到业主同意；如果出现异常情况，业主可要求增加监测频率，但合同总价保持不变。

（4）停测条件

各监测项目在施工开始前取得初始值，施工开始后按要求的频率进行监测，当工程施工结束，施工影响安全的因素消除，监测对象变形趋于稳定后，监测单位可向业主提交停测申请，经批准后方可停止相应的监测工作。

4.1.3监测管理工作

（1）方案管理

①监测单位监测方案组织专家评审，评审专家须由业主指定，所有评审产生的费用由监测单位承担，如后期有重大设计或环境变更，原监测方案无法满足实际监测工作需要时，须重新编制专项方案，并组织评审。

②负责监测方案评审结果和资料的汇总和保管。

（2）监测数据的监督管理

①及时上传监测数据。

②对监测数据进行评估，每日向各参建单位发布监测简讯。
③对施工方进行日常考核，提出整改措施并落实。

（3）现场管理

①每个监测工点每周进行巡视至少三次，须有巡检记录。

②每周开展一次联合巡检，需要和现场施工、监理人员一起进行。

③通过现场巡检、月度及专项检查等形式，发现现场监测工作中存在的问题，督促整改。

④根据业主要求，推行监测监控标准化工作。

4.2巡检工作
日常巡检和联合巡检内容如下：

4.2.1工程本体的巡检

本体结构（基坑开挖及后期收敛）

①对开挖面地质情况巡视以下内容：①土层性质及稳定性。包括：土质性质及其变化情况（土质密实度、湿度、颜色等性质，分布情况，与地质核查结果和设计条件的差异情况）；土体塌落（塌落位置、塌落体大小、发展趋势、塌落原因等）。②降水效果。包括：抽降水控制效果、降水井抽水出砂量、变化情形及持续时间、附近地面沉陷情况等。

②对支护结构体系巡视以下内容：①支护体系施作及时性情况。②渗漏水情况。包括渗漏水量、是否伴有砂土颗粒、发生位置、发展趋势等。③支护体系开裂、变形变化情况。包括桩顶与冠梁脱开现象，冠梁开裂范围、宽度与深度，桩间网喷护壁开裂情形；支撑扭曲及偏斜程度、发生位置、发展趋势；混凝土腰梁开裂、腰梁与土体脱开情况、及发生位置。

③对基坑周边巡视以下内容：①坑边超载。包括坑边荷载重量、类型、与坑缘距离、面积、位置等。②地表积水。包括积水面积、深度、水量、位置、地面硬化完好程度、坡顶排水平台是否合理及通畅等。

4.2.2周边环境的巡检

（1）建构筑物：①建构筑物裂缝、剥落。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、剥落体大小、发生位置、发展趋势等。②地下室渗水。包括渗漏水量、发生位置、发展趋势等。

（2）道路、地面：①地面开裂。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、发生位置、发展趋势。②地面沉陷、隆起。包括沉陷深度、隆起高度、面积、位置、距墩台的距离、距基坑的距离、发展趋势。

（3）地下管线：①管体或接口破损、渗漏。包括位置、管线材质、尺寸、类型、破损程度、渗漏情况、发展趋势。②检查井等附属设施的开裂及进水。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、位置、发展趋势、井内水量等。

（4）周边临近施工情况：在施工程项目规模、结构、位置、进度、与轨道交通工程水平距离、垂直距离等。

4.3规范化工作
（1）规范监测点埋设、保护措施，通过测点验收、定期巡检监督现场的测点保护及修复；（2）规范日常作业流程；（3）制定监测实施方案；（4）鼓励积极开展监测监控技术创新科研工作；
4.4控制标准
具体指标以施工图设计文件、相关规范以及监测方案确定的控制指标为准。
监测工作量
本监测工作量只是预估量，实际监测工作量以设计图纸为准。
	序号
	项目
	数量
	备注

	1
	地表沉降
	119
	

	2
	地下水位
	8
	18米深

	3
	周边建构筑物沉降
	107
	

	4
	1号线火车站站沉降监测断面
	37
	

	5
	管线沉降
	20
	

	6
	桩顶沉降及水平位移
	38
	

	7
	围护桩体深层水平位移
	38
	37米

	8
	支撑轴力
	38
	

	9
	立柱沉降
	19
	

	10
	建筑物沉降观测
	1项
	

	11
	建筑物倾斜
	1项
	


第四章 工作量清单

工作清单为根据当前设计图纸进行预估，实际实施以评审后的监测方案为准。
第五章 投标文件的格式
商务标：
1、封面
2、法定代表人身份证明（附件一）
3、授权委托书（附件二）
4、投标承诺书（附件三）
5、投标函（附件四）
6、投标报价明细表（附件五）

7、拟投入本项目的项目负责人简历表（附件六）

技术标：

根据 “技术标评分办法”中的内容，格式自拟

资格审查资料：
1、封面
2、资格审查投标人必须提交的资料
封面格式
                    （项目名称）招标
投  标  文  件
（技术标）
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
         年         月         日
根据 “技术标评分办法”中的内容，格式自拟。

封面格式
                    （项目名称）招标
投  标  文  件
（商务标）
投标人：                               （盖单位章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
         年         月         日
附件一
法定代表人身份证明
投标人名称：                                                     

单位性质：                                                       

地    址：                                                      

成立时间：           年         月         日
经营期限：                                                     

姓名：           性别：          年龄：         职务：         

系        （投标人单位名称）               的法定代表人。
特此证明。
投标人：                          （盖单位章）  
日  期：        年        月         日
附件二
授权委托书
本人           （姓名）系                       （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                。代理人无转委托权。 

投  标  人：                     （盖单位章）
法定代表人：                     （签字或盖章）
身份证号码：                                        

委托代理人：                      （签字或盖章）
身份证号码：                                                                         

     年      月      日
附件三
投 标 承 诺 书
致：                      （招标人）
根据贵公司     年    月    日发布的               建设工程项目招标公告，现决定参加                项目的投标，我       （法定代表人），委托          （投标人全称）         （职务）         （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：
1、严格遵守《合同法》中的一切规定，履行相关义务。
2、投标文件的内容真实可靠。
3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。
4、同意此次招标文件中的各项内容。
5、同意向招标人提供任何与该项目投标有关的资料。
6、对业主提供的单价表表示认可，无任何异议。
7、我方同意所提交的投标文件在招标文件有效期内有效，我方将受此约束。
所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：
地址：                               邮编：
电话：                               传真：
法定代表人：                                 （签字或盖章）
投标人全称：                                 （盖单位章）
年     月    日
附件四
投 标 函
 
（招标人名称）：

我单位认真研究了关于
的招标文件，愿意遵守招标文件的 所有要求，承担招标文件规定的中标单位的全部责任和义务。我单位承诺：

 1、我单位愿意以120万元作为基准价，下浮（大写）百分之         （小写     ％），总价            元（计算方式：1200000元*（1-下浮率））承接项目的服务工作。服务期            ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。
2、一旦我单位中标，我们保证按照招标文件和委托方的要求按期保质完成。

3、我单位同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解和 接受不一定按最低价中标。

4、如果我单位中标，我方将按照要求提交履约担保，严格履行合同义务。

5、除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标函将构成约束你我双方的合同。
  6、我单位已提交了投标保证金
    万元人民币，一旦发生下述行为，我单位同意招标人取消我单位投标资格并不予退还投标保证金。

（一）从开标日起到投标文件有效期满撤回投标；

（二）开标、评标到定标期间发生违反招标文件规定的行为；

（三）在收到中标通知书后未按规定与投标人签定合同。
（四）招标公告及有关法律法规规定的情形。

投标人：（盖单位章）

单位地址：

法定代表人：（签字或盖章）                 

电    话：                          传    真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户银行地址：                      电    话：

年     月     日

附件五

投标报价明细表

	序号
	监测对象
	费用（元）
	备注

	1
	4号基坑
	
	

	2
	5号基坑
	
	  

	3
	6号基坑
	
	

	4
	7号基坑
	
	

	5
	1～3号基坑上方高层建筑沉降观测
	
	

	
	合计
	
	


注：（1）此投标报价明细表合计须等于投标总价，否则按总价修正明细报价。

（2）若后期监测方案发生调整导致监测项目内容调整的，或监测周期因施工等原因延长的，合同价也不再进行调整；若监测对象停建或取消，则总价扣除该单个基坑监测费；如果多个监测对象合并施工，则对应的监测费用累加计算。每个投标人只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

投标单位（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：                     

日  期：      年    月     日
附件六
拟投入本项目的项目负责人简历表 

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作
时间
	
	从事本工作年限
	
	资质证
书等级
	

	已完成或在建的主要类似基坑监测项目的情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	联系人
	联系电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：已完成或在建的基坑监测工程的情况，须注明建设单位联系人及联系电话。
投标人：        （盖单位章）      

法定代表人或其委托授权代表人：                    （签字或盖章）
日期：            年    月    日
                      （项目名称）招标
资格审查资料
投标人：                            （盖单位章）
法定代表人：                      （签字或盖章）
        年    月    日
资格审查投标人必须提交的资料：
1、营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书；浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）；
2、项目负责人职称证书和社保证明；
3、承诺书【承诺对资格后审资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；承诺企业和项目负责人近五年内（2015年08月至2020年08月）无不良行为记录（指针对投标人和项目负责人作出的行政处罚决定或刑事犯罪处罚）。】，格式自拟。
附：
投标报价书写规范说明
一、投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“％”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
二、投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“一”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

