
绍兴市建设工程项目设计
【大禹路西延段智慧快速路工程（杭绍台高速福全收费站至亭山立交）设计项目】
招
标
文
件
（示范文本）

绍兴市住房和城乡建设局

                                制         

绍兴市政务服务办公室
（2020年 5 月）

使 用 说 明
本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招 标投标。
本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。
招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。
大禹路西延段智慧快速路工程（杭绍台高速福全收费站至亭山立交）设计项目
招标文件
 招标人：  绍兴市基础设施建设投资有限公司（盖章）
     招标人法定代表人：   朱旦   （签字或盖章）
     招标人地址：  绍兴市越城区解放大道288号   
     邮政编码：312000
     联系电话： 13957579262 传真：       /          
     联系人：  田锦   手机： 13957579262

招标人统一社会信用代码： 913306007288960819   
     招标代理机构名称：浙江建诚工程管理咨询有限公司    （盖章）
     法定代表人：     林伟堂   （签字或盖章）
     地址：  绍兴市越城区迪荡街道龙湖大厦14楼     
     邮政编码：  312000
     联系电话：15757156272  传真：    /     
     联系人： 孟浩           
     签发日期：     年    月     日
     备案单位意见：                    （备案章） 
     经 办 人：                        （签字或盖章） 
     日    期：       年   月    日
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第一章  招标公告
大禹路西延段智慧快速路工程（杭绍台高速福全收费站至亭山立交）设计项目

招标公告
1.招标条件
本招标项目大禹路西延段智慧快速路工程（杭绍台高速福全收费站至亭山立交）（项目名称），已由 绍兴市发展和改革委员会 （项目审批、核准或备案机关名称）以 2205-330600-04-01-306733 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市基础设施建设投资有限公司，建设资金来自 自筹 （资金来源），项目出资比例为 100% ，招标人为绍兴市基础设施建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工图设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：西起杭绍台高速公路西接现状福漓公路，东至绿云路/大禹路亭山立交节点。
2.2建设规模：项目起点为杭绍台福全互通立交节点南侧，沿福漓公路布线向北延伸至规划杨绍线后向东延伸，至绍大线后向北延伸至绿云路/大禹路亭山立交节点，沿线涉及Y059乡道、树漓公路以及其它等级较低的道路。主线线位与辅道线位一致，为规划线位和拟合现状老路线位。主线高架双向6车道，地面辅道双向6车道，路线全长约7.9km。项目总投资约54.9亿元，建安费（含设备费）约35亿元（最终以批复的初步设计为准）。

2.3招标控制价：基准价4758.1463万元。
2.4招标范围：本项目桥梁（采用预制拼装式结构）、道路、排水及综合管线、照明、景观绿化、智慧交通管理系统、交通监控和道路安全设施等的规划方案设计及深化、工程可行性研究报告、初步设计（包括扩初、工程概算）、施工图设计、交通导改设计、管线迁改综合设计、地下管线保护方案、危大工程涉及的设计方案（如深基坑支护方案等）、施工期间的配合服务（包括施工期间现场技术指导、施工图变更、设计联系单等）、BIM技术应用（建模、接入既有平台）以及为完成本项目设计而进行的交通影响评价、运输线路沿线通行能力评估、土地测绘（土地勘察调查报告、供地报告）、规划选址和用地预审论证报告、节约集约论证报告、地形补测、土地报批（农转用报批、供地报批）、拆迁摸排调查工作、施工图设计阶段的管线物探、各种管线初步设计阶段的安全评估及调查工作。中标单位若无相关专业资质的，经招标人同意后，可由中标单位委托具有相应资质的单位完成，费用不再增加，并由中标单位承担相关法律连带责任。 

2.5工程类别：/。
2.6计划工期：合同签订后20天内完成规划方案设计及深化，规划方案设计通过评审后20天内完成工可，取得工可批复后20天内完成初步设计送审稿（包括扩初、工程概算），初步设计通过评审后45天内提交施工图设计成果（桥梁、道路、给排水专业35天，其他附属专业45天），图审单位出具意见后，5天内提交设计书面回复意见；施工现场配合服务时间从工程开工至工程竣工验收合格，具体与施工工期同步。
2.7质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求，符合施工图的设计深度。

2.8标段划分：  /   。

2.9资格审查方式： 资格后审  。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备独立法人资格；须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级或市政行业设计甲级或市政行业(道路工程、桥梁工程）设计甲级资质。
项目负责人须具备国家一级注册结构师执业资格；拟派项目负责人应为投标企业在职职工的（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章）。若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。如联合体投标的，项目负责人须为牵头人在职职工。
3.2主要设备、材料要求：   /   。
3.3其他要求：
3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内（如联合体投标的要求联合体各方成员均需具备）。
3.3.2省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章，（如联合体投标的，联合体各成员均须备案；浙江省内企业不作要求）。
3.3.3企业和项目负责人近 5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.3.4本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员不得超过两家；②联合体各方都须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级或市政行业设计甲级或市政行业(道路工程、桥梁工程）设计甲级资质；③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体牵头人出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。
3.3.5各投标人均可就上述工程（标段）中的  / （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1、凡有意参加投标者，请于2023年  月    日8：30时至2023年   月    日17：00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。（联合体投标的只要求联合体牵头人完成获取）

4.2、招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金/ 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
    本项目需缴纳投标保证金 壹拾 万元， 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年  月  日17：00 时前缴纳。缴纳方式为：

    1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799056908；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000317；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

     2、招标人接受绍兴市公共资源交易中心出具的“年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。

     3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

（如联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳）。

6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法： 综合评估法（设技术标） 。
6.3中标方式： 最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间 2023年    月     日9：30 时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在   /   （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
招标人：绍兴市基础设施建设投资有限公司   招标代理机构：浙江建诚工程管理咨询有限公司 
地  址： 绍兴市越城区解放大道288号      地 址：绍兴市越城区迪荡街道龙湖大厦14楼 
联系人：      田锦                       联 系 人：   孟浩             
电  话：  13957579262                    电 话：15757156272          
                               招 标 人（盖章）：绍兴市基础设施建设投资有限公司
                               招标代理机构（盖章）：浙江建诚工程管理咨询有限公司  
                                   2023年    月    日
招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
年  月  日                                                 年  月  日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
第二章投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	内容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	大禹路西延段智慧快速路工程（杭绍台高速福全收费站至亭山立交）设计项目。

	2
	建 设 地 点
	西起杭绍台高速公路福全收费站，东至绿云路/大禹路亭山立交节点。

	3
	建 设 规 模
	项目起点为杭绍台福全互通立交节点南侧，沿福漓公路布线向北延伸至规划杨绍线后向东延伸，至绍大线后向北延伸至绿云路/大禹路亭山立交节点，沿线涉及Y059乡道、树漓公路以及其它等级较低的道路。主线线位与辅道线位一致，为规划线位和拟合现状老路线位。主线高架双向6车道，地面辅道双向6车道，路线全长约7.9km。项目总投资约54.9亿元，建安费（含设备费）约35亿元（最终以批复的初步设计为准）。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	项目估算总投资
	约549000万元。

	6
	招 标 方 式
	公开招标

	7
	招 标 范 围
	 eq \o\ac(□,√)方案设计；
□勘察设计；
 eq \o\ac(□,√)初步（含扩大初步）设计；
 eq \o\ac(□,√)施工图设计。

	8
	设计质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度。

	9
	设计周期要求
	总周期：105日历天。其中：

方案设计优化： 20 日历天；

勘察：      日历天；

初步（含扩大初步）设计：40 日历天；

施工图设计：  45   日历天。

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标人资质要求
	投标人资质要求：独立法人资格；须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级或市政行业设计甲级或市政行业(道路工程、桥梁工程）设计甲级资质。
项目负责人须具备国家一级注册结构师执业资格；拟派项目负责人应为投标企业在职职工的（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章）。若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。如联合体投标的，项目负责人须为牵头人在职职工。

其他要求：
1.企业具有企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内（如联合体投标的要求联合体各方成员均需具备）。
2.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章，（如联合体投标的，联合体各成员均须备案；浙江省内企业不作要求）。
3.企业和项目负责人近 5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
4.本次招标 接受 联合体投标。

	12
	是否接受联合体投标
	□不接受；
☑接受，联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员不得超过两家；②联合体各方都须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级或市政行业设计甲级或市政行业(道路工程、桥梁工程）设计甲级资质；③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体牵头人出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

	13
	招标控制价
	4758.1463万元。

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定120 天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	☑不组织。□组织，集合时间、地点：

	17
	投标人提出问题的截止时间、递交地点
	   2023年  月  日  时  分

	
	
	递交地点：绍兴市越城区迪荡街道龙湖大厦14楼
邮箱：727974134@qq.com

	18
	招标人书面澄清的时间
	  2023年  月   日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本  1   份，副本 6  份；
技术标正本 1  份，副本  6  份，光盘一张；
商务标正本 1  份，副本  6  份。

	20
	投标文件提交
	截止时间   2023  年  月  日  时  分

	
	
	本项目投标文件投标人采用现场递交。

投标人将密封的投标文件在开标日当天的工作时间（2023 年  月  日上午9时30分前）递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件即交即走。投标文件递交地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼指定开标室（绍兴市公共资源交易中心）。

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室

	22
	履约保证金金额
	合同价款的 2 ％,（其中质量履约保证金为  1 ％，工期履约保证金为 1 ％），在合同生效前提交招标人。担保形式采用以下形式：√保险公司保险（保险机构的保证、保险、保单、保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、□专业担保公司担保。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：☑营业执照、☑资质证书、□项目负责人注册建筑师注册证书、☑项目负责人职称证书、☑资格后审要求的其他资料。
投标人项目负责人在开标时必须按时到场，并在时出示以下证件：□身份证、□注册建筑师注册证书 、。
上述证件均需原件，不含公证件及其它任何替代证明，否则视为放弃投标。因单位名称等内容变更引起的无法提供营业执照原件的，允许以营业执照复印件和工商部门出具的企业登记申请文件凭据（受理凭据）加盖工商部门印章的原件代替。
取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。

	24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	定标方式
	总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。

	26
	技术标设置
	设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。
技术标评审形式：采用 ☑明标，□暗标。
技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。
技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。
本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。

	27
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按

照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3个工作日。

	28
	其他

	
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；
2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱727974134@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
   3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
   4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。 


第一节  总则
一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围  见投标人须知前附表 
三、招标方式
本工程采用公开招标的方式招标。
在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可参加。
四、投标人资格要求
投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。
1．投标人资质要求：见投标人须知前附表
2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表
3. 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格，并在有效期内（如联合体投标的要求联合体各方成员均需具备）。

4. 省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章，（如联合体投标的，联合体各成员均须备案；浙江省内企业不作要求）。
5. 企业和项目负责人近5年内在检察机关无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：

6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。

6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。

6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。

6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。
五、资金来源
建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。
六、踏勘现场
1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
    七、投标补偿费用 
对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：本项目不支付设计补偿费。
八、知识产权
1.招标人与中标人签署设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。

2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。

第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、招标范围与要求、投标文件（封面格式及附表件）等组成。
2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。
二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。
第三节 投标文件的编制
一、投标文件的语言及度量衡单位
1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件的组成
投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。
（一）资格审查资料：


实行资格后审的项目，须提供以下资料：

1.封面（格式见后）；
2.联合体协议书（如有，详见第五部分投标文件格式）；
3.企业营业执照复印件（联合体投标的，联合体双方均需提供）并加盖投标人公章；
4.资质证书复印件（联合体投标的，联合体双方均需提供）并加盖投标人公章；
5.项目负责人注册结构师证书复印件并加盖投标人公章；

6.项目负责人应提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章）。若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。（复印件并加盖投标人公章）；
7.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章，(如联合体投标的，联合体各成员均须备案；浙江省内企业不作要求）；
8.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业和项目负责人近 5年内在检察机关无行贿犯罪记录），格式自拟；加盖投标人公章。
9.其他资料：                             
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
资格审查资料要求的相关原件在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评委核查。
技术标内容：

投标人基本情况表（格式见后）

拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）

拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）

投标人承接过的工程业绩表（格式见后）

投标人获奖工程业绩表（格式见后）

项目负责人承接过的工程业绩表（格式见后）

项目负责人获奖工程业绩表（格式见后）

项目分项投资估算表（格式见后）

服务承诺及服务计划书（格式见后）

设计任务书要求内容及技术标评分要求内容（格式自拟）

投标人认为需要提供的其它材料（格式自拟）

注：技术标内容的顺序可根据各投标单位实际情况进行调整。

根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制。提供： eq \o\ac(□,√)电子光盘、 eq \o\ac(□,√)展板。
电子光盘制作要求及内容：电子光盘提供1张，应包含技术标所有内容，与技术标密封在一起。包含所有设计成果（含WORD、PDF、JPG以及可编辑修改的CAD格式）。投标人如须参加答辩的，由《拟投入本项目的主要设计人员一览表》中的项目负责人、道路专业负责人、桥梁专业负责人之一对工程方案进行现场介绍并答辩，限时10分钟；本项目现场介绍及答辩环节，答辩人需提供身份证核验以参与介绍及答辩。

展板制作要求及内容： 效果图（包括总平面图1张、整体鸟瞰图1张及以上、不同角度透视图3张及以上、夜景效果图1张及以上），需装裱成板。

不按要求制作或提交电子光盘及展板的，按技术分0分 处理。
本项目， eq \o\ac(□,√)考虑  □不考虑 电子光盘及展板的现场演示环节。
答辩顺序按投标人获取招标文件顺序执行。
 （三）商务标内容：
1.封面（格式见后）

2.法定代表人身份证明（格式见后）

3.授权委托书（若有，格式见后）

4.投标函（格式见后）

5.总报价书（格式见后）

联合体投标的，除联合体协议书必须联合体双方签字盖章、以及附表件格式中注明需相应单位盖章的以外，其余均可由联合体牵头人单独加盖公章即可。
 （四）投标报价书写规范说明
    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；
    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
    2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
三、投标文件数量、签署
1．文本数量：见投标人须知前附表。其中电子光盘只需提供1张，与技术标密封在一起。
2．文本签署：
2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
四、其它说明
1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。
2. 技术标文本统一采用A3规格，制作成册。
3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。
4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。
5.     /     。
五、投标有效期
1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。
2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。如为联合体投标，应加盖联合体牵头人的单位章。
2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”和“商务标”。
3.未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。
第五节  开标
一、开标
1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。投标人法定代表人或授权委托人随带本人二代身份证及投标人的营业执照、资质证书、项目负责人的二代身份证、建筑师注册证书、交易员本人二代身份证等证件（均需原件，不含公证件及其他任何替代证明）参加开标会议。未带齐上述规定证件，并未能在开标会议开始前到达的，视为自愿放弃投标。

 如须答辩的，投标人须委派项目负责人或道路专业负责人或桥梁专业负责人在现场进行答辩。
2. 开标会议由招标人或招标代理机构主持，邀请绍兴市住房和城乡建设局 参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。
3. 投标人法定代表人或授权委托人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。(大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，法定代表人必须参加开标，本项目[□要求、☑不要求]项目负责人到场。）
4、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
5.投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
开标程序
主持人按下列程序进行开标：
1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；
2. 公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；
3. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；
4. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；
5. 启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；
6. 宣布各投标人技术标得分；
    7. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
8. 宣布各投标人总得分；
    9. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；取消投标人需在开标现场的书面签字确认等有关操作要求；
10. 宣布中标候选人；
11. 根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标志密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。
5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。
四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
第六节  评标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由相关规定组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：☑省级专家库中抽取，□市级专家库中抽取。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
3.5 其他应回避的情形。
3.6 对评标专家要求按绍兴市政务服务办公室发布“关于在新型冠状病毒感染疫情期间专家参与公共资源交易评审活动有关要求的通知”执行。
二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
2．下列情况属于重大偏差：
2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
 2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；
 2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；
重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
评标办法
    1. 本次评标采用综合评分法。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。
2. 分值分配：（1）技术标60分；（2）商务标 40分。

3．技术标评分办法（满分60分），按如下方法评估：

	序号
	评 分 项 目
	评  分  标  准
	分项得分

	1
	设计方案（结合展板和答辩进行打分）（34分）
	现状分析及设计定位
	现状分析及设计定位是否合理（合理得 6-8分，较合理得 3-5.9 分，不合理得 0-2.9 分）

    合理指：对现状分析清晰，设计总体定位及关键节点准确，有可操作性。

    较合理指：对现状有一定的分析，定位较为准确。

    不合理指：现状分析不到位，定位不准确。
	0-8

	
	
	总体方案
与功能
	总体方案与功能是否合理（合理得 6-8分，较合理得 3-5.9 分，不合理得 0-2.9 分）

    合理指：设计方案先进、可行，功能定位准确，桥梁、道路等各部分设计内容齐全，满足交通集散功能，缓解交通压力、改善交通环境。

    较合理指：设计方案相对合理、可行，各专业设计内容较为齐全，交通功能较为完善。

    不合理指：设计方案存在不足，主要专业内容不全，交通功能存在缺陷。
	0-8

	
	
	重点难点和对应工程措施
	     重点难点和对应工程措施（与二环西路山阴路（提供电子图）、漓福公路节点、杭绍台高速的衔接方案、原道路沥青半刚性的利用、桥下空间的利用改造、海绵城市等）（合理得 5-7 分，较合理得 2-4.9 分，不合理得 0-1.9分）

    合理指：重点、难点分析到位，设计建议合理明确、对应的工程技术措施合理。

    较合理指：重点、难点分析相对到位，设计建议、工程措施相对合理。

不合理指：重点难点分析不足，缺少对应的工程措施。
	0-7

	
	
	快速化施工方案
	     快速化施工方案是否合理（合理得 5-7 分，较合理得 2-4.9 分，不合理得 0-1.9分）

    合理指：交通组织设计合理，推荐的施工方案中快速施工技术应用程度：有利于施工期通行安全、采用的施工工艺有利于减少交通干扰，加快施工工期。

    较合理指：交通组织设计相对合理，推荐的快速化施工方案相对有利于减少交通干扰，可适当加快施工工期。

    不合理指：交通组织设计欠缺，推荐的快速化施工方案对施工工期基本无推进作用。
	0-7

	
	
	精细化管理及服务安排
	    精细化管理及服务安排是否合理（合理得 3-4 分，较合理得 1-2.9分，不合理得 0-0.9 分）

    合理指：设计精细化管理纲要全面、可行；人员配备合理，设计、施工期间配合、服务承诺符合要求。

    较合理指：设计精细化内容较为全面，服务安排能满足基本要求。

    不合理指：设计精细化内容不完整，服务安排不能满足基本要求。
	0-4

	2
	设计组人员配备情况（0-8分）
	根据投标人设计组人员配备的专业、结构、职称、经历等进行评分：

1.项目负责人：具有道桥类（或公路类）正高级工程师职称的，得1分；

2.技术负责人：同时具有一级注册结构工程师资格及道桥类（或公路类）正高级工程师职称的得1分；

3.桥梁专业负责人：同时具有一级注册结构工程师资格及道桥类高级工程师及以上职称的，得1分；

4.道路专业负责人：同时具有注册土木工程师（道路工程或岩土）执业资格及道桥类（或公路类）正高级工程师职称的，得1分；

5.给排水专业负责人：同时具有注册公用设备工程师（给水排水）资格及给排水专业高级工程师及以上职称的，得1分；

6.电气专业负责人：同时具有注册电气工程师（供配电）资格及电气专业高级工程师及以上职称的，得1分；

7.风景园林专业负责人：具有园林绿化类高级工程师及以上职称的，得1分；

8.造价专业负责人：具备一级国家注册造价工程师资格（2018年7月20日发布“建人[2018]67号”文件之前取得的造价工程师与一级等同）并具有高级工程师及以上职称的，得1分；

以上每项人员不重复计分，未提供不得分。

注：投标文件中装订职称证书、注册证书、社保证明复印件（以提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准）(或电子证书)，并加盖公章。
	0-8

	3
	工程投资控制及降低成本措施（0-5分）
	根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分（合理得  3-5  分，较合理得  2-2.9 分，不合理得  0-1.9 分）

    合理指：造价经济可行，造价估算资料齐全，总造价满足招标文件要求，计算正确。对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施合理、有效。

    较合理指：造价基本经济可行，造价估算资料较为齐全，总造价满足招标文件要求，计算基本正确。对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施较为合理、有效。

    不合理指：总造价与招标文件要求存在较大偏差，估算资料不全，计算有误。对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施不合理、无效。
	0-5

	4
	设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书（0-5分）
	根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审（合理得  3-5  分，较合理得  2-2.9 分，不合理得  0-1.9 分）
	0-5

	5
	设计业绩（0-8分）
	1、投标人自2018年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），独立承接过建安费不少于10亿元的城市快速路施工图设计的，每项得1分；

2、投标人自2018年1月1日至投标截止日（以合同签订时间为准），独立承接过建安费不少于20亿元的城市快速路施工图设计的，每项得2分。

同一业绩不重复计分，本项最多计取2个业绩，本项最高得4分。

注：业绩认定以提供的合同和图审合格证或者提供的合同和施工许可证为准，建安费以初步设计批复金额为准。

投标文件中装订合同关键页、初步设计批复、图审合格证（或施工许可证）的复印件并加盖公章，否则该项不得分。      

如联合体投标的，联合体各方业绩均予以认可。
	0-4

	
	
	投标人自2018年1月1日至今（以获奖证书颁发时间为准），所完成的道桥类设计项目获得过中国勘察设计协会或中国公路勘察设计协会颁发的优秀勘察设计奖项（市政公用工程或公路工程）一等奖奖项的每个得2分，二等奖奖项的每个得1分，三等奖奖项的每个得0.5分。

本项最多计取2个奖项，本项最高得4分。

投标文件中装订获奖证书和合同关键页复印件并加盖公章，否则该项不得分。

如联合体投标的，联合体各方荣誉均予以认可。
	0-4


注：评标委员会组建按规定，设技术标的不少于七人，进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
4．商务标评分办法：（满分40分）

4.1本项目招标人确定的招标控制价为4758.1463 万元，投标人据此进行下浮率报价，投标下浮率上限为5%，超出此范围的报价作无效标处理。

4.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。
4.3 由招标人代表在5%（含）-15%（含）范围内（各档之间的步长为0.5%），随机抽取二次下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：
当Xi＝Y时，得满分；
当Xi＞Y时，得分=40－（Xi－Y）×100×3；
当Xi＜Y时，得分=40－（Y－Xi）×100×4。
计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。
4.4 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。
4.5商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。
4.6如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。

4.7总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。

第七节 定标
1. 定标方式见投标人须知前附表 。评标委员会推荐中标候选人  1  名。
 2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
3. 排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。
4．招标人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。
第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。
二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。
2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

第三章  合同主要协议条款
合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。
一、合同价款的确定
本工程合同价款：固定下浮率合同。

合同价＝基准价×（1－中标下浮率），基准价为4758.1463万元，计算方法如下：

基准价按照计价格〔2002〕10号《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算，具体方法如下：

工程设计收费基准价＝【7320.2250万元（工程设计收费基价）×1.0（专业调整系数）×1.0（工程复杂程度调整系数）×1.0（附加调整系数）＋其他设计收费（不计取）】×65%。

调整合同价：根据初步设计批复，由全过程跟踪审计单位审核后确定

1、工程设计收费基价：计费额暂按建安费（含设备费）35亿元计取，结算时按批复的初步设计概算中建安费（含设备费）调整；

2、专业调整系数：按1.0计取；

3、工程复杂程度调整系数：按1.0计取；

4、附加调整系数：按1.0计取；

5、其他设计收费：不计取。

二、设计费支付约定等
1、付款方式：

工可批复完成后支付合同价的20％，初步设计经发改部门批复后调整合同价并付至调整合同价的40％，施工图图审合格后付至调整合同价的70％，工程竣工验收合格后付至调整合同价的90%，竣工备案完成后付至设计费结算价的97%，余款在工程竣工验收合格满二年后及工程移交后一次性付清（若工程项目分期、分标段、分阶段实施的，则付款亦分期、分标段、分阶段按建安费比例支付）。如中标人为联合体的，设计费由招标人直接支付给牵头人，牵头人提供正规发票。
各阶段设计成果提交时间：

合同签订后20天内完成规划方案设计深化，规划方案设计通过评审后20天内完成工可，取得工可评审纪要后20天内完成初步设计（包括扩初、工程概算），初步设计通过评审后45天内提交施工图设计成果（桥梁、道路、给排水专业35天，其他附属专业45天），图审单位出具意见后，5天内提交设计书面回复意见；施工现场配合服务时间从工程开工至工程竣工验收合格，具体与施工工期同步。

3、乙方在完成施工图设计后，需向甲方提供该项目设计成果的电子光盘（CAD、BIM 模型）一份（不加密）。

在工程实施过程中的所有设计文本、设计文件、设计图纸均由乙方提供（如联合体中标的，牵头单位均须敲盖出图章，其他所有设计文本、设计文件等也需牵头单位盖章），施工图纸份数应满足甲方需要，一般最高不超过30套。前述份数费用已包含在本次设计费中，若乙方交付的设计资料及文件份数超过合同约定的份数时，费用亦不再增加。

三、履约保证金金额
履约保证金的形式为：保险公司保险（保险机构的保证、保险、保单、保函）、银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、专业担保公司担保，金额为暂定合同价款的2％，在合同签订后一个月内提交甲方。乙方在合同履约期间无违约行为，在工程竣工验收合格后10日内一次性退回。如联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。

四、违约责任
1、因设计原因造成施工图漏项、错误而引起工程变更联系单导致建安费用增加的，按以下额度单张扣除违约金：单张联系单批准金额在30万以下的，扣除2万元违约金；30万（含）以上100万以下的，扣除5万元违约金；100万元(含 )以上400万元以下的，扣除10万元违约金；联系单批准金额在 400万元(含 )以上的，扣除20万元违约金。联系单审批按绍兴市城市建设投资集团有限公司工程变更管理办法执行（绍市城投集[2022]176号文件，如有新文件发布，按新文件执行）。

因甲方提出要求、国家规范标准调整或颁布、地方新政策出台或调整等非设计原因产生的变更以及设计优化方案（如管线迁改优化为保护等）引起的变更，不予处罚。

2、设计结果必须符合国家及地方规范和标准及甲方有关要求，未达到承诺的设计质量标准，发生次数较多或造成影响较大，但未造成工程质量事故的，根据责任大小乙方承担合同金额5%以内的违约金，从合同价款中扣除。由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，无偿、无条件的进行重新设计，根据事故大小情况乙方承担合同金额10%以内的违约金，同时，乙方还应对所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失等后果承担赔偿等责任。

3、对于设计的管理，实行甲方整改单制度。甲方发现设计方面存在问题，出具整改单或工作交办单，在规定时间内设计需书面回复并落实到位，无书面回复或未落实的，每次扣除违约金5000元；同一整改单或工作交办单第二次不按时回复或落实的，扣除违约金20000元；同一整改单或工作交办单第三次不按时回复或落实的，扣除违约金为合同签订价的5%。在最后结算支付设计费时乙方必须完成所有整改单或交办单的落实并回复。

4、由于乙方自身原因，延误了招标文件规定计划工期节点要求的最终设计成果资料及设计文件的交付时间的，每延迟一天，扣除违约金10000元，最高不超过设计费的10%。

5、乙方人员应保持相对稳定，在项目实施期间原则上不能更换，发生下列情形之一的，乙方可以更换：

（1）因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的（按 2007 年《重大疾病保险的疾病定义使用规范》）。

（2）因被单位解除、终止劳动合同关系的。

（3）因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。

（4）出国定居或死亡的。

以上更换乙方均须提供相关部门或单位的证明材料（如医院证明、社保资料等），其中（1）、（2）两点采用有条件更换，如更换需甲方审批同意且更换人员资历水平不得低于投标人员，同时扣除违约金。设计项目负责人按50万元/次扣除，专业负责人按 10万元/次扣除，设计驻点人员按2万元/次扣除，其他人员按 1 万元/人/次扣除。除上述情形外，如更换需甲方审批同意且更换人员资历水平不得低于投标人员，同时扣除违约金。设计项目负责人按100万元/次扣除，专业负责人按25万元/次扣除，设计驻点人员按5万元/次扣除，其他人员按2万元/人/次扣除。

6、合同生效后，乙方如无故要求中止或解除合同，甲方按合同总价款的20%向乙方扣除违约金。

7、因乙方违约致本合同解除的，甲方应按合同总价款的20%向乙方扣除违约金。

8、甲方因上级主管部门要求或政策调整等情形导致合同解除的，甲方不作补偿或赔偿，设计费用按实结算，履约保证金予以退还。

9、由乙方（或以乙方名义）为实施工程所编制的设计方案、文件、设计成果等知识产权归属甲方所有。乙方应保证甲方使用的设计方案、文件、设计成果等不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则乙方应承担由此产生的一切责任并扣除违约金500000元/次。未经甲方书面允许，乙方不得擅自在其它项目上使用本项目的设计方案、文件、设计成果等。

五、其它
1、本工程一经中标，由乙方设计，不得转包。

2、乙方在中标后20天内必须在绍兴市范围内设立固定办公场所，场所面积在300平方米以上，并配备一辆为本项目服务的通勤车辆。

3、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。

4、乙方负责取得设计相关的技术基础资料，在设计过程中，应与本项目相干扰的公路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线、方案的认同意见、协议、批准文件或纪要等；充分考虑动迁等实际情况，与相关区、相关主管部门做好方案沟通，并取得书面意见，确保本项目顺利实施。

5、为提高设计工作质量，为初步设计概算编制提供完整、准确的依据，乙方应根据项目周边社会条件、交通状况、施工特点等，编制具备可实施性的施工组织方案，还需完成以下工作：

(1)应编制完整详细的施工期间交通组织实施性方案以及完成此方案所需开展的交通流量预测分析及交通影响评估工作，方案及评估需征得交通主管部门的认可。交通组织方案应包含施工各阶段临时交通设施的平面布置图及工程数量表。

(2)应实地清点工程范围内涉及的绿化、市政设施搬迁数量，编制绿化、市政设施搬迁平面示意图、搬迁数量表、搬迁方案。其中，红线外绿化、市政设施搬迁范围须根据工程施工方案、临时交通组织方案、临时借地方案确定。绿化、市政设施搬迁数量表须达到施工图中的深度，详细列明品种、规格、数量、范围、权属等参数。绿化、市政设施搬迁平面示意图及数量表须经相关权属单位确认。

6、乙方的设计文件必须接受甲方及行业主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，乙方应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改设计文件。

7、甲方或甲方指定的单位、行业主管部门对乙方提交的设计文件的任何审核、批准、验收均不免除或减轻乙方对其提交的设计文件的准确性、科学性所应负的责任。

8、所有图纸要深化到可以施工为止。乙方若无相关专业资质的，经甲方同意后，可由乙方委托具有相应资质的单位完成，费用不再增加，并由乙方承担相关法律连带责任。

9、一个阶段完成后须经甲方确认且无异议后，乙方方可开展下一阶段工作，甲方事先同意的除外。

10、本项目设计变更的设计由乙方承担，乙方应及时完成设计，提交设计变更文件，并对设计变更文件承担相应责任。严格控制设计变更联系单，设计变更联系单必须经甲方同意，严禁乙方直接向施工单位签发联系单，设计联系单调整不计取任何设计费用。

11、乙方应根据甲方需要在技术允许范围内随时对设计进行改正。

12、乙方应保持设计负责人、专业负责人的稳定，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

（1）开工前在甲方指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；

（2）在甲方规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

（3）在甲方规定的时间内积极配合甲方对施工及设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；

（5）参加本工程的中间结构和竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。若甲方在工作中发现设计负责人或专业负责人不称职或有违法行为时，有权提出更换，乙方应在甲方提出更换通知的7天内完成更换工作并使甲方满意。

13、该项目在明确设计负责人后，另须明确项目总体协调人，对项目整体予以协调，总体协调人根据甲方要求每周至少1次到岗履职，协调各专业设计人员，避免各专业之间出现不协调问题。工程开工后，乙方应指派1位道路和1位桥梁专业工程师或专业负责人（经甲方同意，可根据施工进度调整专业设计人员）及1名管线设计综合人员驻场。管线设计综合人员负责与各个管线产权单位设计进行对接后续设计工作。对驻场人员实行到岗不定期检查制度，检查时发现缺岗，按5000元/人次扣除违约金。对甲方通知设计参加的会议，乙方必须按通知岗位、相关专业、人数等要求参加，无故缺席的，按5000元/人次扣除违约金。驻场设计人员经甲方同意下，可根据项目进展动态调整。

14、乙方有责任协助甲方进行环境影响评价及水保、涉河、涉航等审批工作；配合完成相关规划、用地办证、动迁等工作，提供相关文件、图纸，根据需要提出比选方案，并及时优化设计。

15、乙方须对本工程中所采用的新技术、新工艺、新材料提供包含施工、养护、维修阶段的费用分析，为甲方决策和后期相关评审工作提供足够的技术经济支持。

16、乙方的各阶段设计进度必须满足工程总体进度要求，满足甲方指示的关键日期要求，确保在甲方规定的设计周期内完成设计任务，并提供相应的后续服务工作，提交相应的设计文件及有关技术资料。

17、精细化设计义务

设计工作开始前，乙方应充分结合本标段的项目特点编制详细的精细化设计手册。

乙方应严格按照精细化设计手册承担相应的精细化设计义务，并无条件接受甲方的协调、监督，确保设计成果符合精细化要求。

精细化设计包括但不限于以下内容：

（1）明确精细化设计的具体措施和关键节点，并对施工单位的精细化施工提出详细明确的要求，以指导施工；对施工工艺要充分比选，在满足安全的基础上突出快速化施工。

（2）结合设计周期，编制设计大纲，并根据审批的设计大纲开展设计工作。

（3）组织由主设计师参加的现场踏勘，并依据设计规范编制现场踏勘报告，提交甲方；高度重视地下管线情况调查，在管线综合设计中提出管线迁改、管线保护方案和具体措施，原则上要求机动车道下严禁布置管线。

（4）结合本地气候、地理等因素，采用适合本地的、具有成功经验的（提供案例）各种环保型新材料、新技术、新工艺，使用时应进行试验，并根据试验结果指导优化设计。

（5）设计选用的材料、构配件、设备等应符合当地养管部门要求，且应注明规格、型号、性能等详细技术指标。除特殊要求外，乙方不得指定生产厂、供应商。

（6）在环评报告基础上采取合理防噪等措施，降低对周边环境的影响。

（7）桥梁结构形式的选择设计上不仅要考虑结构自重、结构耐久各方面因素，还应考虑不同结构形式之间的衔接顺畅、外形基本一致、景观效果良好。

（8）桥梁荷载设计充分考虑沿线运营期可能增设的隔离屏、景观、市政配套设施等自重因素，确保工程结构合理、持久耐用。

（9）设计过程中，对桥梁承台两侧等道路不均匀沉降、软基处理不均匀沉降，桥梁伸缩缝裂缝、漏水和震动噪音大、窨井盖周边沉降、现浇箱梁不规则裂缝、伸缩缝前积水、桥面沥青积水、人行道铺装泛碱等工程质量通病进行专项方案研究，明确提出防治措施。

（10）充分考虑规划红线、周边路网规划并结合近远期交通流量分析，合理规划交通组织设计，科学渠化现状或规划路口，满足交通顺畅要求；并充分考虑地面道路纵断面线形，与周边路口合理过渡衔接，满足道路周边正常出行。

（11）结合本地地质条件及周边限制因素，考虑桥梁结构自重，重视施工缝、收缩缝、沉降缝、桥面排水、结构防水等细节设计。

（12）优化平、纵、断设计，充分考虑行车安全性和舒适性，重点开展快速路网系统、地面辅道系统、消防救援系统、通风照明系统的整体设计。

（13）桥梁在设计施工工法上，有详尽的比较、分析、论证及具体的保障措施，工法上要有创新。技术方案合理可行、经济适用，尽量满足快速化施工的要求。

（14）结合各标段工程实际，按要求主动做好各标段不同结构形式之间的衔接顺畅，确保工程无缝对接；桥梁设计充分考虑景观绿化工程不均匀堆土对结构安全的影响，并提出最大高差和距离等指标要求；加强纵断面设计，做好高架、路面排水系统综合研究，确保排水安全顺畅。

（15）乙方应综合考虑本项目实际情况，通过使用新技术、新工艺、新材料等措施节省建安费用。乙方应严格按照经批准的初步设计概算中的建安费进行施工图设计，同时考虑可能发生的额外支出，预留部分费用余地。因设计原因造成建安费用超概的，乙方按超额费用的10%承担违约金且违约金最低不少于50万元。

（16）每一阶段设计成果应后附上阶段设计成果审查和论证意见、对上阶段设计成果的修改情况。

（17）及时参加施工图会审和技术交底会议，技术交底应提供书面材料，详细交代设计意图、设计内容、提出设计质量要求、材料采购要求、关键工序和注意事项，认真听取建设单位、施工单位、监理单位的意见，会后对设计进行优化并以书面形式及时通知各有关单位（后附相关单位提出的问题和答复意见）。

（18）参加施工组织设计、监理大纲和重大施工方案评审会，并提出书面意见。

（19）建立设计人员网络图，并提交甲方备案，乙方应委派责任心与业务能力强的设计现场代表和设计驻点人员在现场服务，协助解决各种技术问题，如施工现场出现技术问题的，设计现场代表应在接到甲方通知后2个小时内到场协助解决问题；设计驻点人员应常驻现场，实时为甲方提供现场服务。

（20）严格控制设计变更联系单，设计变更联系单必须经甲方书面同意，时间满足甲方要求；设计变更联系单须后附设计概算；严禁乙方直接向施工单位签发联系单。

（21）对于超过100万元的重大设计变更联系单在经方案充分比选后，阐述各方案优缺点，并提出推荐方案，同时经专家论证会（专家论证费由设计单位承担），并经设计单位技术负责人审核、签字后才能生效。（100万以下甲方认为有必要的也要论证）

（22）参加分部分项工程验收、关键工序验收、中间验收、竣工验收，保证项目实施内容、变更完整体现。

（23）工程移交接管时，会同施工单位编制项目使用说明书、维保手册，明确主体工程使用年限、维护管理标准要求和注意事项等内容。

（24）设计全过程应建立电子化档案。乙方向甲方交付 BIM 模型报告，并协助甲方使用 BIM 模型协调、指导后续的养护管理工作。

18、乙方应按甲方要求积极主动履行 BIM 模型服务义务，且应按甲方要求开展课题研究（或配合）工作，提供课题研究成果。

乙方应按下列要求做好 BIM 模型服务工作：

（1）乙方根据初步设计图纸建立道路、桥梁、排水、管线、结构等专业 BIM 模型及信息标准，模型精度及信息标准需符合甲方要求。

（2）乙方基于第（1）项的 BIM 模型进行初步设计成果检测和验证。

（3）乙方将施工图设计内容（含变更内容）录入 BIM 模型数据库，模型精度及信息标准需符合甲方要求。

（4）乙方分别基于第（3）项的模型全专业进行施工图设计成果检测和验证。

（5）乙方分别根据施工图综合成果更新相关专业 BIM 模型，原则上三维地形模型每季度更新一次。

（6）乙方分别基于第（5）项的模型进行成果检测和验证。

（7）乙方提供的设计模型需与图纸对应，精度达到要求。

（8）模型需有与设计相符合的软基处理、桥头路段处理、老路改造道路搭接设计、道路边坡防护等达到设计标准的精度。

（9）模型的桥梁应包含内部配筋与监控装置。

（10）乙方的BIM设计模型应与绍兴市城市坐标系相对应以方便施工放样。

（11）乙方应提供经设计模型渲染后输出的演示模型，以供演示汇报用。

（12）乙方应提供现状的三维地形模型方便进行现状与竣工后情况进行比较。

（13）施工图审查通过后十天内，乙方向甲方交付 BIM 模型，并协助甲方使用 BIM 模型协调、指导施工、监理工作。工程竣工验收合格后一个月内，乙方向甲方提交项目竣工后 BIM 库成果。

19、本项目合同价款包括：本项目的工程方案设计费、可行性研究报告编制及评审费、初步设计（含扩初、概算）编制及评审费、施工图设计费、各专业设计费、可研和初设报批前置条件的委托费、设计文件的专项审查或专题论证等会议的会务相关费用（含专家费）、相关单位的协调配合费用以及因分包引起的额外税收费用、现场服务咨询费、资料（含多媒体、动漫及相关汇报资料）增加成本费、BIM 模型服务、课题研究、专利申报、交通影响评价、运输线路沿线通行能力评估、土地测绘、土地报批、拆迁摸排调查工作、物探、各种管线初步设计阶段的安全评估及调查、预制装配式桥梁的地方设计标准（规范、规程、定额）编制评审费、施工配合服务费及设计精细化管理等所有费用。

20、合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向项目所在地的人民法院起诉。

21、因政策调整，导致需重新进行设计的，双方进行协商后处理。

22、乙方设计采用装配式施工的，在提交初步设计成果的同时须提供预制构件的规格、数量等清单。预制构件的单体重量必须控制在180吨以下，并应对其方案进行技术、经济分析，乙方应尽最大可能采用标准模数设计预制构件，减少规格。

23、乙方要保证预制构件研发人员到位，确保预制装配式技术在预制构件制造、安装等环节落地。

24、道路设计应提供软基、桥头路段、道路搭接的设计方案选项与比选。

25、工程建成通车后3个月内提交设计总结，总结内容包含且不限于快速路建设设计成果和亮点、各部门验收移交过程中提出的问题、解决的办法方案等，确保总结成果的质量，为后续快速路提供经验借鉴。

26、因乙方违约需扣除的违约金甲方有权要求乙方直接缴纳或在各支付节点直接扣除。

第四章  设计任务书

一、区域概述

绍兴市位于浙江省中北部、杭州湾南岸。东连宁波市，南临台州市和金华市，西接杭州市，北隔钱塘江与嘉兴市相望。全境域东西长130.4km，南北宽118.1km，海岸线长40km，陆域总面积为8273.3km²，市区面积2942km²。

绍兴市全境处于浙西山地丘陵、浙东丘陵山地和浙北平原三大地貌单元的交接地带，地势南高北低，形成群山环绕、盆地内含、平原集中的地貌特征，地形骨架呈“山”字形。地貌可概括为“四山三盆二江一平原”，而在面积分配上，则表现为“六山一水三分田”，全境地势由西南向东北倾斜而下，最高点为位于诸暨境内海拔1194.6米的会稽山脉主峰东白山，最低点为海拔仅3.1米的诸暨“湖田”地区，中部多为海拔500米以下的丘陵地和台地。北部平原地表地貌比较单调，但地下空间比较复杂，发育了分布较复杂的淤泥层、软土层和硬土层，为地表建筑提供了多样的建设基础。

地质上，境内以纵贯市域的江山—绍兴深断裂（柯桥区平水镇至诸暨市璜山一线）为界，西北部和东南部分属扬子准地台、华南褶皱系这两个一级构造单元，分属江南（西北区）和华南（东南区）两个地层区。由于历史上经历了大量的地质活动，留下了丰富而比较齐全的地质结构。境内的西北区自中元古界至新生界第四系地层发育较齐全，有大量沉积层出现；东南区以中生界和新生界地层为主，火成岩发育，地层缺失较多。

二、项目背景

绍兴市所在的长三角都市区和杭州湾需要在提升融合度和整体竞争力上分工合作，共荣共生。绍兴市位处杭甬之间，区位独特，应主动融入沪杭都市区，承接沪杭辐射、带动杭州湾南翼产业联动，构建“十五分钟上高速”的立体化快速路网体系，故围绕古城中心的越城区及周边区域的快速路网建设和骨架路网衔接尤为重要。

目前绍兴市快速路网建设正在逐步推进，大禹路、绿云路、越东路、二环北路、于越快速路、镜水路等一批快速路相继建成通车，杭绍台高速也已建成通车。绍兴市区快速路二期建设规划（2022—2026年）目前已经得到批复，本项目作为大禹路与杭绍台高速福全收费站的连接线工程，作为二轮建设规划中的重要一条，是构建“十五分钟上高速”的立体化快速路网体系的重要组成部分，因此本工程的建设对完善绍兴市快速路网体系具有重要意义。

三、气候、水文、地质等条件

项目所在区域为亚热带季风型气候，湿温多雨，四季分明。据绍兴市气象局资料，历年（1961-1992年）平均气温16.4℃，最高气温出现在七月份，极端最高气温39.5℃，最低气温在一月到二月份，平均在3-4℃左右，极端最低气温-10.1℃，年降雨量1450.4mm，日最大降水量345.2mm，最大积雪深度24cm，年蒸发量为800-1000mm，相对湿度80％左右，无霜期245天左右。春末夏初多梅雨，七—九月多热雷、台风暴雨。历年十分钟平均最大风速2.1m/s，风向WWS，夏季主导风向为WS，冬季主导风向为WN。绍兴市南门水文站最高洪水位5.10m，最低水位1.73m，越城区五十年一遇洪水位为黄海高程5.14m，百年一遇洪水位为黄海高程5.29m。

1、区域地质构造

（1）区域地质

根据勘察资料，项目工作区范围内分布的地层主要为第四系冲湖相、海相及湖沼相沉积物和侏罗系上统安山岩及白垩系下统凝灰岩等，侏罗系及白垩系与第四系呈不整合接触，并被厚层第四系地层所覆盖，项目工作区未见出露基岩。

a.第四系

工作区分布的第四系土层的沉积年代及成因主要为全新统、上更新统及中更新统冲湖积、海积、冲积、洪积，岩性为淤泥质土、粉土、粉质黏土、中砂、圆砾、黏性土等，厚度较大，一般可达30～40m。

b.白垩系下统

勘察资料在项目工作区仅揭露侏罗系上统大爽组（J3d）地层，岩性主要为灰色安山岩，呈班状构造；白垩系下统朝川组（K1c）地层，岩性主要为紫红色凝灰，呈块质构造。

（2）地质构造

以江山—绍兴深断裂为界，西北部和东南部分属扬子准地台、华南褶皱系这两个一级构造单元，工作区属扬子准地台。

神功旋回期工作区处于优地槽发展阶段，发育了细碧岩—石英角斑岩建造，神功运动是强烈的造山运动，形成巨厚的优地槽沉积层褶皱隆起。晋宁运动是一次重要的褶皱造山运动，工作区褶皱回返，地壳基本固结。加里东期工作区又复下陷，接受地台盖层沉积，直到志留纪末上升成陆。

晋宁期回返形成的基底褶皱属扬子准地台范畴，为北东向的宽缓型褶皱构造。加里东期形成以北东向为主体的大型宽缓地台盖层褶皱，受印支运动的强化作用，在加里东期构造层上形成紧密线型褶皱，如江山－诸暨的复式向斜。陆缘活动阶段的盖层褶皱，褶皱形态复杂，多为紧密型等，并出现倒转褶皱，如绍兴横溪杨源附近，褶皱紧密。

区内经历了晋宁和加里东运动以来的各期构造变动，断裂构造发育。工作区附近的深大断裂有江山—绍兴深断裂、昌化—普陀大断裂、常山—漓渚大断裂。根据钻探揭示：测区第四纪地层厚度较大，基岩埋深一般大于40m，区域构造对本工程影响不大。

本项目路线所经场地范围内未发现构造破碎带及后期构造活动的迹象。

2、地形、地貌

场地属于杭州湾南岸萧绍滨海平原地貌，地势平坦，地面标高4.67~5.98米，区内水网纵横，湖泊散落，水面约占用地的15％，是典型的江南水乡地区。

3、地震效应

绍兴及周边地区历史上曾发生过12次地震，震级均≤4级，历次地震持续时间不长，影响不大，只有轻微震感，对本区的地震影响均不超过Ⅵ度。常山—漓渚大断裂及江山—绍兴深断裂，第四纪以来虽发生过有感地震，但仅达到“人有感觉、灯柜晃动”的程度。

综上所述，工程场地无活动性断裂通过，工程场地区域及邻近区域内地震总体表现为具有强度低、震级小、频度低的特点，历史地震与现今地震的分布具较好的重复性等特点，因此拟建工程场地稳定性较好，勘察区地壳稳定。

根据国家标准《中国地震动参数区划图》（GB18306—2015），拟建工程所在地的地震动峰值加速度为0.05g，相当于地震基本烈度为6度区，本场地20m内以软土为主，根据附近场地资料对比，场地等效剪切波波速小于130.0m/s，场地覆盖层厚度在30～40m左右，场地类别为III类场地，设计地震分组为第一组，地震动反应谱特征周期为0.45s。

场地浅部局部分布有饱和粉土层，因本地区属抗震设防6度区，因此可不进行液化判别。

4、地下水

根据地下水赋存和埋藏条件、含水介质特征及水理性质，勘察区可划分为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水二大类型，其中松散岩类孔隙水又可细分为孔隙潜水和孔隙承压水两类。

（1）松散岩类孔隙水

a.松散岩类孔隙潜水

松散岩类孔隙潜水含水介质多为表层杂填土及浅部饱和黏性土等，主要接受大气降水补给，多以蒸发或补给地表水的方式排泄，因其渗透性差，入渗量微弱，富水性差，水量较贫乏，潜水土质易受环境条件影响。勘察期间测得河水水位3.90m（黄海高程），测得潜水位埋深一般为0.20～1.80m，国家高程3.99~4.58m，水位年变化幅度小于1.5m。

该场地环境类型为II类，根据河水水样水质分析资料，场地地表水（河水）及浅部孔隙潜水化学类型分别为重碳酸钙镁钠型、重碳酸钙型、重碳酸钙型、重碳酸氯化钠钙型、重碳酸氯化钙钠型及重碳酸钙型淡水，综合判定，该地表水对混凝土结构及钢筋混凝土结构内钢筋具有微腐蚀性，浅部孔隙潜水对混凝土结构具有微腐蚀性，在完全浸水环境下对钢筋混凝土结构内钢筋具有微腐蚀性，在干湿交替环境下对钢筋混凝土结构内钢筋具有弱腐蚀性。

b.孔隙承压水

松散岩类孔隙承压水主要赋存于下部圆砾层中，该含水层粉黏粒含量较高且相对较密实，渗透性一般，且分布于基本不透水层土之间，分析无良好的地下水补给源，径流条件不良，有一定承压性但水量较少，其承压水水位国家高程在-3.50m左右，在非人为活动下，年变化幅度小于1m。 

孔隙承压水对钻孔灌注桩施工有一定影响，但在采取优质泥浆护壁成孔时，本地区各地下水对桩基施工影响不大。

（2）基岩裂隙水

基岩裂隙水分布在底部的风化基岩裂隙中，受风化节理发育程度影响，主要接受上部松散岩类孔隙水补给，水量较贫乏。

（3）浅部地基土对建筑材料的腐蚀性

根据“绍兴市勘察设计协会（2003）02号文件”，判定本场地浅部地基土对混凝土结构、钢筋混凝土结构内的钢筋有微腐蚀性。

5、场地工程地质条件

（1）工程地质分区

自然地面表部分布湖沼相粉质黏土，下卧为中厚层状淤泥质土，中下部为冲湖积、海积黏性土和冲洪积砾砂、圆砾、黏性土等。基岩埋深较大，岩性为侏罗系上统安山岩及白垩系下统凝灰岩。

（2）桥址区地基土的构成与工程地质特征

地基土按其成因类型和物理性质可分为5个工程地质层及若干亚层，现将各土层的主要工程地质特征描述如下：

①1：杂填土

杂色，湿，松散，由黏性土、碎石等组成，局部为大块石。

②1：粉质粘土

灰黑色，软塑，局部夹粉土，含大量有机质团块。切面稍有光泽反应，无摇震反应，干强度及韧性中等。

③：淤泥质粘土

灰色，流塑，局部为淤泥及淤泥质粉质黏土。切面稍有光泽，无摇振反应，干强度及韧性中等。

④1：圆砾

灰色，饱和，中密，局部为中密状砾砂或角砾。母岩以中～微风化硬质岩为主，矿物成分以石英为主，长石次之，颗粒多呈亚圆状，级配一般，充填一般，分选性差。

⑤b-1：全风化凝灰岩

紫红色、灰紫色、灰绿色，颜色较杂，岩芯以风化为土状，偶残留少量强风化岩块，手可捏碎，原岩结构尚可辩认。遇水易崩解。

⑤b-2：强风化凝灰岩

紫红色、灰色，凝灰质结构，块状构造，节理裂隙发育，岩芯呈碎块状，手可掰开，浸水易软，风化蚀变较强烈，局部风化强烈接近全风化土状，风化程度差异性较大，Z11号勘探中该层少部分部呈短柱状。

⑤b-3：中风化凝灰岩

紫红色、灰色、灰绿色，立交桥部位以紫红色为主，其余侧桥梁部位以灰色、灰绿色为主，凝灰质结构，块状构造，节理裂隙较发育，岩芯多呈短柱状～长柱状，上部局部呈碎块状，岩体较完整。

四、项目简介

本项目为“大禹路西延段智慧快速路工程（杭绍台高速福全收费站至亭山立交）”，项目建设位置地处绍兴市。属于绍兴市第二轮快速路建设规划中实现加速高-快衔接的重要一条。

1、快速路总体布置

大禹路西延段智慧快速路工程（杭绍台高速福全收费站至亭山立交）南起杭绍台高速福全收费站，北至绿云路/大禹路亭山立交节点，全长约7.9km，工程总投资约54.9亿元（建安费约35.0亿元）。

工程采用“主线快速路+辅道主干路”的建设形式，主线建设标准为80km/h的城市快速路，双向6车道规模；地面辅道为60km/h的城市主干路（兼一级公路）。

2、快速路建设标准

作为第二轮快速路建设规划之一的大禹路西延段智慧快速路工程（杭绍台高速福全收费站至亭山立交），建设标准参照第一轮，实行标准化设计、工厂化制造、装配化施工、数字化管理“四化”建设模式。打造一条由高架桥梁（含预制拼装与智慧系统）组成的智慧快速路。

五、主要建设内容

工程建设内容：包括快速路主线（预制拼装高架）、地面辅道、管线综合、雨水管道、交通安全设施、道路照明、景观绿化、智慧系统及附属配套设施等。

六、工程设计招标主要内容

本项目桥梁（优先采用预制拼装式结构）、道路、排水及综合管线、照明、景观绿化、智慧交通管理系统、交通监控和道路安全设施等的规划方案设计及深化、工程可行性研究报告、初步设计（包括扩初、工程概算）、施工图设计、交通导改设计、管线迁改综合设计、地下管线保护方案、危大工程涉及的设计方案（如深基坑支护方案等）、施工期间的配合服务（包括施工期间现场技术指导、施工图变更、设计联系单等）、BIM技术应用（建模、接入既有平台）以及为完成本项目设计而进行的交通影响评价、运输线路沿线通行能力评估、土地测绘（土地勘察调查报告、供地报告、规划选址和用地预审论证报告、节约集约论证报告、地形补测）、土地报批（农转用报批、供地报批）、拆迁摸排调查工作、施工图设计阶段的管线物探、各种管线初步设计阶段的安全评估及调查工作。

七、主要技术标准

1、道路等级

快速路主线：城市快速路；

地面辅道：城市主干路（兼公路）；

2、设计速度

城市快速路：V=80km/h；

城市主干路（兼公路）：V=60km/h；

3、设计年限

交通量预测分析：20 年；

沥青混凝土路面设计年限：15年；

桥梁主体结构设计使用年限：100年；

栏杆、伸缩装置、支座等可更换构件：15年。

4、荷载标准

城市快速路、主干路：城—A 级；

路面结构计算荷载：BZZ-100；

5、净空高度

快速路、主干路：≥5.0m；

次干路、支路：≥4.5m；

互通立交层间净空≥5.0m；

非机动车道、人行道≥2.5m。

6、暴雨重现期

高架主线及立交区：P=10年，地下道路：P=50年，一般道路段选用P=3年。

7、海绵城市设计、智慧设计（根据绍兴市智慧快速路数字化建设标准文件）

8、预制构件标准

预制构件（立柱、盖梁）规格要符合绍兴既有快速路标准。
预制构件（立柱、盖梁）原则上不低于构件数量的50%。

八、项目功能要求

1、设计原则

坚持可持续发展战略方针，综合考虑节能、环保、交通、绿化环境、经济效益、综合功能等因素，以精细化设计理念，努力将项目打造为品质高雅、环境优美、功能完善、交通均衡，同时能够展现绍兴市都市风采的魅力廊道，为社会经济发展提供有利保障。

（1）立足网络，功能优先：充分认识本工程在城市路网中的地位和作用，确保其具备应有的交通服务能力；结合绍兴市社会经济转型发展的大局，提升道路的综合承载力。

（2）以人为本，和谐建设：以人为本，把“人民群众得到实惠”作为工作的出发点和落脚点，充分吸收国内外快速路建设的经验和教训，妥善处理好工程建设与环境、居民日常生活的关系，确保民心工程，和谐工程。

（3）注重品质，彰显特色：重视道路与自然环境相协调，按照精细化设计要求，切实提高设计水平、建设水平和管理水平，力求功能完备、品质高端，特色鲜明的建设效果，积极推广应用新技术新工艺，体现工程建设先进性。

（4）远近结合，经济合理：加强和已建工程、相邻工程衔接设计，对既有设施改造要尽量使废弃工程量最小，体现节能、环保、可持续发展。

（5）新材料新工艺要求：采用的新技术、新材料能确保结构安全可靠、耐久性好、合理降低工程造价；新工艺技术实施性强，施工方便、周期短；在跨较大水系、航道节点选择合理施工工艺，确保通航和防洪安全。

（6）建设模式与市政府整体规划相统一：根据绍兴市人民政府关于《绍兴市区快速路二期建设规划（2022—2026 年）》的批复，以及中共绍兴市委办公室工作交办单（2022年39号）要求。建设标准参照第一轮，实行标准化设计、工厂化制造、装配化施工、数字化管理“四化”建设模式。打造一条由高架桥梁（含预制拼装与智慧系统）组成的智慧快速路。

2、精细化设计要求

详见设计合同条款。

3、功能定位

在绍兴市快速路网规划中，大禹路为规划快速路，目前已完工，是越城老城区快速路网成环的重要组成部分。杭绍台高速已完工，绍兴城区段主要设镜湖互通、绍兴西互通和福全互通与地方道路连接，本工程南接福全互通，北至大禹路快速路亭山立交，是高-快路网衔接的快速通道，本工程的建设是服务绿云路沿线区域、大禹路沿线区域、福全镇及兰亭镇片区实现15分钟上高速，缩短出行时间的重要举措。同时本工程的建设将加强越城、鉴湖与柯桥的快速联系，对服务沿线到发交通，支撑用地开发，支撑福全镇、兰亭镇等区域的发展都有积极作用。

就客运体系而言，大禹路西延段快速路承担疏解从高速公路进入城市核心区车流的功能，同时串联沿线各组团，承担跨组团长距离快速联系的功能。就货运体系而言，货运功能可以通过地面辅路完成。因此，本工程主线定位为服务客运交通，货运通过地面辅道通行，从而形成客货分离。

4、服务对象

（1）快速路主线：客运交通为主。

（2）地面辅道：客、货兼用以及人非系统。

（3）涉及现状道路为公路的，地面辅路需兼顾现状公路相关技术指标要求。

九、各专业系统设计及投标成果要求
1、各专业系统设计

（1）快速路主线(预制拼装高架)、地面道路、管线综合、交通监控、照明、河道及驳岸、海绵城市、智慧系统及附属配套设施等工程以及后续服务工作，并提供BIM设计模型及相关技术服务；

（2）专业配套综合管线设计（包括给水、电力、通信、燃气等综合管线）；

2、投标成果要求

技术标（含说明和设计图纸）均采用A3（或A3加长）标准纸张格式。

（1）设计图纸应包括但不限于以下部分：

①道路工程

工程地理位置示意图、方案总体布置图、道路平面设计图、道路纵断面设计图、道路横断面设计图、软基处理设计图、路基路面结构设计图、坡道盲道等无障碍设计图、道路工程数量表。

②桥梁工程

桥梁平面设计图、桥梁纵断面设计图、桥梁横断面设计图、桥梁结构设计图、桥梁附属工程图、桥梁工程数量表。

③管线工程

管线综合平面布置图、管线标准横断面图、排水平面布置图、排水管基和出口等构筑物结构图，排水工程数量表。

④快速路智慧系统

系统布置图、电气化节点设计图等。

（2）设计说明至少包括：

①设计依据、规模及范围。

②设计思路说明、功能及效果评价；设计重点处理的方面等。

③设计原则，采用的设计规范。

④技术经济指标：投资及组成表。

⑤主要技术难点、重点；施工季节、施工条件安排意见。

⑥需要在审批时决定的问题及有关建议。

⑦设计精细化管理办法及具体措施。

⑧服务安排（包括承诺及计划书、项目人员配备工作协调等）。

（3）投资估算和工程概算

依据现行的浙江省、绍兴市有关规定。

（4）旧地面道路全资源化利用课题。在地面道路施工过程中，研究将拆除固废（包含且不限于沥青混凝土、水泥稳定碎石层、老路面混凝土块、宕渣基层、路缘石及绿化带渣土等）资源化利用，达到工地基本无固废外运处置的目标。

十、主要设计规范
1)
《城市道路工程设计规范》（2016年版）（CJJ 37-2012）

2)
《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

3)
《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）

4)
《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）

5)
《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

6)
《城市道路交通设施设计规范》（2019年版）（GB 50688-2011）

7)
《城市快速路设计规程》（CJJ 129-2009）

8)
《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）

9)
《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）

10)
《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

11)
《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》（JTG/T D31-02-2013）

12)
《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）

13)
《气泡混合轻质土填筑工程技术规程》（CJJ/T 177-2012）

14)
《公路工程泡沫混凝土应用技术规范》（DB 33/T 996-2015）

15)
《城市综合交通体系规划标准》（GB/T 51328-2018）

16)
《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）

17)
《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB51038-2015）

18)
《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）

19)
《城镇道路工程施工和质量验收规范》（CJJ 1-2008）

20)
《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

21)
《城市道路交通工程项目规范》（GB 55011-2021）

22)
《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB 55019-2021）

23)
《城市道路人行过街设施规划与设计规范》浙江省工程建设标准（DB33-1058-2008）

24)
《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013版）》

附表（建安费估算）

	序号
	项 目
	费用（亿元）

	Ⅰ
	一类建安工程费用
	约35.0

	II
	二、三、四类费用
	约17.15

	Ⅲ
	预备费
	约2.75

	
	总投资
	约54.9


第五章  投标文件（封面格式及附表件）

项目名称：                                              
投

标

文

件
投标文件内容：            资格审查资料         资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

（一）资格审查资料：


实行资格后审的项目，须提供以下资料：

1.封面（格式见后）；
2.联合体协议书（如有，详见第五部分投标文件格式）；
3.企业营业执照复印件（联合体投标的，联合体双方均需提供）并加盖投标人公章；
4.资质证书复印件（联合体投标的，联合体双方均需提供）并加盖投标人公章；
5.项目负责人注册结构师证书复印件并加盖投标人公章；

6.项目负责人应提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，非独立法人的分公司也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章）。若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年11月至2023年1月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。（复印件并加盖投标人公章）；
7.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章，(如联合体投标的，联合体各成员均须备案；浙江省内企业不作要求）；
8.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业和项目负责人近 5年内在检察机关无行贿犯罪记录），格式自拟；加盖投标人公章。
9.其他资料：                             
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
联合体协议书
牵头人名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
成员二名称：                                                  
法定代表人：                                                  
法定住所：                                                    
……
鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加                  （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：
1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。
2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。
4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：  /   。
5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。
8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。
牵头人名称：                           （盖牵头人电子公章）
法定代表人或其委托代理人：            （盖法定代表人电子印章）
成员二名称：                                        （盖章）
法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）
……
        年        月        日    
备注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的联合协议签署授权委托书。      

项目名称：                                               
投

标

文

件
投标文件内容:               技术标                   1                     
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

目  录

投标人基本情况表（附件一）

拟投入本项目的项目负责人简历表（附件二）

拟投入本项目的主要设计人员一览表（附件三）

投标人承接过的工程业绩表（附件四）

投标人获奖工程业绩表（附件五）

项目负责人承接过的工程业绩表（附件六）

项目负责人获奖工程业绩表（附件七）

项目分项投资估算表（附件八）

服务承诺及服务计划书（附件九）

设计任务书要求内容及技术标评分要求内容（格式自拟）

投标人认为需要提供的其它材料（格式自拟）
注：目录内容的顺序可根据各投标单位实际情况进行调整。须提供： eq \o\ac(□,√)电子光盘、 eq \o\ac(□,√)展板。
附件一
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系

方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子

   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配

合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附件二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书等资料。
投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附件三

拟投入本项目的主要设计人员一览表

	拟在本项目中担任的职责
	姓名
	年龄
	执业资格（或职称）及证书编号
	工作年限
	类似工作经验年限

	项目负责人
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	

	桥梁专业负责人
	
	
	
	
	

	道路专业负责人
	
	
	
	
	

	给排水专业负责人
	
	
	
	
	

	电气专业负责人
	
	
	
	
	

	风景园林专业负责人
	
	
	
	
	

	造价专业负责人
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	

	设计阶段
	姓   名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作
	签字

	方案设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	初步（含扩大初步）设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工图设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。
投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日
附件四
投标人已完成的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩及证明资料要求：详见招标文件“技术标评分办法”。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附件五
投标人获奖工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩及证明资料要求：详见招标文件“技术标评分办法”。

附件六

项目负责人承接过的工程业绩表（本项目不作要求）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩及证明资料要求：详见招标文件“技术标评分办法”。

附件七
项目负责人获奖工程业绩表（本项目不作要求）
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩及证明资料要求：详见招标文件“技术标评分办法”。

3.本表后须附设计合同、获奖证书（或文件）、图审合格书【如以上证明材料未出现本次投标确定的项目负责人姓名，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。获奖时间以获奖证书（或文件）签发的时间为依据。

附件八

项目分项投资估算表

	（此项格式由投标人自行设计）


                                  投标人：                                 (盖章)    

                                      法定代表人：                       (签字或盖章)                
                                      日期：          年      月     日

附件九
服务承诺及服务计划书

	（此项格式由投标人自行设计）


                                  投标人：                                 (盖章)    

                                      法定代表人：                       (签字或盖章)                
                                      日期：          年      月     日

项目名称：                                                     
投

标

文

件

投标文件内容：             商务标            商务标                    

投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  

目  录

1、法定代表人身份证明（附件十）

2、授权委托书（若有，附件十一）

3、投标函（附件十二）

4、总报价书（附件十三）

附件十
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                             

单位性质：                                                             

地    址：                                                             

成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            

姓    名：            性别：           年龄：           职务：        

系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                      （盖章）      
日期：            年   月   日
附件十一

授权委托书

本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

               投  标  人：                                    （盖章）

               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           

               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                            

                      日      期：                     年     月    日

附件十二

投标函
致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：       %  ）的价格承包上述设计业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：

    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期        完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。

    5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章)    

    法定代表人：                   (签字或盖章)                
    日期：          年      月     日

附件十三

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	下浮率
	（大写）：百分之                     

	设计周期
	总周期：      日历天。其中：

方案设计：      日历天；

勘察设计：      日历天；

初步（含扩大初步）设计：      日历天；

施工图设计：       日历天。


投标人：                                   （盖章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

1


