绍兴市人民医院镜湖总院B地块
电梯设备采购安装项目
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招标人名称：浙江宝业建设集团有限公司
日      期：  二○二一年八月
绍兴市人民医院镜湖总院B地块电梯设备采购安装项目
招标文件
招标人：    浙江宝业建设集团有限公司   （盖章）
招标人法定代表人：      金吉祥     （签字或盖章）
招标人地址：    绍兴市杨汛桥镇杨汛路228号      
邮政编码：       312000          
联系人：        高工                 手机： 15968085266  
招标人统一社会信用代码：   913306217266242933    
招标代理机构名称： 浙江天同项目管理有限公司    （盖章）
法定代表人：          陈根法        （签字或盖章）
地址： 绍兴市越城区斗门街道丁港直路市机动车检测站四楼  
邮政编码：  312000    
联系电话：13106322888  
联系人：    许国锋      
签发日期：         年      月       日
备案单位意见：                                  （备案章）
经 办 人：                                      （签字或盖章）
日    期：          年          月          日
第一章  招标公告
绍兴市人民医院镜湖总院B地块电梯设备采购安装项目

招标公告
1.招标条件
本招标项目绍兴市人民医院镜湖总院B地块电梯设备采购安装项目 （项目名称）已由绍兴市越城区发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以 越发改（镜湖）项建[2019]3 号 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 浙江宝业建设集团有限公司，建设资金来自  自筹 （资金来源），项目出资比例为   100%    ，招标人为 浙江宝业建设集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行  公开 招标。

2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：  绍兴市镜湖新区。

2.2 建设规模：本次招标包含电梯共8台。
招标估算价： 约 280万元。

2.3 招标范围：包含但不仅限于电梯制造、仓储、运输、二次搬运、装卸、配合安装、装修、调试、检测检验、委托监检、成品保护、权威部门验收、培训、交付使用、售后服务，以及向招标人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料和其他相关服务等交钥匙内容。
2.4计划工期： 90日历天，其中排产周期为招标人（或监理单位）书面排产通知发出后30日历天，安装工期自总监理工程师书面开工报告或进场施工指令日期开始计算。

2.5 质量要求：   合格  。
2.6标段划分：   /   。

2.7资格审查方式：   资格后审 。  

投标人资格要求
3.1投标人必须满足以下两种条件之一：
3.1.1、具有独立法人资格的电梯设备制造单位，须具有“中华人民共和国特种设备生产许可证”电梯制造（含安装、修理、改造）。

3.1.2、具有独立法人资格的电梯设备销售代理单位（须有制造单位对本项目授权书，授权书详见投标文件格式附件十），投标品牌的电梯设备制造单位须具有“中华人民共和国特种设备生产许可证”电梯制造（含安装、修理、改造）；销售代理单位须具有“中华人民共和国特种设备生产许可证”电梯安装（含修理）。

3.2主要设备、材料要求：   /   。

3.3其他要求：

3.3.1一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则应作废标处理。
3.3.2代理单位参加投标的，品牌制造商须对代理单位的安装（含修理）资质予以认可（在授权书中予以体现，授权书详投标文件格式附件十）。
3.3.3企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目  2021  年度登记资格并在有效期内。
3.3.4企业需要     /    ，项目负责人    /     。

3.3.5企业近  五  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.4 本次招标  不接受  联合体投标。

3.5 各投标人均可就上述标段中的   /  （具体数量）个标段投标。

4.报名及招标文件获取
4.1凡有意参加投标者，请于 2021 年      月     日  08:30 时至 2021 年    月    日 17:00 时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2招标文件每套售价  / 元，售后不退。图纸押金   /  元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本项目需缴纳投标保证金  伍 万元， 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在 2021年    月   日 17:00 时前缴纳。缴纳方式为：投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：绍兴银行营业部；账号： 6224861565791469505  ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行：中信银行绍兴城东支行；账号：     3110810043370000012 ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
    招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。
    招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容

6.1评标入围方法：  全部入围  。

6.2评标方法：  综合评分法（设技术标）；

6.3中标方式：   最高分中标    。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为 2021 年   月   日    时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼         室 。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在    /  （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式  
招标人： 浙江宝业建设集团有限公司  代理机构：  浙江天同项目管理有限公司
地址：绍兴市杨汛桥镇杨汛路228号 地址： 越城区斗门街道丁港直路市机动车检测站四楼  
 联系人：  高工                         联系人：   许国锋                     

电话：  15968085266                     电话： 13106322888                    
招标人：浙江宝业建设集团有限公司
招标代理机构： 浙江天同项目管理有限公司 
2021 年    月    日

招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：
      年    月    日                                年    月    日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	浙江宝业建设集团有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	浙江天同项目管理有限公司 

	1.1.4
	项目名称
	绍兴市人民医院镜湖总院B地块电梯设备采购安装项目

	1.1.5
	建设地点
	绍兴市镜湖新区

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包含但不仅限于电梯制造、仓储、运输、二次搬运、装卸、配合安装、装修、调试、检测检验、委托监检、成品保护、权威部门验收、培训、交付使用、售后服务，以及向招标人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料和其他相关服务等交钥匙内容。共 / 个单体；/ m2，最高 /层，地下室 /层  / m2，工程造价约 280万元。
关于招标范围的更详细说明可见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：90日历天 。
计划开工日期：    /  年    月 /   日
计划竣工日期： /  年  /  月  /  日
除上述总工期外，招标人还要求以下区段
工期：            /        
有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：  合格  
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。


	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉

	资质条件：投标人必须满足以下两种条件之一
1、具有独立法人资格的电梯设备制造单位，须具有“中华人民共和国特种设备生产许可证”电梯制造（含安装、修理、改造）。

2、具有独立法人资格的电梯设备销售代理单位（须有制造单位对本项目授权书，授权书详见投标文件格式附件十），投标品牌的电梯设备制造单位须具有“中华人民共和国特种设备生产许可证”电梯制造（含安装、修理、改造）；销售代理单位须具有“中华人民共和国特种设备生产许可证”电梯安装（含修理）。

财务要求：/
业绩要求：/
信誉要求：/
项目负责人资格：/
其他要求：/
1、一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则应作废标处理。
2、代理单位参加投标的，品牌制造商须对代理单位的安装（含修理）资质予以认可（在授权书中予以体现，授权书详投标文件格式附件十）。

3、企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目 2021年度登记资格并在有效期内。
4、企业近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。 

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：
联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织
□组织，踏勘时间：
        踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	√不召开
□召开，召开时间：        召开地点：

	
	招标人书面澄清的时间
	     年   月   日

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间、递交地点
	提问截止时间：     年   月   日   时（北京时间）

	
	
	邮箱：290139364@qq.com（请将要求澄清内容加盖单位公章后将原件扫描件、WORD电子版发到此邮箱）

	1.10.3
	招标人答疑时间
	      年      月      日

	1.11
	分  包
	√不允许
□允许，分包内容要求：
        分包金额要求：
        接受分包的第三人资质要求：
若按《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令124号）规定发生专业分包时，总包单位可按分包的专业工程造价的    %向发包方计取专业发包工程管理费。


	1.12
	偏  离
	√不允许
□允许，可偏离的项目和范围见第七章
       “技术标准和要求”：
        允许偏离最高项数：      
        偏差调整方法：          


	2.1
	构成招标文件的其他材料
	

	2.2.2
	投标截止时间
	     年     月    日    时    分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后  3  小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后  3  小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	

	3.3.1
	投标有效期
	60/90/120，确定 90  天

	3.4.1
	投标保证金
	形式：见招标公告
金额：见招标公告
递交方式：见招标公告


	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	  / 年，指  / 年  /  月  / 日起至  /  年   / 月  / 日止。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	   /  年，指  /  年  /  月  /  日起至 /   年  /  月   /  日止。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的
年份要求
	   / 年，指  /  年  / 月  / 日起至 /   年  / 月  / 日止。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许
□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	按招标文件要求

	3.7.4
	投标文件份数
	资格审查资料正本  1   份，副本7份；

技术标1正本  1   份，副本 7份；

商务标正本 1  份，副本7 份。

不加密电子U盘1份

	3.7.5
	装订要求（采用计算机辅助评标的不作要求）
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
□不分册装订
☑分册装订
技术标

商务标
资格审查资料
分册装订的资格审查资料、商务标、技术标应采取分装密封。

	4.1.2
	封套形式及要求写明
	1.封套形式：/

2.写明内容：招标人地址：绍兴市杨汛桥镇杨汛路228号  
招标人名称 ：浙江宝业建设集团有限公司
绍兴市人民医院镜湖总院B地块电梯设备采购安装项目  （项目名称）技术标/商务标/资格审查资料在2021年  月  日  时  分前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目投标文件投标人可采用现场递交或邮寄方式递交。
(1)采用邮寄方式递交。投标人必须在邮件最外层封皮上明确注明：所投项目名称、投标人公司全称、项目联系人和联系电话；如未明确注明或无法辨识的，其邮寄的投标文件将由快递公司退回；如所投项目名称标注错误的，其后果由投标人自行承担。邮寄的投标文件必须在投标截止时间前（2021年   月   日上午9时30分前）送达。逾期送达的，将予以拒收。邮寄地址：浙江省绍兴市迪荡新城惠利街20号,鼎盛时代大厦4楼,绍兴市公共资源交易中心402室，陈振宇收，电话：88307031
(2)采用现场递交。投标人将密封的投标文件在开标日当天的工作时间（2021年   月   日上午9时30分前）递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件即交即走。投标文件递交地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼指定开标室（绍兴市公共资源交易中心）。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
□是，退还安排：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：市公共资源交易中心指定开标室

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：
（2）开标顺序：
√按评标入围产生顺序依次开标
(按投标报名顺序依次开标
（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示浙江省健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；
评标专家确定方式：  按规定   。

	7.1
	评标委员会推荐中标侯选人数量
	   1   名

	7.3.1
	履约担保
	担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、
√专业担保公司担保。

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：    /     

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：  1、主管业务部门停接业务处分

	…
	…
	

	10.2  招标控制价

	10.2.1
	招标控制价：
	□不设招标控制价
√设招标控制价，见本招标项目经审定后的标底或工程造价。

	10.2.2
	招标控制价的编制依据：
	一、工程量：按建设单位提供的参数和相关图纸计算；

二、单价：电梯价格按市场价采价，电梯单价已包括设备供货、运输、保管、安装、装修、调试、验收、脚手架费、培训及相关服务、井道修整（井道垂直符合要求）、机房预留孔、墩、召唤孔、底坑处理（包括加固回填）、井道井圈处理、预埋件、井道照明、爬梯、控制柜至机房双电源切换箱的电缆、五方通话的主机及分机等一切工作以及调试电缆和设备及材料价格、备品备件费、管线费、关税、增值税、国内外运杂费、国内外保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、质量技术监督部门和工程质量监督部门检验费、保修期内可能产生的一切费用以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项招标文件中规定要求的全部费用；

三、本工程电梯价格按招标文件电梯品牌水平编制；

四、本工程预备费按8万元计取，该费用属于建设单位，与中标单位无关，报价时不得下浮报价。

五、其余不详之处详见标底。

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	√不采用
□采用，投标人应严格按照第八章“投标
  文件格式”中“施工组织设计（技术暗
  标）编制及装订要求”编制和装订施工
  组织设计

	10.4  电子投标

	10.4.1
	是否实施电子投标
	(否
(是


	10.4.2
	电子投标文件（加密及非加密）编制、递交要求（实施电子投标项目）
	投标文件电子版内容：按本须知3.7.6“电子投标文件编制要求”
    投标文件电子版份数：按本须知3.7.6 “电子投标文件编制要求”
投标文件电子版形式：按本须知3.7.6  “电子投标文件编制要求”和4.2.6“电子投标文件报送要求”

	10.5  计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	(否

	
	
	(是
计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.6  投标人代表出席开标会

	
	1、投标人法定代表人（企业负责人、技术负责人）或其授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议。
2、投标人的法定代表人（企业负责人、技术负责人）应与市公共资源交易中心入库登记中企业资质证书的内容一致。若企业资质证书上无企业负责人和技术负责人信息的，应与省（自治区、直辖市）住房城乡建设主管部门建筑市场监管与诚信信息平台登记的人员信息一致。以上人员在参加开标会议时携带本人身份证、省（自治区、直辖市）住房城乡建设主管部门建筑市场监管与诚信信息平台载明人员信息的网页打印件并加盖公章，否则视为自愿放弃投标。
3、参加投标会议的投标人代表均须随带本人居民二代身份证准时参加开标，否则视为自愿放弃投标。
4、非电子投标项目，授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
5、投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确定，但不得委派受疫情影响需要隔离的人员。


	10.7  中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为3个工作日。

	10.8  知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。


	10.9  重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。


	10.10  同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“招标人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解，“项目负责人”按“项目负责人”进行理解。

	10.11  监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受市区建设工程招标投标监督管理部门依法实施的监督。

	10.12  解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13  招标人补充的其他内容

	10.13.1
	本招标项目由 越城区建设和交通运输局参与监督，并请            公证处予以公证。

	10.13.2
	本项目提供业主支付担保，担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、√专业担保公司担保。

	10.13.3
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件1、要求参加开标的人员本人身份证；2、授权委托书（如有） 。
投标人项目负责人在开标时必须按时到场，并在  投标截止  时出示以下证件：1、身份证；2、    /    ；3、  /     。
上述证件均须原件。
注：未能符合上述要求的，其投标按自动放弃处理；投标人未带齐上述规定的证件或未能在开标会议开始前送达的，投标人法定代表人或授权委托人（授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，下同）未按时参加开标会议的，均视为自动放弃投标。
招标文件内要求提交的所有原件均不作要求，由业主负责事后对中标候选人进行核验。

	10.13.4
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	10.13.5
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后重新招标。

	10.13.6
	本项目招标评标采用综合评分法（设技术标） 方式评标。
本项目规费取费按浙建建﹝2018﹞61号规定的标准费率的  50 %计算。
中标方式：总得分最高者为中标候选人。若出现最高总得分相同的情况，取其中投标报价最低为中标候选人，若投标报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。

	10.14  项目负责人验证及入围员额补充方法

	
	招标人要求项目负责人参加开标的，项目负责人必须在投标截止时间前到达开标现场，投标人资格审查资料纸质原件必须在提交投标文件时随身携带。
项目负责人验证：□评标入围后对入围的项目负责人进行验证，□评标入围前对所有项目负责人进行验证。
采用评标入围后对入围的项目负责人进行验证的，出现项目负责人没有到场或其居民身份证未带情形的，取消其投标人入围资格，在未入围的投标人中随机抽签补足评标入围家数。
因项目负责人未到或其居民身份证未带被取消其入围资格·，且未在随机抽取评标入围前主动说明、影响正常开标程序的投标人，其行为将列入不良诚信行为记录，报市政务服务办及市建设工程招标投标监督管理部门备案。 



1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表;
（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人； 
（5）为本标段提供招标代理服务的； 
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 
（10）被暂停或取消投标资格的； 
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单； 
（6）图纸； 
（7）技术标准和要求； 
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清或者修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或有效的数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清或者修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。（注：采用电子投标的项目，潜在投标人应密切关注电子招投标交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新的澄清（补充）文件并导入投标文件制作工具，否则将无法上传至交易平台。）
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容（按第八章 投标文件格式选择）：
1、资格审查资料：  具体详见第八章资格后审投标人必须提交的资料   
2、商务标：  具体详见第八章投标文件格式   。
3、技术标：    具体详见第八章投标文件格式     
资格审查资料纸质原件请随身携带，按投标人须知前附表第10.14条款规定提交，资格审查时供评委核查。不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
采用计算机辅助评标的工程，中标候选人需将电子投标文件打印后盖相应的印章送相关部门备案。
3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3（补） 投标报价书写规范说明：
①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
    3.2.4投标报价采用人民币报价，报价出现大小写不一致时，以大写数字为准。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、装修、验收、脚手架费、培训及相关服务、井道整修（井道垂直度符合要求）、机房预留孔、墩、召唤孔、底坑处理（包括加固、回填）、井道圈梁处理、预埋件、井道照明、爬梯、控制柜至机房双电源切换箱的电缆、五方通话的主机及分机等一切工作以及调试电缆和设备及材料价格、备品备件费、管线费、关税、增值税、国内外运杂费、国内外保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、质量技术监督部门和工程质量监督部门检验费、保修期内可能产生的一切费用以及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标人应根据本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。
    3.2.5投标人根据招标人提供的采购设备内容和数量，按各功能的要求作出每一个设备的报价，报价应按设备名称报价。安装调试结束后，如涉及卫生、环保、质监等部门报验验收，其费用应计入本次投标报价。
    3.2.6投标人应结合工程特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。
    3.2.7在满足性能技术参数的前提下，投标人可以根据现场的实际情况和设计要求，对设备数量作适当的调整，但须事先征得招标人的同意。引起承包总价变化，最终以中标人实际供货数量并依据中标固定单价按实结算。
    3.2.8本次招标只允许有一个投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑工程的重要性，提供给招标人最优惠的投标报价，有选择的投标报价将不予接受。
3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
3.4 投标保证金
3.4.1 按现行规定缴交及退还。
3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）企业或项目负责人有行贿犯罪记录。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）（采取电子辅助评标的不作要求）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（不采用电子投标的项目，第八章“投标文件格式”中各处要求“盖投标人（牵头人）电子公章”和“盖法定代表人电子印章”均视作要求“盖章”）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.6电子投标文件编制要求（采用电子投标的项目）
3.7.6.1投标人递交的加密电子投标文件即为投标文件正本，不再要求投标人在投标时提交副本和纸质投标文件。 
3.7.6.2投标人应通过“最新版电子投标文件制作工具（绍兴版）”根据电子招标文件的要求规范制作投标文件。（技术咨询：4009980000） 
3.7.6.3电子投标文件中的各组成部分，投标人应按第八章投标文件格式中的要求签字、盖章及加盖电子印章。 
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的资格审查资料、商务标与技术标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。资格审查资料纸质原件应单独存放在档案袋中，并在档案袋封面写明投标人名称、纸质原件等字样。
4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2.6电子投标文件递交要求（采用电子投标的项目）
4.2.6.1投标人应将完整的加密电子投标文件在投标截止时间前上传到电子招投标交易平台（以服务器记录的上传完成时间为准），未上传电子投标文件的视作放弃投标，逾期上传的电子投标文件视为无效投标。
4.2.6.2同时需要投标人在投标截止时间前提交非加密电子投标文件作为备份文件来应对开标期间的特殊情况，非加密电子投标文件（以U盘为载体形式），且必须保证加密与非加密电子投标文件的一致性。存有非加密电子投标文件的U盘应密封包装，封套上应写明的内容见投标人须知前附表4.1.2，并在封套的封口处加盖投标人单位公章，未按要求进行密封包装、加盖投标人公章的非加密电子投标文件，招标人不予受理，投标人承担由此引起的相关风险。
4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5. 开标（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示浙江省健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。）
5.1 开标时间和地点
招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见本章投标人须知前附表10.6条。
本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
不见面开标大厅网址为：http://ol.ggb.sx.gov.cn/XinBanBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，建议使用 IE11 浏览器访问。各投标人请使用绍兴市工程建设项目专用数字证书 CA 锁登录，在线参与开标活动。不要求提交非加密电子投标文件。
5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人规定人员是否到场，并进行验证确认，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）投标人代表（投标人不需签字确认）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标结束。
5.3 评标入围办法： 全部入围     。
入围评标办法按如下方法执行。
（1）参加开标并按规定递交投标文件的投标人超过10家的，采用随机的方式确定10家投标人进入评审。
（2）参加开标并按规定递交投标文件的投标人不超过10家的，全部投标人均进入评审。
（3）对评标入围的投标人的投标文件进行符合性评审；经业主及相关人员评审，按规定否决不合格投标或界定为废标的，因有效投标单位不足3家的，将从未入围的投标人中按照原入围办法补足至3家，并对其进行符合性评审。当所有投标被否决的，不足3家，招标人应当依法重新招标。
5.4开标特别说明（采用电子投标、不见面开标的项目）
5.4.1开标时请投标人使用加密投标文件时使用的CA锁登录系统、并完成投标文件解密。投标人上传的投标文件由投标人在规定时间内自行完成解密。（投标人应特别注意CA锁有效性，CA锁延期、补办后，虽硬件介质不变，但锁的证书Key号发生改变，视为不同锁，会导致开标时无法解密投标文件。）
加密电子投标文件在电子辅助开评标系统解密后即为投标文件的开启；电子投标文件采用一次性开启的办法，不再采用商务标和技术标分阶段开启的办法。
5.4.2投标文件解密在60分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准。 
因投标人原因造成其电子投标文件未在规定时间内解密的，视作撤销其投标文件；
部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 
5.4.3电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行。 
5.4.4因电子招投标交易平台及其网络、设备故障造成无法正常开标的，应排除相应故障后继续开标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，另行确定继续开标的时间。 
5.4.5投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。
投标人使用CA锁登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。
  未及时登录不见面开标系统，参与在线开标的投标人，视为放弃交流和对开评标全过程提出疑议的权利。并且投标人将无法获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应承担由此引起的相关风险。
6. 评标
6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.1.3对评标专家要求按绍兴市政务服务办公室发布“关于在新型冠状病毒感染疫情期间专家参与公共资源交易评审活动有关要求的通知”执行。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标委员会通过不见面开标系统询标模块在线质询，投标单位通过系统在线回复，一般应在30分钟内提供书面答复，情况特别复杂的，经评标委员会同意后，可视情延长回复时限。
7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数按有关规定。
7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 履约担保
7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
7.4.3凡投资额在400万元以上的绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程）项目施工，实行工程款和工资款两条线拨付制度。在工程承包合同中必须明确工程款和工资款两条线拨付，建设单位不管以何种方式支付工程款，必须按月进度工程款的20%作为工资款打入该项目的农民工工资专用账户，此账户专项用于支付农民工工资，不得挪作他用。
8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。
8.2 不再招标
重新招标、评标后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督
9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知（略）
附表三：问题的澄清（略）
附表四：中标通知书（略）
附表五：中标结果通知书（略）
附表六：确认通知（略）
第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审
标   准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标  准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投投人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响 应 性
评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	……
	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	技术标  60  分
商务标  40  分

	2.2.2
	基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	技术标
评分细
化标准
	详见表1技术标评分细化标准
	详见表1技术标评分细化标准

	
	投标报价
评分标准
	在编写项目招标文件时明确
	商务部分基本分为40分，评标办法如下：
（1）本次招标项目招标人设置最高上限价，审定后招标控制价作为最高上限价，最高上限价为275.2615万元，超过上限价的作废标处理。

（2）当投标报价=评标基准价时，得满分；

（3）当投标报价＞评标基准价时，得分=40-（投标报价-评标基准价）/评标基准价×100×2；

（4）当投标报价＜评标基准价时，得分=40-(评标基准价-投标报价)/评标基准价×100×1。

（5）评标基准价：即入围商务标评审满足招标文件要求且投标价格次低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（40分）
（6）商务标得分保留二位小数，小数点第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。

	
	投标人总得分=技术标得分+商务报价得分。
商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

	条款号
	编列内容

	3
	评   标
程   序
	见本章附件A

	3.1.2
	废标条件
	详见本章附件B：废标条件

	3.2.2
	判断投标报价是否
低于其成本
	详见本章附件C：投标人成本评审办法

	补1
	计算机辅助评标
	详见本章附件E：计算机辅助评标方法


表1技术标评分细化标准（60分）
	分项
	子项及评审标准    
	评审得分标准

	目录
	名称
	
	优
	良
	一般

	1
	企业实力
	1.1投标人的安装单位认证情况：

具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；

具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分；

具有GB/T28001或OHSA18001职业健康安全管理体系认证证书的得1分。

投标文件中提供安装单位的认证证书复印件，不在有效期内的不得分。（投标文件中装订证书复印件加盖公章。）
	0-3

	
	
	1.2根据最新一期市场监督管理部门关于电梯维护保养单位违法违规综合量化评价结果

A类的得3分，B类的得2分，C类的得0.5分，其他情况不得分。               

（各地评价体系不一致的，请提供市场监督管理部门评价体系标准，按好、中、差级别进行评分，提供市场监督管理局评价文件复印件加盖公章。）
	0-3

	
	
	1.3投标人业绩情况：

投标人自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有200万元及以上电梯销售供货并通过检验的业绩（以合同金额为准，不论合同内金额是否含有安装），每提供1份得1分，最多得3分；如以上业绩包含电梯安装内容的（安装内容以合同中约定的为准），每提供1份加0.5分，最多加1分。证明材料：提供中标通知书、业绩合同及特种设备使用登记证复印件加盖公章。
	0-4

	2
	总体评价

投标产品
	2.1产品信誉（0.1-2分）

根据投标产品的品牌市场占有率、市场评价等情况，进行综合评价。                          
	2-1.3
	1.2-0.7
	0.6-0.1

	
	
	2.2投标电梯：（0.1-2分）

根据投标电梯型号，对投标产品的节能性、安全可靠性、在品牌系列型号中的先进性，进行综合评价。投标人须提供所投品牌产品系列介绍手册复印件加盖公章。
	2-1.3
	1.2-0.7
	0.6-0.1

	3
	主要部件情况
	3.1控制柜的先进性（2-5分）：

控制柜整柜为原品牌原厂制造的为优；其余视情确定评审档次。结合部件的先进性,在相应的档次范围内确定具体分值。（以提供型式试验报告为准）
	5-4
	3.9-3
	2.9-2

	
	
	3.2曳引机的先进性（2-5分）：

曳引机为原品牌原厂制造的为优；其余视情确定评审档次。结合部件的先进性,在相应的档次范围内确定具体分值。（以提供型式试验报告为准）
	5-4
	3.9-3
	2.9-2

	
	
	3.3门机先进性（2-5分）：

门机整机为原品牌原厂制造的为优；其余视情确定评审档次。结合部件的先进性,在相应的档次范围内确定具体分值。（以提供型式试验报告为准）
	5-4
	3.9-3
	2.9-2

	
	
	3.4开门保护系统的先进性（1-3分）
	3
	2
	1

	
	
	3.5根据轿厢的平面尺寸、高度、装潢方案、通风、照明、显示屏、操作盘的选型等因素综合评价（1-2分）
	2
	1.5
	1

	
	
	3.6主要部件来源及备品备件情况（1-2分）
	2
	1.5
	1

	4


	主要技术指标
	4.1根据投标电梯中有无偏离招标文件非实质性技术要求的情形以及偏离程度综合评价（0.5-2分）
	2
	1
	0.5

	
	
	4.2机房噪声指标（0.2-1分）
	1
	0.5
	0.2

	
	
	4.3运行中轿厢内噪声指标（0.2-1分）
	1
	0.5
	0.2

	
	
	4.4开关门过程噪声指标（0.2-1分）
	1
	0.5
	0.2

	
	
	4.5平层精度（0.2-1分）
	1
	0.5
	0.2

	
	
	4.6水平振动加速度（0.2-1分）
	1
	0.5
	0.2

	
	
	4.7垂直振动加速度（0.2-1分）
	1
	0.5
	0.2

	
	
	4.8起制动加减速度调节范围（0.2-1分）
	1
	0.5
	0.2

	
	
	4.9根据每运行一年故障次数或每起、制动运行60000次故障次数及相应保证措施，进行综合评价（0.2-1分）（提供所投品牌制造商承诺书并加盖制造商公章，进行横向比较，无法提供的不得分）
	1
	0.5
	0.2

	5
	安装

施工
	5.1施工方案（0.5-2分）：根据施工质量、进度、安全生产和文明施工保证措施，进行综合评价。
	2
	1
	0.5

	
	
	5.2与总包单位和其他分包单位的配合措施（承诺按招标文件要求与施工总承包及其它分包单位配合的，提供承诺书，无法提供的不得分）（0-1分）
	1
	0.5
	0

	6
	售后及服务
	6.1维保单位人员规模（0.5-2分）

按投标人的维保单位在职职工数量进行评价。在职职工数量以社保机构出具的维保单位上年度缴纳养老保险人员证明为准，人员数量多的相应评审得分高。

维保单位应为投标电梯品牌授权的维保单位，不满足的均得0.5分，投标文件中提供授权文件复印件。
	2
	1
	0.5

	
	
	6.2根据电梯维保单位的注册地距离本次招标项目所在地的远近距离以及投标人承诺的维保响应时间进行比较评分。维修点地址以安装维修许可证注明的地点为依据（若不能体现维修点地址的，需同时提供营业执照地址或制造单位证明文件为准）。                        

证明材料：投标文件中装订安装维修许可证（或营业执照或制造单位证明文件）复印件加盖公章。如维保单位为投标人分支机构或分子公司的，还需提供分支机构或分子公司的设立证明及维保授权。
	0-3

	
	
	6.3培训计划（0-1分）：根据培训时间、地点、费用、目标 ，进行综合评价。 
	1
	0.5
	0

	
	
	6.4产品质量保证期限（0-2分）：

质量保证期不少于24个月的得2分，少于24个月的不得分。
	0或2

	
	
	6.5使用成本因素（0.5-2分）：

按质保期满后所有电梯2年小包费加3年的大包费用评分。（小包费用报价低于1000元/台/年的，评审时按1000元/台/年计；大包费用报价低于2000元/台/年的，评审时按    2000元/台/年计）
	2
	1
	0.5

	
	
	6.6售后服务承诺（0.25-1分）：

根据投标人提供的售后服务方案、维护人员配备和售后服务机构设置等情况，提供详细、完善的本地化长期售后服务的承诺情况，售后服务承诺的可行性、完整性以及保障措施，产品质量保证期内外的故障响应、修复时间及后续技术支持和维护能力情况等进行比较打分。
	1
	0.5
	0.25


备注：①在评审时去掉最高分和最低分各一个后的各评委的算数平均值作为各投标人的最终技术标得分，得分保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

②所有证书都应在有效期内，逾期不得分。各投标人必须按照要求提供真实有效的材料。

评标办法（综合评估法）
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人当场抽签确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
在编写项目招标文件时明确。
3. 评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，经评标委员会成员半数以上表决同意，应认定该投标报价低于成本价，作废标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
附件A:评标详细程序
评标详细程序
A0.总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些
细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
A1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审；
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
A2.评标准备
A2.1评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见
附表A-1。
A2.2评标委员会的分工
评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。
A2.3熟悉文件资料
A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)
第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。
A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)
A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。
A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。
A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
A3初步评审
A3.1形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。
A3.2资格评审
A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)
A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：
(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；
(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。
A3．3 响应性评审
A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。
A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)
A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)
A3.4  判断投标是否为废标
A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。
A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。
A3.5算术错误修正
评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。
A3．6澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4．详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
A4.1详细评审的程序
A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：
(1)施工组织设计评审和评分；
(2)项目管理机构评审和评分；
(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；
(4)其他因素评审和评分；
(5)汇总评分结果。
A4.2  施工组织设计评审和评分
A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。
A4．3项目管理机构评审和评分
A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。
A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)
A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。
A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。
A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。
A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)
A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：
（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；
（2)                              /                             ；
（3)                          /                                 ；
（4)                          /                                 ；
（5)                          /                                 ；
…………
A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。
A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。
A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。
A4.5  其他因素的评审和评分
根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。
A4.6  判断投标报价是否低于成本
根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。
A4.7  澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4.8  汇总评分结果
A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。
A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人
A5.1  推荐中标候选人
A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。
A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
A5.2直接确定中标人
第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
A5．3编制评标报告
评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）废标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
A6．特殊情况的处置程序
A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)
如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。
A6.2关于评标活动暂停
A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。
A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。
A6.3  关于评标中途更换评委
A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
A6.4 记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件
废 标 条 件
B0.总  则
本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
B1．废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。
B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。
B1.6  投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；(采用造价下浮率计分法的工程投标文件，此条不作要求)
B1.7  在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
B1.8  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
B1.9  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.6，10.13.3款规定出席开标会的。投标人必须按投标人须知前附表第10.6条、10.13.3条和投标人须知第5.1条的规定，派员参加开标会议，投标人参加会议人员和所需携带的证件必须在投标截止时间前送达投标人须知前附表第4.2.2条指定的递交投标文件地点，否则视为自愿放弃本次投标。
B1.10采用电子投标的项目，因投标人原因导致电子投标文件无法导入（解密）系统的，其投标应作无效或者废标处理。 
B1.11采用电子投标的项目，不符合招标文件第二章投标人须知3.7.6  “电子投标文件编制要求”和4.2.6“电子投标文件递交要求”中4.2.6.1要求的，其投标应作无效或者废标处理。
B1.12投标报价时，安全文明施工基本费的费率不得低于现行施工取费费率的下限。如采用造价下浮率计分法的，则投标人须承诺：安全文明施工基本费按审定后的招标控制价的费用金额计取。否则视为实质性不响应招标文件。
B1.13 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理。
B1.14 其他：
附件C：投标人成本评审办法（略）
附件D：备选投标方案的评审方法（略）
附件E：计算机辅助评标方法
E1.1 评委应根据账号和密码或者使用评委个人数字证书登录电子辅助评标系统，并在
系统上或者借助系统完成评审工作。 
E1.2 电子辅助评标系统按照以下程序设置： 
（1）评标准备； 
（2）初步评审； 
（3）详细评审； 
（4）出具评标报告。 
E1.3 评委在评审时应熟悉招标文件，并对照招标文件对所评审项目设置的评审指标进
行核对。经核对，评审指标设置有误的，应告知招标人按照招标文件的约定进行调整；评审
指标设置正确的，对评审指标设置进行确认。 
E1.4 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行
基础性数据分析和整理， 从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、 投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。 
评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，向
投标人发出问题澄清书面通知；清标工作与初步评审工作平行进行。 
E1.5 初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审等三个阶段，并依次组织审查。 
E1.6 在初步评审阶段，各评委先行独立对各投标文件进行审查，并递交审查意见。 各评委完成递交审查意见后， 出现评委对相关投标人审查认为不能通过初步评审 （包括不响应资格审查条件的） ，评委应在辅助评标系统上进行表决，并根据各评委表决意见，按照少数服从多数的原则（招标文件中另有约定的，按招标文件约定），形成统一审查意见。 
E1.7 评委在评审过程中认为需要表决的其他评审事项，按照上款办法组织表决。 
E1.8 在完成初步评审后，对通过初步评审的投标人组织详细评审。 
E1.9 设有技术标、商务标详细评审的，应先组织技术标、商务标详细评审，并在评委完成技术标、商务标详细评审后进行下浮率、修正系数等商务标所需参数的抽取。未设技术标、商务标详细评审的，上述参数应在初步评审结束后抽取。 
E1.10 在完成详细评审后，评标委员会应根据评标情况出具评标报告。 
E1.11 评委应严格按照招标文件载明的评标办法（资格审查办法）对投标文件评审。评
委的评审应客观公正，同时应在提交评审结果前仔细核对，以避免出现各种差错。 
在评审过程中，评委发现其评审确实有误且有客观、充分的事实依据证实的，应以书面
形式说明情况，并按照以下办法提请重新评审： 
（1）发现初步评审有误的，应提请评标委员会进行表决，但已进入详细评审的，应报
经相关监管部门同意后， 提请表决。 评标委员会根据表决结果， 调整或维持原初步评审结果；  
（2）发现技术标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有
评委均已提交技术标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分； 
（3）发现商务标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有
评委均已提交商务标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分。 
E1.11 评委不能提供客观、充分事实依据的，或者以其主观判断因素作为理由的，不得
允许重新评审。 
E1.12 评标小组组长应牵头组织或负责做好以下评审工作： 
（1）在评标准备阶段，牵头组织各评委对评审指标的核对工作，经核对无误的，对评
审指标设置进行确认； 
（2）对出现相关投标人初步评审不能通过的，以及其他需要表决的，发起表决并根据
各评委表决结果形成统一审查意见； 
（3）对有评委提请重新评审的，按规定发起相关评委重新评审流程，但按规定需要报
经相关监管部门同意的，应在征得同意后发起。 
（4）牵头组织评委出具评标报告。 
E1.13 因电子辅助评标系统及其网络、设备故障造成无法正常评标的，应排除相应故障
后继续评标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，
另行确定继续评标的时间或者改为人工评标。
附表A-1：评标委员会签到表（略）
附表A-2：形式评审记录表（略）
附表A-3：资格评审记录表（略）
附表A-4：响应性评审记录表（略）
附表A-5：施工组织设计评审记录表（略）
附表A-6：项目管理机构评审记录表（略）
附表A-7：投标报价评分记录表（略）
附表A-8：其他因素评审记录表（略）
附表A-9：详细评审评分汇总表（略）
附表A-10：评标结果汇总表（略）
第四章 合同条款及格式
1.合同范围
本合同条款适用与本次招标活动。
2.合同的签订
2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和投标文件的约定，凭中标通知书和招标人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人签订书面合同。
2.1.1交货地点：用户指定地点。
2.1.2到货期：按标段内具体要求执行。
2.2交货方式：按标段内具体要求执行。
2.3.付款方式：总价合同（1）中标人在签订合同前，向招标人提供合同总价2%的履约担保，待本项目竣工验收合格后30日历天内退还相应履约保证金（不计息）；（2）设备到货并开箱验收合格后30日历天内支付合同总价的50%；（3）电梯通过特种设备验收合格后30日历天内支付合同总价20%；（4）项目竣工验收并审计结束后付至合同总价的95%；（5）剩余合同总价5%作为质量保修金，待项目竣工验收合格并质量保修期满后付清。
其它：本项目为电梯专业分包工程费由分包单位向总承包单位开具全额增值税专用发票（抵扣13%，其他产生相关城建税、企业所得税、印花税、个人所得税、教育附加、地方教育附加等均由中标人承担，国家税收政策对此有调整时允许做相应调整，附加费投标报价时自行考虑。）总承包单位向建设单位开具等额发票。总承包单位向建设单位收取总承包服务费3%。分包项目工程款由总承包单位直接支付给分包单位。

3.履约保证金
中标人在签订合同时交纳中标金额的2％的履约担保给招标人（担保模式可采用现金、银行保函、商业保函等），验收合格后30个日历天内后退还，履约保证金不计息，担保期限为项目合同签订时间至项目竣工验收后一个月。
4.合同修改
4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报招标管理部门批准。
4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。
5. 质量标准和验收
5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。
5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件规定的技术要求提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的要求标准，中标人将承担违约责任。
5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。
5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。
6、违约责任
6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。
6.2中标人在验收环节出现不执行质量标准及验收规定的违约情形，导致无法正常完成验收，中标人承担因此带来的全部经济损失。
6.3中标人在售后服务等其他方面违约按承担招标人直接经济损失、在招标文件规定的付款期予以延期6-12个月、延长质保期1—2年处理。
6.4由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。
7．违约赔偿
7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。
7.2 中标人和招标人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给招标人，直接从过程工程款中扣除。
7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。
8.不可抗力
8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
9.解决合同纠纷的方式
9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。
9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。
9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。
9.4合同应在双方签字盖章，招标人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。
（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）
10、补充条款
10.1 投标人在投标报价前必须充分考虑水电费、税金等各种因素，每笔款项支付前，中标人应提交相应金额的增值税专用发票（抵扣13%，其他产生相关城建税、企业所得税、印花税、个人所得税、教育附加、地方教育附加等均由中标人承担，国家税收政策对此有调整时允许做相应调整，附加费投标报价时自行考虑）。
10.2招标方除提供安装所需的水电接口（调试时若未正式通电，调试时电缆及电箱等由中标人自行解决，水电费由中标人负责）、设备存放场地以外，设备制造、装卸、安装、调试、装修、验收、质保期内的工作（包括质保期内的检验费）及其他所需全部费用均包括在投标报价内。
10.3电梯机房内永久电源箱到电梯电源箱及之后的管线由投标人提供并负责敷设，相关费用包括在投标报价内。
10.4电梯机房至管理中心的通讯管线的敷设由招标人委托的其它专业施工单位负责，管理中心与各电梯通讯的交换机由投标人提供，其接线与系统调试由投标人负责，相关费用包括在投标报价内。（中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求）。
10.5门厅召唤按钮、LED楼层显示器及相关线路铺设安装由投标人负责，费用包括在投标报价内。
10.6本工程电梯井道、机房、基坑等图纸已设计完成，投标人在投标过程中应仔细核对各电梯井道相关设计图纸（平面图、剖面图、大样图等）是否满足电梯相关规范要求，如发现电梯井道、底坑深度、缓冲装置、机房高度、吊钩、安全门、井道隔障设置等在建筑或结构方面存在问题，应及时给予书面意见提出，并提供解决措施以便招标人参考；如投标人未对上述情况提出书面意见，则进场施工过程中，由于上述方面存在问题，不能满足电梯相关规范要求和验收要求，需要做增加承重梁或钢梁以及安全门、井道隔障等建筑其他方面调整的，一切因此而引起的费用及责任均由中标人承担。中标人应在中标后7个工作日内土建配合图。
10.7确保通过相关质监部门验收及确保移交使用单位（人民医院）。相关一切费用（包括但不限于：系统软硬件、安装、调试、装修、验收、质保期内信息流量费和平台使用费等）包括在投标报价内。
10.8以下所有工作（包括相关材料采购）由投标人负责完成，相关费用计入总价，今后不做调整。
10.8.1电梯井道：井道钢管架搭设；电梯井道照明；爬梯、底坑的电源插座和开关。
10.8.2机房：机房和滑轮间照明、曳引机承重梁钢架部分、机房曳引机外部围护不锈钢栏杆。
10.8.3施工过程中（在未交付之前），所有洞口的临时封堵。
10.9投标人负责货物通过质量技术监督部门等政府、行业有关部门组织的验收，直至取得验收证书，验收合格后移交所有验收资料，并提供详细的设备样本和完整的中文使用操作机维护手册（说明书），相关费用计入总价。
10.10质量技术监督部门等政府、行业有关部门的一切相关检验费（含安装调试完毕的验收费用、验收完毕至质保期期间的检验费，即新梯的1次验收费和质保期内的所有年检费）计入总价。
10.11设备调试、试运行验收合格，交付招标人使用以前的设备保护、劳动安全管理由投标人负责。
10.12质保期内的日常维护、保养等，计入本次报价，今后不再调整，电梯质保期从项目整体竣工验收后开始计算。
10.13投标人必须对现场进行充分勘查。运输过程中对附近周边管线的保护也包含在本次招标范围内。投标人需将该部分的费用含在本次报价中，并实行包干。
10.14发包人在进行工地巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人书面警告并责令整改，二次发现责令承包人整改并处以一万元以下罚款，多次发现或被上级部门通报批评或被新闻媒体曝光者，每次处以五万元以下罚款并扣除相应的措施费。
10.15现场若发现有违反安全文明施工规范及现场安全管理的行为，招标人将根据情节轻重进行相应的处罚；对于违规的人员，必须将其清退出场。
10.16中标人进场应服从现场业主、监理及总包单位的安排，并做好设备的堆放，检验和保管工作，费用由中标方自理。
10.17施工现场如发现施工单位使用伪劣产品，一经发现将处以人民币十万元以上罚金。
10.18投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用及法律责任，均由投标人负责。
10.19投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响其报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
10.20招标文件中的各项要求如果没有注明适用范围（如：某些设备配置或某些设备不配置之类的限定），则是对所有招标货物的要求，其费用已包含在投标总价中。
10.21电梯井道照明、检修插座由投标单位自行安装。电梯现场安装人员必须持建设主管部门颁发的特种作业证书人员方可上岗。由于电梯主机属于精密设备，安装现场灰尘较多，必须采取措施在洁净的环境中安装，其费用列入报价。
10.22底层爬梯、井道脚手架、费用需计入总报价。电梯成品、半成品的保护及安全防护措施（电梯门洞封堵、井道内防坠落隔离物等）应自行与总包单位达成一致，其费用列入报价。
10.23投标报价须包括电梯井道内的钢梁和钢网等分割(满足电梯验收要求)、政策性文件规定以及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，如调试时业主不具备正式通电条件，调试用电缆需投标方自行承担。
10.24电梯井道尺寸等技术参数已明确，投标单位投标时已充分了解，以后如发生井道改小需要钢梁加固等措施，所有费用均综合考虑在内报价内。
10.25投标人积极配合招标人争先创优，确保钱江杯，投标人承诺如投标人原因导致未创出钱江杯，赔偿给招标人造成的全部损失。
10.26 所有确定的施工用电梯（暂确定4台为施工临时用电梯，具体根据现场实际需要调整）应对电梯轿厢采用1.8cm细木工板保护处理。从电梯通过验收到大楼竣工期间由于施工需要使用永久电梯的，由电梯单位负责对电梯进行成品保护、维护保养等，由此产生的费用由施工总承包单位牵头协调，向使用单位收取。期间日常维护保养由电梯单位负责，电梯单位须配合各专业分包商的使用需求；若由于使用不当造成电梯损坏，由电梯单位负责维修，维修费用由相关责任单位承担（若无法确定责任单位的，由电梯单位自行负责）。
第五章  工程量清单
略
第六章  图  纸
（经施工图审查合格后的图纸。略）
第七章  技术标准和要求
一、招标范围： 
本次招标的电梯设备为交钥匙方式，内容包含但不仅限于电梯的制造、仓储、运输、二次搬运、装卸、配合安装、装修、调试、检测检验、委托监检、成品保护、权威部门验收、培训、交付使用、售后服务，以及向招标人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料和其他相关服务等。
二、工作范围与基本要求
2.1本次招标的电梯设备为交钥匙方式，内容包含但不仅限于电梯的制造、仓储、运输、二次搬运、装卸、配合安装、装修、调试、检测检验、委托监检、成品保护、权威部门验收、培训、交付使用、售后服务，以及向招标人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料和其他相关服务等。
2.1.1提供的设备
提供的电梯须包括（但不限于）以下工作服务：
2.1.1.1土建设计所需资料，所提供的尺寸不得改变现有的土建尺寸，包括井道、机房施工设计图、土建施工中需要预留、预埋的部件及尺寸和平面图等（投标人要对提供建筑物预留电梯井道结构图纸负责）；
2.1.1.2按招标人和设计需要完成设备的具体设计；
2.1.1.3提供详细构造图、设备样本和使用操作说明书；
2.1.1.4按招标人认可的设计方案和材料进行加工、制造、供货；电梯井道内的牛腿、分隔钢梁由投标人负责；
2.1.1.5运输：投标人负责设备运输至工地，落地交货，并负责搬运；
2.1.1.6保管：投标人负责到货设备的堆场、保管，场地自行解决。
2.1.2设备调试和验收
2.1.2.1投标人需按招标人的要求和认可负责设备调试及试运行；
2.1.2.2 招标人除提供安装所需的水电接口（调试时若未正式通电，调试时电缆及电箱等由中标人自行解决，水电费由中标人负责）以外，设备制造费、材料费、管线费、吊装费、安装费、调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、质保期内维修保护费、特殊工艺费、设计院图纸审核费（如发生此费用）、售后服务费、施工水电费、施工人员食宿、交通、培训费、验收费、政策性文件相关规定及合同中明示或隐含的所有风险、责任等各项应有费用均包括在投标报价内。
2.1.2.3设备安装验收合格，交付招标人使用以前的设备保护由投标人负责，有关费用在投标文件中明确，并包含在投标总价中。
2.1.2.4投标人必须负责所提供货物通过电梯质量主管部门及工程建设质量监督部门组织的验收，直至取得验收证书。验收费用包含在投标总价中。
2.2 这份规格书只是对电梯一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计的技术规范、标准的符合性负责。
2.3 在投标之前，投标人须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标人须向招标人或招标代理机构咨询。
2.4 投标人须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复。
三、设备基本情况
3.1工地条件
所有合同中提供的设备应能符合下列但不仅限于以下的环境条件。
3.1.1 适应性要求：
3.1.1.1  室外环境温度：-5℃～45℃
3.1.1.2  电源条件：所有提供的设备和元器件须符合和适应下列条件，不包括在另行条文中的说明。
电压：～380V，3相5线，50Hz；～220V，单相,50Hz
电压波动：-7%～+7%
接地电阻要求：≤4欧姆
3.1.2 抗地震要求：所有提供的设备，须适应6度地震烈度，建筑结构正常，未受偏差影响的前提下，能正常运行。
3.1.3 耐火等级：建筑物耐火等级为一级。
3.2标准和规范
本招标文件成文时，下列所示标准和规范均有效。所有标准和规范都会被修订，投标人应达到下列标准和规范最新版本的要求。
3.2.1  中华人民共和国标准和国外标准
由投标人提供的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准
·中华人民共和国的国家标准：电梯制造和安装安全规范（GB7588—2003）
·中华人民共和国的国家标准：电梯安装验收规范    （GB10060—93）
·中华人民共和国的国家标准：电梯技术条件     （GB/T10058—1997）
·中华人民共和国的国家标准：电梯试验方法   （GB/T10059—1997）
·中华人民共和国标准：电梯工程施工质量验收规范   （GB50310-2002）
·中华人民共和国标准：杂货电梯制造与安装安全规范   （GB25194-2010）
·中华人民共和国标准：无障碍设计规范   （GB50763-2012）
·电梯电梯使用管理与维修保养规则（TSGT5001-2009）
·电梯监督检查和定期检查规则-曳引与强制驱动电梯 （TSGT7001-2009）
·电梯监督检查和定期检查规则-自动扶梯和自动人行道（TSGT7005-2009）
·电梯监督检查和定期检查规则-杂货梯（TSGT7006-2009）
·电梯维修保养安全管理规范（DB33728-2009）
·《杭州市电梯安全监察办法》
·中华人民共和国国家建设部“电梯手册” (JJ49)
·中华人民共和国国家标准：电梯安装工程质量检验评估标准（试行版）
·设备的电气装置应符合IEC标准
·浙江省消防部门的条例及相关的中国国家消防规范
·电力供应部门的供电规章条例
·其他有关的中国规定
·由招标人认可的有关国际权威标准，这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给招标人（国外标准应翻译成中文）。
3.2.2投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时，应向招标人及时解释清楚，获得招标人认可后，投标人推荐的标准和制造规范才能等效或适用于此技术规格书。
3.2.3 上述技术标准和规范如与国家、国际最新标准相抵触或未能罗列完全时，应以国家、国际最新权威标准为依据。
3.3制造监制和出厂检验
3.3.1在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造商有责任提供有关设备包括各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。
3.3.2在设备出厂之前，制造商须邀请招标人技术人员至制造厂家进行检验。主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内结束。中标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格按照认可的方式进行。如招标人赴工厂监制、检验，费用由招标人自行承担，投标人在投标报价时不需考虑。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人。
3.3.3招标人监制和工厂检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。
3.4设备的防护、包装及运输
3.4.1 设备的防护及油漆
设备内、外表面应洁净。投标人在投标时须提供设备的具体防护措施供招标人认可，并对此工作负责。油漆表面应光洁，无折皱和剥落。
3.4.2 所有设备应合理、有效包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、 剥落、腐蚀、变形等。
3.4.3 对不油漆且易磨损的零件应涂上高熔点或脂肪酸或其他保护功能的油脂以得到保护，并得到妥善包装后固定。机组所有开口处应封闭保护，以防止在运输人搬运途中异物进入。电动机、控制中心、排气装置和机组的控制器等均应加保护罩。
3.4.4 随机的零部件、备品备件等散件应木箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。
3.4.5 设备的包装费应包括在投标总价中，这些包装材料应属于招标人所有。
3.4.6 在包装箱中，应附有产品合格证书（包括机组合格证、部件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号、起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。所有文字应为中文或中、英文两种。以中文为准。
3.4.7投标人应对设备的整个交货过程负责，包括运输、装卸、调试、装潢的安全。
3.4.8 随包装箱携带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显处。
3.4.9投标人应对设备国内运输、国内仓储和安装短驳做出详细计划。
3.5、到货验收
3.5.1在所供设备到工地时，由买卖双方共同验收，有必要时请当地技术监督局验收（由此产生的费用计入投标总价）。若发现任何损坏及质量问题，投标人应负责更换零件，并妥善处理直至招标人满意。
3.5.2在建设单位工地少量的临时存放场地由投标人自行考虑并负责看管。
3.6所需资料
3.6.1投标所需资料按照本招标文件及工程技术规范和技术要求提供。
3.6.2合同签订后须提交下列所有文件：
3.6.2.1合同签订后，中标人须按建设进度要求提供下列资料：
a．系统图；
b．布置方案图；
c．电路图；
d．接线图；
e．设计图；
f．装配图；
g．井道尺寸剖面图;
h．投标人认为有必要提供的其他文件和技术资料。
3.6.2.2设计图纸要求
a．图纸一式六份需交招标人审查并认可。此类审查认可并不免除投标人在本合同项下的责任义务。
b．如果有任何图纸未被认可，须由投标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。
3.6.2.3图纸审查包括：
a．所有对土建的要求符合现有的实际情况，包括荷载、预留孔位置和尺寸、预埋件、机房楼板预留孔（另定）、吊装荷载、机房通道、底坑地基和用于固定的一些细节等。
所有对土建工程的要求须送交招标人和招标人委托的设计单位审查。
b.主要设备和装置须按额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等方面加以阐明。
c．与其他设备系统的连接示意图及工作范围（例如，消防系统、电气设备等）。
d．设备及装置的布置图、辅助线路图等等。所有设备、装置的线路图，都须用特殊的线标明，以防与其它线混同。
e．主要设备的交货程序，外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊钩。
f．主要设备的电源负荷和通风降温要求。
g．应标明电梯机房的剖面以获得土建的认可。
3.6.2.4 投标人在接到任何有关土建或结构设计的变更通知，须根据变更提供详细土建图。
3.6.2.5 投标人须在完成合同范围的调试验收完毕后，七天内提交所有相关的记录和工序验收记录并提交竣工图。
3.6.2.6 在培训期间，投标人须免费提供中文培训材料给招标人。
3.6.2.7 在正式交付运行前七天，投标人需提交包括竣工图、控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备和系统有所了解。
每本手册应包括下列基本材料：
a.有关设备规格和详细操作说明。
b.系统和主要部件常见故障说明，包括零部件图和总图，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。
c．例行维修保养项目和期限的建议。
d．紧急安全措施的建议。
e．紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。
3.6.2.8在设备测试期间，投标人须提交一式六份各式报告给招标人。
3.6.3 提供资料时间
投标人须在合同签订后15日内，制订出提交资料的进度表，此进度表应为招标人所认可，并应符合设计、制造、土建安装、调试等工程建设进度的需要。
四、需要完成的工作
4.1制造及协调
 4.1.1交货期及调试验收工期
招标人有可能根据工程进度对电梯进行分批排产，投标人须根据排产通知要求分批到货、配合安装、调试及试运行。
所有提供设备的供货、调试、试车运作时间需服从招标人的安排，如招标人因土建等其他原因，要求将交货期、调试期适当推迟的，投标人应无条件接受。
4.1.2 安装协调工作
中标人对调试、试运行等负责，直至拿到当地电梯质量主管部门及工程建设质量监督部门的验收证书。验收费用包含在投标总价中。
4.1.3配合安装计划
中标人须配合安装单位提供与工程建设总进度相适应的安装计划，并须由招标人认可。
4.1.4设备的各个部件须防火、耐压、耐用、漏电保护，易清洗及易维修，并符合有关规定。
4.1.5 沟槽与通道
在墙璧、梁、地板或其它结构的所有沟槽和通道，必须根据现有土建结构开展，任何在结构内的挖掘，都须在具体施工图中标明，并提交招标人认可，经设计院确认。
4.1.6 安装管理
4.1.6.1中标单位现场人员须符合国家的相关条例，服从招标人、监理单位和总包方的管理及检查，中标人须派有五年以上工作经验的工程师负责安装监督，并需在安装期内提交他们的工作报告。招标人保留有变更人员的权力。
4.1.6.2安装队伍进场前，中标单位应负责自行协调其与总包单位签定总分包管理协议。
4.1.6.3如因中标人原因在安装期间出现安全事故、设备事故，应由中标人承担由此而引起的全部损失。
4.1.7认可
设备须经有关部门取得认可，中标人有责任提供相关的认可文件及证书。
4.1.8保证设备在配合安装起吊、运输过程中的安全。
导轨在运输、装卸和吊装过程中的防变形措施明确。
在安装期间，中标人配合安装单位，在安装中需要的起重、运输所需辅助设备由安装单位负责，所有这些设备都须符合安全作业要求。
4.1.9完工装潢
在进入完工装潢之前，所有不需要特殊装潢并且是暴露的钢制件应在表面进行除锈防腐处理，若是非暴露的零件、部件、机器等，可在制造时进行除锈、防腐蚀处理，其防腐蚀措施必须得到招标人的认可。
4.2测试和试运行
4.2.1工具、材料、仪器设备和劳务人员
中标人应派有五年以上工作经验的工程师在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员。
4.2.2 工程质检
中标人必须提交配合过程中的各工序的质检计划。
4.2.3 程序和表格
中标人须在安装结束前2个星期，提交测试和调试方法及记录表格给招标人。
4.2.4 测试
部分或全部测试需根据实际情况在安装期内或后进行。中标人在调试测试后5个工作日内提交测试报告给招标人。如招标人对测试报告有疑问，招标人有权指定有关部门进行测试，如所疑属实，测试费用由中标方负责，中标方负责处理问题，直至合格。如所疑不实，测试费用由招标人自负。
4.2.5  试运行
设备试运行应在有关部门及招标人人员的监督下进行，此类监督不免除投标人应承担的安全质量等应有的损失和责任。
4.3验收
4.3.1 产品保护
工程完成后，投标人须负责全部设备的保护和清洁工作，直至设备验收合格并正常运行后为止。在过程中，如建筑结构或其它设备被损坏投标人将有责任修理或赔偿损失。
4.3.2 验收合格条件
4.3.2.1运行结果符合产品标准和技术规格书及合同要求。底坑须满足GB7588-2003标准中的5.7.3.3条款要求。
4.3.2.2在进行测试和验收运行过程中发生的故障已被消除并得到招标人的认可。
4.3.2.3所有合同中规定的货物和材料都已提交。
4.3.2.4电梯使用之前需通过质量技术监督部门验收，并验收合格后交由招标人使用。
4.3.2.5整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。
4.4售后服务
4.4.1本项目的维修保养工作必须由厂家专业的维保公司负责。
4.4.2乙方必须在项目地设有维保点（要求配置1-2名技师及相应的应急配件），可以处理所有的维修服务，且需提供24小时服务，维修人员需在接到维修电话后1小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应招标人维修需求，如遇关人事故必须在30分钟内到现场。
4.4.3投标人须对合同中规定的整套电梯（含安全运行监控系统）提供不少于24个月的质保期及免费维修和保养，时间从设备得到电梯质量主管部门验收合格并正式移交甲方投入正式运行之日起。
在质量保证期内，中标人应负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运，部件或零件更换后的质量保证期为更换之日起顺延24个月。质保期满前政府部门对电梯的年度检验所发生的费用由投标单位负责承担，将此费用含在投标报价中。
4.4.4在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。每年一次安全检验。
4.4.5 质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。
4.4.6在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得招标人的同意。
4.4.7修好后，中标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。
4.4.8投标人须提供并承诺在质保期满后的维保费用：
 a、电梯投运第3-5年清包价格/年（小包费）：包括电梯的维修和保养、不包括零配件等费用（即包工不包件）；
b、电梯投运第6-10年全包价格/年（大包费）：包括电梯的维修和保养、安全运行监控系统的信息流量费和平台使用费、零配件等费用（即包工并包所有需更换的备件费）。
其价格单列，不计入投标总价。
4.5备件供应
投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。在电梯设备调试、试运行、指导安装、质保期满前所需的辅助材料、润滑剂、油等均需含在投标报价中，确保质保期内的使用量。在此过程中不得以任何理由向业主收取该项费用。
4.6检验和维修设备及工具
4.6.1 须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。
4.6.2 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。
4.6.3所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。
4.7产品质量和新技术
投标人提供的设备是高品质的，技术要求是最新的，详见招标文件技术规格和要求。
4.8技术培训
    4.8.1投标人须对招标人、使用方的技术操作人员4人(2人机械，2人电气)进行培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。
4.8.2投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。
五、招标设备需求一览表及技术规格和要求
本工程8台电梯。详见如下：
	内容
	无机房客梯兼无障碍KT1
	无机房客梯KT2
	无机房客梯KT4
	无机房客梯兼无障碍KT3
	无机房客货梯KHT1

	数量(台)
	1
	1
	1
	1
	1

	布置方式
	并列
	并列
	单列

	额定载重量(kg)
	1275及以上
	1275及以上
	1275及以上
	1275及以上
	1600及以上

	速度(m/s)
	1.75
	1.75
	1.75
	1.75
	1.75

	基站位置
	1F
	1F
	1F
	1F
	1F

	机房位置
	无机房
	无机房
	无机房
	无机房
	无机房

	机房净高
	/
	/
	/
	/
	/

	顶层高度（mm）
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500

	轿厢尺寸(宽×深×高)（mm）
	按设计
	按设计
	按设计
	按设计
	按设计

	底坑深度（mm）
	1750
	1750
	1750
	1750
	1750

	井道净尺寸(宽*深mm)
	2500*2200井道左后角有立柱50*800
	2500*2200
	2200*2500
	2200*2500
	2400*3000井道特殊

	层/站/门
	7/7/7
	7/7/7
	7/7/7
	7/7/7
	7/7/7

	停靠层
	,-1F、1F...6F

	土建门洞预留尺寸（宽*高）（mm）
	1300*2200
	1300*2200
	1100*2200
	1100*2200
	1300*2200

	开门方式
	中分（按结构尺寸开门净宽按最大设置）

	厅门尺寸 （宽*高）（mm）
	1100*2100
	1100*2100
	900*2100
	900*2100
	1100*2100

	提升高度（m）
	25.5

	停靠层站标高(m)
	-6.000、 ±0.000、4.500、8.250 、12.000、15.750、19.5000

	备 注
	采用全电脑控制技术，全集选控制方式

	驱动方式
	无齿轮交流变频变压调速

	控制方式
	采用全电脑控制技术，全集选控制方式

	门机系统
	变频变压VVVF门机系统

	其 它
	报价中应包含井道照明、爬梯，且均为无齿轮电梯


2.行政体检楼电梯技术规格和参数：
	
	无机房客梯KT5
	无机房客梯兼无障碍KT6
	无机房客梯KT7

	数量(台)
	1
	1
	1

	布置方式
	单列
	并列

	额定载重量(kg)
	1275
	1600
	1600

	速度(m/s)
	1.75
	1.75
	1.75

	基站位置
	1F
	1F
	1F

	机房位置
	无机房
	无机房
	无机房

	机房净高
	/
	/
	/

	顶层高度（mm）
	4580
	4580
	4580

	轿厢尺寸(宽×深×高)（mm）
	按设计
	按设计
	按设计

	底坑深度（mm）
	1750
	1750
	1750

	井道净尺寸(宽*深mm)
	2200*2500
	2200*3000
	2200*3000从3F开门处往井道内看，右后角有立柱300*300

	层/站/门
	4/4/4
	4/4/4贯通,-1F进1F进，2F3F出

	停靠层
	-1F、1F、2F、3F

	土建门洞预留尺寸 （宽*高）（mm）
	1100*2200

	开门方式
	中分（按结构尺寸开门净宽按最大设置）

	厅门尺寸 （宽*高）（mm）
	900*2100

	提升高度（m）
	14.25

	停靠层站标高(m)
	-6.000、 ±0.000、4.500、8.250 

	备 注
	采用全电脑控制技术，全集选控制方式

	驱动方式
	无齿轮交流变频变压调速

	控制方式
	采用全电脑控制技术，全集选控制方式

	门机系统
	变频变压VVVF门机系统

	其 它
	报价中应包含井道照明、爬梯，且均为无齿轮电梯


注：上述主要技术参数仅供参考，最终以设计施工图为准，请投标人根据施工图纸自行确认，电梯轿厢、开门根据井道条件按最大尺寸设计，合同总价不作调整，中标人签订合同后15日历天内须提供深化配合图纸并经原设计单位书面确认。
3.电梯装修要求：
	序号
	名称
	各台电梯装修要求

	1
	轿厢壁
	轿厢壁采用和纹不锈钢或发纹不锈钢（厚度1.5mm及以上）；
后壁须根据需要配置镜子（宽度与后壁同宽）；
轿厢三壁均采用发纹不锈钢扶手。

	2
	轿厢地面
	地面下凹25mm，预留250KG装饰重量，采用大理石地面，花纹由招标人选样确定。

	3
	轿厢顶
	豪华型吊顶，吊顶下净高度≥2600mm，轿厢顶需有摄像头孔，随行电缆中应附视频电缆、低噪音通风扇、轿箱的顶部含灯光，吊顶样式由招标人选样确定。

	4
	轿  门
	自动双扇中分门，发纹不锈钢（厚度1.5mm及以上），红外线光幕保护。

	5
	操纵盘
	主、副双一体化嵌入式操纵盘，右侧操纵盘放在轿厢前壁，左侧操纵盘则放在轿厢侧壁；两个操纵盘上方分别设置一个楼层运行方向7英寸以上液晶显示屏；贯通电梯需两侧设置操纵盘；无障碍电梯另配残疾人操纵盘，后壁配镜面不锈钢。

	6
	轿厢内铭牌
	不锈钢，标明电梯品牌、额定载重量、人数、不准吸烟等图示。

	7
	踢脚板
	发纹不锈钢

	8
	轿厢门坎
	铝合金

	9
	厅门坎
	铝合金

	10
	门厅召唤及显示
	每台电梯均独立配置无底盒厅外召唤。
单控/并联电梯：召唤按钮与楼层显示在同一面板上，楼层显示屏不小于4英寸液晶显示；群控电梯层层配置厅外保证灯（含钟），首层配置与单控并联电梯一致的召唤盒，其余层层配置分离式外召盒（带楼层显示及报站功能） 。外召、报站灯及按钮投标人提供三到五种款式供招标人选择，价格不变。

	11
	无障碍功能
	需配置无障碍功能，需符合国标相关要求。

	12
	装修保护及施工期间使用、管理要求
	所有确定的施工用电梯（暂确定4台为施工临时用电梯，具体根据现场实际需要调整）应对电梯轿厢采用1.8cm细木工板保护处理。从电梯通过验收到大楼竣工期间由于施工需要使用永久电梯的，由中标单位负责对电梯进行成品保护、安排司机、维护保养等，并配备专职司机（工资由中标单位支付），期间日常维护保养由电梯单位负责，中标单位须无条件配合各专业分包商的使用需求；若由于使用不当造成电梯损坏，由中标单位负责维修，维修费用由相关责任单位承担（若无法确定责任单位的，由中标单位自行负责）。


4、电梯技术性能指标要求：
	序号
	名  称
	要        求

	1
	电梯的水平振动、垂直振动加速度
	电梯轿厢运行时水平方向和垂直方向的振动加速度分别不应大于12cm/s2和18cm/s2

	2
	起动加速度和制动减速度
	电梯的起动加速度和制动减速度最大值均不得大于1.5m/s2

	3
	噪音指数
	轿内≤51dB（A）、开关门≤58dB（A），机房≤75dB

	4
	平层精度
	在±5mm范围之内

	5
	平衡系数
	在0.4～0.5之间

	6
	运行故障
	电梯每起制动运行60000次中不应超过3次。

	7
	控制柜失效(故障)
	电梯每起制动运行60000次中不应超过2次。

	8
	故障响应时间
	响应时间不超过30分钟。

	9
	一般故障修复响应时间
	修复时间不超过2小时

	10
	重大故障修复时间响应时间
	修复时间不超过48小时

	11
	开关门时间
	开关门时间4秒以内

	12
	轿厢导轨
	重型导轨(11-13kg/米)

	13
	对重位置
	后侧式或侧置


5、电梯基本功能及特殊功能要求（下述为本次招标必配功能，部分选配功能等使用单位、建设单位确认后，进一步修订，纳入本次招标，请投标人投标报价时综合考虑，中标后费用不再调整）：
	序号
	功能描述

	1
	超重警告（轿箱内配有电子连续称重装置，精度1%，在轿厢内的操纵盘上装有声音警报装置）。当电梯超重时，不允许关门起动，门必须打开，并同时发出语音警报和文字显示，当超重现象消除时， 警报自动解除，电梯恢复正常运行。

	2
	报警铃（在轿厢内的操纵盘上装一按钮）。若事故发生，按下操纵盘上的警铃按钮，向控制中心和控制柜呼叫，在轿厢顶和一楼井道的铃声响起。

	3
	五方通讯：按下轿厢中的紧急呼叫按钮能向控制柜和管理中心呼叫、通话，控制柜、底坑、轿顶、安全中心和轿内之间能五方互通。投标报价中须含轿内、底坑、轿顶、控制柜、安全中心的对讲设备及调试费用，井道内的通讯线缆的费用。

	4
	轿厢紧急电源：停电发生后，紧急照明灯及电扇自动打开保持通风，可持续照明时间不小于2小时，且照明可以保证对操纵盘按钮、报警装置的控制，恢复供电后自动关闭。

	5
	自动起停轿厢照明、通风装置：如果电梯停用超过设定的时间，自动关闭轿厢内的照明灯及通风装置。如遇召唤在轿门打开时，同时自动开启照明通风。通风装置应为低噪音。

	6
	火险紧急返回
1）假如火险发生，电梯接到消控中心发出的火警信号后自动回到设定层，电梯回到设定层后反馈给消控中心一个已到设定层的信号。
2）投标人须提供一个对从安全中心传来信号可接收的条件（预留接口）。(投标报价中须含井道内的通讯线缆的费用)

	7
	控制柜内须设有运行次数计数器。

	8
	可以通过在控制柜的设定，取消某些楼层的停靠。

	9
	厅外层层显示：每层均有楼层显示、运行方向显示。

	10
	满载不停。

	11
	基站关机。

	12
	控制柜内故障自动检测、储存、显示功能。

	13
	故障时自动停靠站。

	14
	开门保护采用光幕保护，光幕的覆盖范围为25mm-1800mm（从轿门地坎往上开始测量）。

	15
	轿厢开关门保护：当电梯开门时间超过预定值时，电梯会强行关门而应答其他信号。当电梯强行关门几次未能关紧，电梯将打开轿门，停止运转，内外呼梯信号均被自动取消。

	16
	换层停靠：由于某种原因，电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，电梯将会把门关闭，驶往最近的楼层。

	17
	消防功能梯需满足当发生火灾时，受消防控制中心指令或首层消防队员专用操作按钮控制进入消防状态的情况下，应达到：
1、电梯如果正处于上行中，则立即在最近层停靠，不开门，然后返回首层站，并自动打开电梯门。
2、如果电梯处于下行中，立即关门返回首层站，并自动打开电梯门。
3、如果电梯已在首层，则立即打开电梯门进入消防员专用状态。
4、各楼层的叫梯按钮失去作用，召唤切除。
5、恢复轿厢内指令按钮功能，以便消防队员操作。

	18
	精确再平层

	19
	误按指令双击按钮取消功能

	20
	消防员专用功能

	21※
	所有电梯均配置语音报站功能（含中、英文双语音）

	22
	电脑式监视屏功能（含开放BA接口）

	23
	轿厢顶预留摄像头孔，随行电缆中附视频电缆（相关随行电缆均由投标人敷设到位，摄像头由弱电单位实施）。

	24
	无障碍电梯需配置专用运行功能（直达功能）

	25※
	所有客梯需配置停电应急平层功能(机房蓄电池)

	26
	所有客梯需配置背景音乐(舒缓型)

	27
	所有电梯需具备梯控（刷卡）功能

	28
	即时关门（电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭）

	29
	轿厢应急照明（当照明电源断电时，立即提供满足最低要求的轿厢照明）

	30
	所有电梯内配置轿厢单冷空调（无冷凝水）

	31
	无障碍电梯需标配，包括按钮、镜子等


6、品牌推荐表
	垂直电梯
（无机房）
	参照或相当于：三菱（MAXIEZ-LZ）、日立（LCA）、奥的斯机电（Gen2）、通力（3000S Monospace）、蒂森克虏伯（中国）（TE-EVOLUTION）；上海三菱（Elenessa）、日立(中国)（LCA）、奥的斯（中国）（Gen2-Comfort-MRL）、通力(中国)（N Monospace）、巨人通力（GPS60K）、东芝(中国)（SPACEL-III）、迅达（5500AP）、梅轮（ML-W）


注：投标人投标品牌/型号在以上推荐品牌/型号之外的，须根据招标文件要求提供相应的型式试验报告（政府行政主管部门认可的检测机构出具，如特种设备检测研究院或电梯质量监督检验中心），评标委员会依据型式试验报告内容进行综合评定。
第八章  投标文件格式
                      （项目名称）招标

投  标  文  件

（技术标）
投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
             年    月    日

目    录

技术标内容：
（1）技术评分索引表（必填）
（2）招标文件技术评分标准所要求的内容。

（3）投标人认为可以证明其能力的其他材料（如有，格式自拟）。
技术评分索引表
	序号
	技术评分项
	投标文件技术标对应内容页码
	其他说明

	1
	
	在          页提供
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	

	.
	
	
	


                     （项目名称）招标

投  标  文  件

（商务标）
投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
              年       月       日
目    录

商务标内容：
（1）授权委托书（附件一）

（2）投标函（附件二）

（3）投标承诺书（附件三）

（4）投标设备及安装报价明细表（附件四）

（5）主要部件性能一览表（附件五）

（6）随机专用工具及备品备件明细表（附件六）

（7）供招标人选购的备品备件一览表（附件七）

（8）质保期满后大小包费用一览表（附件八）

（9）驻项目现场的工程技术、管理人员（附件九）

（10）制造商授权书（附件十）
（11）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

附件一
授 权 委 托 书

本人          （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 
                          （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
    委托期限：                            。

    代理人无转委托权。

投  标  人：                                （盖单位章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

身份证号码：                                
委托代理人：                                （签字）

身份证号码：                                
        年      月      日 

附件二
               工程 投 标 函
                       （招标人名称）：

    1．我方已仔细研究了                  （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元整（小写￥             ）的条件承包上述项目，交货期：        ，按合同约定实施和完成承包项目，工程质量达到            。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标： 

      （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

      （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 

      （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

      （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

    4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。 

    5．                                    （其他补充说明）。

                                  投 标 人：                          （盖单位章）

                                  法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                  地址：                                       
                                  网址：                                       
                                  电话：                                       
                                  传真：                                       
                                  邮政编码：                                   
           年     月     日

 附件三
投 标 承 诺 书
致：                      （招标人）
根据贵公司     年   月   日发布的                       建设工程项目招标公告，现决定参加                  项目的竞标，我        （法定代表人），委托               （单位全称）        （职务）            （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：
1、严格遵守《合同法》和《绍兴市工程建设项目招标投标管理办法》的一切规定，履行相关义务。
2、投标文件的内容真实可靠。
3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。
4、同意向招标人提供任何与该项投标有关的资料。
5、我方同意所提交的投标文件在投标文件有效期内有效，我方将受此约束。
6、所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：
地址：                               邮编：
电话：                               传真：
法定代表人：                                 （签字或盖章）
投标人全称：                                 （投标人公章）
年     月    日
附件四
投标设备及安装报价明细表
项目名称:                                                                                                                 单位：元
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	序号
	货物名称
型号规格
	品牌及产地、设备生产地
	数量
	设备单价(含税)
	运杂费（含运输保险费）
	安装费用
	技术服务培训费
	其它
	合价
	交货期
工期

	
	
	
	
	
	
	安  装
材料费
	安装调试检验费用
	
	
	
	

	（一）
	1
	
	
	
	元
	
	
	
	
	
	元
	

	
	2
	
	
	
	元
	
	
	
	
	
	元
	

	
	3
	
	
	
	元
	
	
	
	
	
	元
	

	
	小计
	￥：       元

	（二）
	预备费
	￥： 80000元

	
	投标总价=（一）+（二）：（大写）                             （￥：             ）
其中，安装费=（7+8），报价为：（大写）　                     （￥：             ）


注：1、上述费用必须列出具体数据，不得简单的写“已含”。

2、本项目预备费为人民币8万元，投标总价包含预备费。该费用属于建设单位，与中标单位无关，报价时不得下浮此部分。
3、第五栏包括要求供货范围内的主机和附件，出厂装箱清单所列易损件、备品备件及专用工具等，并已包括各种税费。
4、序号11=（5+6+7+8+9+10）×第4项，
5、本表格可自行扩展。
法定代表人：（签字或盖章）                               投标人(盖章)：
日期：
附件五
主要部件性能一览表
投标设备名称(型号规格)： 
	序号
	部件名称
	技术参数、性能、特点
	生产厂商、产地

	1
	曳引机
	
	

	2
	控制柜
	
	

	3
	操纵板
	
	

	4
	安全钳
	
	

	5
	限速器
	
	

	6
	轿厢
	
	

	7
	门机
	
	

	8
	导轨
	
	

	9
	光幕
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：如果不同型号规格的电梯部件有不同，应该依据此表分别填写，并注明投标设备(型号规格)。
法定代表人：（签字或盖章）                               投标人(盖章)：
日期：
附件六   
随机专用工具及备品备件明细表
	投标设备名称及编号
	名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	专用工具：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备品备件：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。
    2. 本表中所列价格应计入投标总价。
法定代表人：（签字或盖章）                         投标人(盖章)：
日期：
附件七
供招标人选购的备品备件一览表
	投标设备名称及编号
	备件名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1.表所列为质保期后连续运行5年所需的备品备件清单（每台），不变价。

2.表中所列价格不计入投标总价，仅供招标人选购时用。

法定代表人：（签字或盖章）                         投标人(盖章)：
日期：
附件八

质保期满后大小包费用一览表
	投标设备名称及编号
	小包费用/台.年(元)
	大包费用/台年(元)
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	质保期满后所有电梯2年小包费加3年的大包费用（总价）：


注：①如果不同型号规格的电梯大小包费用不同，请在表格内分别填写，并在技术标中说明大小包的工作内容和范围。②大小包费用不计入投标总价。
法定代表人：（签字或盖章）                         投标人(盖章)：
日期：
附件九
驻项目现场的工程技术、管理人员
	姓名
	本工程拟
任岗位
	年龄
	性别
	专业
学历
	专业
年限
	现任职务和职称
	安排上岗的
起止时间
	类似工程的经历、业绩介绍（或另附简历）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、我方单位的项目经理、技术负责、施工、质量、安全、材料、财务以及各主要专业工种负责人均已列入。

2、列入本表人员的更换须经招标人单位同意，擅自更换或不到位均属违纪行为。

法定代表人：（签字或盖章）                         投标人(盖章)：
日期：
附件十

制造商授权书

（参考格式，仅适用于代理商投标）

致：浙江宝业建设集团有限公司（招标人名称）

                  （制造厂家名称）是根据所在地国家法律正式成立的，电梯品牌为           ，电梯型号为               ，主要营业地点在               （制造厂家地址）。兹授予                 （代理商名称）进行该项目投标，全权办理绍兴市人民医院镜湖总院B地块电梯设备采购安装项目招标文件要求提供的，由我方生产或制造的货物有关事宜，并且我方对其安装（含修理）资质予以认可。
同一品牌同一型号的电梯仅委托                  （代理商名称）作为我方唯一代理商参加投标，若出现我方委托两家及以上代理商参加该项目投标的，同意全部作废标处理。

我方于      年    月    日签署本文，授权有效期同本次投标有效期，正本有效，复印无效。

制造商（盖章）：

盖章日期：
代理商（盖章）：

盖章日期：
                      （项目名称）招标

资格审查资料
投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
             年    月    日
资格后审投标人必须提交的资料（原件的扫描件加盖公章）：
①、企业营业执照；
②、中华人民共和国特种设备生产许可证，电梯制造（含安装、修理、改造）；

③、中华人民共和国特种设备生产许可证，电梯安装（含修理）；
④、制造商授权书（附件十）；
⑤、承诺书（承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，加盖投标人公章；
⑥、其他。
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