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第一章  招标公告
1.招标条件

本项目 绍兴市城市轨道交通2号线一期工程已由国家发展和改革委员会以 发改基础【2016】1145号批准建设，项目业主为绍兴市轨道交通集团有限公司，资金来源为政府财政资金和银行贷款，招标人为绍兴市轨道交通集团有限公司。项目已具备招标条件，现对绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1项目招标估算价：972万元；

2.2工程地址：浙江省绍兴市；
2.3工程规模：绍兴市城市轨道交通2号线一期工程起点为越西路站， 终点为越兴路站， 线路长10.80公里，均采用地下线敷设，设车站9座（其中镜湖站由1号线同期实施），设袍江车辆段，设2座主变电所，分别为奥体主变电所（原1号线镜湖主变，由1号线建设）和袍江两湖主变电所。2号线一期工程总投资额为101.31亿元。
2.4招标范围：
本次招标范围为绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测与监测管理及配合服务，工作内容包括但不限于：

（1）制定相应标段监测规划、各工点第三方监测方案，负责相应标段的监测实施、监测管理工作；

（2）对主体基坑、附属工程、隧道区间、联络通道以及轨道交通施工影响范围内周边环境实施全过程第三方监测，同时为轨道交通施工后期及运营期监测积累基础资料，具体监测内容以设计图纸和相关规范为准；

（3）轨道铺设完成后，及时进行道床及结构的沉降监测；编制本标段监测月报，定期向业主呈报；当监测数据出现异常时，及时分析原因并呈报书面报告；

（4）审核承包商的“施工监测方案”，定期检查、监督、指导承包商监测工作，协助承包商对施工监测中发生的异常情况进行分析；

（5）土建工程结束后的沉降观测工作，做好与长期运营监测单位的监测数据对接；

（6）配合业主的竣工验收和工程移交及其他业主安排的监测方面的工作并为业主提供技术咨询。

具体详见招标文件《技术要求》。
2.5服务期限：2020年3月1日至2024年2月29日，招标人可根据实际情况调整服务期限。
2.6质量要求：符合国家规范、规程和地方法规及《技术要求》等规定。
2.7标段划分：1个
3.投标人资格及要求

3.1本次招标要求投标人须具有下列条件之一：
（1）具有住房和城乡建设部门核发的工程勘察综合类甲级资质；
（2）具有住房和城乡建设部门核发的工程勘察专业类岩土工程甲级资质【不含岩土工程（分项）专业资质】和工程测量甲级资质。
3.2投标人业绩要求：2015年1月1日以来，投标人独立承担过国内城市轨道交通工程或城际铁路工程第三方监测业绩（业绩内容应含地下车站深基坑和盾构隧道工程，地下车站深基坑与盾构隧道工程业绩可以是不同项目业绩体现）。

3.3项目负责人资格要求：具有土木工程类或测绘类高级工程师及以上职称，出生日期不早于1970年1月1日。
3.4投标人具有省级及以上计量监督部门核发的CMA计量认证证书（须包括基坑监测测项认证，且证书在有效期内）。
3.5投标人及其拟派项目负责人近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.6投标人及其拟派项目负责人无不良行为记录（不良行为记录界定的范围为：被国家、浙江省、绍兴市相关行政主管部门通报停止投标活动且被处在被停止投标期间内）。

3.7拟派项目负责人为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），并提供缴费期限包含2019年9月至2019年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或由人事代理中心出具的社保证明。投标文件中所确定的项目负责人和绍兴市公共资源网上交易系统中所确定的项目负责人必须一致，否则按无效标处理。
3.8投标人需具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2019年度登记资格并在有效期内（未具有该登记资格的，需在投标报名截止前及时办妥登记资格相关手续）。

3.9本项目不接受联合体投标。

3.10资格审查方式：资格后审。
4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请交易员于    年  月  日至    年  月  日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午8:30时至12:00时，下午14:00时至17:00时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）网上报名，并同时缴纳投标保证金，在绍兴公共资源交易网或电子招投标交易平台下载招标文件。
4.2招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标文件的递交

5.1本工程需缴纳投标保证金10万元,投标保证金在报名截止前缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。
保证金缴入账户：账户1：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部;账号：6224861565791135056;账户2：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行;账号：3110810043373314501;投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金；
6.其他有关内容

6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标办法：综合评估法。

6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件递交的截止时间为2020年  月  日 9 时 30 分，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
6.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7.公告发布的媒介
本次招标公告同时在    /    （发布公告的媒介）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式

招 标 人：绍兴市轨道交通集团有限公司

地    址：绍兴市越城区越西路833号鑫洲旅游文化产业创意大楼13楼
联 系 人：毛文涛
电    话：0575-88269901

代理机构：宁波国际投资咨询有限公司 

地    址：绍兴市越城区越西路833号鑫洲旅游文化产业创意大楼10楼
联 系 人：吴树阳、陈钢峰
电    话：0575-88266682

  招标人：绍兴市轨道交通集团有限公司

招标代理机构：宁波国际投资咨询有限公司

年  月  日

招标管理部门备案（盖章）                 绍兴市公共资源交易中心意见（盖章）
        年   月   日                                    年    月    日
备注：

1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款号
	内           容

	1
	1.1
	项目名称：绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测

	2
	1.2
	招 标 人：绍兴市轨道交通集团有限公司

地    址：绍兴市越城区越西路833号鑫洲旅游文化产业创意大楼13楼
联 系 人：毛文涛
电    话：0575-88269901

	3
	1.3
	代理机构：宁波国际投资咨询有限公司

地    址：绍兴市越城区越西路833号鑫洲旅游文化产业创意大楼10楼
联 系 人：吴树阳、陈钢峰
电    话：0575-88266682

	4
	1.5
	招标范围：
本次招标范围为绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测与监测管理及配合服务，工作内容包括但不限于：

（1）制定相应标段监测规划、各工点第三方监测方案，负责相应标段的监测实施、监测管理工作；

（2）对主体基坑、附属工程、隧道区间、联络通道以及轨道交通施工影响范围内周边环境实施全过程第三方监测，同时为轨道交通施工后期及运营期监测积累基础资料，具体监测内容以设计图纸和相关规范为准；

（3）轨道铺设完成后，及时进行道床及结构的沉降监测；编制本标段监测月报，定期向业主呈报；当监测数据出现异常时，及时分析原因并呈报书面报告；

（4）审核承包商的“施工监测方案”，定期检查、监督、指导承包商监测工作，协助承包商对施工监测中发生的异常情况进行分析；

（5）土建工程结束后的沉降观测工作，做好与长期运营监测单位的监测数据对接；

（6）配合业主的竣工验收和工程移交及其他业主安排的监测方面的工作并为业主提供技术咨询。

具体详见招标文件《技术要求》。

	5
	
	工程地点：绍兴市

	6
	1.6
	招标方式：公开招标

	7
	1.7
	资格审查：采用资格后审

	8
	1.8
	投标人资格要求：

（1）本次招标要求投标人须具有下列条件之一：
①具有住房和城乡建设部门核发的工程勘察综合类甲级资质；
②具有住房和城乡建设部门核发的工程勘察专业类岩土工程甲级资质【不含岩土工程（分项）专业资质】和工程测量甲级资质。【提供有效的资质证书的复印件并加盖单位公章】。
（2）投标人业绩要求：

2015年1月1日以来，投标人独立承担过国内城市轨道交通工程或城际铁路工程第三方监测业绩（业绩内容应含地下车站深基坑和盾构隧道工程，地下车站深基坑与盾构隧道工程业绩可以是不同项目业绩体现）【提供业绩合同的复印件并加盖单位公章，若业绩合同中未能体现项目特征的，则还需提供能体现项目特征的业主证明并加盖业主单位公章，时间以合同签订时间为准】。

（3）项目负责人资格要求：

具有土木工程类或测绘类高级工程师及以上职称，出生日期不早于1970年1月1日【提供职称证书、身份证的复印件并加盖单位公章】。
（4）其他要求：
①投标人具有省级及以上计量监督部门核发的CMA计量认证证书（须包括基坑监测测项认证，且证书在有效期内）【提供有效的认证证书的复印件并加盖单位公章】。
②投标人及其拟派项目负责人近五年无行贿犯罪记录【提供书面承诺书，格式按照招标文件要求】。
③投标人及其拟派项目负责人无不良行为记录（不良行为记录界定的范围为：被国家、浙江省、绍兴市相关行政主管部门通报停止投标活动且被处在被停止投标期间内）【提供书面承诺书，格式按照招标文件要求】。
④拟派项目负责人为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），并提供缴费期限包含2019年9月至2019年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或由人事代理中心出具的社保证明。投标文件中所确定的项目负责人和绍兴市公共资源网上交易系统中所确定的项目负责人必须一致，否则按无效标处理【提供投标人所属社保机构养老保险交纳清单并加盖社保缴费证明专用章或人事代理中心出具的社保证明加盖人事代理中心证明专用章，缴费单位和投标单位名称必须一致】。
上述资格审查资料中，第（2）项必须随带原件（不含公证件及其它任何替代证明），原件和投标文件一并递交，供评标委员会评审，经评审后退回。原件另放在档案袋内并注明投标人名称及原件目录。未能提交原件的或原件与复印件不一致的或提供的资料不符合资格后审要求的投标人，其资格审查不予通过。

	9
	1.9
	服务期限：2020年3月1日至2024年2月29日，招标人可根据实际情况调整服务期限。

	10
	1.10
	质量要求：符合国家规范、规程和地方法规及《技术要求》等规定。

	11
	
	本招标项目不接受联合体投标。

	12
	
	本项目禁止转包，未经业主同意不得分包。

	13
	1.11
	现场踏勘：不组织

	14
	
	投标预备会：不召开

	15
	2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间：     年  月  日  时  分前（北京时间）请将要求澄清内容加盖单位公章后扫描件与WORD电子版发到3908508@qq.com。

	16
	2.3
	招标人修改、澄清问题的截止时间：     年  月  日  时  分前（北京时间）。

	17
	3.4
	投标有效期：投标截止日起 120 日历天。

	18
	3.5
	本工程需缴纳投标保证金10万元,投标保证金在报名截止前缴纳，必须为投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。
保证金缴入账户：具体详见招标公告；

	19
	4.2
	提交投标文件截止时间：     年  月  日 9:30 时（北京时间）；

递交投标文件地点：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心指定开标室。

	20
	
	书面文档：

资格审查文件、技术标和商务标分别为：正本壹份，副本肆份。中标后，中标人根据招标人要求的时间和份数提供投标文件副本。
电子文档：

资格审查文件、技术标和商务标各贰份（不加密，光盘或U盘），文本采用Word。

	21
	5.1
	开标时间：     年  月  日 9:30 时（北京时间）；

开标地点：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心指定开标室。
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	7.1
	中标公示：在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。
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	7.3
	履约担保的形式：以银行保函或电汇或网银的形式提交。
履约担保的金额：签约合同价款的5%（四舍五入，精确到元）。


1.总则
1.1工程概况
绍兴市城市轨道交通2号线一期工程起点为越西路站， 终点为越兴路站， 线路长10.80公里， 均采用地下线敷设， 设车站9座（其中镜湖站由1号线同期实施）， 设袍江车辆段， 设2座主变电所， 分别为奥体主变电所（原1号线镜湖主变， 由1号线建设）和袍江两湖主变电所。2号线一期工程总投资额为101.31亿元。
1.2招标人

见投标人须知前附表第2项。

1.3招标代理

见投标人须知前附表第3项。

1.4资金来源

招标人自筹。

1.5招标范围

见投标人须知前附表第4项。

1.6招标方式

见投标人须知前附表第6项。

1.7资格审查

见投标人须知前附表第7项。

1.8投标人资格要求

见投标人须知前附表第8项。

1.9服务期限

见投标人须知前附表第9项。

1.10质量要求

见投标人须知前附表第10项。

1.11踏勘现场

1.11.1投标人自行组织现场踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的资料。

1.11.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.11.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.12投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）技术要求

（4）基础资料

（5）投标文件格式

（6）合同条款及格式

（7）评标办法及标准

（8）招标文件的解释

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清和解答
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间及形式，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人不组织召开投标预备会。

2.2.3招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间及形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.4 投标人自行在网上下载补充文件，可不再进行确认。
2.3招标文件的修改

2.3.1招标人可以以投标人须知前附表规定时间及形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件（须经行政主管部门备案的）的投标人。修改的招标文件内容可能影响投标文件编制的，且修改时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人自行在网上下载补充文件，可不再进行确认。
2.3.3 为使投标人在编写投标文件时有合理的时间补充有关补充文件要求的内容，招标人有权自行推迟递交投标文件的截止时间，并通知所有投标人。
3.投标文件

3.1投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文；

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位；

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.2投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、技术标和商务标三部分组成。
3.2.1资格审查文件包括但不限于下列内容：

（1）资格后审强制性标准表
（2）投标人基本情况表
（3）投标人业绩情况表

（4）项目负责人简历表
（5）无不良行为记录及无行贿犯罪记录承诺书
（6）拟派项目负责人养老保险交纳清单或证明

（7）投标承诺书
（8）投标人认为有必要的其它内容

3.2.2技术标应包括但不限于下列内容：
（1）实施方案
①工程概况

②监测目的及意义

③监测内容

④监测方法

⑤成果报告反馈制度

⑥测点损坏补救措施

⑦质量保证措施（包括仪器设备投入和人员等）

⑧工期进度安排和保证措施

⑨安全生产及文明施工措施

⑩对承包商监测的管理以及施工监测数据的比对分析

⑪重难点应对以及合理化建议

⑫对后续服务的承诺
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3）项目负责人委任书

（4）拟投入本项目的主要管理人员组成表

（5）拟投入本项目的主要管理人员简历表

（6）拟配备本项目的主要仪器及专用交通工具设施表
（7）投标人业绩情况表
（8）项目负责人业绩情况表
（9）投标人认为有必要的其它内容

3.2.3 商务标应包括但不限于下列内容：

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）投标报价表

（4）投标人认为有必要的其它内容

3.2.4资格审查文件编制要求

（1）“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照、资质证书、CMA计量认证证书等的复印件并加盖单位公章。

（2）“投标人业绩情况表”应附符合“投标人须知前附表”规定的投标人业绩合同的复印件并加盖单位公章，若业绩合同中未能体现项目特征的，则还需提供能体现项目特征的业主证明并加盖业主单位公章，时间以合同签订时间为准。
（3）“项目负责人简历表”应附项目负责人身份证、职称证书的复印件并加盖单位公章。

（4）“无不良行为记录及无行贿犯罪记录承诺书”提供书面承诺书，格式按照招标文件要求。
（5）“拟派项目负责人养老保险交纳清单或证明”应附养老保险交纳清单或证明的复印件并加盖单位公章，格式按照招标文件要求。
（6）“投标承诺书”提供书面承诺书，格式按照招标文件要求。

注：上述资格审查资料中，第（2）项必须随带原件（不含公证件及其它任何替代证明），原件和投标文件一并递交，供评标委员会评审，经评审后退回。原件另放在档案袋内并注明投标人名称及原件目录。未能提交原件的或原件与复印件不一致的或提供的资料不符合资格后审要求的投标人，其资格审查不予通过。
3.3投标报价

3.3.1投标人须参照招标人提供的“投标报价表”填写所有项目的综合单价和合价，若投标人未按要求填报综合单价或合价项目的，招标人将不予支付该项费用，并认为该项费用已包括在工程量清单的其他相关项目中。该综合单价与合价是为完成本项目全部工程内容所包含的一切税费。

3.3.2除非在合同协议书中另有规定，投标人所报的综合单价在合同实施期间不予调整。

3.3.3 本项目设招标控制价，招标控制价上限为人民币（大写）玖佰柒拾贰万元整（¥9720000），投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则作无效标处理。
3.3.4投标人可参考相关规定，结合企业市场行情和自身情况，自行报价。

3.3.5投标报价和中标后的工程价款均以人民币结算和支付。
3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5投标保证金

3.5.1 按现行规定缴交及退还。

3.5.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关招标项目的价格、招标范围、有关工期、投标有效期、质量要求、技术要求、合同的主要条款等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，按招标文件要求需加盖单位公章或法定代表人签字或其委托代理人签字处，须加盖单位公章和签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字或盖章或其委托代理人签字。

3.6.4资格审查文件、技术标和商务标书面文本分别为：正本壹份、副本肆份，其他见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4纸印刷装订成册，并编制目录，逐页标注连续页码，封面提倡使用软封面。

4.投标

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标人应将资格审查文件及其电子文件密封在资格审查文件包封中，技术标及其电子文件密封在技术标包封中，商务标及其电子文件密封在商务标包封中，且正确标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”，在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2密封封套应写明：

投标项目：绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测项目 
投标人：                     单位全称（盖单位公章）               

投标人地址：                                                         

注明【资格审查文件或技术标或商务标】：                             
联系人及联系电话：                                                   

      在     年  月  日9:30前不得开启                          

4.1.3未按本章4.1.1项或4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的递交 

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.1.2参加开标会议的投标人法定代表人或委托代理人应随带本人有效身份证，委托代理人参加的还应随带授权委托书。上述资料不论是否已在投标文件中递交，开标时均应另行单独随带。

投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在递交投标文件时，向招标人提交上述资料，以证明其出席，否则，其投标文件不予签收。

5.1.3投标人法定代表人的授权委托代理人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
5.1.4开标会议由绍兴市国信公证处全过程现场公证。
5.1.5投标文件中所确定的项目负责人和绍兴市公共资源网上交易系统中所确定的项目负责人必须一致，否则按无效标处理。

5.2开标程序

开标由招标代理人主持，主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布有关参会单位；

（4）由公证机构公证员检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人提交投标文件的顺序，按先到后开的规定确定并宣布投标文件开标顺序；先资格审查文件，公布投标人名称、投标保证金的递交情况等内容，并做好开标记录。第一阶段开标结束，休会；

（6）主持人宣布复会，公布投标人资格审查结果。进行第二阶段开标，请投标人委托代理人检查技术标密封情况； 

（7）开启资格审查通过的投标人的技术标；第二阶段开标结束，评标委员会对投标人的技术标进行评审；

（8）主持人宣布复会，公布投标人技术标评审结果（含无效标原因和技术标得分），进行第三阶段开标，请投标人委托代理人检查商务标密封情况；

（9）开启通过技术标初步审查的投标人的商务标，公布投标人的投标报价、质量目标、工期等内容，并做好开标记录；

（10）请投标人的法定代表人或其委托代理人、招标人代表、公证员、记录人在开标记录上签字确认，休会； 

（11）评标委员会对商务标进行评审；

（12）公布投标人商务标评审结果（含无效标原因）；

（13）公布中标候选人；
（14）开标结束。
6.评标

6.1评标委员会

6.1.1招标人依法组建评标委员会。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3在评审过程中，有未尽事项时，由评标委员会集体讨论决定。
6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1定标方式

评标委员会向招标人推荐中标候选人1名。评标委员会推荐的中标候选人，在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。
7.2中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标人凭本中标通知书向建设行政主管部门备案。

7.3履约担保

中标人在中标通知书发出后25天内须按招标文件规定提交履约担保，逾期递交视为违约，每逾期1天，应向招标人支付投标保证金20%的金额作为违约金；逾期5天则视为中标人放弃中标，除按前约定支付保函违约金之外，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面协议。中标人无正当理由拒签协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 政策性收费

中标人按以下标准和规定缴纳中标服务费。

（1）以“中标通知书”中确定的中标价作为收费的计算基数；
（2）中标服务费：中标人应向招标代理机构支付“中标服务费”。 中标服务费根据中标价按以下收费原则的差额定率累进法及41.2%的下浮比例计算：

招标代理服务收费原则

	服

 费　　　　  务

　　 　 类

 率　　  型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-50000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	50000-100000
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	100000-500000
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	500000-1000000
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	1000000以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


（3）费用以人民币支付；

（4）可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式。
8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1对招标人（含招标代理人）的纪律要求

招标人（含招标代理人）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议及投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标文件内容违法或者不当的，应当在递交投标文件的截止时间十日前向招标人提出异议。

9.5.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。


第三章  评标办法及标准

1.总则

1.1为规范本工程招标评标工作，依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关规定及本工程的招标文件（包括“修改、补遗、答疑文件”），制定本评标办法。

1.2评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

1.4评标活动在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和投标人串连，不得泄漏与评标活动有关的一切情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间投标人不得进入评委驻地干扰评标工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响公正评标，否则，将可能导致被取消中标资格。

1.5评标方法：本项目采用综合评估法评标。评标采用百分制计分办法，评标总分值为100分，其中技术分70分，商务分30分。在投标文件评审的各个阶段，当有效投标人（有效投标人指通过招标文件第三章“评标办法及标准”第2、3.1、4.1项评审的投标人）少于3家（不包括3家），应由评标委员会确认是否具有竞争性；如果有竞争性，则评标继续进行。如果无竞争性，则作流标处理，并依法重新组织招标。

2.资格审查评审

（1）本工程的资格审查采用资格后审。评标委员会首先按招标文件规定对投标人进行资格后审，只有通过资格后审的文件才能进入下一阶段评审。通过资格后审的强制性条件详见下表：
	序号
	评审因素
	评审标准
	评审结果

	1
	资格后审强制性标准表
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供。
	合格或不合格

	2
	投标人基本情况表
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供，并符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	合格或不合格

	3
	投标人业绩情况表
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供，符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	合格或不合格

	4
	项目负责人资格要求
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供，符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	合格或不合格

	5
	无不良行为记录及无行贿犯罪记录承诺书
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供
	合格或不合格

	6
	拟派项目负责人养老保险交纳清单或证明
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供，符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	合格或不合格

	7
	投标承诺书
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供。
	合格或不合格

	评审结果
	通过或不通过


（2）投标人不符合以上条件之一或未按规定加盖投标人单位公章，也未经法定代表人签字或盖章或其委托代理人签字的，资格后审不予通过。

3.技术标评审

3.1技术标初步评审

评标委员会将对通过资格后审的投标人的技术标进行响应性审查，通过响应性审查的主要条件为：

（1）技术标有下列情况之一的，作为无效标处理：
①未按规定标注正副本且技术标内容不一致的；

②未按规定加盖投标人单位公章，也未经法定代表人签字或盖章或其委托代理人签字的；

③无法定代表人出具的授权委托书的；

④未响应招标文件的实质性要求和条件的。

实质性要求和条件是指招标文件中的项目价格、招标范围、有关工期、投标有效期、质量要求、技术要求、合同的主要条款等，投标文件必须对这些条款作出响应。

（2）投标人有下列情况之一的，其投标应作无效标处理或否决：
①未按招标文件要求提供投标保证金；

②与其他投标人互相串通报价，或者与招标人串通投标的；

③以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

④以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

只有未出现以上（1）（2）所述情况的技术标才有资格进入详细评审。
3.2技术标详细评审

3.2.1评审由评标委员会完成，评标委员会仅对每个通过初步审查的技术标进行评审。

3.2.2技术标（70分）
（1）评标委员会成员应在打分区间内各自有记名打分，各分项分值小数点后保留一位。对于技术部分中缺项或该项内容不符合招标文件要求的，评委可以对该项作零分处理，但须作出书面说明。

（2）在统计技术标得分时遵循以下原则：当技术评委为五名时，技术标得分为所有技术评委评分的平均值（计算过程及计算结果小数点后保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”）。

（3）技术标分值设置见下表：
	序号
	评分内容
	评分标准
	打分区间
	提供资料

	1
	投标人业绩
	2015年1月1日以来，投标人独立承担过国内城市轨道交通工程或城际铁路工程第三方监测业绩（业绩内容应含地下车站深基坑和盾构隧道工程，1个业绩合同中同时包含地下车站深基坑和盾构隧道工程业绩，或2个业绩合同中包含地下车站深基坑和盾构隧道工程业绩作为1项符合本项的业绩），每个得4分，最高得8分。
	4-8
	提供业绩合同的复印件并加盖单位公章，若合同中无法体现项目特征的，需提供能体现项目特征的业主证明加盖业主单位公章，时间以合同签订时间为准。

	2
	项目负责人业绩
	2015年1月1日以来，拟派项目负责人以项目负责人身份承接过国内城市轨道交通工程或城际铁路工程第三方监测业绩的得4分。
	0-4
	提供业绩合同的复印件并加盖单位公章，若合同中无法体现项目特征或项目负责人身份的，需提供能体现以上内容的业主证明加盖业主单位公章，时间以合同签订时间为准。

	3
	第三方监测方案
	（1）整体思路缜密、可行；

（2）监测方法正确、精度可靠；

（3）技术措施全面、针对性好；

（4）施工监测和第三方监测数据不符时的辨伪方案合理可行、有先进性。
	10-14
	格式自拟

	4
	进度和质量管理
	（1） 管理工程有计划性、合理；

（2） 措施具体、可操作性强
	4-8
	

	5
	合理化建议
	针对本工程第三方监测重点、难点，提出建议切实、合理。
	4-8
	

	6
	主要人员配备情况
	项目机构设置合理，人员数量配备充足、素质高、经验丰富，满足工作需要

备注：按技术要求内容进行配备
	4-8
	

	7
	主要设备配备情况
	仪器设备配置合理，数量充足，精度高，满足工作需要和规范要求。

备注：按技术要求进行配备
	4-8
	

	8
	对承包商监测的管理
	管理工作有计划性、合理；

措施具体、可操作性强
	2-5
	

	9
	服务承诺
	对后续服务的承诺
	2-5
	

	10
	投标文件质量（细微偏差）
	1-2
	

	合计
	70
	


注：以上业绩证明资料必须随带原件（不含公证件及其它任何替代证明），原件和投标文件一并递交，供评标委员会评审，经评审后退回。未能提交原件的或原件与复印件不一致的或提供的资料不符合要求的不得分。
4.商务标评审

4.1商务标初步审查

4.1.1在技术标评审结束并宣布评审结果后，对通过技术标初步审查的投标人进行商务标开标。开标后由评标委员会对商务标进行初步审查，通过初步审查的主要条件为：

（1）商务标有下列情况之一的，作为无效标处理：
①未按规定标注正副本且商务标内容不一致的；

②未按规定加盖投标人单位公章，也未经法定代表人签字或盖章或其委托代理人签字的；

③出现两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

④投标总报价超过招标控制价或专项暂定金未按规定报价的；

⑤未响应招标文件的实质性要求和条件的。

实质性要求和条件是指招标文件中的项目价格、招标范围、有关工期、投标有效期、质量要求、技术要求、合同的主要条款等，投标文件必须对这些条款作出响应。

只有未出现以上（1）所述情况的商务标才有资格进入详细评审。

4.2商务标详细评审

4.2.1评审由评标委员会完成，评标委员会仅对每个通过初步评审的商务标进行评审。当有效商务标少于3家时（不包括3家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果具有竞争性，则评标继续进行。
4.2.2商务标（30分）
（1）在商务报价中如有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，作为投标人的评标价。投标人不接受修正价格的或接受后的修正价格超过本标段招标控制价的，其商务标投标文件不进入后续评审，也不得推荐为中标候选人。修正原则如下：
①商务标中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（2）报价得分按以下方法计算：
①有效投标报价：是指小于等于招标控制价的报价，超过招标控制价的报价作无效标处理。
②合理投标报价确定：设所有有效投标报价的算术平均值为A1，则合理投标报价为：L＜Xi≤招标控制价（注：L =〔（A1×90%+A2）/2〕，A2 =招标控制价×70%，Xi为各投标单位报价）。
③不合理报价确定：Xi≤L为不合理报价，该报价不进入基准报价的组合。
④基准报价：所有有效且合理投标报价的算术平均值乘以修正系数作为基准报价；修正系数为0.97、0.975、0.98、0.985. 0.99、0.995、1.00、1.005、1.01九个数值，由招标人代表摇号产生。

将各投标报价与基准报价相比，计算出各投标人商务得分：

a.投标报价等于基准报价的得满分30分；

b.投标报价在基准报价以下的，得分=30－（1－投标报价/基准报价）×100×0.3，出现负分时按0分计算；

c. 投标报价在基准报价以上的，得分=30－（投标报价/基准报价－1）×100×0.4，出现负分时按0分计算。
（3）综合得分=技术标评审得分+商务标评审得分。
在完成综合评审后，按综合得分由高至低进行排序。
5.澄清和补正

5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明和补正。

5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3评标委员会对投标人的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

6.推荐中标候选人

6.1评标委员会按综合得分高低，排列出各投标人评分结果的顺序，若有两个及以上投标人综合得分相同，则投标报价低者排列在前；若投标报价也相同，则抽签决定排序顺序。

6.2评标委员会根据综合评审评分结果，向招标人推荐排序第一名单位为中标候选人，并向招标人提交书面评标报告，抄送有关行政监督部门。
第四章  技术要求
1.工程概况

本项目招标范围为绍兴市城市轨道交通2号线一期工程：越西路站~越兴路站（8站8区间）、1个出入段线、1个停车场、1座主变电所，共计10.8km。共1个第三方监测标段，具体范围详见下表：
	编号
	站点/区间
	车站（区间）规模
(长*宽*深)（单位：m）
	备注

	1
	越西路站
	538×21.6×16.9，地下二层岛式
	5个出入口

	2
	后墅路站
	196.5×18.3×16.4，地下二层岛式
	3个出入口

	3
	中兴大道站
	211×18.3×16.4，地下二层岛式
	4个出入口

	4
	袍中路站
	302.8×20.3×17.2，地下二层岛式
	6个出入口

	5
	越王路站
	242×18.3×17.2，地下二层岛式
	4个出入口

	6
	袍江两湖站
	286×21.3×26.4，地下二层岛式
	4个出入口

	7
	海南路站
	344×19.7×17.2，地下二层岛式
	5个出入口

	8
	越兴路站
	342.58×18.3×14.9，地下二层岛式
	5个出入口

	9
	袍江车辆段
	长900m，宽400~500m
	

	10
	越西路站~镜湖站
	长1803.52
	3个联络通道

	11
	镜湖站~后墅站
	长946.32
	1个联络通道

	12
	后墅路站~中兴大道站
	长928.61
	1个联络通道

	13
	中兴大道站~袍中路站
	长791.14
	1个联络通道

	14
	袍中路站~越王路站
	长1192.48
	1个联络通道

	15
	越王路站~袍江两湖站
	长736.47
	1个联络通道

	16
	袍江两湖站~海南路站
	长939.88
	1个联络通道

	17
	海南路站~越兴路站
	长785.08
	1个联络通道

	18
	袍江车辆段出入段盾构段
	长774.277
	

	19
	袍江车辆出入段线明挖
暗埋段
	长180.122m，深度6.3m～11.9m
	1个泵房

	20
	袍江车辆出入段线U型槽
	长195m，深度0m～6.3m
	

	21
	主变电站
	2500平米
	


注：1、一个车站工作范围包含主体、附属、风亭及周边环境；换乘站还包括由本期代建部分；
2、一个区间包括盾构、联络通工程及周边环境；
3、为车站、隧道施工的前期准备工作中，如加固、拆建、管迁、拔桩等若需要进行监测的项目也在本招标范围内。
2.工作范围
本次招标范围为绍兴市城市轨道交通2号线工程第三方监测与监测管理及配合服务，工作内容包括但不限于：
（1）制定相应标段监测规划、各工点第三方监测方案，负责相应标段的监测实施、监测管理工作；
（2）对主体基坑、附属工程、隧道区间、联络通道以及轨道交通施工影响范围内周边环境实施全过程第三方监测，同时为轨道交通施工后期及运营期监测积累基础资料，具体监测内容以设计图纸和相关规范为准；

（3）轨道铺设完成后，及时进行道床及结构的沉降监测；编制本标段监测月报，定期向业主呈报；当监测数据出现异常时，及时分析原因并呈报书面报告；

（4）审核承包商的“施工监测方案”，定期检查、监督、指导承包商监测工作，协助承包商对施工监测中发生的异常情况进行分析；

（5）土建工程结束后的沉降观测工作，做好与长期运营监测单位的监测数据对接；
（6）配合业主的竣工验收和工程移交及其他业主安排的监测方面的工作并为业主提供技术咨询。
3.重大风险源
3.1下穿河道
	站名
	河道名称
	河道概况
	与河道关系
	施工期间对河道处理

	越西路站
	无名小河
	里程ZK0+089～K0+055，水深1.0～2.0m
	下穿，穿越长度34m
	施工围堰

	越西路站-镜湖站
	画龙延
	里程ZK0+329～K0+539，规划河底标高0.7m，水深1.0~3.0m
	下穿，穿越长度210m，最小竖向净间距5.34m
	无

	越西路站-镜湖站
	蛟河江
	里程ZK0+984～K1+045，规划河底标高0.3m，水深0.8~2.0m
	下穿，穿越长度61m，最小竖向净间距18.854m
	无

	越西路站-镜湖站
	鸭沙滩
	里程ZK1+402～K1+552，规划河底标高0.7m，水深0.8~2.5m
	下穿，穿越长度50m，最小竖向净间距19.97m
	无

	镜湖站~后墅路站
	九流渡
	里程ZK2+402～K2+494，规划河底标高0m，水深1.0~3.0m
	下穿，穿越长度92m，最小竖向净间距12.49m
	无

	镜湖站~后墅路站
	梅山江
	里程ZK2+888～K3+065，规划河底标高0.3m，水深1.0~3.5m
	下穿，穿越长度177m，最小竖向净间距6.72m
	无

	后墅路站-中兴大道站
	大江沿
	里程ZK3+800～K3+892，IV级航道，规划河底标高0.5m，现状最低-0.64m，宽约100m，后续将提升为III级航道
	下穿，穿越长度92m，最小竖向净距11.3m
	施工临时围堰

	中兴大道站~袍中路站
	牛角荡
	里程ZK4+717～K4+853，规划河底标高0m，宽约136m，为杭甬运河IV级航道，将提升为Ⅲ级
	下穿，穿越长度136m，与河底最小垂直距离约为6.5m
	无

	中兴大道站~袍中路站
	直江
	里程ZK5+222～K5+338，规划河底标高0m，宽约116m，为绍海乙线VII级航道
	下穿，穿越长度115m，与河底最小垂直距离约为5.1m。
	无

	袍中路站~越王路站
	陶洋红
	里程ZK6+550～K6+715，桥面标高5.74m，水深1.0~3.0m
	下穿，穿越长度165m，最小竖向净间距16.78m
	无

	袍江两湖站~海南路站
	湖则畈
	里程ZK8+147~ZK8+447，规划河底标高约为4.75m，现状河宽300m，水深1.0-2.0m，河床标高0.1-2.5m
	下穿，穿越长度约313m，与现状河底距离约5.75m
	无

	袍江两湖站~海南路站
	河道二十六
	现状河底标高为0.47m，现状河宽22-31m，水深1.0-2.0m
	下穿，穿越宽度为283m，隧道距离现状河底最小竖向净距为5.22m.
	施工临时围堰

	袍江两湖站~海南路站
	河道二十九
	里程ZK8+619~ZK8+641现状河底距离约11.6m，水深
	下穿，穿越长度为22～31m
	无

	海南路站~越兴路站
	长水江
	里程ZK9+480~ZK9+585，现状河宽95-105m，水深1.0-2.2m，河床标高0.1-2.5m
	下穿，穿越宽度为95-105m，距河底竖向净距约6.46m
	无

	海南路站~越兴路站
	河道三十三（永兴江）
	里程ZK10+128~ZK10+183，水深1.0-1.5m，河床标高1.6-3.0m
	下穿，穿越宽度为55m距湖底竖向净距约6.19m
	无

	出入段线盾构段
	长水江
	现状河宽95-105m，水深1.0-2.2m，河床标高0.1-2.5m
	下穿，距河底竖向净距约5.17m
	无

	出入段线盾构段
	河道三十三（永兴江）
	现状河宽55m，水深1.0-1.5m，河床标高1.6-3.0m
	下穿，距湖底竖向净距约2.53m
	无

	袍江车辆段出入段线明挖段
	永兴江
	宽约50m，河道规划河底标高0.5m
	离区间约10m左右
	靠近江边是盾构端头满堂加固


3.2 下穿重要建构筑物
	区间，车站
	风险名称
	风险基本状况描述

	越西路站~镜湖站
	侧穿洋江西路西延伸工程1-3号桥
	区间侧穿区间与桥桩最小距离1.34m，桩基础。

	越西路站~镜湖站
	区间侧穿洋江2号泵站管理用房
	区间侧穿，与2号泵站最小水平距离为1.4m，管桩基础，无地下室，无锚杆。

	越西路站~镜湖站
	下穿镜湖交警大队
	下穿镜湖交警大队，拱顶距离交警大队房屋基础20m，天然基础，无地下室。

	越西路站~镜湖站
	区间侧穿洋江安置小区
	区间侧穿洋江安置小区，与地下室工程桩最小水平距离为7.65m，桩基础。

	越西路站~镜湖站
	区间侧穿绍兴电力局梅山110KV变电站
	区间侧穿绍兴电力局梅山110KV变电站，与变电站基础桩最小水平距离为4.92m，管桩基础。

	镜湖站~后墅路站
	侧穿九渡桥
	区间侧穿九渡桥，穿越段盾构区间覆土约18.2m，与桥桩最小净距为1.25m，桩基础。

	镜湖站~后墅路站
	下穿车行桥（拆复建）
	区间穿越前，先拆除桥梁上部结构及基础、拔除桥桩，且复建后，再行穿越，桩基础。

	镜湖站~后墅路站
	下穿地下人行通道及车行通道
	区间下穿地下人行通道及车行通道，需切除38根在区间范围内的桩。

	镜湖站~后墅路站
	侧穿梅山南桥
	侧穿梅山南桥，区间距离桥桩最小净距为1.69m，桩基础，老桥拼宽结构

	镜湖站~后墅路站
	区间侧穿御和园营销中心地下室
	区间侧穿，与建筑物地下室最小净距为3.8m。

	后墅路站
	主体基坑临近御和园营销中心地下室
	主体基坑临近御和园营销中心地下室，距离地下室11m，桩基础。

	后墅路站
	南侧附属基坑临近越商大厦
	南侧附属基坑临近越商大厦，距离地下室11m，桩基础。

	后墅路站~中兴大道站
	区间侧穿金翔大厦桩基（地下2层，地上21层）
	区间侧穿，与桩基最小水平净距约为1.89m，桩基础。

	后墅路站~中兴大道站
	侧穿澄港桥
	区间侧穿，与桩基最小水平净距约为2.56m，桩基础。

	后墅路站~中兴大道站
	侧穿澄港桥防撞墩桩基
	区间侧穿，与桩基最小水平净距约为1.52m，桩基础。

	后墅路站~中兴大道站
	区间侧穿赵墅新村
	侧穿赵墅新村，浅基础，最小水平净距14.1m，竖向净距7.5m。赵墅新村为混3~4结构，天然基础。

	中兴大道站
	附属基坑临近里谷社民房
	附属基坑临近里谷社民房，距离里谷社民房6.9m。里谷社民房为砖2结构，天然基础。

	中兴大道站
	附属基坑临近绍兴电瓷厂
	附属基坑临近绍兴电瓷厂，距离电瓷厂最近4.1m。绍兴电瓷厂为混3结构，桩基础。

	中兴大道站
	主体基坑临近绍兴市里谷社塑料有限公司
	主体基坑临近绍兴市里谷社塑料有限公司，距离15.1m。绍兴市里谷社塑料有限公司为混3结构，天然基础。

	中兴大道站
	主体基坑临近绍兴市唯尔福纸业有限公司
	主体基坑临近绍兴市唯尔福纸业有限公司，距离36.9m。绍兴市唯尔福纸业有限公司为砼4结构，管桩基础。

	中兴大道站
	附属基坑临近赵墅新村民房
	附属基坑临近赵墅新村民房，距离13.0m。赵墅新村民房为混3结构，天然基础。

	中兴大道站
	主体基坑临近华汇科技产业园
	主体基坑临近华汇科技产业园，距离36.9m华汇科技产业园为砼4结构，桩基础。

	中兴大道站
	附属基坑临近绍兴市唯尔福纸业有限公司
	附属基坑临近绍兴市唯尔福纸业有限公司，距离15.9m。绍兴市唯尔福纸业有限公司砼4结构，管桩基础。

	中兴大道站~袍中路站
	侧穿洋江路1号桥
	区间侧穿，与桩基最小净距约1.2m，桩基础。

	中兴大道站~袍中路站
	侧穿洋江路2号桥
	区间侧穿，与桩基最小净距约2m，桩基础。

	中兴大道站~袍中路站
	侧穿唯尔福纸业
	隧道侧穿，桩基础，最小水平净距10.04m。唯尔福纸业为砼4~5结构。

	中兴大道站~袍中路站
	侧穿古越龙山
	隧道侧穿，桩基础，最小水平净距9.45m。古越龙山为砼1~7结构。

	袍中路站
	主体基坑临近绍兴波斯达三千里车业有限公司教研楼
	主体基坑临近绍兴波斯达三千里车业有限公司教研楼，最近距离为6.39m。绍兴波斯达三千里车业有限公司教研楼为砼5结构，桩基础。

	袍中路站
	主体基坑临近一重集团绍兴重力机床公司
	主体基坑临近一重集团绍兴重力机床公司，最近距离为6.15m。一重集团绍兴重力机床公司为钢4结构，管桩基础。

	袍中路站
	附属基坑临近绍兴天润纺织有限公司
	附属基坑绍兴天润纺织有限公司，最近距离为11.35m。绍兴天润纺织有限公司为砼5结构，管桩基础。

	袍中路站
	附属基坑临近浙江绍兴三锦石化有限公司
	附属基坑临近浙江绍兴三锦石化有限公司，最近距离为15.32m。浙江绍兴三锦石化有限公司为混4结构，管桩基础。

	袍中路站~越王路站
	侧穿220kV高压线塔
	区间侧穿，与隧道最小水平净距约2.0m，桩基础。

	袍中路站~越王路站
	侧穿洋江路3号桥
	区间侧穿，与隧道最小水平净距约2.0m，桩基础。

	越王路站~袍江两湖站
	下穿恂南村
	天然基础，埋深为1～1.5m。无地下室，无锚杆。与隧道最小竖向净距约11m。

	越王路站~袍江两湖站
	侧穿洋江路4号桥
	区间侧穿，与隧道最小水平净距约1.8m，桩基础。

	袍江两湖站
	主体基坑临近220高压线塔
	主体基坑临近220高压线塔，最近距离为30m。

	袍江两湖站~海南路站
	右线下穿西豆姜村
	天然基础，竖向距离14.18m，埋深为1~1.5m,无地下室，无锚杆。

	袍江两湖站~海南路站
	侧穿洋江路5号桥
	区间侧穿，与隧道最小水平净距约10.05m，桩基础。

	海南路站~越兴路站
	侧穿洋江路6号桥
	区间侧穿，与隧道最小水平净距约4m，桩基础。

	海南路站~越兴路站
	侧穿洋江路7号桥
	区间侧穿，与隧道最小水平净距约3.5m，桩基础。

	海南路站~越兴路站
	区间下穿10KV高压线塔
	区间下穿，最小竖向净距为8.45m

	出入段线盾构段
	区间隧道下穿10KV高压线塔
	区间隧道下穿，竖向最小净距为4.3m

	出入段线盾构段
	区间隧道侧穿220KV高压线塔
	区间隧道侧穿，平面最小净距为3m,.

	袍江车辆段出入段线明挖段
	檀渎村在明挖区间范围内
	基础形式为天然基础；基础埋深为1～1.5m。房屋在明挖区间范围内，多为1~3层


4.工作要求
4.1作业依据
主要参照以下规范执行：
（1）《城市轨道交通工程测量规范》GB50308—2017
（2）《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013

（3）《地下铁道工程施工及验收规范》GB50299-2018
（4）《铁路桥涵工程施工质量验收标准》TB10415-2018
（5）《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897—2006
（6）《工程测量规范》GB50026—2007
（7）《城市测量规范》CJJ8—2011
（8）《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

（9）《地铁设计规范》 GB50157-2013

（10）《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016
（11)《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012

（12）《建筑基坑工程技术规程》 DB33/T1096-2014

4.2人员要求
（1）承包人在工程地点设立项目部，根据工作需要设置不同的专项组，具有良好的职业道德和专业技术水平，身体健康。
（2）承包人的人员资质在开工前均须报发包人审核，成立第三方监测项目部，全面负责该项目的工作组织和计划实施，做好与建设单位、监理单位、施工单位的沟通协调工作。
（3）发包人对承包人的在岗人员进行动态管理，以保证工作顺利开展为前提，项目部在岗人员不少于20人（见下表），施工高峰期需根据实际工作量增派相应技术人员，根据工程需要按发包人要求及时增派充足的技术人员或承包人申请退场多余的技术人员。承包人必须保证人员的及时到位和在岗人员的相对稳定，未经发包人许可，不得随意调换。
	序号
	项目
	要求

	1
	人员数量
	项目部人员应配备（不低于）项目负责人1人，技术负责人1人，作业组长4人，技术员6人，共12人，辅助人员若干。

	2
	人员
岗位
	项目负责人
	满足招标文件资格要求。

	
	
	技术负责人
	具有土木工程类或测绘类专业工程师及以上职称，具有轨道交通或城际铁路项目第三方监测工作经验。

	
	
	作业组长
	具有测量（绘）专业助工以上。

	
	
	技术员
	具有相应的上岗证书。


4.3项目设备要求
（1）承包人必须保证仪器设备的到位，保证设备的相对稳定，未经发包人许可，不得随意调换。
（2）承包人参与监测工作的仪器设备在开工前均须报发包人审核。该项目要求监测设备配置如下表：
	序号
	项目
	要求

	1
	交通、通讯、办公和生活设备设施
	要配备相关通讯、交通、办公设备、生活设施，其数量和质
量应满足本项目工作的需要。
1．交通车辆要求：满足办公及现场需求；
2．计算机设备要求：电脑至少配置6台（并配置满足需要的打印机）；
3．影像记录设备要求：必须满足工作需要；
4．办公地点必须具备网络和固定电话、传真等条件；
5．办公、生活用房独立，由承包人自行解决。

	2
	监测仪器
和设备
	仪器设备

	
	
	名称
	精度指标
	数量

	
	
	全站仪
	测角精度
	不低于1″
	至少4台套

	
	
	
	测距精度
	不低于1mm+2ppm▪D
	

	
	
	水准仪
	M△
	±0.3mm/km
	至少5台套

	
	
	测斜仪
	系统精度
	不低于0.25mm/m
	至少4台套

	
	
	频率仪
	系统精度
	0.1Hz
	至少5台套

	
	
	水位计
	测距精度
	精度不低于10mm
	至少4台套

	
	
	测距仪或收敛计
	测距精度
	测距仪精度不低于1mm，收敛计精度不低于0.1mm
	至少4台套

	
	
	其他监测设备
	满足规范要求
	满足现场需要


4.4其他要求
（1）承包人要在中标后15天内做好监测方案设计，经发包人审核后实施。
（2）承包人要根据国家有关规定，定期对监测仪器和工具进行检定并合格。
（3）作业时要消除作业环境对仪器的影响。
（4）承包人要切实保证外业人员及设备的安全。
（5）承包人保证程序到位，对其全部监测成果负全责。
5.第三方监测技术要求
5.1第三方监测和监测管理工作
5.1.1监测范围

主体基坑（包括附属结构、出入口、风亭等）、隧道及周边工程环境（建构筑物、管线、道路地表等）的第三方监测和监测管理。
（1）基坑本体和周边环境监测范围为：基坑结构外侧3倍开挖深度范围内。

（2）联络通道和盾构施工时周边环境监测范围为：区间结构外侧算起2.5倍埋深（埋深等于区间结构顶离地表距离）；
（3）联络通道施工对本隧道左、右线的监测范围为施工面前后各50米。
5.1.2监测工作

（1）负责指导土建施工方设置监测点（孔），并根据评审后的监测方案进行测点验收；

（2）基坑施工本体（包括主体结构、附属结构、出入口、风亭等）和周边环境（包括建构筑物、管线、道路、桥梁、河坎、地表等）安全监测；

（3）隧道区间及联络通道施工时期盾安全监测；

（4）监测项目（包括但不限于以下项目）
	序号
	监测项目
	类别
	备注

	1
	围护结构桩（墙）顶水平、竖向位移
	基坑开挖围护结构及周边环境监测
	

	2
	围护结构桩（墙）体/土地深层位移
	
	

	3
	支撑轴力
	
	

	4
	建构筑物沉降、倾斜
	
	

	5
	地下管线沉降及差异沉降
	
	

	6
	道路及地表沉降
	
	

	7
	坑外水位观测
	
	

	8
	区间隧道沉降、收敛变形
	隧道及联络通道结构及周边环境监测
	

	9
	联络通道沉降
	
	

	10
	建构筑物沉降、倾斜
	
	

	11
	地下管线沉降及差异沉降
	
	

	12
	地表沉降
	
	


（5）监测频率

基坑（本体和周边环境）和隧道区间监测频率。

1） 基坑开挖对本体结构和周边环境监测频率

	施工状况
	第三方监测频率

	
	

	围护结构施工期间
	1次/7d

	地基加固和降水期间
	

	基坑开挖
期间
	开挖深度0~10m
	1次/3d

	
	开挖深度10~15m
	1次/2d

	
	开挖深度＞15m
	1次/1d

	基坑回筑
阶段
	垫层完成至底板完成后3天
	1次/3d

	
	各道支撑开始拆除到拆除完成后3天
	1次/7d

	结构完成后
	结构完成后至三个月
	1次/15d

	
	支护结构监测结束后，周边岩土体和周边环境变形趋于稳定
	停测


2） 隧道区间推进监测频率
盾构工程周边环境及管片结构监测频率
	监测对象
	测试范围
	第三方监测频率

	周边岩土体和地表环境
	盾构切口前方20环，盾尾后方30环范围内测点沉降。
	1次/1d

	周边岩土体和地表环境
	盾尾后30环至50环范围内
	1次/3d

	周边岩土体、地表环境和管片结构
	盾尾后50环以后范围
	地表1次/7d，管片结构1次/3d

	周边岩土体、地表环境和管片结构
	隧道贯通、数据稳定
	停测


联络通道工程监测频率
	施工状况
	测试范围
	第三方监测频率

	钻孔和冻结阶段
	本体结构
周边环境
	1次/3d

	开挖阶段
	
	1次/1d

	融沉阶段
	
	1次/3d

	后期稳定性监测
	
	1次／15d


注：

①对产权单位有特殊要求的管线、重要道路、文物等根据评估影响和产权单位提出的要求频率进行监测；

②上述提出的监测频率为通常条件下的监测频率，具体根据监测数据和方案以及工况情况定。

 ③本工程重点是对施工监测数据进行复核，保证施工监测数据的准确性和完整性。如果有必要减少频率，必须得到业主同意；如果出现异常情况，业主可要求增加监测频率，但合同总价保持不变。
（6）停测条件

各监测项目在施工开始前取得初始值，施工开始后按要求的频率进行监测，当工程施工结束，施工影响安全的因素消除，监测对象变形趋于稳定后，第三方监测单位可向业主提交停测申请，经批准后方可停止相应的监测工作。

5.1.3监测管理工作

（1）人员、资质、仪器管理

①根据相关法律、法规、规程以及业主相关要求，对施工监测单位、人员资质进行复核。

②对施工监测单位的人员在岗、设备进行复核和抽查。

（2）方案管理

①审查施工监测方案。

②第三方监测单位总体管理方案单独组织专家评审，工点监测方案与施工监测方案一起组织专家评审，评审专家须由业主指定，所有评审产生的费用由第三方监测单位与施工监测单位共同承担，如后期有重大设计或环境变更，原监测方案无法满足实际监测工作需要时，须重新编制专项方案，并组织评审。

③负责监测方案评审结果和资料的汇总和保管。

（3）监测数据的监督管理

①对比施工监测和第三方监测数据，分析施工监测数据的准确性和真实性，如发现数据造假问题，及时上报业主。

②督促施工方及时上传监测数据。
③对施工方进行日常考核，提出整改措施并落实。
（4）现场管理

①每个监测工点每周进行巡视至少一次，须有巡检记录。

②每周开展一次联合巡检，需要和现场施工、监理、施工监测人员一起进行。

③通过现场巡检、月度及专项检查等形式，发现现场监测工作中存在的问题，督促整改。

④根据业主要求，推行监测监控标准化工作。

5.2巡检工作
日常巡检和联合巡检内容如下：

5.2.1工程本体（包括附属结构、出入口等）的巡检

（1）车站结构（基坑开挖及后期收敛）

对开挖面地质情况巡视以下内容：①土层性质及稳定性。包括：土质性质及其变化情况（土质密实度、湿度、颜色等性质，分布情况，与地质核查结果和设计条件的差异情况）；土体塌落（塌落位置、塌落体大小、发展趋势、塌落原因等）。②降水效果。包括：抽降水控制效果、降水井抽水出砂量、变化情形及持续时间、附近地面沉陷情况等。

对支护结构体系巡视以下内容：①支护体系施作及时性情况。②渗漏水情况。包括渗漏水量、是否伴有砂土颗粒、发生位置、发展趋势等。③支护体系开裂、变形变化情况。包括桩顶与冠梁脱开现象，冠梁开裂范围、宽度与深度，桩间网喷护壁开裂情形；支撑扭曲及偏斜程度、发生位置、发展趋势；混凝土腰梁开裂、腰梁与土体脱开情况、及发生位置。

对基坑周边巡视以下内容：①坑边超载。包括坑边荷载重量、类型、与坑缘距离、面积、位置等。②地表积水。包括积水面积、深度、水量、位置、地面硬化完好程度、坡顶排水平台是否合理及通畅等。

（2）盾构区间

对隧道内环境巡视以下内容：①盾构铰接密封情况；②管片破损情况；③管片错台情况及其趋势；④渗漏水情况；⑤其他巡视内容。
5.2.2周边环境的巡检

（1）建构筑物：①建构筑物裂缝、剥落。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、剥落体大小、发生位置、发展趋势等。②地下室渗水。包括渗漏水量、发生位置、发展趋势等。

（2）桥梁：①墩台、挡墙或梁体开裂、剥落情况。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、剥落体大小、发生位置、发展趋势等。②墩台周围地面沉陷。③伸缩缝变化情况等。

（3）道路、地面：①地面开裂。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、发生位置、发展趋势。②地面沉陷、隆起。包括沉陷深度、隆起高度、面积、位置、距墩台的距离、距基坑（或隧道）的距离、发展趋势。③地面冒浆/泡沫。包括出现范围、冒浆/泡沫量、种类、发生位置、发展趋势等。

（4）河流、湖泊：①水面漩涡、气泡。包括水面有无出现漩涡、水泡、出现范围、发生位置、发展趋势。②堤坡开裂。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、位置、发展趋势等。

（5）地下管线：①管体或接口破损、渗漏。包括位置、管线材质、尺寸、类型、破损程度、渗漏情况、发展趋势。②检查井等附属设施的开裂及进水。包括裂缝宽度、深度、数量、走向、位置、发展趋势、井内水量等。

（6）周边临近施工情况：在施工程项目规模、结构、位置、进度、与轨道交通工程水平距离、垂直距离等。

5.3规范化工作
（1）规范施工监测点埋设、保护措施，通过测点验收、定期巡检监督现场的测点保护及修复；
（2）规范监测单位日常作业流程；
（3）通过指导、交底等方式，突出过程指导与监控，协助施工监测按制度规定要求及流程工作，提高认识，提高技术与管理水平；
（4）制定第三方监测实施方案；
（5）鼓励积极开展监测监控技术创新科研工作；
（6）对于隧道区间范围内的监测数据，当出现几家监测单位数据偏差较大时，应及时召集其他监测单位进行分析鉴定，找出原因，最终结果以第三方监测单位数据为准。
5.4控制标准
具体指标以施工图设计文件、相关规范以及监测方案确定的控制指标为准。
5.5配合风险管控单位
在工程建设阶段，为风险管控单位提供相关的数据，并配合风险管控单位开展各项风险评估工作。
第五章  基础资料
投标人根据实际需要，自行调查。


第六章  投标文件格式

第一节  资格审查文件格式


封面

绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测
资格审查文件
正本（副本）

投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
日期：      年      月      日

目  录
一、资格后审强制性标准表

二、投标人基本情况表
三、投标人业绩情况表

四、项目负责人简历表
五、无不良行为记录及无行贿犯罪记录承诺书
六、拟派项目负责人养老保险清单或证明
七、投标承诺书
八、投标人认为有必要的其它内容

一、资格后审强制性标准表

投标人：                    

	序号
	名称
	资格标准
	投标人达到程度简述（由投标人填写，并标上见本投标文件第   页）

	1
	投标人资质条件
	符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	

	2
	投标人业绩要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	

	3
	项目负责人资格要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	

	4
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	


注：1.投标人按投标人须知的要求将上述相应文件的复印件编入投标文件，并加盖单位公章；
2.投标人不符合以上条件之一或未按规定加盖投标人单位公章，也未经法定代表人签字或盖章或其委托代理人签字的，资格后审不予通过。


二、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业资质

等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	
	

	
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	

	
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	
	
	
	技工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附有效的营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书、CMA计量认证证书等的复印件并加盖单位公章。

三、投标人业绩情况表

	项目名称
	

	合同价格
	

	服务开始和完成日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
	

	备注
	


注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。

四、项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟担任何种专业岗位
	

	毕业学校
	年毕业于           学校            专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表后应附项目负责人职称证书、身份证等的复印件并加盖单位公章。

五、无不良行为记录及无行贿犯罪记录承诺书
绍兴市轨道交通集团有限公司：
我单位保证在本次招投标过程中无弄虚作假，提供的资料均真实，投标人及其拟派项目负责人无不良行为记录（不良行为记录界定的范围为：被国家、浙江省、绍兴市相关行政主管部门通报停止投标活动且被处在被停止投标期间内）。若有被发现不符合以上情况的，将被取消中标资格并不予退还投标保证金，无条件接受有关监管部门的任何处罚。
我单位保证本企业和拟派项目负责人近五年无行贿犯罪记录，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：（盖单位公章） 

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日
六、拟派项目负责人养老保险交纳清单或证明
拟派项目负责人为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），并提供缴费期限包含2019年9月至2019年11月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或由人事代理中心出具的社保证明。【提供投标人所属社保机构养老保险交纳清单并加盖社保缴费证明专用章或人事代理中心出具的社保证明加盖人事代理中心证明专用章，缴费单位和投标单位名称必须一致】。
七、投标承诺书

本单位自愿参加                        （项目名称）的投标，针对本招标项目, 我公司郑重承诺：
1.本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。
2.本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。
3.本公司保证绝不向招标人、招标代理单位有关工作人员提供不正当利益,以影响招标结果的公正性。
4.同意此次招标文件中的各项内容。
5.同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。
6.本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向招标人缴纳履约保证金。

7.至投标截止时间，我方不存在被建设行政主管部门限制市场行为并在限制期内，若存在上述行为，愿意放弃中标资格，招标人可据此不予退还我单位的投标保证金。
8.根据国家、省、市有关规定和要求，招标人将出台或更新不限于质量、安全、文明施工、进度控制及其它项目管理规定等文件，本公司无条件服从并遵照执行。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。
投标人：（盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

八、投标人认为有必要的其它内容

第二节  技术标格式

封面

绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测
技  术  标

正本（副本）

投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
日期：      年      月      日

目  录
一、实施方案
①工程概况

②监测目的及意义

③监测内容

④监测方法

⑤成果报告反馈制度

⑥测点损坏补救措施

⑦质量保证措施（包括仪器设备投入和人员等）

⑧工期进度安排和保证措施

⑨安全生产及文明施工措施

⑩对承包商监测的管理以及施工监测数据的比对分析

⑪重难点应对以及合理化建议

⑫对后续服务的承诺
二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、项目负责人委任书

四、拟投入本项目的主要管理人员组成表
五、拟投入本项目的主要管理人员简历表
六、拟配备本项目的主要仪器及专用交通工具设施表
七、投标人业绩情况表
八、项目负责人业绩情况表
九、投标人认为有必要的其它内容


一、实施方案
1、工程概况

2、监测目的及意义

3、监测内容

4、监测方法

5、成果报告反馈制度

6、测点损坏补救措施

7、质量保证措施（包括仪器设备投入和人员等）

8、工期进度安排和保证措施

9、安全生产及文明施工措施

10、对承包商监测的管理以及施工监测数据的比对分析

11、重难点应对以及合理化建议

12、对后续服务的承诺


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                  

单位性质：                                    

地址：                                        

成立时间：          年           月           日

经营期限：                                     

姓名：           性别：           年龄：           职务：           
身份证号码：                           

    系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位公章） 

日期：    年     月     日


二、授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字）

身份证号码：

                                  日期：      年      月      日

注：如投标文件由委托代理人签字的，投标文件必须附此授权委托书。

三、项目负责人委任书

致：绍兴市轨道交通集团有限公司
    （投标人名称）   法定代表人  （职务、姓名）  代表本单位委任  （姓名）  为绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测项目的项目负责人，凡本合同执行中的有关技术、进度、质量、结算与支付等方面工作，由  （姓名）  代表本单位全权负责。
附：项目负责人身份证复印件。

单位名称： （全称并盖单位公章） 
法定代表人：      （职务）     
                                        （姓名）     

      （签字或盖章）

                             日期：   年    月    日




四、拟投入本项目的主要管理人员组成表

	序号
	姓名
	性别
	职务、职称
	专业
	拟担任何种专业岗位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	项目负责人
	1名
	

	2
	
	
	
	
	技术负责人
	1名
	

	3
	
	
	
	
	作业组长
	4名
	

	4
	
	
	
	
	技术员
	6名
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	..
	..
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	


注：1.本表填报的人员要求详见第四章《技术要求》；

2.投标人可根据对本工程的理解与以往经验，增加人员数量，专业岗位自定；若投标人的投标文件中人员配备未满足第四章《技术要求》的，须按相应专业补足；

五、拟投入本项目的主要管理人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟担任何种专业岗位
	

	毕业学校
	年毕业于           学校            专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.本表后应附主要管理人员（项目负责人除外）的职称证书、身份证等的复印件并加盖章，每个人员填写一张表格。

六、拟配备本项目的主要仪器及专用交通工具设施表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造年份
	已使用时间
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



七、投标人业绩情况表
	项目名称
	

	合同价格
	

	服务开始和完成日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
	

	备注
	


注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。

八、项目负责人业绩情况表
	项目名称
	

	合同价格
	

	服务开始和完成日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
	

	备注
	


注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。

九、投标人认为有必要的其它内容
第三节  商务标格式

封面

绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测
商  务  标

正本（副本）

投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
日期：      年      月      日

目  录

一、投标函

二、投标函附录

三、投标报价表

四、投标人认为有必要的其它内容

一、投 标 函
绍兴市轨道交通集团有限公司：

1.我方仔细研究了绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测项目招标文件（包括修改、补遗、答疑文件）的全部内容，愿意以人民币（大写）    元（¥         ）的投标总报价，包括乙方完成合同范围内所有工作所需的全部费用，承担绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测项目合同规定的全部内容，工期 满足招标文件要求，按合同约定提供服务，质量达到满足招标文件要求，投标有效期满足招标文件要求。
2.我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。
3.如我方中标：
（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成所有服务内容。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.                                 （其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、投 标 函 附 录
	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容

	1
	履约担保金额
	8.1
	签约合同总价的5%

	2
	承包方未能按约定的日期递交符合要求的监测成果
	10.2
	向发包方支付延期违约金5000元/天

	3
	承包方擅自向第三方透露、公开本项目成果的
	10.4
	每发生一次，发包方可向承包方要求合同价的30%作为违约金

	4
	更换项目负责人和技术负责人
	10.6
	如因升职、离职、退休以及合同相关条款发包方要求更换等情形导致更换的，更换项目负责人的违约金为5万元/人•次，技术负责人的违约金为3万元/人•次；如因疾病（“三甲”以上医院证明不能正常履职）导致更换的，违约金减半；如死亡原因导致更换，不处罚违约金。

	5
	如承包方人员未按约到岗的
	10.7
	每缺岗一人次，应向发包人支付违约金10000元

	6
	出现承包人提交的成果存在错漏情形的
	10.8
	每发生一次，应向发包人支付违约金5000元

	7
	因承包人违约致本合同解除的
	10.10
	承包人应按合同总价的30%向发包人支付违约金

	8
	是否同意合同协议条款
	
	同意

	我单位承诺同意以上条款


投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）         

日期：    年    月    日

三、投标报价表
	编号
	站点/区间
	规模

(宽*长*深)（m）
	站点/区间

综合单价A（元）
	出入口/联络通道数量B
	出入口/联络通道综合单价C（元）
	合价D
（元）
（D=A+B×C）

	1
	越西路站
	538×21.6×16.9，地下二层岛式
	
	5个出入口
	
	

	2
	后墅路站
	196.5×18.3×16.4，地下二层岛式
	
	3个出入口
	
	

	3
	中兴大道站
	211×18.3×16.4，地下二层岛式
	
	4个出入口
	
	

	4
	袍中路站
	302.8×20.3×17.2，地下二层岛式
	
	6个出入口
	
	

	5
	越王路站
	242×18.3×17.2，地下二层岛式
	
	4个出入口
	
	

	6
	袍江两湖站
	286×21.3×26.4，地下二层岛式
	
	4个出入口
	
	

	7
	海南路站
	344×19.7×17.2，地下二层岛式
	
	5个出入口
	
	

	8
	越兴路站
	342.58×18.3×14.9，地下二层岛式
	
	5个出入口
	
	

	9
	袍江车辆段
	长900m，宽400~500m
	
	
	
	

	10
	越西路站~镜湖站
	长1803.52
	
	3个联络通道
	
	

	11
	镜湖站~后墅站
	长946.32
	
	1个联络通道
	
	

	12
	后墅路站~中兴大道站
	长928.61
	
	1个联络通道
	
	

	13
	中兴大道站~袍中路站
	长791.14
	
	1个联络通道
	
	

	14
	袍中路站~越王路站
	长1192.48
	
	1个联络通道
	
	

	15
	越王路站~袍江两湖站
	长736.47
	
	1个联络通道
	
	

	16
	袍江两湖站~海南路站
	长939.88
	
	1个联络通道
	
	

	17
	海南路站~越兴路站
	长785.08
	
	1个联络通道
	
	

	18
	袍江车辆段出入段盾构段
	长774.277
	
	
	
	

	19
	袍江车辆出入段线明挖
暗埋段
	长180.122m，深度6.3m～11.9m
	
	1个泵房
	
	

	20
	袍江车辆出入段线U型槽
	长195m，深度0m～6.3m
	
	
	
	

	21
	主变电站
	2500平米
	
	
	
	

	22
	合计
	


注：1、一个车站工作范围包含主体、附属、风亭及周边环境；换乘站还包括由本期代建部分；

2、一个区间包括盾构、联络通工程及周边环境；

3、为车站、隧道施工的前期准备工作中，如加固、拆建、管迁、拔桩等若需要进行监测的项目也在本招标范围内。
投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

四、投标人认为有必要的其它内容


第七章  合同条款及格式

第一节  合同协议书

发包人（全称）：_绍兴市轨道交通集团有限公司        _

承包人（全称）：_                                  _
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测有关事项协商一致，达成如下协议。
一、工程概况
1.1工程名称：绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测。
1.2工程地点：绍兴市
1.3工程规模、特征：                 
二、第三方监测范围和阶段、技术要求及工作量
2.1工作范围和阶段：

本次招标范围为绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测与监测管理及配合服务，工作内容包括但不限于：

（1）制定相应标段监测规划、各工点第三方监测方案，负责相应标段的监测实施、监测管理工作；

（2）对主体基坑、附属工程、隧道区间、联络通道以及轨道交通施工影响范围内周边环境实施全过程第三方监测，同时为轨道交通施工后期及运营期监测积累基础资料，具体监测内容以设计图纸和相关规范为准；

（3）轨道铺设完成后，及时进行道床及结构的沉降监测；编制本标段监测月报，定期向业主呈报；当监测数据出现异常时，及时分析原因并呈报书面报告；

（4）审核承包商的“施工监测方案”，定期检查、监督、指导承包商监测工作，协助承包商对施工监测中发生的异常情况进行分析；

（5）土建工程结束后的沉降观测工作，做好与长期运营监测单位的监测数据对接；

（6）配合业主的竣工验收和工程移交及其他业主安排的监测方面的工作并为业主提供技术咨询。

具体详见招标文件《技术要求》。
2.2技术要求：详见招标文件技术要求。

2.3工作量：详见招标文件技术要求。
三、合同工期
3.1开工日期：___根据工程进展实际情况而定，具体由发包方通知。
3.2成果提交日期：按照施工进度及发包人要求提交成果报告       
3.3服务期限：暂定2020年3月1日至2024年2月29日，招标人可根据实际情况调整服务期限（承包人不因服务期限的调整而增加服务费用）。
四、质量标准
4.1符合国家规范、规程和地方法规及《技术要求》等规定。
五、合同价款
5.1由于工程规模变化，导致工点（车站或附属结构或联络通道或区间）数量发生变化时，对合同总价中的监测抽检费用进行调整。合同总价调整原则如下：

（1）被取消的工点按“投标报价表”中该部分工点的综合单价计算调减金额；

（2）附属结构、联络通道如数量有增减的，则按照“投标报价表”中附属结构或联络通道综合单价进行相应增减调整。

（3）如车站或区间由于规模的调整（车站规模=外廓面积*标准段深度，区间规模=区间长度）大于10%，则按照“投标报价表”中相应的工点综合单价进行调整超过10%部分，变化在10%以内不作调整。
5.2除此之外，合同总价在合同实施期内不予调整（监测点位、断面加密、监测次数或频率增加均视为合同工作范围以内的工作，合同总价不作调整）。
5.3合同价款金额：人民币（大写）          元 (¥          )

5.4合同价款形式：合价包干。人员服务费、交通费、办公设备用品费、食宿费、测监设备使用维护费、聘用服务人员费、测监服务风险费、人员保险费、税金、利润、评审、上报、备案费等所有费用均含在相应单价与合价中，不因监测服务期延长、物价变动、法律、法规及规范性文件发生变化等因素而调整。
5.5费用的支付：①承包人提交履约担保，签订合同后发包人向承包人支付签约合同价款的10%作为首付款。
②工点的监测工作结束后，达到停测条件，承包人在每半年的最后14天前报进度款（需递交申请书以及发包人确认的停止监测的证明材料），进度款按已完工程量价款的75%的比例支付。
③剩余合同价款发包方待第三方监测服务期满且工程结束并通过审计审查后30日内向承包方付清。
以上各阶段支付时发包人有权同时扣除按合同约定由承包人承担的赔偿和违约金。承包人应在各阶段提出费用支付计划并上报发包人，提交支付申请时须提供与应收金额等额的符合税收法规定的增值税专用发票，若承包人申请付款时不能向发包人提供符合发包人财务入账要求的合法发票，发包人有权顺延付款且无需承担违约责任。
六、双方权利与义务

6.1发包方权利与义务

6.1.1审核承包方的工作计划和工作量，开具履行本合同工作所需的证明文件，以利于承包方开展工作。

6.1.2提供项目工作开展所必须的相关资料。

6.1.3对工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合《技术要求》的工作，有权要求承包方进行返工。

6.1.4有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，承包方不得对此有异议。

6.1.5组织成果的审查和验收。

6.1.6按本合同约定向承包方付款。

6.2承包方权利与义务

6.2.1按投标文件承诺的要求进行现场踏勘，按项目工作计划、实施细则实施第三方监测工作。
6.2.2按照国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求进行第三方监测工作，按规定的进度及时交付中间资料和成果资料，定期向发包方指定的接收单位进行交底，以满足设计、施工工作的需要。
6.2.3在开展工作过程中，如线路长度因设计变更需增减工作量，应及时报请发包方进行审核，经发包方批准后，方可办理变更手续。
6.2.4按承诺的管理技术人员和仪器设备的进场，按照技术要求，项目工作实施计划及细则开展工作。若发包方认为承包方投入的人员和设备不满足工作需要时，承包方不得以任何理由拒绝发包方增加人员和设备的要求，承诺进场的仪器设备在服务期内不得调出，否则视为承包方违约。
6.2.5对项目工作的质量和数据的准确性负完全责任，并承担由此造成的全部损失。
6.2.6对发包方人员、承包方人员、第三方人员及相关设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生。处理好与沿线单位和个人的关系。在项目工作中损害他人人身或财产安全，由承包方自行承担赔偿责任。
6.2.7按时提交第三方监测报告，负责文档整理、打印、复印、装订、装箱等工作。资料装订规格必须符合档案归档规定（包括电子文件）。
6.2.8配合工程设计和施工的需要，提供相应的技术服务，如现场交接桩、现场实际问题的处理、施工过程的回访等，应随时响应。对监测和监测监控管理的质量和数据的准确性负完全责任。
6.2.9维护知识产权，未经发包方书面同意，不得向第三方提供技术成果的数据。
6.2.10承包方合同执行过程中产生的所有监测成果归发包方所有。
6.2.11自行评估并负责在监测期间外界可能对工程产生的各种干扰，及监测工作对外界可能产生的必需的不可避免的干扰。
6.2.12做好测量标志的保护及维护工作。

6.2.13承包方项目部人员每月出勤不低于22天。
6.2.14承包方应遵守并执行发包方制订的相关管理办法规定。

6.2.15承包方应根据相关程序要求完成向主管部门的上报备案等程序性工作。

6.2.16承包方需承担评审、上报、备案时产生的所有相关费用。

6.2.17如遇政府重大活动或重要会议，承包方应按照绍兴市及发包方的有关要求做好维稳相关工作。
6.3承包方项目主要管理人员安排

项目负责人：       。
七、成果的提交与验收

7.1成果的提交：提交第三方监测成果报告一式四份。若发包方需要增加份数，增加报告份数的成本费用不另行支付。

7.2成果提交时间：监测报表在施工节点完成后一周之内提交。
7.3验收程序

（1）自审：承包方自行组织审查。

（2）验收：发包人组织验收（验收意见作为合同进度款申请、结算证明文件），该验收仅作工作量的审查，并不免除承包人应承担的任何法律责任。
八、履约担保

8.1履约担保：履约担保金额为签约合同总价的5%，即     元。（精确到元，小数点后四舍五入），以银行保函或电汇或网银的形式提交。

8.2履约担保有效期：自履约保函开具之日起，至2024年2月29日止。

8.3如果到2024年2月29日，承包方本合同项下所有义务仍未全部履行完毕，承包方须重新办理履约担保，新履约担保有效期至本合同项下所有义务全部履行完毕。发包方应在承包方本合同项下所有义务全部履行完毕后28天内把履约担保退还给承包方。

8.4如果承包方出具的履约保函有效期早于合同约定的履约担保有效期，承包方应在保函到期1个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，发包方有权延期支付合同款，并不承担任何违约责任；同时每延误1个月，承包方按签约合同价的0.5%向发包方支付违约金，违约金累计达到签约合同价的2%时，发包方有权解除合同，并有权要求承包方承担签约合同价10%的违约金，合同自发包方发出的解除合同通知达到承包方时解除。

九、转包与分包

9.1本项目禁止转包，不得分包。

十、违约责任
10.1合同生效后，如合同项目因政策调整造成停建，发包方有权解除合同，若承包方未开始第三方监测工作的，则自发包方发函解除后解除合同，发包方不承担违约责任，不支付任何款项。若承包方已开始部分第三方监测工作，根据承包方已完成的工作量，对发包方根据实际工作量予以结算。
10.2承包方未能按约定的日期递交符合要求的监测成果，则应向发包方支付延期违约金5000元/天。
上述情形，承包方还应赔偿发包方所有损失；若延期交付超过15天（含）的，发包方有权单方面解除合同、中止合同支付并要求承包方另行支付合同总价的30%作为违约金。

10.3承包方提供的成果不能达到规范要求的，承包方应尽快修改完善以满足发包方的使用要求，若由此导致交付延期的，承包方应按10.2承担延期交付的违约责任。
10.4承包方擅自向第三方透露、公开本项目成果的，每发生一次，发包方可向承包方要求合同价的30%作为违约金。
10.5合同签订后，合同中确定的项目负责人、技术负责人应当全面履行合同约定的义务，原则上不得更换，如遇特定原因确需更换的，须按照发包方相关文件及规定的程序上报，经批准后方可更换。

10.6如因升职（提请更换时较投标时职务提升需提供公司出具的说明和任职证明文件）、离职（离开原中标单位或关联企业）、退休以及合同相关条款发包方要求更换等情形导致更换的，更换项目负责人的违约金为5万元/人•次，技术负责人的违约金为3万元/人•次；如因疾病（“三甲”以上医院证明不能正常履职）导致更换的，违约金减半；如死亡原因导致更换，不处罚违约金。

10.7承包人的项目负责人和其他固定人员服务到位率为100%且不得擅自更换。到位率考核按发包方相关管理规定。如承包方人员未按约到岗的，每缺岗一人次，应向发包人支付违约金10000元。

10.8若出现承包人提交的成果存在错漏情形的，每发生一次，应向发包人支付违约金5000元。并赔偿由此给发包人造成的全部损失；且发包人有权要求解除本合同，承包人承担全部违约责任。

10.9承包人未按本协议约定履行相关合同义务的（包括工作范围、工作技术要求等），发包人有权要求整改；承包人经发包人指出后仍未按要求整改的，每发生一次，应向发包人支付违约金5000元；累计发生3次（含）上，发包人有权解除本合同，承包人承担全部违约责任。

10.10因承包人违约致本合同解除的，承包人应按合同总价的30%向发包人支付违约金，若给发包人造成的损失超过约定违约金的，承包人应另行据实赔偿。

10.11合同履约过程中承包人有应付发包人违约金或损失赔偿款的，发包人有权在应付承包人款项中予以扣除。

十一、不可抗力因素下的合同履行

11.1除非合同另有约定，不可抗力是指发包方、承包方双方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件，不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行动；

（2）叛乱、革命、暴动或军事政变或内战；

（3）罢工、暴乱、骚乱或混乱，但对于局限在承包方和承包方雇佣人员内部并且是由于从事本工程而发生的事件除外；

（4）核裂变、核聚变、核武器、核材料、核辐射及放射性污染；

（5）以音速或超音速飞行的飞机或其他飞行装置产生的压力波，飞行器坠落；

（6）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、台风、火山活动等）；

（7）国家政策或政府决定发生重大变动。

11.2如果发生不可抗力因素，致使本合同不能如期履行时，本协议应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本协议。

十二、争议的解决

12.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，双方当事人同意由发包人所在地有管辖权的人民法院管辖。

12.2在诉讼期间，除正在进行的争议部分外，本合同其他部分应继续执行。

十三、承诺
13.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
13.2承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供第三方监测技术服务。
13.3合同尾部双方填写的地址系有效的联系地址，若更换地址应及时书面告知，否则按此地址寄发的文件均视为有效送达。

十四、合同生效
14.1本合同自发包人、承包人双方授权代表人签字或盖章并加盖双方单位的公章或合同专用章并在承包人提交履约担保后正式生效。

14.2合同一式12份，正本2份（发包人、承包人双方各1份），副本10份（发包人7份、承包人3份）。

十五、附则

本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人：（印章）               承包人：（印章）             
法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：
（签字）                       （签字）
地址：                        地址：                      
邮政编码：                    邮政编码：                  
电话：                        电话：                      
传真：                        传真：                      
电子邮箱：                    电子邮箱：                   
开户银行：                    开户银行：                  
账号：                        账号：                      

签订时间：     年  月  日
签订地点：绍兴市

第二节：合同协议书附件
附件1：廉政协议（格式）

廉政协议
甲方：                       
乙方：                       
为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同2—10万元的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

甲方：绍兴市轨道交通集团有限公司     乙方：                           
             （盖章）                          （盖章）         

法定代表人或                          法定代表人或

其委托代理人：（签字）                其委托代理人：（签字）

日期：    年    月    日              日期：     年     月     日
附件2：履约保函（格式）
履约保函
绍兴市轨道交通集团有限公司：
鉴于               （以下简称“甲方”）接受                 （以下简称“乙方”）于     年    月    日参加                 （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥           ）。
2.保函有效期：自本保函开具之日起，至    年  月  日止。

3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
担保人：                       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

                    地址：                                    

                    邮编：                                   
                    电话：                                    

                    传真：                                    

     年     月     日

附件3：安全生产合同（格式）

安全生产合同

为在绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

3.对乙方现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，提高全员安全生产意识。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有现场及周边人员、财产的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方按照国家有关法律法规的要求，建立安全生产组织机构，配备专职、兼职安全生产管理人员。

5.乙方严格执行国家相关规范、标准和图纸技术要求，完善现场安全防护设施，加强临时施工用电和起重作业管理，保证施工安全。

6.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。

7.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。

8.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

9.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，落实事故的调查处理。

10.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。

11.乙方必须服从甲方的安全生产管理。

三、违约责任：

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同正副本份数同主合同。

五、本合同由双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖章后生效，至绍兴市城市轨道交通2号线一期工程第三方监测费用结清为止失效。

甲方：绍兴市轨道交通集团有限公司      乙方：                          
            （盖章）                            （盖章）         

法定代表人或                            法定代表人或

其委托代理人：（签字）                   其委托代理人：（签字）

日期：      年     月     日            日期：     年     月       日



第八章  招标文件的解释

本招标文件由绍兴市轨道交通集团有限公司负责解释。
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