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使 用 说 明
1、本招标文件适用于绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程等）项目施工的招标投标。
2、本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招标投标监督管理部门备案。
3、招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
4、投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。





















329国道智慧快速路治超非现场执法系统迁改工程（越城段）招标文件
招标人：绍兴市基础设施建设投资有限公司（盖章）
招标人法定代表人：    宋森华     （签字或盖章）
招标人地址：  绍兴市渔化桥河沿207号
邮政编码：       312000           
联系电话： 0575-85136061    传真：        /        
联系人：  田锦  手机：  /       
招标人统一社会信用代码：913306007288960819

招标代理机构名称：  浙江明业项目管理有限公司  （盖章）
法定代表人：  何关明             （签字或盖章）
地址：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼
邮政编码：    312000    
联系电话： 0575-85209901传真：0575-85127372
联系人：张雅美  
签发日期：  2021年      月      日


备案单位意见：                     （备案章）
经 办 人：                         （签字或盖章）
日    期：   2021 年       月       日
490
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第一章  招标公告
329国道智慧快速路治超非现场执法系统迁改工程（越城段）招标公告

1.招标条件
本招标项目329国道智慧快速路治超非现场执法系统迁改工程（越城段）（项目名称）已由绍兴市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以绍市发改中心【2018】47号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市基础设施建设投资有限公司，建设资金来自自筹 （资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市基础设施建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：斗门江大桥以东  。
2.2 建设规模：将329国道原K47+670上虞方向和原K47+750柯桥方向的机动车道内设置治超非现场执法电子检测系统以上监控系统移位至329国道K267+280（对应《329国道智慧快速路改造工程（湖安路至越兴路）》项目设计桩号K15+380）。
招标估算价： 约376.3883万元。
2.3 招标范围：本次招标范围为将329国道原K47+670上虞方向和原K47+750柯桥方向的机动车道内设置治超非现场执法电子检测系统以上监控系统移位至329国道K267+280（对应《329国道智慧快速路改造工程（湖安路至越兴路）》项目设计桩号K15+380），快速路主线全断面设置，包括设备的安装、调试、试运行、并负责调试至验收合格，直至移交交通运输综合行政执法部门为止。详细内容参见本招标文件规定和施工招标图。
2.4计划工期：招标人发出开工通知后90日历天内完成供货、安装、调试、验收。
2.5 质量要求：合格 。
2.6标段划分： /  。
2.7资格审查方式：  资格后审 。
3.投标人资格要求必须满足以下条件：
3.1 本次招标要求投标人具备建设行政主管部门核发的公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质，具有安全生产许可证，    /    业绩，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。项目负责人（项目经理）须具备机电工程二级及以上注册建造师资格，具有安全生产考核合格证（B证），且无在建工程，拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），以提供缴费期限包含2021年4月至2021年6月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准【缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章（或电子专用章）】。
3.2主要设备、材料要求：  /。
3.3其他要求：
3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格并在有效期内。
3.3.2企业需要经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）（有效期内），项目负责人/ 。
3.3.3企业在/年/ 月/日前与/ 签订劳动者工资保障金管理协议。
3.3.4企业和项目负责人近  五  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.4 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/
3.5 各投标人均可就上述标段中的 /  （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2021年   月   日8：30时至2021年   月   日17：00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价/ 元，售后不退。图纸押金/ 元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金陆万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2021年   月   日17:00时前缴纳。缴纳方式为：
[bookmark: _GoBack]1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565791453590；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043379765847；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。
3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评分法（技术标，纸质评标）；
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2021 年   月   日9:30时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼    室。
6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
6.6本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介    
本次招标公告同时在  / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式 
招标人：绍兴市基础设施建设投资有限公司招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司
地  址：绍兴市渔化桥河沿207号    地 址：绍兴市解放大道111号中石化大楼7楼
联系人： 田锦                 联 系 人：张雅美                        
电  话：0575-85136061          电    话：0575-85209901                     

招标人：绍兴市基础设施建设投资有限公司
招标代理机构：浙江明业项目管理有限公司
2021年    月    日


招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：
年  月  日                                          年     月   日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。	










第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：绍兴市基础设施建设投资有限公司

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江明业项目管理有限公司

	1.1.4
	项目名称
	329国道智慧快速路治超非现场执法系统迁改工程（越城段）

	1.1.5
	建设地点
	斗门江大桥以东

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本次招标范围为将329国道原K47+670上虞方向和原K47+750柯桥方向的机动车道内设置治超非现场执法电子检测系统以上监控系统移位至329国道K267+280（对应《329国道智慧快速路改造工程（湖安路至越兴路）》项目设计桩号K15+380），快速路主线全断面设置，包括设备的安装、调试、试运行、并负责调试至验收合格，直至移交交通运输综合行政执法部门为止。详细内容参见本招标文件规定和施工招标图。
共 / 个单体；/ m2，最高 /层，地下室 /层  / m2，工程造价约376.3883万元。
关于招标范围的更详细说明可见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：招标人发出开工通知后90日历天内完成供货、安装、调试、验收。
计划开工日期：    /  年  /  月 /   日
计划竣工日期： /  年  /  月  /  日
除上述总工期外，招标人还要求以下区段
工期：
                   /                  
有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求”。

	1.3.3
	质量要求
	质量标准：  合格  
关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。




	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉








	资质条件：具备建设行政主管部门核发的公路交通工程专业承包（公路机电工程分项）二级及以上资质，具有有效期内安全生产许可证。
财务要求：/
业绩要求：/
信誉要求：/
项目负责人资格：机电工程专业二级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任过其他未竣工验收的建设工程项目的项目负责人。
其他要求：
1、 具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格并在有效期内。
2、 2、浙江省外企业须经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）。
3、企业和项目负责人近五年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
4、拟派项目负责人须为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年4月至2021年6月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	√不接受
□接受，应满足下列要求：联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织
□组织，踏勘时间：
        踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会	
	√不召开
□召开，召开时间：
        召开地点：

	
	招标人书面澄清的时间
	2021年   月   日

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2021年   月   日   时   分

	1.10.3
	招标人书面答疑时间
	2021年   月   日

	1.11
	分  包
	√不允许
□允许，分包内容要求：
        分包金额要求：
        接受分包的第三人资质要求：
若按《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令124号）规定发生专业分包时，总包单位可按分包的专业工程造价的    %向发包方计取专业发包工程管理费。


	1.12
	偏  离
	
√不允许
□允许，可偏离的项目和范围见第七章
       “技术标准和要求”：
        允许偏离最高项数：      
        偏差调整方法：            


	2.1
	构成招标文件的其他材料
	

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年     月    日    时    分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后  3  小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后  3  小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	


	3.3.1
	投标有效期
	60/90/120，确定 90  天

	3.4.1
	投标保证金
	
形式：见招标公告

金额：见招标公告

递交方式：见招标公告


	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	  / 年，指  / 年  /  月  / 日起至年   / 月  / 日止。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	   /  年，指  /   年  /   月   /  日起至 /    年   /  月   /  日止。

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的
年份要求
	   / 年，指  /  年  / 月  / 日起至 /   年  / 月  / 日止。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许
□允许

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	按招标文件要求

	3.7.4
	投标文件副本份数
	资格审查资料 正本1份，副本6 份； 
商务标正本1份，副本6 份；
技术标正本1份，副本6 份。

	3.7.5
	装订要求（采用计算机辅助评标的不作要求）
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
□不分册装订
√分册装订
    1、资格审查资料
2、投标函
    3、商务标
    4、技术标
分册装订的资格审查资料、投标函、商务标、技术标应采取分装密封。

	4.1.2
	封套形式及要求写明
	1.封套形式：
[bookmark: _Hlk11846288]2.写明内容：      招标人地址：        
招标人名称：          （项目名称） /标段投标文件在   年  月日   时  分前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交，采用现场递交的，将密封的标书在开标当日9：00至9：30递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，递交标书后即交即走。采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日9：30前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议采用邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）不接受同一单位同一项目2份或2份以上的快递形式投标文件，仅以第一份收取的快递投标文件为准。（3）接收快递方仅对快递外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否
□是，退还安排：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：绍兴市公共资源交易中心指定开标室

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：
（2）开标顺序：
按评标入围产生顺序依次开标
√按投标报名顺序依次开标
（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示浙江省健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  按规定   ；
评标专家确定方式：  按规定   。

	7.1
	评标委员会推荐中标侯选人数量
	   1   名

	7.3.1
	履约担保
	担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）。

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：    /     

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：1、主管业务部门停接业务处分；2、企业和项目负责人近五年有行贿犯罪记录。

	…
	…
	

	10.2  招标控制价

	10.2.1
	招标控制价：
	□不设招标控制价
√设招标控制价，见本招标项目经审定后的标底或工程造价。

	10.2.2
	招标控制价的编制依据：
	1、 定额套用：/。
二、费用计取：/
三、所选用材料及人工的计价依据：/
1、材料价格：/。
2、人工单价（包括机械人工单价）：/。

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	√不采用
□采用，投标人应严格按照第八章“投标
  文件格式”中“施工组织设计（技术暗
  标）编制及装订要求”编制和装订施工
  组织设计

	10.4  电子投标

	10.4.1
	是否实施电子投标
	□否
是


	10.4.2
	电子投标文件（加密及非加密）编制、递交要求（实施电子投标项目）
	投标文件电子版内容：按本须知3.7.6“电子投标文件编制要求”
    投标文件电子版份数：按本须知3.7.6 “电子投标文件编制要求”
投标文件电子版形式：按本须知3.7.6  “电子投标文件编制要求”和4.2.6“电子投标文件报送要求”


	10.5  计算机辅助评标

	
	是否实行计算机辅助评标
	否

	
	
	是
计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

	10.6  投标人代表出席开标会

	
	1、投标人法定代表人（企业负责人、技术负责人）或其授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议。
2、投标人的法定代表人（企业负责人、技术负责人）应与市公共资源交易中心入库登记中企业资质证书的内容一致。若企业资质证书上无企业负责人和技术负责人信息的，应与省（自治区、直辖市）住房城乡建设主管部门建筑市场监管与诚信信息平台登记的人员信息一致。以上人员在参加开标会议时携带本人身份证、省（自治区、直辖市）住房城乡建设主管部门建筑市场监管与诚信信息平台载明人员信息的网页打印件并加盖公章，否则视为自愿放弃投标。
3、参加投标会议的投标人代表均须随带本人居民二代身份证准时参加开标，否则视为自愿放弃投标。
4、非电子投标项目，授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
5、投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确定，但不得委派受疫情影响需要隔离的人员。


	10.7  中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在绍兴公共资源交易网予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查并将相关核查资料存档备案，公示期为3个工作日。

	10.8  知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.9  重新招标的其他情形

	
	
除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。


	10.10  同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“招标人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解，“项目负责人”按“项目负责人”进行理解。

	10.11  监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受市区建设工程招标投标监督管理部门依法实施的监督。

	10.12  解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13  招标人补充的其他内容

	10.13.1
	
本招标项目由绍兴市交通运输局参与监督，并请  绍兴市国信公证处予以公证。

	10.13.2
	本项目提供业主支付担保，担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）。

	10.13.3
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件1、要求参加开标的人员本人身份证；2、授权委托书（如有）； 3、省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期备案证明（省内企业不作要求） 。
投标人项目负责人在开标时必须按时到场，并在投标截止时出示以下证件：1、身份证；2、    /    ；3、  /     。
上述证件均须原件。
注：未能符合上述要求的，其投标按自动放弃处理；投标人未带齐上述规定的证件或未能在开标会议开始前送达的，投标人法定代表人或授权委托人（授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，下同）未按时参加开标会议的，均视为自动放弃投标。
招标文件内要求提交的所有原件均不作要求，由业主负责事后对中标候选人进行核验。

	10.13.4
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	10.13.5
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后，重新组织招标。

	10.13.6
	本项目招标评标采用综合评分法（设技术标） 方式评标。
本项目规费取费按浙建建﹝2018﹞61号规定的标准费率的  50 %计算。
中标方式：总得分最高者为中标候选人。若出现最高总得分相同的情况，取其中报价较低者为中标候选人，若报价也相同，则由招标人当场抽签确定中标候选人。

	10.14  项目负责人验证及入围员额补充方法

	
	1、 招标人要求项目负责人参加开标的，项目负责人必须在投标截止时间前到达开标现场，投标人资格审查资料纸质原件必须在提交投标文件时随身携带。
2、 项目负责人验证：□评标入围后对入围的项目负责人进行验证，□评标入围前对所有项目负责人进行验证。
3、 采用评标入围后对入围的项目负责人进行验证的，出现项目负责人没有到场或其居民身份证未带情形的，取消其投标人入围资格，在未入围的投标人中随机抽签补足评标入围家数。
4、 因项目负责人未到或其居民身份证未带被取消其入围资格·，且未在随机抽取评标入围前主动说明、影响正常开标程序的投标人，其行为将列入不良诚信行为记录，报市政务服务办及市建设工程招标投标监督管理部门备案。 


	10.15
	招标代理服务费：
中标人须向招标代理机构交纳代理服务费10000万。
（1）招标代理服务费的交纳方式：
用银行支票、汇票、电汇等付款方式直接交纳代理服务费。
公司名称：浙江明业项目管理有限公司
账    号：389658340837
开 户 行：中国银行绍兴柯桥支行
（2）招标代理服务费的交纳时间：领取中标通知书前交纳。



[bookmark: _Toc152045529][bookmark: _Toc152042305][bookmark: _Toc179632546][bookmark: _Toc144974497]
1. 总则
[bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc152042306]1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc179632548]1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc152042308]1.3 招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc179632550][bookmark: _Toc152042309][bookmark: _Toc144974501][bookmark: _Toc152045533]1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
[bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc179632551]1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
（1）资质条件：见投标人须知前附表；
（2）财务要求：见投标人须知前附表；
（3）业绩要求：见投标人须知前附表；
（4）信誉要求：见投标人须知前附表;
（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；
（6）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； 
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的代建人； 
（5）为本标段提供招标代理服务的； 
（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（9）被责令停业的； 
（10）被暂停或取消投标资格的； 
（11）财产被接管或冻结的；
（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
[bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc179632552]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc179632553][bookmark: _Toc144974504][bookmark: _Toc152045536][bookmark: _Toc152042312]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 
[bookmark: _Toc144974505][bookmark: _Toc152042313][bookmark: _Toc179632554][bookmark: _Toc152045537]1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc144974506][bookmark: _Toc179632555][bookmark: _Toc152045538][bookmark: _Toc152042314]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc152045539][bookmark: _Toc179632556][bookmark: _Toc152042315][bookmark: _Toc144974507]1.9 踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc144974508][bookmark: _Toc152042316][bookmark: _Toc179632557][bookmark: _Toc152045540]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc179632558][bookmark: _Toc152045541][bookmark: _Toc152042317][bookmark: _Toc144974509]1.11 分包
投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。
[bookmark: _Toc179632559]1.12 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc179632560][bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc152042318]2. 招标文件
[bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc144974511]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单； 
（6）图纸； 
（7）技术标准和要求； 
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc179632562]2.2 招标文件的澄清或者修改
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或有效的数据电文形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.3 投标人在收到澄清或者修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清或者修改。（注：采用电子投标的项目，潜在投标人应密切关注电子招投标交易平台，如有补充文件，投标人必须下载最新的澄清（补充）文件并导入投标文件制作工具，否则将无法上传至交易平台。）
[bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc152042322]3. 投标文件
[bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc179632565]3.1 投标文件的组成
3.1.1投标文件应包括下列内容（按第八章 投标文件格式选择）：
1、资格审查资料： 封面；资格后审资料   。
2、投标函：                    /                。
3、商务标：封面；一、法定代表人身份证明；二、授权委托书（如有）；三、投标函；四、开标一览表；五、承诺书；六、项目负责人简历表；七、主要施工机械设备表；八、临时设施情况表。
4、技术标：封面、根据技术标评标内容自拟（格式自拟）
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
采用计算机辅助评标的工程，中标候选人需将电子投标文件打印后盖相应的印章送相关部门备案。
[bookmark: _Toc179632566][bookmark: _Toc152045548][bookmark: _Toc144974516][bookmark: _Toc152042324]3.2 投标报价
3.2.1 投标人应按招标文件的要求填写相应表格。
3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.3（补） 投标报价书写规范说明：
①投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
3.2.4投标报价为采购人可以合格使用产品的价格，包括货款、包装、运输、保险、保管、本项目施工图范围内所涉及的道路翻挖及修复、混凝土板块等所有内容，交通配合等费用、货到就位以及安装（含利旧设备）、利旧设备安装前检测（包括利旧设备的无条件利用（如出现故障、损坏后的更新）、原道路治超设施拆除费用（2万元包死报价不做调整，已由原安装单位拆除，该费用在合同签订后一个月内由中标单位支付给拆除单位）、工程完工后至移交前产生的网络费、不可利旧设备以料代工处置、调试、验收时第三方检测、培训、保修及产品知识产权、所需缴纳的所有税费及招标代理费等一切费用。投标报价包括招标项目设备清单及施工图范围内为货物安装、调试、验收、运行、维护、服务所需的一切配套内容的所有费用。允许另行增加《开标一览表》的设备名称并报价。总报价不得超过最高限价
开标一览表（报价表）需加盖投标人公章并由法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
[bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc152042325]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc179632568]3.4 投标保证金
3.4.1 按现行规定缴交及退还。
3.4.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
（3）企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
[bookmark: _Toc152042327][bookmark: _Toc179632569][bookmark: _Toc152045551][bookmark: _Toc144974519]3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。
[bookmark: _Toc152042328][bookmark: _Toc152045552][bookmark: _Toc144974520][bookmark: _Toc179632570]3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）（采取电子辅助评标的不作要求）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。
3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。
3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
[bookmark: _Toc144974521][bookmark: _Toc152042329][bookmark: _Toc179632571][bookmark: _Toc152045553]3.6 备选投标方案
除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
[bookmark: _Toc179632572][bookmark: _Toc144974522][bookmark: _Toc152042330][bookmark: _Toc152045554]3.7 投标文件的编制
3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
[bookmark: _Hlk11847468][bookmark: _Hlk11847408]3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章（不采用电子投标的项目，第八章“投标文件格式”中各处要求“盖投标人（牵头人）电子公章”和“盖法定代表人电子印章”均视作要求“盖章”）。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
3.7.6电子投标文件编制要求（采用电子投标的项目）
3.7.6.1投标人递交的加密电子投标文件即为投标文件正本，不再要求投标人在投标时提交副本和纸质投标文件。 
3.7.6.2投标人应通过“最新版电子投标文件制作工具（绍兴版）”根据电子招标文件的要求规范制作投标文件。（技术咨询：4009980000） 
3.7.6.3电子投标文件中的各组成部分，投标人应按第八章投标文件格式中的要求签字、盖章及加盖电子印章。 
[bookmark: _Toc179632573][bookmark: _Toc144974523][bookmark: _Toc152042331][bookmark: _Toc152045555]4. 投标
[bookmark: _Toc152045556][bookmark: _Toc179632574][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc144974524]4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的资格审查资料、投标函、商务标与技术标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。资格审查资料纸质原件应单独存放在档案袋中，并在档案袋封面写明投标人名称、纸质原件等字样。
4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc179632575]4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。
4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
[bookmark: _Hlk11845924]4.2.6电子投标文件递交要求（采用电子投标的项目）
4.2.6.1投标人应将完整的加密电子投标文件在投标截止时间前上传到电子招投标交易平台（以服务器记录的上传完成时间为准），未上传电子投标文件的视作放弃投标，逾期上传的电子投标文件视为无效投标。
[bookmark: _Hlk11846019]4.2.6.2同时需要投标人在投标截止时间前提交非加密电子投标文件作为备份文件来应对开标期间的特殊情况，非加密电子投标文件（以U盘为载体形式），且必须保证加密与非加密电子投标文件的一致性。存有非加密电子投标文件的U盘应密封包装，封套上应写明的内容见投标人须知前附表4.1.2，并在封套的封口处加盖投标人单位公章，未按要求进行密封包装、加盖投标人公章的非加密电子投标文件，招标人不予受理，投标人承担由此引起的相关风险。

[bookmark: _Toc179632576][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc144974526]4.3 投标文件的修改与撤回
4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc179632577][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc144974527]5. 开标（为确保开评标现场的疫情防控安全，到现场参与开评标的各类人员应出示浙江省健康码。为减少人员聚集程度及滞留时间，招标人、招标代理工作人员原则上不超过三人，投标人不需在开标现场。）
[bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc179632578][bookmark: _Toc152042336]5.1 开标时间和地点
招标人在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见本章投标人须知前附表10.6条。
本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
不见面开标大厅网址为：http://ol.ggb.sx.gov.cn/XinBanBidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，建议使用 IE11 浏览器访问。各投标人请使用绍兴市工程建设项目专用数字证书 CA 锁登录，在线参与开标活动。不要求提交非加密电子投标文件。
[bookmark: _Toc152042337][bookmark: _Toc179632579][bookmark: _Toc152045561][bookmark: _Toc144974529]5.2 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，点名确认投标人规定人员是否到场，并进行验证确认，投标人不需到场。
（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
（6）设有标底的，公布标底； 
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；
（8）投标人代表（投标人不需签字确认）、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（9）开标结束。
[bookmark: _Toc179632580][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc152045562]5.3 评标入围办法： 全部入围     。
入围评标办法按如下方法执行。
（1）参加开标并按规定递交投标文件的投标人超过10家的，采用随机的方式确定10家投标人进入评审。
（2）参加开标并按规定递交投标文件的投标人不超过10家的，全部投标人均进入评审。
（3）对评标入围的投标人的投标文件进行符合性评审；经业主及相关人员评审，按规定否决不合格投标或界定为废标的，因有效投标单位不足3家的，将从未入围的投标人中按照原入围办法补足至3家，并对其进行符合性评审。当所有投标被否决的，不足3家，招标人应当依法重新招标。
[bookmark: _Hlk11846857]5.4开标特别说明（采用电子投标、不见面开标的项目）
5.4.1开标时请投标人使用加密投标文件时使用的CA锁登录系统、并完成投标文件解密。投标人上传的投标文件由投标人在规定时间内自行完成解密。（投标人应特别注意CA锁有效性，CA锁延期、补办后，虽硬件介质不变，但锁的证书Key号发生改变，视为不同锁，会导致开标时无法解密投标文件。）
加密电子投标文件在电子辅助开评标系统解密后即为投标文件的开启；电子投标文件采用一次性开启的办法，不再采用商务标和技术标分阶段开启的办法。
[bookmark: _Hlk13238933]5.4.2投标文件解密在60分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准。
因投标人原因造成其电子投标文件未在规定时间内解密的，视作撤销其投标文件；
部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 
5.4.3电子投标项目开标的其他相关程序按照我市相关规定《绍兴市区工程建设项目电子招标投标管理暂行办法》执行。 
5.4.4因电子招投标交易平台及其网络、设备故障造成无法正常开标的，应排除相应故障后继续开标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，另行确定继续开标的时间。 
5.4.5投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。
投标人使用CA锁登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。
  未及时登录不见面开标系统，参与在线开标的投标人，视为放弃交流和对开评标全过程提出疑议的权利。并且投标人将无法获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应承担由此引起的相关风险。
6. 评标
[bookmark: _Toc152042339][bookmark: _Toc179632581][bookmark: _Toc152045563][bookmark: _Toc144974531]6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.1.3对评标专家要求按绍兴市政务服务办公室发布“关于在新型冠状病毒感染疫情期间专家参与公共资源交易评审活动有关要求的通知”执行。
[bookmark: _Toc144974532][bookmark: _Toc152045564][bookmark: _Toc152042340][bookmark: _Toc179632582]6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc179632583][bookmark: _Toc152042341]6.3 评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标委员会通过不见面开标系统询标模块在线质询，投标单位通过系统在线回复，一般应在30分钟内提供书面答复，情况特别复杂的，经评标委员会同意后，可视情延长回复时限。
[bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc179632584]7. 合同授予
[bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc179632585]7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数按有关规定。
[bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc179632586]7.2 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _Toc152042345][bookmark: _Toc179632587][bookmark: _Toc144974537][bookmark: _Toc152045569]7.3 履约担保
7.3.1中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc152042346]7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 
7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
7.4.3凡投资额在400万元以上的绍兴市区建设工程（包括房屋建筑、市政园林工程）项目施工，实行工程款和工资款两条线拨付制度。在工程承包合同中必须明确工程款和工资款两条线拨付，建设单位不管以何种方式支付工程款，必须按月进度工程款的20%作为工资款打入该项目的农民工工资专用账户，此账户专项用于支付农民工工资，不得挪作他用。
[bookmark: _Toc179632589][bookmark: _Toc144974539][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc152045571]8. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc179632590][bookmark: _Toc152045572][bookmark: _Toc152042348]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。
[bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc179632591]8.2 不再招标
重新招标、评标后有效投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _Toc144974542][bookmark: _Toc152045574][bookmark: _Toc152042350][bookmark: _Toc179632592]9. 纪律和监督
[bookmark: _Toc144974543][bookmark: _Toc179632593][bookmark: _Toc152045575][bookmark: _Toc152042351]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc152042352][bookmark: _Toc152045576][bookmark: _Toc179632594][bookmark: _Toc144974544]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc152042353][bookmark: _Toc179632595][bookmark: _Toc144974545][bookmark: _Toc152045577]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _Toc152042354][bookmark: _Toc152045578][bookmark: _Toc179632596][bookmark: _Toc144974546]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
[bookmark: _Toc152042355]与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc152042356][bookmark: _Toc179632597][bookmark: _Toc152045579]9.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
[bookmark: _Toc144974547][bookmark: _Toc179632598][bookmark: _Toc152042357][bookmark: _Toc152045580]10. 需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表（略）
附表二：问题澄清通知（略）
附表三：问题的澄清（略）
附表四：中标通知书（略）
附表五：中标结果通知书（略）
附表六：确认通知（略）


第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审
标   准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	……
	……

	2.1.2
	资格评审标  准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投投人（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响 应 性
评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	……
	

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	技术部分70分
商务部分30分

	2.2.2
	基准价计算方法
	/

	2.2.3
	投标报价的偏差率
计算公式
	/

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
	技术标
评分细
化标准
	详见表1技术标评分细化标准
	详见表1技术标评分细化标准

	
	投标报价
评分标准
	在编写项目招标文
件时明确
	一、商务部分基本分为30分，评标办法如下：
（1）本次招标项目招标人设置最高上限价，最高上限价为376.3883万元；超过上限价的作废标处理。
（2）评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
（3）其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100
即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30
以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位，第3位四舍五入

	
	投标人总得分=技术标得分+商务标得分。
商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

	条款号
	编列内容

	3
	评   标
程   序
	见本章附件A

	3.1.2
	废标条件
	详见本章附件B：废标条件

	3.2.2
	判断投标报价是否
低于其成本
	详见本章附件C：投标人成本评审办法

	补1
	计算机辅助评标
	详见本章附件E：计算机辅助评标方法



表1技术标评分细化标准（70分）
	序号
	评分内容
	评审细则
	分值（分）

	1
	投标供应商业绩
	1、 投标供应商自2018年1月1日以来（以实际交工日期为准）独立完成过石英传感器公路治超非现场执法电子检测系统工程施工的，每项得 2 分，最多得 8 分；投标文件中必须同时附：（1）中标通知书、（2）合同协议书、（3）质量证明文件（计量机构出具的检定合格证书）、（4）石英传感器的原厂质保函、授权委托书等的复印件并加盖投标供应商公章；四者缺一不可，否则业绩不予认可。
2、投标供应商自 2018年 1月1日以来（以实际交工日期为准）累计具有 37.5米（含）-112.5米（不含）的采用石英称重传感器的动态称重设备业绩，得 2分，累计具有112.5米以上采用石英称重传感器的动态称重设备业绩，得4分，否则不得分。投标文件中必须附：技术监督部门出具的有效期内的鉴定证书复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分。
	0-12分

	2
	认证及资质证书
	投标供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务管理体系认证的，每提供一项得0.6分，最多得3分
	0-3分

	
	
	投标供应商具有安全生产许可证的得 3 分，不提供的不得分。（投标文件中提供证书复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分）
	0-3分

	3
	人员组成
	1、项目总工具有机电工程中级及以上技术职称的得2分；
2、项目组中其他人员（不包含项目总工和项目经理）具有施工员、质量员、安全员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员各一名的得4分；其余不得分。
投标文件中提供人员证书复印件并加盖公章及缴费期限包含2021年4月至2021年6月的投标人注册地所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致）复印件或电子打印件并加盖投标供应商公章。
	0-6分

	4
	方案
设计
和技
术水
平

	评委根据投标供应商提供的投标方案和产品技术先进性、可靠性、技术资料完整性等内容进行评审，优得 6-8 分，良得 2-5.9分，一般得 0-1.9 分。
	0-8分

	
	
	评委根据投标供应商提供的实施方案，包括项目施工组织计划、项目组织机构、项目施工、供货、安装、集成、调测、验收进度计划，针对本项目的技术力量配备等方面进行评审，优得 6-8 分，良得 2-5.9分，一般得 0-1.9 分。
	0-8分

	
	
	评委根据投标产品的用户使用评价进行评审：
1 称重子系统：优得 3-2 分；良得1.9-1分；一般得0.9-0分；
2 车牌识别子系统：优得 3-2 分；良得1.9-1分；一般得0.9-0分；
3 信息发布子系统：优得 3-2 分；良得1.9-1分；一般得0.9-0分；
投标文件中须提供加盖用户单位公章的评价报告复印件并加盖投标供应商公章。
	0-9分

	
	
	主要技术参数：由评委根据投标供应商所提供的产品技术参数进行评审，全部满足招标要求的得7分，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。
	0-7分

	5
	售后
培训
等其
他内
容
	评委根据投标供应商的服务标准、人员配备、工具车辆及保修措施、能对用户的要求及时做出响应、确保保修期内提供维修用备件等方面进行评审，优得 3-2 分；良得1.9-1分；一般得0.9-0分；
	0-3分

	
	
	本地化售后服务能力：投标供应商有本地化服务机构（或承诺中标后30天设立的）的为优（本地化服务机构包括分公司、办事处或长期委托售后服务单位），其它根据售后服务机构的远近程度及售后服务内容、保障措施由评委进行分析比较、评议、打分。优得 4-3 分；良得2.9-2分；一般得1.9-0分；
（投标文件中提供相关证明文件复印件并加盖投标供应商公章）。
	0-4分

	
	
	评委根据投标供应商的培训方案的合理性、可行性等进行评审。优得 4-3 分；良得2.9-2分；一般得1.9-0分；
	0-4分

	
	
	车辆配备：投标供应商配有登高专项作业车的得3分。
注：如自有的，投标文件中提供车辆行驶证复印件并加盖投标供应商公章（行驶证所有人名称须与投标供应商名称一致，否则不予计分）；若车辆为租赁的，投标文件中需提供车辆行驶证和租赁协议复印件并加盖投标供应商公章。
	0-3分


注：1、所有证书都应在有效期内，逾期不得分。
2、如投标文件中没有提供相对应的评审内容，则评标委员会对该缺项内容按零分计取。3、单项分值计算按各评委评审分值去掉最高分和最低分各一名后，剩余分值进行平均确定最终得分。总分不再进行平均。
[bookmark: _Toc144974567][bookmark: _Toc152045600][bookmark: _Toc152042377][bookmark: _Toc179632618]评标办法（综合评估法）
1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人当场抽签确定。
[bookmark: _Toc152045601][bookmark: _Toc179632619][bookmark: _Toc152042378][bookmark: _Toc144974568]2. 评审标准
[bookmark: _Toc152042379][bookmark: _Toc144974569][bookmark: _Toc152045602][bookmark: _Toc179632620]2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。
2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc144974570][bookmark: _Toc179632621][bookmark: _Toc152045603][bookmark: _Toc152042380]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 投标报价的偏差率计算
投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
在编写项目招标文件时明确。
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[bookmark: _Toc152045605][bookmark: _Toc179632623][bookmark: _Toc144974572][bookmark: _Toc152042382]3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的）
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（4）投标人在开标会议前系统中确定的项目负责人与投标文件中项目负责人不一致的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
[bookmark: _Toc152042383]（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
[bookmark: _Toc179632624][bookmark: _Toc144974573][bookmark: _Toc152045606][bookmark: _Toc152042384]3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，经评标委员会成员半数以上表决同意，应认定该投标报价低于成本价，作废标处理。
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3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc144974576][bookmark: _Toc152045608][bookmark: _Toc179632626][bookmark: _Toc152042386]3.4 评标结果
3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。








附件A:评标详细程序
评标详细程序
A0.总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些
细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
A1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）评标准备；
（2）初步评审；
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。
A2.评标准备
A2.1评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见
附表A-1。
A2.2评标委员会的分工
评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。
A2.3熟悉文件资料
A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)
第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。
A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)
A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。
A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。
A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
A3初步评审
A3.1形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。
A3.2资格评审
A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)
A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：
(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；
(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。
A3．3 响应性评审
A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。
A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)
A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)
A3.4  判断投标是否为废标
A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。
A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。
A3.5算术错误修正
评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。
A3．6澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4．详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
A4.1详细评审的程序
A4.1.1  评标委员会按照本章第3．2款中规定的程序进行详细评审：
(1)施工组织设计评审和评分；
(2)项目管理机构评审和评分；
(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；
(4)其他因素评审和评分；
(5)汇总评分结果。
A4.2  施工组织设计评审和评分
A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。
A4．3项目管理机构评审和评分
A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。
A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)
A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。
A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。
A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。
A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)
A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：
（1）投标总报价减去以下分别进行评分的各个分项投标报价以后的部分；
（2)                              /                             ；
（3)                          /                                 ；
（4)                          /                                 ；
（5)                          /                                 ；
…………
A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。
A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。
A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。
A4.5  其他因素的评审和评分
根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。
A4.6  判断投标报价是否低于成本
根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。
A4.7  澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。
A4.8  汇总评分结果
A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。
A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。
A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人
A5.1  推荐中标候选人
A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:
(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。
(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。
A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
A5.2直接确定中标人
第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
A5．3编制评标报告
评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）废标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明、补正事项纪要。
A6．特殊情况的处置程序
A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)
如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。
A6.2关于评标活动暂停
A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。
A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。
A6.3  关于评标中途更换评委
A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。
A6.4 记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
附件B：废标条件
废 标 条 件
B0.总  则
本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
B1．废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。
B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。
B1.6  投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的；(采用造价下浮率计分法的工程投标文件，此条不作要求)
B1.7  在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
B1.8  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
B1.9  投标人相关人员未按第二章“投标人须知”第10.6，10.13.3款规定出席开标会的。投标人必须按投标人须知前附表第10.6条、10.13.3条和投标人须知第5.1条的规定，派员参加开标会议，投标人参加会议人员和所需携带的证件必须在投标截止时间前送达投标人须知前附表第4.2.2条指定的递交投标文件地点，否则视为自愿放弃本次投标。
[bookmark: _Hlk11847011]B1.10采用电子投标的项目，因投标人原因导致电子投标文件无法导入（解密）系统的，其投标应作无效或者废标处理。
B1.11采用电子投标的项目，不符合招标文件第二章投标人须知3.7.6  “电子投标文件编制要求”和4.2.6“电子投标文件递交要求”中4.2.6.1要求的，其投标应作无效或者废标处理。
B1.12投标报价时，安全文明施工基本费的费率不得低于现行施工取费费率的下限。如采用造价下浮率计分法的，则投标人须承诺：安全文明施工基本费按审定后的招标控制价的费用金额计取。否则视为实质性不响应招标文件。
B1.13 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理。
B1.14 其他：招标文件中带“★”的指标为必须满足内容，不满足的投标单位作无效标处理。
附件C：投标人成本评审办法（略）
附件D：备选投标方案的评审方法（略）

附件E：计算机辅助评标方法
E1.1 评委应根据账号和密码或者使用评委个人数字证书登录电子辅助评标系统，并在
系统上或者借助系统完成评审工作。 
E1.2 电子辅助评标系统按照以下程序设置： 
（1）评标准备； 
（2）初步评审； 
（3）详细评审； 
（4）出具评标报告。 
E1.3 评委在评审时应熟悉招标文件，并对照招标文件对所评审项目设置的评审指标进
行核对。经核对，评审指标设置有误的，应告知招标人按照招标文件的约定进行调整；评审
指标设置正确的，对评审指标设置进行确认。 
E1.4 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行
基础性数据分析和整理， 从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、 投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。 
评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，向
投标人发出问题澄清书面通知；清标工作与初步评审工作平行进行。 
E1.5 初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审等三个阶段，并依次组织审查。 
E1.6 在初步评审阶段，各评委先行独立对各投标文件进行审查，并递交审查意见。 各评委完成递交审查意见后， 出现评委对相关投标人审查认为不能通过初步评审 （包括不响应资格审查条件的） ，评委应在辅助评标系统上进行表决，并根据各评委表决意见，按照少数服从多数的原则（招标文件中另有约定的，按招标文件约定），形成统一审查意见。 
E1.7 评委在评审过程中认为需要表决的其他评审事项，按照上款办法组织表决。 
E1.8 在完成初步评审后，对通过初步评审的投标人组织详细评审。 
E1.9 设有技术标、商务标详细评审的，应先组织技术标、商务标详细评审，并在评委完成技术标、商务标详细评审后进行下浮率、修正系数等商务标所需参数的抽取。未设技术标、商务标详细评审的，上述参数应在初步评审结束后抽取。 
E1.10 在完成详细评审后，评标委员会应根据评标情况出具评标报告。 
E1.11 评委应严格按照招标文件载明的评标办法（资格审查办法）对投标文件评审。评
委的评审应客观公正，同时应在提交评审结果前仔细核对，以避免出现各种差错。 
在评审过程中，评委发现其评审确实有误且有客观、充分的事实依据证实的，应以书面
形式说明情况，并按照以下办法提请重新评审： 
（1）发现初步评审有误的，应提请评标委员会进行表决，但已进入详细评审的，应报
经相关监管部门同意后， 提请表决。 评标委员会根据表决结果， 调整或维持原初步评审结果；  
（2）发现技术标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有
评委均已提交技术标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分； 
（3）发现商务标详细评审有误的，应提请评标小组组长同意后重新评审打分，但所有
评委均已提交商务标详细评审的，应报经相关监管部门同意后才被允许重新评审打分。 
E1.11 评委不能提供客观、充分事实依据的，或者以其主观判断因素作为理由的，不得
允许重新评审。 
E1.12 评标小组组长应牵头组织或负责做好以下评审工作： 
（1）在评标准备阶段，牵头组织各评委对评审指标的核对工作，经核对无误的，对评
审指标设置进行确认； 
（2）对出现相关投标人初步评审不能通过的，以及其他需要表决的，发起表决并根据
各评委表决结果形成统一审查意见； 
（3）对有评委提请重新评审的，按规定发起相关评委重新评审流程，但按规定需要报
经相关监管部门同意的，应在征得同意后发起。 
（4）牵头组织评委出具评标报告。 
E1.13 因电子辅助评标系统及其网络、设备故障造成无法正常评标的，应排除相应故障
后继续评标。对因故障重大，排除故障的时间较长或者难以准确预计的，应封存投标资料，
另行确定继续评标的时间或者改为人工评标。

附表A-1：评标委员会签到表（略）
附表A-2：形式评审记录表（略）
附表A-3：资格评审记录表（略）
附表A-4：响应性评审记录表（略）
附表A-5：施工组织设计评审记录表（略）
附表A-6：项目管理机构评审记录表（略）
附表A-7：投标报价评分记录表（略）
附表A-8：其他因素评审记录表（略）
附表A-9：详细评审评分汇总表（略）
附表A-10：评标结果汇总表（略）
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第四章 合同主要条款及格式
[bookmark: _Toc351203633][bookmark: OLE_LINK1]1.合同范围
本合同条款适用与本次采购活动。项目实施范围详见附件——招标文件和投标文件及补充文件、采购设计图、承诺书等。
2.合同的签订
2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人签订书面合同。签订合同前中标人须缴纳5%的履约保证金。
2.1.1交货地点：用户指定地点。
2.1.2服务期：按标项内具体要求执行。
2.2交货方式：中标人收到采购人指令5个工作日内，负责将所有货物运至现场安装调试，在所有设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。包括施工图范围内为货物安装、调试、验收、运行、维护、服务所需的一切配套内容。
3.付款方式：按标项内具体要求执行。
4.合同修改
4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书，须报管理部门批准。
4.2除非甲方对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，乙方不得对合同价格提出修改要求。
5.商品包装和快递包装要求
本次项目采购所涉及的商品包装和快递包装要求均应符合《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件要求，必要时由采购人在履约验收环节要求供应商出具检测报告。
6. 质量标准和验收
6.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。
6.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。
6.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。发现货物的数量、质量、规格与招标文件不符，或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，使用单位以书面形式通知中标人，中标人在收到通知后应在使用单位指定时间内免费维修或更换有缺陷的货物。如果中标人在指定时间内未弥补缺陷，使用单位可采取必要的补救措施，但由此引发的所有费用由中标人承担。
6.4中标人提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由中标人负责交涉并承担全部责任。
6.5中标人提供给招标单位的货物应通过货物制造商的出厂检验、并提供质量合格证书。因中标人提供的货物达不到约定的质量标准，中标人应更换至约定的质量标准，并承担违约责任。
6.6因包装、运输引起的货物损坏，中标人应及时更换。由于更换导致的逾期交付，按违约条款支付违约金。
6.7双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。
7.违约责任
7.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。
7.2由于采购人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助采购人及时给予补齐或修复。
8．违约赔偿
8.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，采购人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。
8.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给采购人。
8.3采购人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。
9.不可抗力
9.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
9.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
10.解决合同纠纷的方式
10.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可选择向项目所在地人民法院申请诉讼。
10.2诉讼费用除人民法院另有裁决外，由败诉方承担。
10.3在诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。
10.4合同应在双方签字盖章后开始生效。
（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）


第五章  工程量清单

略


第六章  图  纸
（经施工图审查合格后的图纸。略）


第七章  技术标准和要求
一、项目概况
车辆超限运输严重破坏了公路设施，对公路桥梁的安全构成严重威胁，增加了公路维护费用，缩短了公路的使用寿命，同时容易引发道路交通事故。车辆超限运输会造成公路运输运价低迷，干扰运输行业的健康发展。非现场执法系统的建设可以显著地提高公路的管理水平，有效缓解交通管理执法人员的不足，保障公路桥梁和人民的生命财产安全。
329国道原K47+670上虞方向和原K47+750柯桥方向的机动车道内设置治超非现场执法电子检测系统。因329国道智慧快速路的建设，以上两处点位的非现场执法电子检测系统须进行移位。经多方现场踏勘商定，将以上监控系统移位至329国道K267+280（对应《329国道智慧快速路改造工程（湖安路至越兴路）》项目设计桩号K15+380），快速路主线全断面设置。
二、范围及要求
1.货物（材料）要求
1.1投标人投标提供的货物必须是厂商生产的全新的，性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。
1.2所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本技术规格书中提出的要求。
1.3货物外观清洁，标记编号等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。
1.4对于影响货物质量的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
1.5所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。
1.6所有货物到现场安装使用前，采购人将进行抽样检验或试验。
2.数量调整
采购人保留在签约及工程实施过程中调整部分方案、工作内容及定购设备数量和服务的权力，中标人不得拒绝。投标人应对设备和服务明细报价，因内容及数量增减引起的价格变动，在投标单价不变的前提下在决算时进行调整。但最终结算总金额不得超过原合同采购金额的110%（不包括招标人提出变更引起的费用调整）。
如遇本次招标没有涉及的货物或服务时，由中标人提供申请，采购人确认后实施。
3.安装及调试、验收
中标人应派经采购人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，根据招标文件规定施工及相关规范，负责货物安装工作，在安装期间应充分了解安装进度要求，解决安装中出现的技术问题。
3.1中标人负责货物的安装、调试，并负责调试至验收合格。且包括施工图范围内为货物安装、调试、验收、运行、维护、服务所需的一切配套内容。
3.2调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
3.3安装完成后，进行调试、委托第三方100％抽样检测合格作为验收条件，验收按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行，第三方检测的费用由中标单位承担，该费用视为已包含在中标价内。
3.4货物的拆箱、调试等各项工作由中标人负责，但必须在采购人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经采购人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。
3.5所有的招标货物应按照国家有关技术标准在制造厂检查和试验合格，以表明其安全性能以及材料和结构的完整性。
4.技术培训
4.1中标人须对采购人的技术人员培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。
4.2中标人提供的负责培训的人员应具备同类设备五年以上的经验。
4.3技术培训费用应包含在投标总价中。    
4.4技术培训至少应包括下列内容：
4.4.1原理、构成和功能的描述。
4.4.2常见故障的处理或排除。
4.4.3各系统部件（设备）的检查、调整和维护。
4.4.4对使用者关于设备基本操作技能的培训。
5.售后服务
5.1投标人须提供经调试、试运行、验收合格移交后投入交通运输综合行政执法部门平台6个月后三年的免费质保期服务和免费维修保养服务(投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。其中对运营网络、通讯、设备、系统等需要作出每年2次的鉴定（产生的相关所有费用均由中标人承担），鉴定结果需要符合交通运输综合行政执法部门规定要求。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。
5.2中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在绍兴有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人在接到采购人通知后，2小时内派人赴现场处理货物质量问题，并最迟在第2个工作日内排除故障，第2个工作日内无法修复的，必须采取临时调换等措施，以保证采购人的正常使用。临时调换的设备要求不低于原有的设备要求；否则按损失的大小，从质量保证金中扣除。
6. 服务要求
6.1 设备免费质保期内，如出现故障，中标人在接到电话2小时内到达采购人指定地点。
6.2 中标人提供的货物，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。
6.3 中标人、供货人名称必须一致，否则作违约处理，其履约保证金不予退还。
6.4中标人应负责经第三方检测合格的利旧设备的接收、运输、安装、调试和保管，以及本项目所涉及的道路翻挖及修复，交通配合、利旧设备安装前检测（包括利旧设备的无条件利用（如出现故障、损坏后的更新）、原道路治超设施拆除费用（2万元包死报价不做调整，已由原安装单位拆除，该费用在合同签订后一个月内由中标单位支付给拆除单位）、工程完工后至移交前产生的网络费、不可利旧设备以料代工处置等费用，相关费用在总报价内综合考虑。
7. 项目实施人员费用
7.1中标人应自行承担选派专业人员的住宿、就餐和交通等费用。
7.2中标单位应当为本合同工程和施工场地内的自有人员、设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在合同总价内。因中标单位未办理保险所造成采购人、监理人、其他中标人、第三方人员的损失，由中标单位承担赔偿责任。
8、招标项目设备名称及数量
	序号
	项目
	型号规格
	单位
	数量
	其中
	备注

	
	
	
	
	K15+380
	利旧
	新增
	

	一
	动态汽车衡
	
	
	
	
	
	

	1
	动态汽车衡
	动态检测精度：5级，通行速度：1～≤120Km/h
	
	
	
	
	

	1.1
	石英称重传感器
	传感器长度：1.5m/1.75m/2m；传感器横截面≤45×55mm2；传感器灵敏度-1.62（±10%）pC/N；绝缘电阻＞1010Ω；传感器测点间误差：≤±3%；总重误差范围：检定误差≤±2.5%，使用误差≤±5%；置信度：≥95％；荷载能力（单轴）：≥30t；过载能力（单轴）：≥150％；速度误差：≤±3%；轴距误差：≤±150mm；流量检测精度：≥99％；工作温度-45～80℃；防护等级IP68；
	m
	51
	0
	51
	行车道范围满铺

	1.2
	传感器密封胶
	摄氏23度下，8小时内固化，抗压强度≥30MPa，抗折强度≥10MPa，粘接强度≥3MPa；符合GB50367-2006标准；
	m
	51
	0
	51
	

	1.3
	双线圈高速车检器
	整体结构采用分布式、模块化设计，可维护性和可靠性高；频率波动<2×10-5Hz；单通道/四通道320μs，测量误差<2×10-5Hz；采用高速通道顺序扫描技术，每通道4种振荡频率选择开关；双254级灵敏度调节范围；二维车型分类，通过车辆底盘长度和底盘高度进行分类；正行和逆行检测；双向数据检测，同时检测正行和逆行的车长、车速等数据；双通道协议输出，同时提供两个RS232/RS485串行接口，分别输出统计数据和实时数据；独立配置数字IO输出，每个检测卡对应每个检测线圈提供相应开关量输出，开关量输出结构用光电耦合进行隔离；每通道4种数字量输出方式，通过型、存在型、扩展型、延迟型，后三种存在时间可在1-65535秒之间任意设定；三重防雷(半导体、隔离变压器、光隔离)。（含线圈）
	台
	2
	0
	2
	

	1.4
	联动控制器
	MCU：高速单片机200MHZ；通讯接口：1个RS232/1个RS485；输出：4个光电隔离开关量输出；协议：兼容多家车检器通讯协议；电源：DC12V 500mA；工作温度：-30℃-80℃
	台
	2
	0
	2
	

	1.5
	电荷放大器
	通道数：6路，单车道可接入6个传感器；滤波：集成带通及带阻滤波，滤波西数可调；放大倍数：可调；带宽：可调；信号输出接口：1个RS232和1个RS485；处理器：高速型单片机，主频速度200MHZ；采样速度：1MHZ；NPN输入：2组；开关量输入：2组；光电隔离输出：4组；工作温度：-30℃～80℃；工作电源：多组隔离电源；防护等级：IP65
	台
	2
	0
	2
	

	1.6
	串口服务器
	采用32位ARM处理器+RTOS，具有更强大的实时处理能力；具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式；用户基于网络的软件，不需要做任何修改就可以与C2000 N380D-M通讯；看门狗设计，稳定性高；电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
	台
	2
	0
	2
	

	1.7
	高速动态称重控制器
	称重控制仪表采用低功耗ARM嵌入式架构，能够采集8个车道处理数据、车牌摄像机数据，经过运算处理成一个完整的车辆信息、称重信息和车号，包括：轴数、轴距、轴重、总重、车速、车牌照片、车牌号码等。该称重控制器具有自诊断功能，发生故障时能够通过信息接口向外部发出故障信息；具备断网数据缓存功能；当网络发送数据失败时，自动重发数据，保持数据的唯一性和完整性；内置硬件看门狗，消除机器死机故障。
	套
	2
	0
	2
	

	1.8
	野外控制机柜
	箱体采用不锈钢；内有独立仪表外壳，防护性能好，抗电磁干扰性能强；机柜内置温控器和轴流风机，调节机柜内始终处于适当的温度范围内；门锁采用防盗锁；防护等级：IP65；使用寿命大于l0年；相对湿度：0～95％R.H；工作温度：-30℃～+60℃；
	套
	2
	0
	2
	

	1.9
	安装附件
	
	套
	2
	0
	2
	

	1.10
	工业级交换机
	千兆
	台
	2
	1
	1
	

	2
	车牌自动识别系统
	
	
	
	
	
	

	2.1
	车牌识别抓拍摄像机
	新增摄像机为900万像素，利旧摄像机为700万像素
	套
	14
	4
	10
	

	2.2
	补光灯
	补光范围主光面半径9-12米，距离20米，工作温度-40℃~+70℃，平均功耗35W，使用寿命＞50000小时，防护等级IP66
	套
	4
	0
	4
	

	2.3
	闪光灯
	
	套
	14
	0
	14
	

	2.4
	29m跨径设备门架
	三立柱，含基础及预埋件
	套
	2
	0
	2
	

	2.5
	通讯
	
	套
	14
	0
	14
	

	3
	可变信息标志
	
	
	
	
	
	

	3.1
	屏体
	8×1，双基色
	套
	2
	0
	2
	

	3.2
	屏幕控制器
	
	套
	2
	0
	2
	

	3.3
	14.25m跨径门架
	基础（含预埋件），快速路标志3.5m×2.8m安装于此门架，快速路标志不含在本工程内
	套
	1
	0
	1
	

	3.4
	14.25m跨径门架
	基础预埋于桥梁（含预埋件），拆除原有护栏混凝土部分，保留原有护栏钢筋，待背包钢筋施工后重新浇筑
	套
	1
	0
	1
	

	3.5
	通讯
	
	套
	2
	0
	2
	

	3.6
	屏体防雷
	
	套
	2
	0
	2
	

	二
	通信及监控系统
	
	
	
	
	
	

	1
	通信系统
	
	
	
	
	
	

	1.1
	光终端盒
	
	个
	10
	0
	10
	

	2
	视频监控系统
	
	
	
	
	
	

	2.1
	监控球机
	200万低照度球机
	套
	4
	2
	2
	

	2.2
	终端服务器
	前端存储备份，时间不小于30天，标配16TB
	台
	2
	0
	2
	

	3
	线缆及其它
	
	
	
	
	
	

	3.1
	PE管
	2×Φ75, 50cm深（路侧/绿化带），道路、绿化带需原貌恢复
	m
	550
	0
	550
	按图纸要求完成

	3.2
	镀锌管
	2×DN80（内套2×Φ75pe）过路镀锌管顶面距离路面底基层的底面≥100cm，壁厚4mm
	m
	50
	0
	50
	

	3.3
	手孔
	地下电缆线穿线管拐弯处或长度超过50m时，设置手井，井盖设置交通设施专用标记
	个
	17
	0
	17
	

	3.4
	线缆
	RVV 3×1.5
	m
	600
	0
	600
	

	
	
	YJV22-1KV 5×16
	m
	600
	0
	600
	

	
	
	YJV22-1KV 5×10
	m
	600
	0
	600
	

	
	
	光缆
	m
	600
	0
	600
	

	
	
	双绞屏蔽线
	m
	600
	0
	600
	

	
	
	UTP6
	m
	500
	0
	500
	

	四
	人车管控监控系统
	
	
	
	
	
	

	1
	900万环保车辆人脸卡口抓拍单元
	包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等；内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出；一个相机管2车道
	台
	2
	0
	2
	

	2
	红外白光爆闪一体灯
	24颗大功率进口LED灯珠，支持LED频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪。1车道1个
	个
	6
	0
	6
	

	3
	环境灯
	 LED类型：16颗大功率LED灯；2) 功能特性：三车道补光灯
	个
	2
	0
	2
	

	4
	机柜（含基础、预埋件）
	1机箱材料选用冷扎钢板
	个
	2
	0
	2
	

	5
	综合管控一体机
	处理器：高性能ARM A9双核数字媒体处理器
	台
	2
	0
	2
	

	6
	第三方检测
	
	项
	2
	0
	2
	

	五
	其他
	
	
	
	
	
	

	1
	□4000×2400×3标志
	单悬Φ273立柱，基础（含预埋件）
	套
	1
	0
	1
	

	2
	□4000×2400×3标志
	门架跨径14.25m，基础（含预埋件），快速路标志3.5m×2.8m安装于此门架，快速路标志不含在本工程内
	套
	1
	0
	1
	

	3
	标线恢复
	项目范围内标线按原貌恢复
	m2
	20
	0
	20
	

	4
	室外配电箱
	与对应设备配套
	个
	4
	0
	4
	

	5
	Gr-Am-2C波形护栏
	含端头D-II型4个，护栏需喷塑，含7×2=16个轮廓标
	m
	64
	0
	64
	

	6
	机柜保护架
	
	个
	2
	0
	2
	

	7
	利旧设备拆装
	含摄像机4台、工业级交换机1台、监控球机2台等设备移位及相应安装附件
	项
	1
	/
	1
	

	8
	系统接电
	需设置单独的开关、漏电保护器等设施
	项
	1
	0
	1
	

	9
	系统接地
	接地电阻≤4Ω
	项
	1
	0
	1
	

	10
	网络租赁
	非现系统及人车管控监控系统
	年
	3
	/
	3
	

	11
	安装调试
	对新组成的系统进行调试，满足建设单位的要求
	项
	1
	/
	1
	

	12
	数据传输前置机
	接入省科技治超系统必备设备
	套
	1
	/
	1
	

	13
	前置机维护
	第一年由供应商免费维护，维护第2-3年
	年
	2
	/
	2
	

	14
	检测车辆租赁
	一年两次，3年
	项
	1
	/
	1
	

	15
	利旧设备质保期
	三年六个月，项目中所有利旧设备
	项
	1
	/
	1
	

	六
	不可利旧设备以料代工处置
	
	
	
	

	1
	称重传感器
	传感器横截面≤45x55平方毫米；额定载荷≥30吨；过载能力≥150%FS；防护等级IP68；工作温度-45～80℃；非线性精度误差小于±2%(传感器各点静态校准精度)；不一致性误差小于±3%(传感器不同位置点静态校准精度)；重复性误差小于±2%(传感器同位置点静态校准精度)；综合精度优于±5%(传感器总的静态校准精度)；
	m
	48
	由中标人以料代工处置

	2
	传感器密封胶
	摄氏23度下，8小时内固化，抗压强度≥30MPa，抗折强度≥10MPa，粘接强度≥3MPa；符合GB50367-2006标准；
	m
	48
	

	3
	地感线圈
	
	m
	48
	

	4
	车辆检测器
	电感量自调谐范围20-1500uH,Q值≥5；灵敏度4级可调；频率范围20kHz-110kHz，4级可调；响应时间≤100ms；
	台
	2
	

	5
	电荷放大器
	测量范围：60,000pC；测量误差：<1%；输出电压：±5V；输出电流：±2mA；输出阻抗：<100Ω；输出干扰信号：<3mVpp；频响范围：0.0016～10kHz；时间常数：≥1000s；电流消耗：<25mA；工作温度范围：-45℃～+60℃；防护等级：IP64；
	台
	2
	

	6
	高速动态称重控制器
	液晶显示屏实时显示传感器运行情况;自动采集车辆载荷信息，经程序运算出路面承受的车轮载荷参数及车辆轴距、轴数、车速等参数；对正常通过车辆进行监测，不影响道路通行能力；平均无故障时间：MTBF≥20000h；信号传输方式：RS422/RS232/RS485多种接口实时传输；电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；工作温度：-45℃～+80℃；湿度：0～95%；
	套
	1
	

	7
	工业级交换机
	
	台
	2台, 利旧1台
	

	8
	车牌识别抓拍摄像机(700W)
	
	套
	4
	

	9
	补光灯
	补光范围主光面半径9-12米，距离20米，工作温度-40℃~+70℃，平均功耗35W，使用寿命＞50000小时，防护等级IP66
	套
	6
	

	10
	闪光灯
	
	套
	4
	

	11
	监控球机
	300万像素低照度球机
	套
	2
	

	12
	视频数据光端机
	1路视频，1路数据485
	对
	2
	

	13
	16路数字硬盘录像机
	总硬盘容量≥3T，存贮时间：视频15天，图像30天
	台
	2
	


注: 清单仅做参考，具体施工内容以施工图为准。
9、总体要求
9.1必须提交全部基础数据字典，数据能够接入绍兴市公路管理局现有中心服务器，数据存贮格式必须按照绍兴市公路管理局的相关要求进行编码。必须保证与绍兴市公路管理局的现有设备和软件、系统无缝对接，并能符合交通管理部门信息中心的数据要求。
9.2网络按照视频专网的联网方式及要求接入越城区公路管理指挥中心和市公路管理局的视频监控平台。
9.3新增设备须无缝接入原有监控系统；利旧设备和新设备组建的新系统须无缝接入现有监控平台。新增人车管控监控系统须接入现有辖区交警指挥应用平台。
三、系统介绍
治超非现场执法电子检测系统由动态汽车衡、车牌识别系统、全景监控系统、可变信息标志以及相应的信息传输设备等部分组成。
1、系统功能
动态汽车衡在不限制车速的情况下自动检测正常通过主线车道车辆的轴重、总重等数据，同时车牌识别系统采集车辆的图片识别其车牌数据，车辆重量数据与车牌号码及车辆图片对应存储在监控中心计算机上。如果车辆超限，可变信息标志实时显示相应的车牌数据等信息,提示驾驶员接受处理。全景监控视频通过光缆接入监控中心，用于监控路上行车状态和处置突发时间。
2、动态汽车衡场外设备构成
· 高速动态称重传感器
· 高速动态称重控制器
· 车辆检测器
· 车牌抓拍摄像机
· 全景监控摄像机
· 可变信息标志
3、动态汽车衡传输系统构成
高速检测视频信号由IP传输到高速动态控制仪，高速检测控制器由通信公司通讯光缆连接到监控中心计算机。
四、数据格式要求
[bookmark: _Toc450556197]1、数据上传通讯接口规范
[bookmark: _Toc321941300][bookmark: _Toc24013][bookmark: _Toc450556199][bookmark: _Toc20453][bookmark: _Toc322021091][bookmark: _Toc427334573][bookmark: _Toc324515455][bookmark: _Toc25104]接口均使用UTF-8编码格式，调用接口上传的信息必须经过UTF-8编码。接口返回的信息也为UTF-8编码格式。图片数据无需Base64编码。
Web service地址为：http://ip:port?wsdl.其中ip为web service服务器的ip，port为：web service服务器的端口。在浏览器中输入此地址即可以看到wsdl描述文档。
2、数据上传接口
[bookmark: _Toc450556200]由于绍兴市公路超限检测非现场执法系统存在市、区县两级建设和应用，超限数据保存在区县，并同时上传绍兴市平台；
接口名称
string  SendVehicleWeightEx(string VehicleWeightInfo, 
struct xsd_recordInfo PlateRecData)
参数说明
VehicleWeightInfo：车辆称重详情xml，具体如下：
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8 " standalone="yes" ?>
<ROOT>
<DeviceKey>设备密钥</DeviceKey>
<IndexCode>设备编号</IndexCode>
<CheckID>检测点号</ CheckID >
<PlateNo>车牌号码</PlateNo>
<PlateColor>车牌颜色</PlateColor>
<VehicleSpeed>车辆速度</VehicleSpeed>
<LaneNo>车道号</LaneNo > 
<IsOverWeight>是否超限</IsOverWeight>
<AxleNum>轴数</AxleNum>
<OverWeight>超限重量</OverWeight>
<VehicleWeight>车货重量</VehicleWeight>
<IsDirect> 是否逆行 </IsDirect>
<Axleweight1>轴重1</ Axleweight1>
<Axleweight2>轴重2</ Axleweight2>
<Axleweight3>轴重3</ Axleweight3>
<Axleweight4>轴重4</ Axleweight4>
<Axleweight5>轴重5</ Axleweight5>
<Axleweight6>轴重6</ Axleweight6>
<Axleweight7>轴重7</ Axleweight7>
<Axleweight8>轴重8</ Axleweight8>
<LimitWeight>限制重量</LimitWeight>
<VehicleLength>车货总长</VehicleLength >
<VehicleWidth>车货总宽</VehicleWidth >
<VehicleHeight>车货总高</VehicleHeight >
<OverLength>超长量</OverLength>
<OverWidth>超宽量</OverWidth>
<OverHeight>超高量</OverHeight>
<VehicleType>车辆类型</VehicleType>
<CheckTime>检查时间</CheckTime>
<HeadImageURL>车头图片路径</ HeadImageURL>
<BodyImageURL>车身图片路径</ BodyImageURL >
<TailImageURL>车尾图片路径</TailImageURL>
</ ROOT >	
Fields字段列表
	序号
	列名
	大小
	名称
	数据
类型
	允许空
	说明

	1
	DeviceKey
	64
	设备密钥
	字符
	否
	每个称重设备都唯一对应一个密钥

	2
	IndexCode
	32
	设备编号
	字符
	否
	设备编号

	3
	CheckID
	32
	检测点编号
	字符
	否
	检测点编号

	4
	PlateNo
	15
	车牌号码
	字符
	否
	不能自动识别的用“车牌”表示

	5
	PlateColor
	2
	车牌颜色
	字符
	否
	号牌颜色代码，白色0、黄色1、蓝色2、黑色3、其他4

	6
	VehicleSpeed
	3
	车辆速度
	字符
	是
	单位km/h，不足三位无需补“0”。如：“3”表示3km/h，“0”表示无测速功能。

	7
	LaneNo
	2
	车道号
	字符
	否
	两位数XX,第一位“1” 表示上行，“2”表示下行，后一位表示实际车道号，从中往外排。

	8
	IsDirect
	2
	是否逆行
	字符
	否
	“1”表示逆行，“0”表示正常

	9
	IsOverWeight
	1
	是否超限
	字符
	否
	“0”表示正常
“1”表示超限

	10
	AxleNum
	2
	轴数
	字符
	否
	最小为2，不足二位无需补“0”。

	11
	Axleweight
	3
	轴重
	字符
	是
	单位吨，不足三位无需补“0”。

	12
	OverWeight
	3
	超限重量
	字符
	否
	单位吨，不足三位无需补“0”。

	13
	VehicleWeight
	3
	车货重量
	字符
	否
	单位吨，不足三位无需补“0”。

	14
	LimitWeight
	3
	限制重量
	字符
	否
	单位吨，不足三位无需补“0”。

	15
	VehicleLength
	3
	车货总长
	字符
	是
	单位米，不足三位无需补“0”。

	16
	VehicleWidth
	3
	车货总宽
	字符
	是
	单位米，不足三位无需补“0”。

	17
	VehicleHeight
	3
	车货总高
	字符
	是
	单位米，不足三位无需补“0”。

	18
	OverLength
	3
	超长量
	字符
	是
	单位米，不足三位无需补“0”。

	19
	OverWidth
	3
	超宽量
	字符
	是
	单位米，不足三位无需补“0”。

	20
	OverHeight
	3
	超高量
	字符
	是
	单位米，不足三位无需补“0”。

	21
	VehicleType
	
	车辆类型
	字符
	是
	车辆类型

	22
	CheckTime
	17
	检查时间
	字符
	否
	YYYYMMDDHHMMSSFFF 时间按24小时

	23
	HeadImageURL
	200
	车头图片路径
	字符
	否
	车辆图片的url，必须为http路径

	24
	BodyImageURL
	200
	车身图片路径
	字符
	否
	车辆图片的url，必须为http路径

	25
	TailImageURL
	200
	车尾图片路径
	字符
	否
	车辆图片的url，必须为http路径


注：PlatePicData: 过车前后5秒，共10秒的录像文件数据。
struct xsd_recordInfo
{
	unsigned char* _ptr;//录像数据缓冲区
	int _size;//录像数据大小，码流要求是PS封装、H264
}；
返回值xml字符串，格式如下：
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8 " standalone="yes" ?>
<ROOT>
<!—返回结果信息，0为调用成功，其它值为失败-->
<CODE>0</CODE>
<!—CODE为非0时，MESSAGE 字段为失败的原因，CODE为0时为空-->
<MESSAGE>失败时获取详细的失败信息</MESSAGE>
</ ROOT >
3、设备状态信息上传接口
[bookmark: _Toc596][bookmark: _Toc995][bookmark: _Toc427334577][bookmark: _Toc450556201]接口名称
string SendDeviceState(string DeviceState)
参数说明
DeviceState：设备状态信息详情xml，具体如下：
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8 " standalone="yes" ?>
<ROOT>
<DeviceKey>设备密钥</DeviceKey>
<IndexCode>设备编号</IndexCode>
<DeviceState>设备状态</DeviceState>
<ExceptionReason>设备状态</ExceptionReason>
<CheckTime>检测时间</CheckTime>
</ROOT>
Fields字段列表:
	序号
	列名
	大小
	名称
	数据类型
	允许空
	说明

	1
	DeviceKey
	64
	设备密钥
	字符
	否
	每个称重设备都唯一对应一个密钥

	2
	IndexCode
	32
	设备编号
	字符
	否
	设备编号

	3
	DeviceState
	14
	设备状态
	字符
	否
	0-异常 1-正常 2-未使用 3-未知

	4
	ExceptionReason
	2
	异常原因
	字符
	否
	异常原因描述

	5
	CheckTime
	1
	检测时间
	字符
	否
	YYYYMMDDHHMMSS 时间按24小时


返回值xml字符串，格式如下：
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8 " standalone="yes" ?>
<ROOT>
<!—返回结果信息，0为调用成功，其它值为失败-->
<CODE>0</CODE>
<!—CODE为非0时，MESSAGE 字段为失败的原因，CODE为0时为空-->
<MESSAGE>失败时获取详细的失败信息</MESSAGE>
</ ROOT >
</ ROOT >
4、校时接口
接口名称
string SynTime()
参数说明
返回值为xml字符串。格式如下：
<?xml version="1.0" encoding=" UTF-8 " standalone="yes" ?>
<ROOT>
<!—返回结果信息，0为调用成功，其它值为失败-->
<CODE>0</CODE>
<!—CODE为非0时，MESSAGE 字段为失败的原因，CODE为0时为空-->
<MESSAGE>失败时获取详细的失败信息</MESSAGE>
<!—CURRENTTIME为返回的服务器当前时间，格式为：YYYYMMDDHHMMSS，按24小时-->
<CURRENTTIME>实时时间</CURRENTTIME>
</ ROOT >
七 外场设备技术要求：
1、动态汽车衡总体要求
· 传感器要求
· 石英传感器
速度范围：1～≤120Km/h；荷载能力（单轴）：≥30t
速度检测精度：符合JJG 907-2006 动态5级标准
总重误差范围： 检定误差 ≤±2.5%，使用误差≤±5%
· 置信度：≥95％
· 过载能力（单轴）：≥150％
· 速度误差：≤±3%
· 轴距误差：≤±150mm
· 流量检测精度：≥99％
· 输出信息：日期和时间、车速、车轴数量、轴重、轴组重、总重、超载量、总轴距、车型、车长、车道号和行驶方向、数据记录序号、违例类型代码、车辆加速度等。
· 供电方式：AC220V±10%，50Hz±3Hz
· 设备防护等级：称重设备为IP68；控制设备：IP65
· 防雷保护：防雷接地电阻≤4Ω；保护接地电阻≤4Ω
· 工作温度：-45℃～80℃
· 湿度：0～95%RH(无结露)
2、软件要求
· 不停车检测通行车辆的轴（组）重、总重、超载量、轴型、车速、车牌号、车辆图片、长宽高等数据
· 可根据七部委标准自动识别超重车辆
· 自动引导超重车辆接受检查处理
· 自动识别超限车辆车牌号码、抓拍车辆图片，车牌识别数据与高速称重数据对应
· 系统连续24小时不间断运行
· 多种数据报表，可按车牌、时间、吨位等统计检测数据
· 输出检测信息：轴重、轴组重、总重、超载量、车速、车型分类、车轴数量、车长、车道号、行驶方向、检测日期及时间、数据记录序号、总轴距、车辆加速度、车道交通流量、车辆长宽高等并可根据用户要求设置
· 能够识别符合“GA36-92”（92式牌照） 和“GA36.1-2001”（02式新牌照）标准的民用车牌照和军车（包括04式新军车牌照）、新能源车、警车等特殊牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息
· 自定义条件数据查询功能
· 预留上传数据接口，可将检测数据上传到监控中心
· 预留治超信息网络化接口，方便全省治超信息网络化计划的实施。
3、设备技术要求
总体要求
· 设备应采用模块式的硬件结构。
· 设备应留有扩充接口，如增加外场设备等。
· 相同设备的线路板可以互换。
· [bookmark: _Toc303185591][bookmark: _Toc408516957][bookmark: _Toc418502115]时间校准功能：24h内计时误差不超过1.0s，确保所有前端设备点位每日至少与控制中心系统时钟同步一次。
· 可在后台同步显示各设备运行状态，当其中某个设备发生故障时，系统可自动报警。
主要设备技术要求：
3.1双石英传感器动态汽车衡
1）石英称重传感器
· 传感器类型：石英压电传感器
· 传感器长度：1.5m/1.75m/2m
· 速度范围：1～≤120Km/h；
· 传感器横截面：≤45×55mm2
· 传感器灵敏度：-1.62（±10%）pC/N
· 绝缘电阻：＞1010Ω
· 传感器测点间误差：≤±3%
· 总重误差范围： 检定误差 ≤±2.5%，使用误差≤±5%
· 置信度：≥95％
· 荷载能力（单轴）：≥30t
· 过载能力（单轴）：≥150％
· 速度误差：≤±3%
· 轴距误差：≤±150mm
· 流量检测精度：≥99％
· 工作温度：-45～80℃
· 防护等级：IP68
· 须具有专业EMC认证证书
2）双线圈高速检测器（含线圈）
· 整体结构采用分布式、模块化设计，可维护性和可靠性高；频率波动<2×10-5Hz；单通道/四通道320μs，测量误差<2×10-5Hz；采用高速通道顺序扫描技术，每通道4种振荡频率选择开关；双254级灵敏度调节范围；二维车型分类，通过车辆底盘长度和底盘高度进行分类；正行和逆行检测；双向数据检测，同时检测正行和逆行的车长、车速等数据；双通道协议输出，同时提供两个RS232/RS485串行接口，分别输出统计数据和实时数据；独立配置数字IO输出，每个检测卡对应每个检测线圈提供相应开关量输出，开关量输出结构用光电耦合进行隔离；每通道4种数字量输出方式，通过型、存在型、扩展型、延迟型，后三种存在时间可在1-65535秒之间任意设定；三重防雷(半导体、隔离变压器、光隔离)。
· 技术要求：
	灵敏度
	双灵敏度 1～255无级可调 

	数字开关量输出 
	支持通过、存在、延迟、扩展4种模式；存在、延迟、扩展时间1~65535秒可选 

	实时交通数据 
	数据传输延迟
	<3ms 

	
	速度测量精度
	98% 

	
	车辆长度
	95% 

	统计交通数据 
	正反向车流量（辆） 
	1～65535，精度优于99% 

	
	平均车速（公里/小时） 
	0～255，精度优于98% 

	
	平均车长（米） 
	1～25.5，精度优于95% 

	
	平均车间距（米） 
	1～255，精度优于99% 

	
	平均密度（辆/公里） 
	1～255，精度优于99% 

	
	占有率（%） 
	1～100，精度优于99% 

	分类统计 
	车速、车长各5类 

	实时时钟 
	精度：1毫秒；最大断电时间：60天 

	数据输出接口 
	可选RS232、RS485、以太网标准接口多种组合方式 

	电源输入 
	12VD(CLTD-202AME） 
	100VAC～280VAC（其他型号） 

	工作温度/湿度 
	-40°C～+85°C/20%～95％ Rh，无冷凝 


3）联动控制器
· MCU：高速单片机200MHZ
· 通讯接口：1个RS232/1个RS485
· 输出：4个光电隔离开关量输出
· 协议：兼容多家车检器通讯协议
· 电源：DC12V 500mA
· 工作温度：-30℃-80℃
4）串口服务器
采用32位ARM处理器+RTOS，具有更强大的实时处理能力；具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等操作模式；用户基于网络的软件，不需要做任何修改就可以与C2000 N380D-M通讯；看门狗设计，稳定性高；电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
技术要求：
	MCU
	32-bit ARM

	内存
	32 DDR / 32 Flash ROM

	通讯速率
	300bps至115200bps

	通讯接口
	8个RS232

	网络接口
	1个LAN: 100M

	工作温度
	-25℃~85℃

	电源
	DC9-24VDC

	电源
	DC9-24VDC


5）电荷放大器
最大1M 信号采样率；集成数据调理电路、带通滤波、车道数据采集和轮重计算功能，具有集成度高，抗干扰能力强、工作温度范围宽、运行稳定可靠等特点，坚固耐用，多个处理器可堆叠使用，方便系统扩展。
· 通道数：6路，单车道可接入6个传感器
· 滤波：集成带通及带阻滤波，滤波西数可调
· 放大倍数：可调
· 带宽：可调
· 信号输出接口：1个RS232和1个RS485
· 处理器：高速型单片机，主频速度200MHZ
· 采样速度：1MHZ，须具有专业EMC认证证书
· NPN输入：2组
· 开关量输入：2组
· 光电隔离输出：4组
· 工作温度：-30℃～80℃
· 工作电源：多组隔离电源
· 防护等级：IP65
6）高速动态称重控制器
称重控制仪表采用低功耗ARM嵌入式架构，能够采集8个车道处理数据、车牌摄像机数据，经过运算处理成一个完整的车辆信息、称重信息和车号，包括：轴数、轴距、轴重、总重、车速、车牌照片、车牌号码等。
· 该称重控制器具有自诊断功能，发生故障时能够通过信息接口向外部发出故障信息；
· 具备断网数据缓存功能；当网络发送数据失败时，自动重发数据，保持数据的唯一性和完整性；
· 内置硬件看门狗，消除机器死机故障。
3.2 其他技术要求：
1）高速检测系统软件
· 实时给出通过传感器车辆的轴载荷、轴类型、轴距、轴数、车重、车长、车速、加速度、车型、车牌号码等详细信息，并予以保存；
· 根据设定的限制参数可迅速判断出车辆超限信息，对过滤出的“超限”信息在软件显示界面上给出警告标志；
· 通过可变信息标志对超限车辆予以引导；
· 支持对车辆信息的历史查询和统计，以及对系统参数的动态配置；
· 可与治超站和管理中心管理计算机进行网络通信；
· 可以支持除unix，mac外的其他系统。
2）车牌识别抓拍摄像机
系统功能
· 视频流逐帧识别。提取出视频中所存在的车牌号码信息、颜色信息，并同时提供相应的包含车辆的单帧或多帧图片、车牌小图、车牌二值化图等信息
· 可提供车辆附加信息输出，如实时车牌大小以及位置信息
· 可接入外部硬件和软件触发信号，如接入车辆检测器的触发
· 可对外输出硬件触发信号，如同步其它后级设备
· 通过动态特征检测技术，实现无牌车的检测与抓拍
· 提供10/100M自适应以太网接口，用于结果传输和命令控制
· 提供RS232串行接口，用于简单结果传输和命令控制
· 提供CDMA/GPRS无线传输接口
· 提供识别结果的输出时间定制功能
· 提供特殊车牌过滤或告警设置功能
· 提供实时视频传送功能
· 提供雷达测速接口，用于超速治理
· 提供全景抓拍功能
· 提供用户远程升级功能
· 提供设备自恢复功能
· 提供对前端LED频闪光源的全功能控制，以适应不同的应用环境
· 提供一整套软件开发包（SDK）以及相关使用说明文档，如动态链接库（DLL）、ActiveX控件（OCX）
系统技术指标
· 识别符合“GA36-92”（92式牌照）和“GA36.1-2001”（02式牌照）标准的民用车牌照和04式新军车牌照与07式新武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色等信息
· 支持标准双层牌识别
· 全天候连续工作，适应白天、黑夜、雨雪天气环境
· 触发方式类型：视频触发、硬件触发、软件触发
· CPU性能：一秒钟处理25帧全图图像的车牌识别
· 单车牌识别时间：＜ 0.4秒
· 整体识别率：白天＞95%，夜间＞85%
· 车牌定位率>99%；车牌字符识别率≥99%
· 车辆检测率：＞ 99%，彩色图像，可以实现JPEG格式，不小于16位
· 允许车辆行驶速度：0 ~ 200km/h
· 支持双路模拟视频输入，提供全景抓拍功能
· 支持测速雷达接入，如：俄罗斯火花雷达、美国S3雷达、猫头鹰OWL手持雷达等
· 通信接口：RS232串口、10/100M自适应以太网口
· 输出信息：车辆大图、车牌小图、二值化图、车牌号码和车牌颜色
· 机箱防护等级：IP66
· 支持平台：除Mac、Unix以外的其它系统
· 工作环境温度：-20℃～+85℃（处理单元）
· 工作湿度：≤95%
· 系统功耗：＜30W
· 供电方式： AC 220V/50Hz ±10% 
· 识别器尺寸：236mm×139mm×36mm
· 平均无故障时间：MTBF≥30000小时
摄像机技术指标
车头、尾及侧后抓拍摄像机
· 像素：900W
· 单幅图像分辨率4096×2160（不含OSD叠加），字符叠加最大可支持4096×2800（含OSD叠加）
· 帧率：25fps
· 感光器件：4/3" GMOS 
· 镜头：25mm镜头（可调）
· 照度：彩色:0.005Lux
· 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
· 图像输出格式：JPEG
· 输出：电平量信号
· 通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口
· 外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入
· 存储支持：最大支持128G TF卡
· 自动光圈镜头：支持
· 工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；
· 功耗：＜20W
· 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；
· 摄像机立柱顶端应设置避雷针，避雷针长度应保证摄像机位于保护范围内，并不妨碍摄像机的日常转动和监视。摄像机避雷针和立柱为一体化结构，摄像机接地与避雷针接地系统采用联合接地，其接地电阻不大于1欧姆。
3）可变信息标志
可变信息标志由支撑结构、显示屏、控制器和箱体等组成。可变信息标志由控制箱内的微处理器操作，微处理器与动态汽车衡计算机相连，接收系统计算机指令的远程控制，并反馈各种信息如确认信息、故障信息、警告信息等。
数据上传要求：
CMS与上位机或便携机交互过程中数据的发送方式和格式须满足绍兴市的统一通讯协议要求。协议要求采用网络通讯的方式，采用TCP/IP协议进行通讯。
协议支持终端做服务端（Server）和客户端（Client）两种模式，默认为服务端模式，可切换终端模式。
做服务端（Server）时：控制卡创建监听，上位机主动发起连接，连接端口：默认是5000；
做客户端（Client）时：控制卡根据配置的服务器地址信息主动连接服务器。
通信超时时间：10s（即10s内请求未收到回复，则认为超时），客户在使用过程中可根据现场环境对时间值调整。
安全：该协议支持如下安全机制，默认安全机制为关闭状态，可以通过0x70指令协议进行设置：
数据与加密机制：默认不加密，加密方式采用DES加密；
文件完备性检查：默认不开启，开启后采用MD5校验；
DES加密和MD5校验算法详见《交通协议标准版V3.2.0》附录。
编码要求：
协议中涉及到多字节表示整数的部分，无特别说明，均采用低位前，高位后的编码方式；涉及到字符串部分，无特别说明，均采用UTF8编码方式。
显示参数控制
数据显示要求：
可变信息标志显示内容在后台平台内实时可见；
可变信息标志需支持可接收控制箱内的微处理器操作，并支持接收后台平台的操作指令。
性能指标
（1）防雷性能
· 全金属结构，本身应具有良好的接地性能。外箱对于直接雷击具有良好的保护箱内设备安全作用。在控制箱里要安装电源防雷器，以对感应雷电进行防护。整个可变信息标志的金属外壳可作为避雷网，防直击雷的措施是把大型可变信息标志的钢构件与基础的主筋连接。主筋直接引入大地，即可作为防雷接地极。
· 大型可变信息标志供电接口采取V25B/4防雷器、通信接口采取RJ45-TELE/4-F防雷器和过电压保护措施，接地电阻≤4Ω，接地端子与机箱的接触电阻≥0.01Ω，采用的元器件符合相关标准要求。采用专用避雷设备对供电线路及信号线路进行保护后，可以防止感应雷击对显示屏电子设备的影响及破坏，当雷击发生的瞬间，避雷设备能快速对地放电，将强大的电流引入大地，从而保障LED显示屏体及其附属设备万无一失。
· 机箱内配备防雷电装置，每一根引入线均与相应的防雷电保护装置相连，以防雷击及浪涌电压。
· 为防止感应雷对通讯线路的影响，本系统在线路中加入了压敏电阻保护电路。当通讯线路电压过高时，压敏电阻能够自动对地放电，保护通讯线路不受感应雷的影响。
· 机箱与其它金属构件接地良好。
（2）防雨水渗漏性能
为保护显示屏的正常运行，应注意采取防渗漏措施，使可变信息标志达到IP65防护标准。像素管本身应具有良好的防潮防渗漏性能。采用“O”型密封圈加强防漏。对后盖的开闭口均采用“O”型圈加以密封，在箱体内沿还应备有泄水槽将渗入的水引排出去。
（3）防腐蚀性能
· 所有的支撑构件、框架、紧固件均具有表面防腐涂料，施工现场形成的焊缝亦覆盖有防腐涂料，并满足相关的质量评定标准。像素管本身采用硅胶密封，具有良好的防潮防渗漏性能。在与机箱连接采用“O”型密封圈加强防漏。
· 机箱在设计中，对防漏作认真安排，对后盖的开闭口均采用橡胶海绵条加以密封。机箱采用双层防水后盖，两层后盖间底部开有溢水孔，确保机箱内部不进水。内机箱防护等级达到IP66。
· 在机箱的左右均有一个大孔供通信电缆线引入、引出之用，在设计中对大孔的对接都有引导口沿，在口沿伸入处再加上法兰圈加以密封，防止漏水进入线路系统。
（4）显示屏安装
可变信息标志采用单柱式、悬臂式或门架式支撑，联网接口、用电等接入最近的路灯配电箱。
显示屏安装要求参照国标《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）。
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观看距离
观察者在晴天、太阳光正射显示面的条件下，在规定的观认角度内能正确认读显示内容的最大距离（静态视认距离）≥250m。当车辆以120km/h的速度行驶时，在晴天、太阳光正射显示面的条件下，观察者能够正确认读显示内容的最大距离（动态观认距离）≥200m。大型卡车司机及小汽车司机均能容易辨认。
播放方式
具有本地存储与实时控制两种显示功能。支持多页轮流显示和单页立即显示两种显示方式。可按节目单列表播出：一些相同或不同的信息可组成一个节目单，并循环显示。不同的节目单还可组成节目单列表。每个节目单播出的时间在列表中可预设，节目单列表也是循环显示的。节目单列表保存在控制器中的FLASH中，并可通过控制计算机随时更改，或上载至中心计算机中，并具有掉电保护功能。
控制方式
电脑可同步控制，电脑显示效果实时显示在LED显示屏上；可结合信息发布系统实现异步控制；采用光纤通信。
亮度调节
显示屏具有手动或自动的调光功能：在自动模式时，可根据外界环境光线的变化自动调整整屏的亮度，以保证环境较亮时显示屏亮度足够亮而环境较暗时在要求的可视距离内使显示屏不至于成为一团亮光（也即眩光现象）。亮度调整支持PWM和电流增益两种调节方式，调节级数高达256级。
错误侦测
显示屏具有讯息中开短路错误侦测功能，以监视屏体灯管故障，并可将故障和报警信息传送到监控中心或设定邮箱中。
故障预警
显示屏具有屏体运行状态侦测功能，控制端软件可对设备的每个像素管、电源子系统、通信子系统、箱体温度、箱体后备门开关状态等实时监控,一旦以上参数超过预先设定阈值时(电源故障、像素管失效率达到10%和箱体温度过高时，自动关机），显示屏会自动将警告信息以短信的方式发送到管理员的手机上，从而达到一种预警效果。
存储显示
自动修复
显示屏具有信号和电源的双备份系统，当其中一路信号或电源发生故障时，另一路信号或电源马上增补上去，前后切换时间小于0.5S，很大程度上提高了屏体的稳定性。
控制中心功能
管理系统内所有用户，对用户名称、登录口令、控制权限等信息进行管理。管理系统的所有日志纪录，保存系统中所有计算机上有关软件的登录/退出记录、室外显示屏显示内容的发布记录等信息。能查询、转存、打印日志纪录。保证只有通过系统管理模块授权的用户才能修改显示内容和相关参数。
系统时钟同步功能，为所有控制计算机和室外显示屏提供基准时钟，以供时钟较正。
软件   
软件提供全中文用户界面，界面友好，操作方便。错误操作能够恢复，且不能引起系统死机和崩溃。
集中控制
自动诱导功能由指挥中心实现，能根据其他系统提供的实时交通数据和有关信息自动产生诱导信息，经人工确认后发往室外显示屏显示。
显示参数控制
诱导参数可进行设置。能提供用于自动诱导的诱导信息编辑、修改、管理功能。诱导信息编辑能使用系统支持的所有字型的文字和图形符号。实时编辑的信息可随时发送至交通诱导屏显示。
配电管理
中心可远程控制显示屏电源的开关，可远程控制显示屏显示的开关（智能上电控制系统）。在电源故障、无显示内容是，显示屏为全黑，无任何亮点。

环境适应性能
由于自然环境、气候的特点，显示屏经过防潮、防腐处理，保证其有足够的寿命和较强的稳定性。
显示屏运行中要保持稳定，其中一个关键的因素就是对温度的调节和循环散热系统。我公司针对尤其是高温环境的显示屏进行强对流内外动态循环散热系统，使系统的稳定性大大提高。
由于户外显示屏环境亮度多变因素，在不同时段对于显示屏观赏效果影响非常大。显示屏应能够根据环境光线的不同进行手动/自动调节显示屏的亮度，以保证在任何环境光线下显示屏都能达到最佳的视觉效果和节能效果
耐低温性能
在-40℃条件下，按GB/T 23828-2009的方法试验8h，诱导标志能正常启动并工作。
耐高温性能
在55℃条件下，按GB/T 23828-2009的方法试验8h，诱导标志能正常启动并工作。
耐湿热性能
在温度55℃，相对湿度（98±2）%条件下，按GB/T 23828-2009的方法试验48h，产品能正常启动并工作。
耐机械振动性能
可变信息标志通电工作时，在振动频率1Hz～150Hz的范围内按交通诱导行业标准6.10.6的方法进行扫频试验，试验后功能正常，结构不受影响，零部件无松动。
耐盐雾腐蚀性能
产品的印刷电路板、外壳防腐层和像素及其支撑底板（其它部件由供需双方协定）按GB/T 23828-2009的方法，经过168h的试验后，无明显锈蚀现象，金属构件应无红色锈点，印刷电路板经过24h自然晾干后功能正常。
抗风性能
屏体结构应稳定，承受由40m/s的风速产生的风压后，不影响屏的使用性能，由此产生的几何变形量不大于2mm。
耐候性能
产品的外壳防腐层、像素及其支撑底板（其它部件由供需双方协定）按本标准6.10.9经过两年自然曝晒试验或经过人工加速老化试验累积能量达到3.5x106kJ/m2后，诱导标志外观应无明显褪色、粉化、龟裂、溶解、锈蚀等老化现象，应能承受一定的冲击力，按GB/T 23828-2009规定试验时，被冲击面不破裂。
双基色屏技术指标
· 每个像素管组内含若干个红、绿LED管，按照单位面积发光亮度不得小于7000cd/m2配置
· 像素管点距10mm
· 控制器采用嵌入式系统，至少1个RJ45网络，1个RS232/485串口
· 异步工作模式，存储容量不小于4G
· 灰度等级4—65536色，可参数设置
· 最高时钟输出25Mhz
· 支持多种格式的内容显示：
· 支持BMP、EMF、WMF、JPG、JPEG、DIB等图片格式的编辑和浏览
· 支持文本（*.txt）的编辑和浏览
· 情报板的单位重量（含与横梁的连接部件）不得高于80kg/m2
· 所有设备和部件均应能够在室外条件下全天24小时连续运行，湿度要求：l0%---95%RH;工作13、环境温度要求：－40℃---70℃；大气压力要求：86 ---106KPa
· 对发光二极管（LED）的要求：红色LED管采用HP管；绿色LED管采用日亚管；LED管的半强度角不小于30度； LED管的平均无故障时问MTBF≥50000h
· 对基本显示单元的要求：可变信息标志使用LED模块作为显示屏的基本显示单元，方便安装和维修；基本显示单元由LED像素管封装而成；LED模块为超高亮度、防水、防尘、防腐蚀、防干扰、防震动，野外型组件，要求装卸方便、可靠性高；模块发光亮度应达到单位面积发光亮度不小于7000cd/m2的要求
· 显示屏必须配备防雷装置，每一根引入线均需采取相应的防雷电保护措施。设备须具备良好的抗干扰和雷电浪涌防护
· 抗风能力≥40m/s
4） 全景监控球机（200万低照度球机）
红外功能：
· 采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达400m
· 红外灯与倍率距离匹配算法，根据倍率及距离调节红外灯亮度和角度，使图像达到理想的状态
· 支持双路视频融合，球机内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，球机可对视频图像进行融合输出
· 支持Smart IR防红外过曝技术
系统功能：
· 采用高性能传感器，图像清晰，最大分辨率可达1920×1080
· 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动
· 支持标准的API开发接口，支持现有设备的SDK、ONVIF、CGI、PSIA和GB/T28181协议接入
· 支持三维智能定位功能，配合DVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大
· 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失
· 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态
· 支持防雷、防浪涌、防突波，达到IP66防护等级
· 支持定时任务功能，多种定时任务模式可选
机芯功能：
· 25倍光学变倍，16倍数字变倍
· 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态、透雾、强光抑制、3D数字降噪
· 支持超低照度：0.0003 Lux(ACG ON、彩色),0.0001 Lux (ACG ON黑白),0 Lux with IR
· 支持多边形隐私遮蔽，多区域可设，多颜色、马赛克可选
网络功能：
· 支持以太网控制，同时支持模拟输出
· 可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制
· 支持256G 的SD卡存储
· 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤
· 支持三码流技术、ROI感兴趣区域增强编码
· 支持H.265/H.264/MJPEG/MPEG4视频压缩算法，支持多级别视频质量配置，H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile，支持实时视频输出分辨率为2048×1536、HDTV1080p(符合SMPTE274M标准)、960p和HDTV720p(符合SMPTE296M标准)
· 支持多种网络协议，IPv4/IPv6，HTTP，HTTPS，802.1x， Qos，FTP，SMTP，UPnP，SNMP，DNS，DDNS，NTP，RTSP，RTP，TCP，UDP， IGMP，ICMP，DHCP，PPPoE
· 支持1路音频输入和1路音频输出
云台功能：
· 水平方向360°连续旋转，垂直方向-35°-90°,无监视盲区
· 水平键控速度为0.1°-800°/s,垂直键控速度为0.1°-300°/s
· 支持1000个预置位,并具有预置点视频冻结功能
· 支持64条巡航扫描,每条可添加32个预置点
· 支持比例变倍、守望功能
· 支持报警功能，内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能
5）终端服务器
· 本地存贮时间：≥30天
· 高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器；
· 支持HEVC(H.265)编码；
· 带有LCD显示屏；
· 支持12路IPC接入；
· 双网卡，内置16个100M以太网接口及2个1000M网络接口、1个1000M独立SFP光纤接口；
· 支持2路HD-TVI输入；
· 支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出；
· 4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；
· 电源:DC12V；
6）工业级交换机
· 24口千兆工业级交换机
主要特性：
· VLAN组网模式：支持4KVLAN
· 支持Access端口
· 支持Trunk端口
· 支持Hybrid端口
· 支持管理VLAN
· 支持VoiceVLAN
端口管理
· 基于端口速率的风暴抑制
· 端口流量达到风暴抑制门限时发送告警
· 支持IGMP Snooping
· 支持用户快速离开机制
· 支持IPv4、IPv6静态路由
· 支持基于端口的双向流量镜像
· 镜像端口支持Trunk
安全控制：
· 支持硬件ACL
· 支持基于端口的MAC过滤
· 支持MAC认证
· 支持基于端口的802.1X认证
· 支持RADIUS认证
· 支持Portal认证
· 支持端口隔离
· 支持端口风暴抑制
· 支持系统自防御，防止广播流、ARP、ICMP、TCP、蠕虫病毒、DOS等攻击CPU
· 支持DHCP Snooping
 运维维护：
· 支持SNMP
· 支持WEB网管（支持HTTPS）
· 支持DHCP-client
· 支持用户口令保护
· 支持一键还原
7）外场设备机箱
· 所有箱体外壳选用2mm厚的不锈钢板制造，箱门配锁并有编号标示，箱体备有适当的敲落孔，以便连接电缆或电缆管
· 每根电缆与外壳的连接处，应有电缆防水密封装置
· 机箱防护等级不低于IP65
· 所有箱体应设有可靠接地装置
· 内有独立仪表外壳，防护性能好，抗电磁干扰性能强；
· 机柜内置温控器和轴流风机，调节机柜内始终处于适当的温度范围内；
· 门锁采用防盗锁；
· 使用寿命大于l0年；
· 相对湿度：0～95％R.H；
· 工作温度：-30℃～+80℃；
8） 900万环保车辆人脸卡口抓拍单元
· 环保车辆人脸卡口抓拍单元
· 包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、风扇、电源适配器、安装万向节等
· 内置两个图像传感器，可分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像和抓拍图片进行融合输出
· 像素：900W
· 分辨率：4096(H)×2160(V)
· 帧率：≤25fps
· 感光器件：1英寸全局曝光CMOS（*2）
· 镜头：专用镜头
· 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG
· 图像输出格式：JPEG
· 通讯接口：4个RS-485接口,1个RS-232接口；2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口
· 触发输出：7路（光耦隔离2500VAC/5V TTL电平量），作为补光灯同步输出控制；一路继电器输出口
· 存储支持：支持64G TF卡，支持海康云存储协议
· 终端接入：支持终端服务器接入
· 工作电压：100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz
· 功耗：＜20W
· 重量：5.2±0.5kg
· 支持智能功能，目标检测：支持机动车、非机动车、行人抓拍；违章检测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为；车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别(环境光有要求)、违章检测、车辆品牌等特征检测
· 14) 存储：支持TF卡口（≤64G），支持接入现有的平台；
· 15）终端接入：支持接入终端服务器；
· 16）防雷：具有网络信号防雷功能；
· 17）电源： 电压100VAC～240VAC；频率：48Hz～52Hz；
· 18）功耗 ＜20W；
· 19）工作环境温度：-30～+60℃ ；
· 20）工作环境湿度：5%~95%@40℃ ，无凝结；
· 21）防护等级： IP65；
9） 人车管控系统(红外白光爆闪一体灯)
· 24颗大功率进口LED灯珠，支持LED频闪，白光气体爆闪，红外气体爆闪。LED频闪支持PWM跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度10°；气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命。可覆盖1个车道
· 采用24颗原装进口高亮度LED芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高
· 采用步进电机功能，实现红外滤片的切换
· 气体光源回电时间小于67ms，支持超速连拍
· 气体补光控制具有峰值抑制功能
· 具有电压值、电流值、故障等状态监测功能
· 支持LED灯频闪、白光气体爆闪，红外气体爆闪
· 支持相机误触发保护功能，触发信号输入异常时自动保护、且自动恢复
· 结构采用IP65设计，增加透气孔，保持内外压强均衡，可靠防水、防尘
10) 人车管控系统(环境灯)
· 1) LED类型：16颗大功率LED灯；
· 2) 功能特性：三车道补光灯，自带光敏控制，在低照度下自动开启，低照度阀值可设，支持自闪、跟随、自动频闪（外部摄像机触发）模式；
· 3) 色温：5000K~7000K；
· 4) 最佳补光距离：16m～25m；
· 5) 触发方式：支持5V电平量触发；
· 6) 最大功率：36W；
· 7) 频率：0-250HZ可调，支持通过调整占空比1%~39%进行亮度调节，支持频率及占空比保护功能；
· 8) 其它特性：可通过RS485对补光灯升级程序；支持通过RS485远程控制补光灯的亮度、开启/关闭；支持通过同步输出端口级联；
· 9) 电源电压：在AC80V~264V范围内变化时，设备能正常工作；
· 10) 工作环境温度：-40℃~85℃；11) 防护等级：IP66；
11) 人车管控系统(综合管控一体机)
· 1) 处理器：高性能ARM A9双核数字媒体处理器；
· 2）操作系统：嵌入式Linux操作系统；
· 3）网络接口：具有4个SFP光纤接口、4个指示灯，其中4个SFP光线接口与主控板的16个千兆网口处于同一网段；
· 4）内置显示屏功能：设备带有显示屏用于显示日期、时间、环境温度、四块硬盘的工作状态、四路强电的输出状态；
· 5）数字视频接入：可添加16路IP摄像机（单路码率10M）进行录像与图片的实时预览和存储，并可将IP摄像机的视频图像通过网络传输至客户端；
· 6）违章片段录像：可对车辆违章片段进行录像，并记录车辆违章的全过程，录像时长不低于5秒，能够进行违章片段的回放；
· 7）流量采集功能：支持采集与存储车流量信息，并能够按照时间、通道、车道等条件查询，支持柱状图、点状图、表格形式展示；
· 8）硬盘存储：支持4个3.5"/2.5"SATA硬盘，最大支持24TB前端数据存储；
· 9）功能特性：具有12路220V输入接口，支持12路红绿灯号检测功能，可通过WEB客户端显示板卡的工作状态，可通过WEB客户端进行交通灯状态展示并配置红绿灯与IPC通道的匹配关系；设备带有显示屏用于显示日期、时间、环境温度、四块硬盘的工作状态、四路强电的输出状态；首次登录时，需要进行设备激活，提示用户修改密码，后续登录需要通过正确的用户名密码才可以登录设备（以公安部检测报告为准）；
· 10）网络接口：16个1000M以太网接口，4个内部和1个外部10/100/1000M自适应以太网接口，内部千兆网口为可光电转换网络接口，5组标准SFP光纤接口；
· 11）音频扩展功能：1路音频输入，1路音频输出；
· 12）其他接口：4路报警输入，4路报警输出；5个RS232接口，4个RS485接口； 2个外置USB接口；1个HDMI接口；
· 13）电源输入：1路AC220V电源输入；
· 14）电源：220v±20%；15）工作环境：工作温度-20~+70℃ 、工作湿度10%～90%（无冷凝）。
12) 人车管控系统(机柜)
· 1) 机箱材料选用冷扎钢板，机箱表面镀锌后喷飞机灰平光塑，壁厚1.5mm；
· 2) 机箱成型时严格控制焊接变形；
· 3) 机箱顶部必须满焊,不应有漏水和渗水现象出现，机箱防护等级必须达到IP65。
13） 防雷及接地
· 所有外场设备均做保护及防雷接地，采用联合接地方式，接地电阻≤4Ω。
· 在终端设备电源引入端加装电源防雷器，在控制电缆引入控制箱前加装数据防雷器。
6、 相关要求
1. 无条件的做好本项目的通电、通网工作，直至移交交通运输综合行政执法部门验收为止。
2. 利旧设备损坏无条件更新。
3. 拆除费2万元一次性包干不作调整。

7、 服务期：
1. 采购人发出开工通知后90日历天内完成供货、安装、调试、验收。
8、 付款方式：
1.合同签订后15日内，中标供应商缴纳中标价的5%作为履约保证金，采购人支付合同金额的30%作为预付款。
2.项目投入试运行后，采购人支付至合同金额的65%。
3.项目试运行满6个月并验收合格后，采购人支付至合同金额的80%。
4.项目完成移交后，采购人支付至审计金额的95%，同时退回履约保证金。
5.待合同规定的免费质保服务期满后，采购人付清余款。
6.中标供应商未能在约定的供货安装时间内完成的，未达到合同规定的质量要求的，采购人有权暂缓支付货物、安装款；
7.发票应随付款进度同时提供（按照国家有关规定缴纳相应税费）。
8.采购人按合同约定支付给中标供应商的各项价款应专用于合同工程。
9、 结算
1.如因管理部门要求增加或减少设备的，由设计出具变更联系单，根据实际增加或减少的设备数量和设备的中标单价进行结算。
2.本项目最终结算总金额不得超过原合同采购金额的110%（不包括招标人提出变更引起的费用调整）。
























第八章  投标文件格式


             （项目名称）招标
投  标  文  件
（商务标）











投标人：                      （盖投标人公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖法定代表人印章）


       年       月       日

目   录

商务标内容：
1、法定代表人身份证明（附件一）
2、授权委托书（如有）（附件二）
3、投标函（附件三）
4、开标一览表（附件四）
5、承诺书（附件五）
6、项目负责人简历表（附件六）
7、主要施工机械设备表（附件七）
8、临时设施情况表（附件八）




























附件一
法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                      （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                          （盖投标人公章）
         年        月        日









附件二
授权委托书

本人         （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）  / 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                        
                                                        。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投  标  人：         （盖投标人公章）
法定代表人：     （盖法定代表人印章）
身份证号码：                       
委托代理人：              （签字或盖章）
身份证号码：                        
        年        月        日






附件三
                   工程  投 标 函 

                       （招标人名称）：
    1．我方已仔细研究了                （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                元整（小写￥                         ）的条件承包上述项目，交货期：招标人发出开工通知后90日历天内完成供货、安装、调试、验收 ，按合同约定实施和完成承包项目，工程质量达到  合格   。
    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标： 
      （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 
      （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 
      （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 
      （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 
    4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。 
    5．                                     （其他补充说明）。


投 标 人：（盖投标人电子公章）
单位地址：
法定代表人或委托代理人：（盖法定代表人电子印章）
邮政编码：
电    话：
传    真：
开户银行名称：
银行账号：
电    话：                              日期：    年    月    日



附件四

                      工程  开标一览表
单位：元
	一、新增设备

	序号
	设备名称
	货物的制造商或服务的提供商
	品牌（如有）
	数量
	型号和规格（或具体服务）
	单价
	合价
	交货期
	质保期/服务要求（年限）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二、利旧设备

	序号
	设备名称
	货物的制造商或服务的提供商
	品牌（如有）
	数量
	型号和规格（或具体服务）
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	费用不包括设备费

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三、原设备拆除费

	序号
	设备名称
	货物的制造商或服务的提供商
	品牌（如有）
	数量
	型号和规格（或具体服务）
	单价
	合价
	备注

	
	原设备拆除
	/
	/
	一项
	/
	20000
	20000
	

	四、不可利旧设备以料代工处置

	序号
	设备名称
	型号和规格（或具体服务）
	数量
	单价/项
	合价/项
	备注

	1
	称重传感器
	传感器横截面≤45x55平方毫米；额定载荷≥30吨；过载能力≥150%FS；防护等级IP68；工作温度-45～80℃；非线性精度误差小于±2%(传感器各点静态校准精度)；不一致性误差小于±3%(传感器不同位置点静态校准精度)；重复性误差小于±2%(传感器同位置点静态校准精度)；综合精度优于±5%(传感器总的静态校准精度)；
	48
	
	
	由中标人以料代工负责处置，以负数形式进行报价。

	2
	传感器密封胶
	摄氏23度下，8小时内固化，抗压强度≥30MPa，抗折强度≥10MPa，粘接强度≥3MPa；符合GB50367-2006标准；
	48
	
	
	

	3
	地感线圈
	
	48
	
	
	

	4
	车辆检测器
	电感量自调谐范围20-1500uH,Q值≥5；灵敏度4级可调；频率范围20kHz-110kHz，4级可调；响应时间≤100ms；
	2
	
	
	

	5
	电荷放大器
	测量范围：60,000pC；测量误差：<1%；输出电压：±5V；输出电流：±2mA；输出阻抗：<100Ω；输出干扰信号：<3mVpp；频响范围：0.0016～10kHz；时间常数：≥1000s；电流消耗：<25mA；工作温度范围：-45℃～+60℃；防护等级：IP64；
	2
	
	
	

	6
	高速动态称重控制器
	液晶显示屏实时显示传感器运行情况;自动采集车辆载荷信息，经程序运算出路面承受的车轮载荷参数及车辆轴距、轴数、车速等参数；对正常通过车辆进行监测，不影响道路通行能力；平均无故障时间：MTBF≥20000h；信号传输方式：RS422/RS232/RS485多种接口实时传输；电源：AC220V±10%，50Hz±1Hz；工作温度：-45℃～+80℃；湿度：0～95%；
	1
	
	
	

	7
	工业级交换机
	
	2台, 利旧1台
	
	
	

	8
	车牌识别抓拍摄像机(700W)
	
	4
	
	
	

	9
	补光灯
	补光范围主光面半径9-12米，距离20米，工作温度-40℃~+70℃，平均功耗35W，使用寿命＞50000小时，防护等级IP66
	6
	
	
	

	10
	闪光灯
	
	4
	
	
	

	11
	监控球机
	300万像素低照度球机
	2
	
	
	

	12
	视频数据光端机
	1路视频，1路数据485
	2
	
	
	

	13
	16路数字硬盘录像机
	总硬盘容量≥3T，存贮时间：视频15天，图像30天
	2
	
	
	

	投标总价（一+二+三-四）
	小写：

	
	大写：

	其中核心产品，由     （请填写企业名称）制造，该企业    （请填写属于或不属于）小型、微型企业。


注: 1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或其授权代表签字或盖章，否则其投标作无效投标处理。
2.采购人不接受某一标项中有2个(含)以上的报价或方案，若投标人在此表中有2个（含）以上的报价或方案，其投标作无效投标处理。
3.投标报价包括招标项目设备清单及施工图范围内为货物安装、调试、验收、运行、维护、服务所需的一切配套内容的所有费用。允许另行增加《开标一览表》的设备名称并报价。总报价不得超过最高限价。
4.有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。
5.以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务。服务包含但不仅限于：服务方案、次数或人数、服务年限等。
6、根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定本项目核心产品。投标人为小型、微型企业的，同时提供小型、微型企业制造的核心产品的，才视为投标人参加本项目采购活动提供了小型、微型企业产品，对投标报价给予6 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合上述条件的，请填写中小企业声明函。投标人应如实填写是否可享受价格扣除，否则投标价格不可享受价格扣除。
7.特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。请把上述涉及的内容完整填写在开标一览表中。

投标人：                        （盖投标人公章）
法定代表人：                （盖法定代表人印章）
日期：    年   月   日







附件五
承 诺 书

                     （招标人名称）： 
我方在此声明，我方拟派往                        （项目名称）  /  标段（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。企业和项目负责人近  5  年无行贿犯罪记录。
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺。


投标人：                             （盖投标人电子公章）
法定代表人或其委托代理人：         （盖法定代表人电子印章）
          年        月        日









附件六
项目负责人简历表

	姓  名
	
	性  别
	

	资  格
	
	职  称
	

	学  历
	
	年  龄
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	已完成在建工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备    注
	




附件七
主要施工机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	定额功率（KW）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



附件八
临时设施情况表

	用          途
	单位
	数量
	小计
	备    注

	1、 临时用电：
施工
生活
合计
	
	
	
	

	2、 临时用水：
施工
生活
合计
	
	
	
	

	3、 临时用地：
办公管理
材料放置
生活
加工
	
	
	
	







             （项目名称）招标


资格审查资料




















投标人：                             （盖投标人公章）
法定代表人：                      （盖法定代表人印章）
        年        月         日

资格后审投标人必须提交的资料：

1、企业营业执照；
2、企业资质证书；
3、企业安全生产许可证；
4、浙江省外企业须提供浙江省住建厅核发的有效期内备案证明（浙江省内企业不作要求）；
5、项目负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证B证、养老保险证明；
6、承诺书（承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还），格式自拟，电子投标文件中加盖投标人电子公章。
上述项资格审查资料，必须是原件（不含公证件及其他替代证明）的复印件加盖公章。
注：不能提供上述材料任何一项或不符合审查要求的投标人为资格审查不合格。
  
  




















             （项目名称）招标
投  标  文  件
（技术标）











投标人：                      （盖投标人公章）
法定代表人或其委托代理人：               （盖法定代表人印章）


       年       月       日


根据技术标评标内容自拟（格式自拟）









-496-

