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使 用 说 明

本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招  标投标。

本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。

招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均

    应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

绍兴植物园设计项目

招标文件
     招标人：  绍兴市镜湖开发集团有限公司  （盖章）

     招标人法定代表人：   吕文杰       （签字或盖章）

     招标人地址：  绍兴市越城区凤林西路155号      
     邮政编码：  312000      
     联系电话：  0575-89185762     传真：       /          

     联系人：    胡工       手机：   /   

招标人统一社会信用代码：                      

     招标代理机构名称：  上海协实建设工程顾问有限公司  （盖章）

     法定代表人：    繆列权   （签字或盖章）

     地址：   绍兴市越城区云东路中富大厦9楼  
     邮政编码：    312000    
     联系电话：  18657587980    传真：0575-88619272
     联系人：   金生钦   
     签发日期：      年      月      日

     备案单位意见：                                                （备案章）

     经 办 人：                                      （签字或盖章）

     日    期：   2021    年          月          日
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第一章 招标公告
绍兴植物园设计项目招标公告

1.招标条件
本招标项目绍兴植物园设计项目（项目名称），已由 镜湖新区规划建设部（项目审批、核准或备案机关名称）以 2110-330654-99-Y1-000311 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 绍兴市镜湖开发集团有限公司 ，建设资金自筹100%（资金来源），招标人为绍兴市镜湖开发集团有限公司  。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 绍兴植物园位于镜湖环湖核心区的北部，用地具体范围为东至解放路、北至329国道、南至于越路、西至现状河道。
2.2 建设规模：项目总用地面积约132.57公顷，建筑占地约3.57公顷，总建筑面积约69292平方米（其中地上约42762平方米，地下约26530平方米），景观绿化约103.46公顷（含基本农田约26.53公顷）。

2.3建设投资：建安费估算约15.3亿元，按设计计算标准计算所得设计费约3257万元，由于该项目设计方案已经完成，设计费按计算所得的基础扣除方案设计费（占设计费的30%）计，最终设计费约2280万元

2.3招标控制价：约2280万元。

2.4招标范围：绍兴植物园设计项目由建筑工程、场外（市政）工程、风景园林工程、精装修及装饰工程四部分内容组成。建筑工程（包括地上地下建筑）主要对花园综合体、专业温室、引种生产温室、游客服务中心、服务中心及商业建筑内装修、植物科普馆、次入口游客管理房、百草馆、农耕文化园、驿站商业及公厕、花神庙、科研中心、码头、售票等服务建筑、生产管理用房、绿色废弃物处理中心、泵站、地下车库（包含与轨道交通衔接、风亭装置及附属）等工程。场外（市政）工程主要对园路、广场硬质铺装、停车场，道路（包含植物园南侧红线外于越中路（解放大道—绿云路）改造提升工程）、桥梁、给排水、亮化、能源站及集中供暖供热、专项供电设施、水上游线及设施；三普古桥（镇山毓秀桥）保护利用修善专项等工程。风景园林工程主要包括自然植被区、植物展示区、科研实验和引种生产区三大区域的温室花园综合体；水韵花语园 ；童趣认知园 ；春花秋叶园 ；新百草园 ；农耕文化园 ；自然山林园；植物迷宫；基本农田组成，配套景观包括小品节点、绿化种植、园路铺装、水景驳岸、植物配置、标志标线、河道整治、标识标牌、标识系统、灯光（泛光照明）、夜景亮化、家具等工程。精装修及装饰工程主要对施工范围内涵盖的地上建筑及地下建筑工程及与轨道交通衔接部分。

2.4.1招标内容：初步设计（包括概算编制、概算调整、工程经济分析、工程概算等）；施工图设计；方案优化（深化）设计（如有需要根据业主要求编制）；地质勘察；测量测绘；BIM设计（根据业主要求编制）。总平面图；总鸟瞰图；环境布置图；交通分析图等效果图；施工期间的交通组织设计；交通影响评价；铁路沿线保护设计；温室专项设计；海绵体城市设计、装配式设计；建筑智能化设计；幕墙设计及深化；绿色建筑设计；植物园温室专项设计（包括温度、湿度、采光控制等）；精装修及装饰工程设计（包含方案设计、初步设计及概算，施工图设计）；通过评审的基坑围护方案及施工设计与施工期间现场配合服务等，内容包括但不仅限于红线范围内新建及改建区域及红线范围外的交通组织、设施设备及市政设施以及工程报批配合、施工配合、验收配合等报批和工程施工期间的其他相关配合服务。

设计范围包括《绍兴植物园及周边区块方案》植物园各内容，红线外于越路解放大道至绿云路改造及管线迁改、与规划轨交线路地下室衔接节点部分等：

（1）建筑；结构（混凝土结构、钢结构、木结构等）；安装；综合管线；地基与基础；基坑围护与支护；建筑屋面；建筑给排水及供暖；建筑电气；智能建筑；热水系统；建筑节能；弱电智能化系统；节能环保；绿色建筑；装配式建筑；电梯；扶梯；防水；消防；人防；机房设备、厨房设备；环境；照明和泛光照明；通风与空调；交通设施；地下室及地上地面的标志标线；标识系统；专业管线单位的配套高配房及高配电、燃气及燃气调压站、给水泵房及设备、信息管网及机房、5G通讯及基站、分布式能源站等

（2）围墙；铺装；广场与停车场；边坡；室外安装；室外给排水；雨水蓄水；海绵城市；消防系统；消防通道；广播监控系统；通讯广播信息发布系统；入口建筑并配套建设景观绿化；配置信息网路、音乐背景、智慧交通、信息发布等智能化系统等

（3）整理绿化用地；土方造型；苗木种植；屋顶绿化；草坪地被种植；园林建筑；园路广场；园林小品；筑山；理水；建筑装饰；绿地给水；绿地排水；卫生器具；景观照明；园林古建筑修建工程；水系工程；园林用电；水面景观、桥梁（市政桥、景观桥梁、古建筑桥梁）、道路（慢性系统、骑行系统）；塑胶地面；栈道栈桥；平台；码头、水下廊道；景观水池；跌水；景观亭；观鸟屋等

（4）精装修及装饰设计；地面；抹灰；门窗；吊顶；隔墙；饰面；幕墙；设备及安装；温度、湿度智能化设计；暖风；通风与空调，新风系统；灯光，涂饰；裱糊与软包；标志标牌；标志标线；影响灯光；智能化设计等（设计内容包括方案设计、初步设计及概算、施工图设计）

设计内容包括方案设计（方案深化设计）涵盖施工中的所有单位、子单位、分部、子分部、分项工程。若无相关专业设计资质的，可委托其他专业设计单位设计（主体部分必须由中标单位自行完成），但最终的设计图纸必须盖有中选单位（联合体单位）的出图章，设计费用不再增加。本项目设计费包括且不限于设计费、勘察费、后期的咨询服务费、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、评审费、专家费等全部费用。
2.5工程类别：工程设计。
2.6计划工期：设计总周期约为70日历天，从合同签订之日起计算。从合同签订35天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后35天内完成所有施工图设计，具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。
2.7质量要求：符合国家现行相关设计规范河标准，在实施过程中如国家颁布新规范、新标准，则按新规范、新标准的要求执行。项目给排水、电气、环境保护、水土保护、文物保护、节能、绿化、照明、消防、人防、防雷、抗震、5G、绿化建筑、装配式建造、无障碍设计、海绵城市、卫生防疫、劳动安全等均应符合国家和地方规范标准。
2.8标段划分：  /  。
2.9资格审查方式：资格后审。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备以下三种条件之一:

①具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；

②具有建设行政主管部门核发的风景园林工程设计专项甲级资质及工程设计建筑行业甲级资质；

③具有建设行政主管部门核发的风景园林工程设计专项甲级资质及工程设计建筑工程专业甲级资质。

项目负责人须具备园林高级工程师。拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年07月至2021年09月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2021年07月至2021年09月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

3.2其他要求：

3.2.1业绩证明材料：投标人（若为联合体投标，则联合体牵头人）2016年7月1日至今，投标人完成过总用地面积65万平方米及以上园林景观类工程的设计项目设计业绩（设计范围需包含施工图设计）。提供：中标通知书、设计合同（时间、用地面积及建安造价均以合同为准，允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）、已完成证明材料（施工图审查合格证明材料或发包人出具的已完成证明材料）。

3.2.2企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格,并在有效期内（联合体投标的，联合体双方必须符合上述条件）。 

3.2.3省外企业须经浙江省住建厅备案通过(省内企业不作要求)。（联合体投标的，联合体各方都必须符合上述条件）。
3.2.4企业和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）。
3.2.5本次招标接受联合体投标,联合体投标的，应满足下列要求：

①联合体成员不得超过两家且联合体各成员资质情况需符合以下三种条件之一：

1.双方均有工程设计综合甲级资质；

2.一方具有工程设计综合甲级资质，另一方具有风景园林工程设计专项甲级资质或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑工程专业甲级资质；

3.一方具有风景园林工程设计专项甲级资质，另一方具有工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑工程专业甲级资质；

②联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；

③联合体牵头人须出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；

④联合体协议必须明确联合体职能分工（分工任务责任必须落实到单位），如联合体内部发生纠纷并导致项目无法顺利推进，须牵头单位负责处理，发包人按违约条款直接处罚牵头单位；

⑤设计费只打入联合体牵头单位的基本账户，联合体内部按联合体协议执行调配。

3.2.6各投标人均可就上述工程（标段）中的  / （具体数量）个标段投标。
4.报名及招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请交易员于  2021  年      月     日至        年      月      日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午  08：30 时至 12：00 时，下午 14：00时至 17：00时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）网上报名，并同时缴纳投标保证金，在绍兴公共资源交易网或电子招投标交易平台下载招标文件。

4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
    本工程需缴纳投标保证金10万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2021年   月  日17：00时前缴纳，缴纳方式为：

①投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799002738；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000054；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金(若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳)。

②招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标及报名时不用提供。

③招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法（评定分离）。
6.3中标方式：详见评标办法、定标办法。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间2021年   月    日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
招标人：  绍兴市镜湖开发集团有限公司  招标代理机构： 上海协实建设工程顾问有限公司

地  址：  绍兴市越城区凤林西路155号       地 址：   绍兴市越城区云东路中富大厦9楼
联系人：      胡工                      联 系 人：        金生钦           
电  话：    0575-89185762                    电    话： 18657587980     
招 标 人（盖章）： 绍兴市镜湖开发集团有限公司  
代理机构（盖章）：上海协实建设工程顾问有限公司
2021年    月    日
招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
2021 年    月    日                                         2021年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务完成情况表。

      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内       容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	绍兴植物园设计项目

	2
	建 设 地 点
	绍兴植物园位于镜湖环湖核心区的北部，用地具体范围为东至解放路、北至329国道、南至于越路、西至现状河道。

	3
	建 设 规 模
	项目总用地面积约132.57公顷，建筑占地约3.57公顷，总建筑面积约69292平方米（其中地上约42762平方米，地下约26530平方米），景观绿化约103.46公顷（含基本农田约26.53公顷）。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	项目估算总投资
	建安费估算约15.3亿元。

	6
	招 标 方 式
	公开招标

	7
	招 标 范 围
	绍兴植物园设计项目由建筑工程、场外（市政）工程、风景园林工程、精装修及装饰工程四部分内容组成。建筑工程（包括地上地下建筑）主要对花园综合体、专业温室、引种生产温室、游客服务中心、服务中心及商业建筑内装修、植物科普馆、次入口游客管理房、百草馆、农耕文化园、驿站商业及公厕、花神庙、科研中心、码头、售票等服务建筑、生产管理用房、绿色废弃物处理中心、泵站、地下车库（包含与轨道交通衔接、风亭装置及附属）等工程。场外（市政）工程主要对园路、广场硬质铺装、停车场，道路（包含植物园南侧红线外于越中路（解放大道—绿云路）改造提升工程）、桥梁、给排水、亮化、能源站及集中供暖供热、专项供电设施、水上游线及设施；三普古桥（镇山毓秀桥）保护利用修善专项等工程。风景园林工程主要包括自然植被区、植物展示区、科研实验和引种生产区三大区域的温室花园综合体；水韵花语园 ；童趣认知园 ；春花秋叶园 ；新百草园 ；农耕文化园 ；自然山林园；植物迷宫；基本农田组成，配套景观包括小品节点、绿化种植、园路铺装、水景驳岸、植物配置、标志标线、河道整治、标识标牌、标识系统、灯光（泛光照明）、夜景亮化、家具等工程。精装修及装饰工程主要对施工范围内涵盖的地上建筑及地下建筑工程及与轨道交通衔接部分。

初步设计（包括概算编制、概算调整、工程经济分析、工程概算等）；施工图设计；方案优化（深化）设计（如有需要根据业主要求编制）；地质勘察；测量测绘；BIM设计（根据业主要求编制）。总平面图；总鸟瞰图；环境布置图；交通分析图等效果图；施工期间的交通组织设计；交通影响评价；铁路沿线保护设计；温室专项设计；海绵体城市设计、装配式设计；建筑智能化设计；幕墙设计及深化；绿色建筑设计；植物园温室专项设计（包括温度、湿度、采光控制等）；精装修及装饰工程设计（包含方案设计、初步设计及概算，施工图设计）；通过评审的基坑围护方案及施工设计与施工期间现场配合服务等，内容包括但不仅限于红线范围内新建及改建区域及红线范围外的交通组织、设施设备及市政设施以及工程报批配合、施工配合、验收配合等报批和工程施工期间的其他相关配合服务。

设计范围包括《绍兴植物园及周边区块方案》植物园各内容，红线外于越路解放大道至绿云路改造及管线迁改、与规划轨交线路地下室衔接节点部分等：

（1）建筑；结构（混凝土结构、钢结构、木结构等）；安装；综合管线；地基与基础；基坑围护与支护；建筑屋面；建筑给排水及供暖；建筑电气；智能建筑；热水系统；建筑节能；弱电智能化系统；节能环保；绿色建筑；装配式建筑；电梯；扶梯；防水；消防；人防；机房设备、厨房设备；环境；照明和泛光照明；通风与空调；交通设施；地下室及地上地面的标志标线；标识系统；专业管线单位的配套高配房及高配电、燃气及燃气调压站、给水泵房及设备、信息管网及机房、5G通讯及基站、分布式能源站等

（2）围墙；铺装；广场与停车场；边坡；室外安装；室外给排水；雨水蓄水；海绵城市；消防系统；消防通道；广播监控系统；通讯广播信息发布系统；入口建筑并配套建设景观绿化；配置信息网路、音乐背景、智慧交通、信息发布等智能化系统等

（3）整理绿化用地；土方造型；苗木种植；屋顶绿化；草坪地被种植；园林建筑；园路广场；园林小品；筑山；理水；建筑装饰；绿地给水；绿地排水；卫生器具；景观照明；园林古建筑修建工程；水系工程；园林用电；水面景观、桥梁（市政桥、景观桥梁、古建筑桥梁）、道路（慢性系统、骑行系统）；塑胶地面；栈道栈桥；平台；码头、水下廊道；景观水池；跌水；景观亭；观鸟屋等

（4）精装修及装饰设计；地面；抹灰；门窗；吊顶；隔墙；饰面；幕墙；设备及安装；温度、湿度智能化设计；暖风；通风与空调，新风系统；灯光，涂饰；裱糊与软包；标志标牌；标志标线；影响灯光；智能化设计等（设计内容包括方案设计、初步设计及概算、施工图设计）

设计内容包括方案设计（方案深化设计）涵盖施工中的所有单位、子单位、分部、子分部、分项工程。若无相关专业设计资质的，可委托其他专业设计单位设计（主体部分必须由中标单位自行完成），但最终的设计图纸必须盖有中选单位（联合体单位）的出图章，设计费用不再增加。本项目设计费包括且不限于设计费、勘察费、后期的咨询服务费、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、评审费、专家费等全部费用。

	8
	设计质量要求
	符合国家现行相关设计规范河标准，在实施过程中如国家颁布新规范、新标准，则按新规范、新标准的要求执行。项目给排水、电气、环境保护、水土保护、文物保护、节能、绿化、照明、消防、人防、防雷、抗震、5G、绿化建筑、装配式建造、无障碍设计、海绵城市、卫生防疫、劳动安全等均应符合国家和地方规范标准。

	9
	设计周期要求
	总周期：70日历天。

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标人资质要求
	3.1本次招标要求投标人具备以下三种条件之一:

①具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质；

②具有建设行政主管部门核发的风景园林工程设计专项甲级资质及工程设计建筑行业甲级资质；

③具有建设行政主管部门核发的风景园林工程设计专项甲级资质及工程设计建筑工程专业甲级资质。

项目负责人资格要求：园林高级工程师。

拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年07月至2021年09月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2021年07月至2021年09月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

	12
	是否接受联合体投标
	□不接受；

(接受，联合体投标的，应满足下列要求：①联合体成员不得超过两家且联合体各成员资质情况需符合以下三种条件之一：

1.双方均有工程设计综合甲级资质；

2.一方具有工程设计综合甲级资质，另一方具有风景园林工程设计专项甲级资质或工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑工程专业甲级资质；

3.一方具有风景园林工程设计专项甲级资质，另一方具有工程设计建筑行业甲级资质或工程设计建筑工程专业甲级资质；

②联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；

③联合体牵头人须出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作；

④联合体协议必须明确联合体职能分工（分工任务责任必须落实到单位），如联合体内部发生纠纷并导致项目无法顺利推进，须牵头单位负责处理，发包人按违约条款直接处罚牵头单位；

⑤设计费只打入联合体牵头单位的基本账户，联合体内部按联合体协议执行调配。

	13
	招标控制价
	暂定约2280万元

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定120天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	☑不组织。□组织，集合时间、地点：

	17
	投标人提出问题的截止时间、 递交地点
	2021年   月   日    时    分

	
	
	递交地点：绍兴市越城区云东路中富大厦9楼招标代理室
传    真：/

	18
	招标人书面澄清的

时 间
	2021年    月     日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本  1   份，副本  6   份；

技术标①正本  1   份，副本  6   份，及光盘（含文本）一张、展板；

技术标②正本  1   份，副本  6   份，

商务标正本  1   份，副本  6   份。

资格审查资料、技术标①、技术标②、商务标应分开包装。

	20
	投标文件提交
	截止时间2021年   月    日    时    分

	
	
	本项目投标文件投标人可采用现场递交或邮寄方式递交。
(1)采用邮寄方式递交。投标人必须在邮件最外层封皮上明确注明：所投项目名称、投标人公司全称、项目联系人和联系电话；如未明确注明或无法辨识的，其邮寄的投标文件将由快递公司退回；如所投项目名称标注错误的，其后果由投标人自行承担。邮寄的投标文件必须在投标截止时间前（2021 年   月   日上午9时30分前）送达。逾期送达的，将予以拒收。邮寄地址：浙江省绍兴市迪荡新城惠利街20号,鼎盛时代大厦4楼,绍兴市公共资源交易中心402室，陈振宇收，电话：88307031
(2)采用现场递交。投标人将密封的投标文件在开标日当天的工作时间（2021 年   月   日上午9时30分前）递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件即交即走。投标文件递交地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼指定开标室（绍兴市公共资源交易中心）。

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：投标文件提交地点

	22
	履约保证金金额
	合同价款的2％（其中质量履约保证金为   ％，工期履约保证金为    ％），在合同生效前提交招标人。
担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、√专业担保公司担保。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：   /    。

根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。

	24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	定标方式
	本项目招标采用评定分离方式。
评标办法： 本项目采用评定分离的方式，通过综合评估法评审，当有效投标人数量3家（含）以上且不足6家时，由评标委员会推荐总得分前三名为中标候选人；当有效投标人数量为6家（含）以上且不足10家时，由评标委员会推荐总得分前四名为中标候选人；当有效投标人数量为10家（含）以上时，由评标委员会推荐总得分前五名为中标候选人。再由招标人组建的定标委员会以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，抽签抽取中标候选人纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。投票确定最终优胜方案，择优选定中标人。

定标方式：招标人应当在评标结果公示结束后，组建定标委员会进入指定交易场所进行定标。定标委员会成员原则上从招标人、项目业主、使用单位代表或受招标人委托的专家中产生，成员数量为7人及以上单数。定标委员会成员与合格投标人有利害关系的应主动说明并申请回避。招标人应在定标3个工作日前，向招标投标行政监督部门提交2倍以上符合条件的定标委员备选人员名单，在交易场所由招标人公开随机抽取确定正式名单。招标人的法定代表人或主要负责人在备选名单内的，直接进入定标委员会。

	26
	技术标设置
	设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。

技术标评审形式：采用□明标， ☑暗标。

技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。

技术标①（含光盘及展板）为暗标，其文本、光盘（含文本）、展板等投标文件中的所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。

技术标②为明标，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。
本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。

	27
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按

照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

	28
	其他

	
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；

2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱649701617@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。


第一节  总则

一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围   见投标人须知前附表  
三、招标方式
本工程采用公开招标的方式招标。

在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。
四、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1．投标人资质要求：见投标人须知前附表

2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表

3.企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2021年度登记资格并在有效期内。

4. 境内省外企业须经浙江省住建厅备案通过(境外企业及省内企业不作要求)。

5.企业和项目负责人近5年内在检察机关无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：

6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。

6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。

6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。

6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。

五、资金来源

建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。

六、踏勘现场

1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
    七、投标补偿费用 

对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：详见前附表。

八、知识产权

1.招标人与中标人签署勘察设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其勘察设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。

2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。

2.中标人及得到补偿的投标人的投标方案其全套设计成果归招标人所有，设计成果的使用由招标人决定。招标人有权在本次活动后通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式进行宣传、介绍和展示。
3.中标人负责按本项目评审修改意见和招标人意见开展方案的深化、完善、修改工作，设计内容应符合现行设计规范，设计深度须达到国家现行规范的设计深度要求。
4.招标人有权在工程建设中根据需要对中标人的实施方案进行调整和修改。

第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。

2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制
一、投标文件的语言及度量衡单位

1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成
投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标部分组成。技术标由技术标①（暗标）、光盘（含文本）、展板；技术标②（明标）组成。除技术标①、光盘（含文本）、展板以外的投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。

（一）.资格审查资料：

1．已进行资格预审的项目：

投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。

2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：

封面（格式见后）；

企业营业执照复印件；

资质证书复印件；

联合体协议书（如有，格式见后）；

5.项目负责人建筑师注册证书和职称证书复印件；

6.提供项目负责人缴费期限包含2021年07月至2021年09月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2021年07月至2021年09月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）；

7.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求)；

8.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还;2、承诺企业和项目负责人近 5年内在检察机关无行贿犯罪记录），格式自拟；加盖投标人公章；

9.其他资料:/。

若是联合体投标的，联合体牵头人须提供上述第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）（7）、（8）点证件，其它成员单位提供上述第（2）、（3）、（7）点证件。第（4）点内容由牵头人提供，但必须由联合体双方盖章。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

技术标内容（包括但不限于）：

   根据第四章“勘察设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制。提供：☑光盘（含文本）、☑展板。

光盘制作要求及内容：（1）方案多媒体演示（各不少于5分钟）；（2）自动播放的方案多媒体介绍，总时间控制在10分钟以内，要求中文普通话配音，分辨率不低于1080P，帧率 30帧每秒。

展板制作要求及内容：展板为暗标，根据技术标评分标准内的要求提供，单独密封。展板规格要求为A0（1189mm×841mm，允许偏差±5 mm），展板1套，数量不少于10张，用阿拉伯数字在展板的右下角排序编号。图纸必须裱贴在轻质板上，建议为竖向排版，比例自定。内容不做强制性要求，但必须包含景观总平面图、方案创意分析图、整体日景、夜景鸟瞰图、重要节点效果图。。

技术标①为暗标，不按要求制作或提交光盘（含文本）及展板的，文本（包括电子版）、光盘（含文本）、展板均不得注明设计单位及个人信息、不得做任何暗示信息,否则按技术标①得零分处理。
本项目，☑考虑  □不考虑光盘（含文本）及展板的演示环节。

1.文本要求：统一装订成 A3彩色文本（297mm×420mm）。具体装帧形式：胶装，封面：统一由招标代理机构提供的格式，纸张采用白色250克铜板纸，100%原稿打印，不得更改。设计图纸可加长到1000mm。
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第  4.5.6.7.8 条。如后面表格的格式在技术标②中需要用到的可供参考。
技术标①内容包括：

1.封面（格式见后）；

2.具体内容根据技术标①评分标准进行编制。
．技术标②内容包括：

1.封面（格式见后）；

2.具体内容根据技术标②评分标准进行编制。

3.投标人基本情况表（格式见后）；

4.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）；

5.拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）；

6.投标人已完成的工程业绩表（格式见后）；

7.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（格式见后）；

8.投标人获奖工程业绩表（格式见后）；

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第4、5、6、7、8、9条。
（五）．商务标内容包括：

封面（格式见后）；

2.法定代表人身份证明（格式见后）

3.授权委托书（格式见后）

4.联合体协议书（如有，格式见后）

5.投标函（格式见后）；

6.总报价书（格式见后）；

7.承诺书（格式见后）

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第1、2、3、10、11、14条。

4.投标报价书写规范说明

    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；

    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

    2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

三、投标文件数量、签署

1．文本数量：见投标人须知前附表。其中光盘（含文本）只需提供1张，与技术标①密封在一起。

2．文本签署：

2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

四、其它说明

1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。

2.技术标①文本统一采用A3规格，制作成册；技术标②文本统一采用A4规格，制作成册。
3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。

4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。

5. 本项目技术标①采用暗标，文本、光盘（含文本）、展板均不得注明设计单位及个人信息、不得做任何暗示信息。  

五、投标有效期

1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。

第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标①（光盘（含文本）、展板）、技术标②、商务标应分开包装，分别加贴封条。资格审查资料、技术标②、商务标并在封套的封口处加盖投标人单位章。

2. “资格审查资料”、 “技术标②”和“商务标”包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、 “技术标②”和“商务标”。

3. 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

第五节  开  标
一、开标

1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
2. 开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并请绍兴市国信公证处予以公证。
3. 投标人法定代表人或授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。(大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，法定代表人必须亲自到场，本项目[□要求、☑不要求]法定代表人到场。）

4. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。

5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1.宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

2.公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；

3.按投标人须知前附表规定办法进行评标入围(如有)；

4.评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

5.启封技术标前由招标人随机抽取各投标人数字代码，由代理机构做好记录，公证处现场公证；

6.启封技术标，由代理机构将各投标人的数字代码标注于技术标封面，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

技术标评标过程

6.1.启封技术标①、光盘（含文本）及展板，评标委员会对投标人进行综合评议并打分；

6.2.宣布技术标①得分情况；

6.3.启封技术标②，评标委员会对投标人进行综合评议并打分；

6.4.宣布各投标人技术标总得分；

    7.启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
    8.宣布各投标人总得分；

9.宣布中标候选人；

10.根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。

三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标志密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。

5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
第六节  评  标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会按相关规定组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：☑省级专家库中抽取，☑市级专家库中抽取。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.5 其他应回避的情形。

3.6 对评标专家要求按绍兴市政务服务办公室发布“ 关于在新型冠状病毒感染疫情期间专家参与公共资源交易评审活动有关要求的通知”执行。

二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
    2．下列情况属于重大偏差：
    2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；
    2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
    2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
    2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
    4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
    5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
评标办法
    1.1. 本项目采用评定分离的方式，通过综合评估法评审，当有效投标人数量3家（含）以上且不足6家时，由评标委员会推荐总得分前三名为中标候选人；当有效投标人数量为6家（含）以上且不足10家时，由评标委员会推荐总得分前四名为中标候选人；当有效投标人数量为10家（含）以上时，由评标委员会推荐总得分前五名为中标候选人。再由招标人组建的定标委员会以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，抽签抽取中标候选人纳入下一轮的投票范围）作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。投票确定最终优胜方案，择优选定中标人。

    2. 综合评估，评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。分值分配：（1）技术标总分66分=技术标①+技术标②；（2）商务标34分。

	技术标①评分办法（满分44分），按如下方法评估：

	条款号
	评分因素及评分标准
	分值

	1
	方案优化深化设计

（12分）
	总体方案的深化优化设计（优得3分，良得1.5分，一般得0分）
	0-3

	
	
	景观地形塑造及游线组织的要点分析是否合理。（优得3分，良得1.5分，一般得0分）
	0-3

	
	
	对基本农田的保护及利用要点分析是否合理（优得3分，良得1.5分，一般得0分）
	0-3

	
	
	对高铁的安全防护要点及对高铁线下空间的利用要点分析是否合理。（优得3分，良得1.5分，一般得0分）
	0-3

	
	市政绿化温室深化优化设计

（12分）
	温室建筑安全性分析是否合理。（优得2分，良得1分，一般得0分）
	0-2

	
	
	温室结构及围护设计对植物生长影响的技术难点理解是否合理。（优得2分，良得1分，一般得0分）
	0-2

	
	
	温室的节能技术及设备用房安排技术难点分析是否合理。（优得2分，良得1分，一般得0分）
	0-2

	
	
	温室的游线组织的技术难点分析是否合理。（优得2分，良得1分，一般得0分）
	0-2

	
	
	室内装修设计的创意、布局、空间处理是否体现原设计方案的理念及特色，是否与周边景观协调（优得4分，良得2分，一般得0分）
	0-4

	
	植物引种设计（10分）
	植物引种检疫、驯化及生产的技术要点分析是否合理（优得3分，良得1.5分，一般得0分）
	0-3

	
	
	植物的科普展示技术要点分析是否合理（优得3分，良得1.5分，一般得0分）
	0-3

	
	
	专类园物种选择及植物配置要点分析是否合理（优得2分，良得1分，一般得0分）
	0-2

	
	
	温室植物选择、展示布局是否合理（优得2分，良得1分，一般得0分）
	0-2

	2
	工程投资控制及降低成本措施(5分)
	根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分。（合理得2.1-5分，较合理得0.1-2分,未提供得0分）
	0-5

	3
	设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书（5分）
	根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审。（优得2.1-5分，良好得、0.1-2分,未提供得0分）
	0-5

	技术标②评分办法：（满分22分），按如下方法评估：

	4
	设计组人员配备保障（10分）
	根据投标人设计组人员配备的专业、机构、职称、等进行评分

项目技术负责人（风景园林专业）：具备风景园林专业正高级工程师资格得（2分）

建筑专业负责人：具备一级注册建筑师证书资格的得（1.5分）

结构专业负责人：具备一级注册结构工程师证书资格的得（1.5分）

给排水专业负责人：具备注册公用设备公用设备工程师（给水排水）资格得（1.5分）

电气专业负责人：具备注册电气工程师证书资格得（1分）

造价专业负责人：具备注册造价工程师资格得（1.5分）

暖通专业负责人：具备注册公用设备工程师证书资格得（1分）
	0-10

	5
	企业业绩（6分）


	投标人2016年7月1日（以合同签订时间为准）至今完成过总用地面积100万平方米及以上园林景观类工程的设计项目，得1分。

同一业绩计取一次分数，本项分值合计不超过3分。

提供：中标通知书、设计合同（时间、用地面积及建安造价均以合同为准，允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）、已完成证明材料（施工图审查合格证明材料或发包人出具的已完成证明材料）
	0-3

	
	
	投标人自2016年7月1日至今（以获奖证书颁发时间为准）

获得过省级及以上（含直辖市）勘察设计协会颁发的园林景观类的的一等奖（或金奖）奖项的，得0.5分。

获得过中国勘察设计协会颁发的园林景观类的一等奖（或金奖）奖项的，得1分。

同一业奖项以最高奖计取，本项分值合计不超过3分。
	0-3

	6
	项目负责人业绩（4分）
	项目负责人2016年7月1日（以合同签订时间为准）至今完成过总用地面积100万平方米及以上园林景观类工程的设计项目，得1分。

同一业绩计取一次分数，本项分值合计不超过2分。

提供：中标通知书、设计合同（时间、用地面积及建安造价均以合同为准，允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）、已完成证明材料（施工图审查合格证明材料或发包人出具的已完成证明材料）
	0-2

	
	
	项目负责人自2016年7月1日至今（以获奖证书颁发时间为准）以项目负责人身份获得过省级及以上（含直辖市）勘察设计协会颁发的园林景观类的的一等奖（或金奖）奖项的，得0.5分。

获得过中国勘察设计协会颁发的园林景观类的一等奖（或金奖）奖项的，得1分。

同一奖项以最高奖计取，本项分值合计不超过2分。
	0-2

	7
	其他（2分）
	文物保护工程勘察设计资质的得2分，本项分值合计不超过2分。
	0-2

	商务标评分办法：（满分34分）
	（1）投标人据此进行下浮率报价,下浮率抽取范围为5％～15％(含上、下限），下浮率小于5%的作无效标处理。

（2）投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。

（3）下浮率抽取在有关监督部门监督、公证人员公证下由业主代表在5%～15%（含上、下限）范围内（各档之间的步长为0.5％）随机抽取两次，其算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。

（4）各投标人报价得分计算如下：

当Xi＝Y时，得满分；

当Xi＞Y时，得分= 34－（Xi－Y）×100×3；

当Xi＜Y时，得分= 34－（Y－Xi）×100×4。

计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。

工程设计费＝招标控制价×（1-中标下浮率）
	


注：对各评标委员会成员的技术标①和技术标②评分分别进行汇总，各评委在评审时去掉最高分和最低分各一个后的算术平均值作为各投标人的最终技术标得分。最后技术标总得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。上述评分项目中需提供的资质证书、业绩合同、业绩证明材料、技术专业负责人和专业负责人证书、信用证明，提供复印件（或扫描件）加盖公章，不提供或不满足评标要求的不得分。
5．商务标评分办法：（满分34分）

5.1、根据浙江省住建厅浙建[2014]9号文件规定精神，招标人应当合理设定取费标准。本项目招标人确定的招标控制价为2280万元，投标人据此进行下浮率报价,下浮率抽取范围为5％～15％(含上、下限），下浮率小于5%的作无效标处理。
5.2、投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。
5.3、由招标人代表在规定的下浮率有效范围内(各档之间的步长为0.5％)随机抽取两次下浮率，其算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：
当Xi＝Y时，得满分；
当Xi＞Y时，得分=34－（Xi－Y）×100×3；
当Xi＜Y时，得分=34－（Y－Xi）×100×4。
5.4、计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。
5.5、投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。
5.6、商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。
5.7、如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。
第七节 定 标

1. 采用评定分离制度

将评标和定标分为两个环节。评标委员会根据招标文件规定的程序和方法开展独立评审；招标人拥有定标决策权，根据评标委员会的评审意见及招标文件规定的程序和方法，组建定标委员会确定中标人。评标委员会推荐中标候选人不超过5名。评标委员会推荐中标候选人公示不少于3个工作日。

2、定标原则

招标人应当在评标结果公示结束后，组建定标委员会进入指定交易场所进行定标。定标委员会成员原则上从招标人、项目业主、使用单位代表或受招标人委托的专家中产生，成员数量为7人及以上单数。定标委员会成员与合格投标人有利害关系的应主动说明并申请回避。招标人应在定标3个工作日前，向招标投标行政监督部门提交2倍以上符合条件的定标委员备选人员名单，在交易场所由招标人公开随机抽取确定正式名单。招标人的法定代表人或主要负责人在备选名单内的，直接进入定标委员会。

 3. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

4. 中标候选人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。

5．招标人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。

第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
第三章  合同主要协议条款

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。
一、合同价款的确定
一、合同价款的确定

暂定合同价款：2280×（1－投标下浮率）计取。
工程设计收费=(工程设计收费基价×专业调整系数1.1×工程复杂程度调整系数（1.0）×附加调整系数（1.0）)×70%×(1－中标下浮率)。
本项目以审定标底价（不含预备费）为基准价计算工程设计收费基价，复杂系数1.0，专业调整系数1.1，附加调整系数1.0。若无相关专业设计资质的，可委托其他专业设计单位设计，但最终的设计图纸必须盖有中选单位（联合体单位）的出图章，本项目设计费包括且不限于设计费、勘察费、后期的咨询服务费、图纸打印费、设计人员旅差费、住宿费、交通费、评审费、专家费等全部费用。
施工项目分期分区块实施的，收费基准价按各施工标段累计审定标底价（不含预备费）作为计费基础，每个施工标段招标完成后相应调整设计费（第1标段按全额计取，后续标段按差价计取），施工工期若延误不再追加相关费用。
中标价为暂定合同价，结算设计费=基本设计费+修正设计费，具体按以下原则计算：
1.基本设计费：以累计审定标底价（不含预备费）为计费基数计算；修正设计费：联系单累计增加部分造价为计费基数计算，联系单累计增加部分造价为实际施工时因设计方案调整引起的增加部分累计造价（减少部分造价和材料调差部分造价不计入，累计造价以结算价为准）。
2.当联系单累计增加部分造价占累计审定标底价（不含预备费）的10%及以内的，则不计取修正设计费。
3.当联系单累计增加部分造价占累计审定标底价（不含预备费）的10%以上但不超过20%（含）的，则超过10%部分造价作为计费基数计取修正设计费，但超过20%部分不作为计费基数计取修正设计费。
4.最终结算设计费不得超过中标价。
二、设计费支付约定等

1.  合同签订后，中标单位在完成初步设计概算批复、评审通过并提交初步设计及概算相关文件纸质和电子稿后30天内支付，一期工程（除凤凰山山体外部分）完成付至合同价的20%，二期工程（凤凰山山体部分）完成付至合同价的25%；工程施工图（含幕墙、钢结构、基坑围护等）图审合格证签并提交印有出图章的图纸及电子稿后30天内支付，一期工程（除凤凰山山体外部分）完成付至合同价的55 %，二期工程（凤凰山山体部分）完成付至合同价的60%；主入口、花园综合体、全部温室及地下室主体结构结顶均验收合格后一个月内付至合同价的70%，工程竣工验收合格后一月内支付一期工程（除凤凰山山体外部分）完成付至合同价的85%，二期工程（凤凰山山体部分）完成付至基本设计费的95%；同时退还履约担保，余款及修正设计费在工程审计完成后付清。

设计合同价需根据不同阶段审定的工程造价进行调整，（且不得突破中标价）。
备注：调整设计费按基本设计收费×（1-投标下浮率）计取。

基本设计收费参考《浙江省建设工程其他费用定额（2018版）》，结算时已实施部分施工项目，按审定的施工标底价（不含预备费）为工程设计收费计费额；开标二年内未实施部分的施工项目设计费按初步设计概算中的建安费为计费额×70%×80%×（1-投标下浮率）结算。

设计单位在完成所有施工图设计后，需向甲方提供图审合格的施工图10套（设计成果电子光盘（CAD）一份（不加密），包含所有设计内容）。同时提供完整的前期资料，并配合完成图审。

三、违约责任

1．设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充并承担以下责任：

①由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。

②损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金按国家有关规定。

③因设计自身原因引起的设计资料及文件遗漏错误，导致累积变更工程造价增加超过施工合同价的0.5%以上，按（累积变更工程造价÷施工合同价）*设计合同价扣除设计费。

2．由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延迟一天，减设计费5万元，延迟30天以上的，发包人可以解除合同，同时要求设计人全额返还已付设计费，并承担全部违约责任。

3.乙方未按合同约定提供组织保证方面服务，甲方有权要求乙方整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金5万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权解除本合同，乙方承担全部违约责任。

4.合同生效后，乙方不按合同规定履行职责的，甲方有权要求整改，若乙方未按甲方要求整改的，乙方应向甲方支付违约金5万元；累计发生3次（含）以上的，甲方有权终止或解除本合同，乙方承担全部违约责任。

5.若因乙方原因导致提交的设计成果文件无法通过甲方组织的设计审查，甲方有权发出如下指令，乙方必须遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新设计，由此引起的费用增加和工期延误由乙方自行负责；

（2）在乙方重新设计或修改设计仍未能通过设计审查的情况下，甲方可以解除该不合格部分的设计合同并指定分包给其他设计单位，并扣除乙方合同总价中此部分的设计费用，且乙方应按合同总价款的10%向甲方支付违约金。

无论甲方采用（1）或（2）的解决方案，甲方有权视质量情况给予乙方书面警告、通报批评的处罚，违约金可从设计费或履约保证金中予以扣除。

6.乙方必须在绍兴市越城区范围内设立办公地点，方便设计服务（设计服务时间内，服务期间为开始设计到项目整体竣工验收完成），设计人员须在设计服务时间内以该办公地点开展设计及服务工作（投标人在开标会议前系统中确定的项目负责人及设计团队）投标的服务到位率不得低于80 %，（考勤表经业主代表和项目负责人签字后生效，有特殊情况必须请假，事发后3天内提供相关证明材料，否者视为缺勤），未达到本款规定的到位率的，乙方应承担违约责任。设计人员在接到甲方指令后应在24小时内响应，超出上述时间响应或未响应的视为乙方违约，项目负责人和技术负责人未经发包人批准，擅自离开办公地点的每天按1万元／人·次，10次以上的按2万元/人·次扣除设计费作为违约金；设计团队的其他设计人员擅自离开办公地点的，每发现一次，按1000元/人·次扣除设计费作为违约金。以上违约金均在设计支付款中扣除。

7.乙方人员应保持相对稳定，在项目实施期间原则上不能更换，发生下列情形之一的，乙方可以更换：

1）因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的。

2）因被单位解除、终止劳动合同关系的。

3）因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。

以上更换乙方均须提供相关部门或单位的证明材料，除上述情形外，如更换需甲方审批同意，且更换人员资历水平不得低于投标人员，同时支付违约金。设计项目负责人更换违约金为50万元/人次，专业负责人更换违约金为30万元/人次。

8.合同生效后，乙方如无故要求中止或解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金并赔偿甲方因此发生的全部损失（赔偿金不超过合同总价）。

9.因乙方违约致本合同终止或解除的，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金，若因此造成的损失包括甲方重新招标费用、延误工期、延误建设等费用，超过约定违约金的，乙方应另行赔偿（赔偿金不超过合同总价）。

四、其它

1．本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。

2．本工程一经中标，由中标单位设计，不得转包或变相转包。

3. 本工程设计须符合国家规范建筑设计。

4. 工程开工后，设计单位定期指派二名及以上设计人员（必须为参加该工程设计的人员）到工程现场进行设计指导，解决设计有关问题，当遇到设计问题时，设计单位应随时到现场处理，在履行合同过程中，未经招标人许可，设计项目负责人及主要工程设计负责人不能更换。

5．合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可提请向工程所在地人民法院起诉。

6．项目业主因开发建设需要可适当增减本次招标内容，设计费按本次招标口径增减。 

7.中标单位的设计方案须满足项目业主和招标人认可，并经行业主管部门、规划、发改委审批通过，在此过程中所需的材料及产生的相关一切费用由投标人自行承担，项目业主和招标人不再另行支付，投标时自行考虑。

8. 中标单位必须对其编制的投资概算负责。一旦中标，在项目业主和招标人无重大设计变更（工程范围、规模、主要技术指标）要求的前提下，必须进行限额设计，严格控制初步设计概算；概算中的工程费用不得超过估算。

9. 设计文件提交后直至工程竣工验收，中标单位应当提供修改、调整、咨询、协助等服务工作。

10. 凡涉及到本次招标项目中标后的设计成果的任何知识产权均属项目业主所有，任何单位及个人不得抄袭和引用有关内容，一经查实，须负法律责任。因中标单位设计过程中的侵权而导致任何第三方提出侵权指控，由中标单位负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，项目业主和招标人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

11. 项目业主和招标人保留根据最终用户的要求和其他专业的要求提出修改设计的权利，中标单位必须按照项目业主和招标人的要求及时修改相关内容。

12. 中标单位的工作人员因现场设计服务过程中发生自身或者造成第三人人身、财产损失的，中标单位应自行负责。

13. 若由于项目业主原因，需调整合同内的建设项目初步设计和概算时，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。

14. 若由于项目业主原因，合同内的建设项目设计完成后长时间未实施的，并设计规范更新，需重新进行设计的，双方进行协商后处理。

15. 中标单位应妥善处理好与周边居民的关系，如需发生费用由中标单位在招标下浮率中自行考虑。

16. 中标单位必须做出工期履约、质量履约保证。履约保证金可采用的形式：支票、汇票、银行保函、专业担保公司保证。在合同签订前交给项目业主。在整体竣工验收合格后不计息退还。（如施工图设计相关服务不纳入招标范围，则履约保证金在该部分设计费结清后不计息退还）。

17.因实际工作需要，本项目建设单位调整时，相关合同主体相应调整，中标单位无条件同意招标人变更合同签订主体。

18.本方案未尽事宜按法律法规相关政策文件和开发办相关文件规定执行。

第四章  设计任务书
1、项目概况
1. 1项目名称：绍兴植物园设计项目。
1. 2甲方： 绍兴市镜湖开发集团有限公司
1. 3项目区位：绍兴市镜湖新区 

1. 4项目宗地位置及现状。
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绍兴植物园位于绍兴市镜湖新区北侧，南临镜湖中央公园，东临解放路，北接钱陶公路，西望绍兴北站，总用地面积约132公顷，其中陆地面积122.78公顷，水域面积9.79公顷。现状包含一般农田31公顷，基本农田27公顷，水域9.79公顷和村镇用地（西山头村），杭绍台高铁和杭甬高铁自西向东贯穿整个场地。位于地块东侧的凤凰山山体是地块内不可多得的山地景观，为植物园的整体骨架打造起到了重要作用。
2、设计依据及设计标准
2. 1甲方提供的地形图、红线图及政府批文。
2. 2 方案设计单位提供的最新的方案设计成果资料，方案设计单位提供的最新的总图及标高、建筑方案图纸及其他相关图纸。
2. 3 设计深度需符合国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》及《风景园林设计文件编制深度的规定》中有关要求及甲方的其他要求。
2. 4其他国家现行有关规范。
中华人民共和国合同法
《城市绿地设计规范》 (GB 50420-2007) 
《城市道路绿化规范与设计规范》（CJJ 75-97） 
《公园设计规范》GB51192-2016

《植物园设计标准》CJJ/T300-2019

《园林基本术语标准》CJJ/T91-2002
《中华人民共和国城市规划法》
《中华人民共和国建筑法》
《建设工程勘察设计管理条例》
《建筑给水排水设计规范》
满足国家和盐城市现行的有关消防法规
满足国家和绍兴市现行建筑相关规范
满足国家和绍兴市现行机电相关规范
2. 5甲方提供的其他设计要求函件（如传真等）
3、设计目标及内容

[image: image3.jpg]ik LA

TR & &3t ISR
@R (2 =
1 B bt 3.57 2.69%
2 RS R s it 14.11 10.64%
3 EARHA 26.53 20.01%
4 —fERME 28.02 21.14%
5 ki 11.43 8.62%
6 LR ER 17.53 13.23%
7 Fhith 26.61 20.07%
8 B3t R it / /
9 73 4.77 3.60%
=it 132.57 100%




3. 1 设计范围
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 本项目占地面积约1325700㎡。其中建筑占地35725㎡，建筑面积69292㎡，包括9730㎡的专业温室，10580㎡的花园综合体，2040㎡游客服务中心，8000㎡的引种生产温室，26530㎡的地下停车库等建筑，详见方案总图。 
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2设计内容
本次设计主要为方案深化和优化、初步设计、各专业全套施工图设计（含技术设计、专业设计及其他相关设计配合服务）、投资估算、设计概算的编制，绿化苗木提供品种、规格等清单指标满足招标条件，景观构筑物桥梁等提供节点做法并满足清单编制深度，配合过程中相关的报规报建工作，以及与相关单位进行设计有关的对接工作。
具体设计内容根据各阶段设计深度及相关审批部门的要求，包括（但不限于）：
（1）.园林景观设计。包含各植物专类园、道路铺装、水系、桥梁、栈道、亭廊轩榭等景观构筑物、景观小品（座椅、垃圾桶等城市家具）、标识标牌、植物、景观电气、给排水系统及智能化设计（包括监控、巡更、背景音乐、边界提示报警、SOS报警系统、智能停车场等）。
（2）建筑设计。包含设计范围内的专业温室、引种生产温室、花园综合体、地下车库、百草馆、科研中心、游客服务中心、生产管理用房、花神庙、绿色废弃物处理中心、驿站及公厕、码头及售票、泵站等建筑的建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计、暖通设计、幕墙设计,以及绿建三星设计（本工程属于绍兴市绿色建材试点项目,后续需按照《绍兴市政府采购支持绿色建材试点项目实施管理办法（试行）》及《绍兴市财政局 绍兴市住房和城乡建设局 绍兴市政务服务办公室关于试点项目绿色建材带量集中采购工作的通知（试行）》等文件要求执行。需按照《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）中的绿色建筑三星级标准深化并配合申报标识，绿色建材应用率达到70%以上，装配率达到60%以上。有关建材采购须符合上级部门的相关绿色建材试点要求）。
（3）主入口雕塑设计。包含雕塑的方案设计、模型小样。
（4）配合管网设计。本方案设计范围的室外景观、雨污水管道设计，消防设计，综合管网设计。其中自来水进水管道外网市政供电进线、燃气由能源专业公司设计。
3.2.1景观设计工作内容及目标
3.2.1.1景观设计内容
	阶段
	事项
	说明

	1
	现场踏勒及项目研讨会
	1场地踏查和场地条件分析

	
	
	2 评估总图，为前期方案提出意见，确保景观空间构架

	
	
	3 确立设计方向、原则，风格定位等基本策略，统一思路

	2
	景观方案深化
	1景观空间特征塑造，各专类园空间平面布局

	
	
	2 竖向关系梳理

	
	
	3绿化景观的空间关系，绿化景观效果及基调树种、骨干树种选择

	
	
	4景观小品、景观建筑物、构筑物的详细方案

	
	
	5景观元素组织及其限定景观要素的尺度、材质、色彩

	
	
	6工程量估算

	3
	景观扩初设计
	1与建筑和其他各专业工程师协调，各专业配合

	
	
	2 确定场地平面尺寸及坐标关系、竖向高程及排水关系

	
	
	3材质铺设及材料样板表格编制、植物配置图及苗木清单编制

	
	
	4景观建筑物、构筑物及景观小品、桥梁、栈道等平立剖大样设计，及与效果相关的全部技术参数

	
	
	5景观家具（灯具、座椅、垃圾简、背景音乐等）布点及选型

	
	
	6电气、给排水及弱电管线布局

	
	
	7 工程量概算

	4
	景观施工图设计及施工现场指导
	1与建筑和其他各专业工程师协调，各专业紧密配合

	
	
	2 确定场地平面尺寸及坐标的详细关系、竖向详细高程及排水关系

	
	
	3铺装材料铺设及做法，以及材料样板表格编制、植物配置图及苗木清单编制

	
	
	4景观构筑物及景观小品平立剖大样及节点大样、结构做法

	
	
	5景观家具（灯具、座椅、垃圾简、背景音乐等）布点及选型

	
	
	6电气、给排水及弱电管线布局及节点大样做法

	
	
	7预算答疑及配合

	
	
	8施工现场指导及配合


3.2.1.2景观设计要求
（1）、总概
以点串线、以线带面、形成多层面的立体景观系统。以建筑、景观水系和绿化带为造景中心，进行一定的景观修筑和美化。利用道路进行串点，让游客从点、线、面多层次体验到植物园的整体景观效果。
景观设计的重点是进行特色专类园的构建、植物的配置、园林小径设计等，营造具有特色魅力、动静结合的专类园景观。以自然山水为主要元素，结合功能要求，打造具有独特魅力的植物园景观。
（2）、园林土建设计要求：
充分利用现有地形、地貌、水系模仿自然生态地形，尽可能运用当地物料，体现当地文化情怀，多研发采用新材料、新科技、新工艺为项目服务。
（3）、植物设计要求：
园区内配置适合本地的冠大、荫浓的落叶乔木成林，以园景树种作为专类园、绿地及局部的中心景物，如观姿、观花、观果等树种：花灌木、藤本植物绿篱密植结合草皮作为分隔空间、点缀空间，以适合不同的环境和绿地要求，使配置的植物群自然和谐，构图、色彩、季相变化丰富，具有地域特点。
（4）、给排水设计和海绵要求：
结合原有地形，做到有组织排水和海绵系统相结合。
（5）、灯光设计要求：
结合全园布局，通过不同的灯光形式和冷暖色灯光以及其他彩灯多形式、多角度营造、烘托、提升各个设计节点和亮点。
（6）、园林小品、标识、户外家具：
既要具有时代特色又要吻合本土文化，同时也要融入整个植物园，达到风格的一致性。
3.2.2建筑设计内容及目标
3.2.2.1建筑设计内容
	阶段
	事项
	说明

	1
	现场踏勒及项目研讨会
	1场地踏查和场地条件分析

	
	
	2 评估前期方案,并提出意见，确保建筑骨架和效果

	
	
	3 确立设计方向、原则，风格定位等基本策略，统一思路

	2
	建筑方案深化
	1建筑平面布局

	
	
	2 建筑立面及细节处理

	
	
	3建筑构造及结构方案

	
	
	4建筑尺度、材质、色彩

	
	
	5安装、给排水、消防、暖通、智能化等专业方案

	
	
	6工程量估算

	3
	建筑扩初设计
	1与景观和其他各专业工程师协调，各专业配合

	
	
	2 确定各个建筑平立剖面图纸

	
	
	3确定结构方案

	
	
	4确定安装、给排水、消防、暖通、智能化等专业设计图纸

	
	
	5工程量概算

	4
	建筑施工图设计及施工现场指导
	1与景观和其他各专业工程师协调，各专业紧密配合

	
	
	2 确定各个建筑平立剖面图纸及各节点大样设计

	
	
	3确定结构做法、大样设计及相关参数计算

	
	
	4确定安装、给排水、消防、暖通、智能化等专业施工图设计及相关参数计算

	
	
	5花园综合体及专业温室建筑施工图BIM模型

	
	
	6预算答疑及配合

	
	
	7施工现场指导及配合


3.2.2.2花园综合体及专业温室建筑施工图BIM模型范围与内容
在施工图设计阶段，根据本项目模型建模标准、完善花园综合体及专业温室建筑施工图图纸，创建各专业的BIM模型（专业包括不限于建筑、结构、机电及管线等），模型必须按层建模，考虑墙、梁、板、柱的主次关系。模型精度达到LOD300（包括但不限于），具体建模构件和精度标准参考相应项目BIM标准。建模范围需要新增的内容（不限于以下）：
建筑专业：门窗需要表示门窗的开启空间；墙体需要包含材料厚度与正确的材料层；应对沟槽进行建模；不需要对门窗五金件进行建模；需要表示栏杆扶手可能存在的造型空间；
结构专业：应对所有预留构件进行精确定位；应对所有钢结构进行建模，不需要对钢结构预埋件进行建模；应对各种沟槽进行建模；
暖通空调系统：风管与管道需要表示保温；设备需要表示设备间隙；
给排水和消防系统：应对所有管道系统的管道和各种配件进行建模，需要保温的系统需表示保温；喷淋专业管径小于DN50的管道可以不进行建模；设备需要表示设备间隙；
强电系统：应对所有桥架及其配件和设备进行建模，设备需要表示设备间隙；
智能化系统：应对所有桥架及其配件和设备进行建模，设备需要表示设备间隙；
人防专业：各个专业与非人防区域要求相同；
小市政专业：需要表示管道包封和管廊；需要表示设备基础；
注：设备间隙：设备应当具备三维建模间隙框，从而协助进行冲突检测及协调。部分土建构件也需要设置间隙，例如：电气设备机械设备管道固定装置通用模型梯子等
3.2.2.3、花园综合体及专业温室建筑施工图BIM深度要求
（1）、整体要求
	需要录入的对象信息
	精细度要求

	现状场地
	等高距应为1000mm；
若项目周边现状场地中有铁路、地铁、变电站、水处理厂等基础设施时，宜采用简单几何形体表达，但应输入设施使用性质、性能、污染等级、噪声等级等对于项目设计产生影响的非几何信息；

	道路及市政
	建模道路及路缘石；
建模现状必要的市政工程管线，建模几何精度应为100mm；

	墙体
	在“类型”属性中区分外墙和内墙；
墙体核心层和其他构造层可按独立墙体类型分别建模；
外墙定位基线应与墙体核心层外表面重合，无核心层的外墙体，定位基线应与墙体内表面重合，有保温层的外墙体定位基线应与保温层外表面重合；
内墙定位基线宜与墙体核心层中心线重合，无核心层的外墙体，定位基线英语墙体内表面重合；
在属性中区分“承重墙”、“非承重墙”、“剪力墙”等功能，承重墙和剪力墙应归类于结构构件；
属性信息应区分剪力墙、框架填充墙、管道井壁等；
如外墙跨越多个自然层，墙体核心层应分层建模，饰面层可跨层建模；
除剪力墙外，内墙不应穿越楼板建模，核心层应与接触的楼板、柱等构件的核心层相衔接，饰面层应与接触的楼板、柱等构件的饰面层对应衔接；
应输入墙体各构造层的信息，构造层厚度不小于3mm时，应按照实际厚度建模；
必要的非几何信息，如防火、隔声性能、面层材质做法等；

	楼板
	应输入楼板各构造层的信息，构造层厚度不小于5mm时，应按照实际厚度建模；
楼板的核心层和其他构造层可按独立楼板类型分别建模；
主要的无坡度楼板建筑完成面应与标高线重合；
必要的非几何属性信息，如特定区域的防水、防火等性能；

	屋面
	应输入屋面各构造层的信息，构造层厚度不小于3mm时，应按照实际厚度建模；
楼板的核心层和其他构造层可按独立楼板类型分别建模；
平屋面建模应考虑屋面坡度；
坡屋面与异形屋面应按设计形状和坡度建模，主要结构支座顶标高与屋面标高线宜重合；
必要的非几何属性信息，如防水保温性能等；

	地面
	地面可用楼板或通用形体建模替代，但应在“类型”属性中注明“地面”；
地面完成面与地面标高线宜重合；
必要的非几何属性信息，如特定区域的防水、防火等性能；

	门窗
	门窗建模几何精度应为5mm；
门窗可使用精细度较高的模型；
应输入外门、外窗、内门、内窗、天窗、各级防火门、各级防火窗、百叶门窗等非几何信息；

	柱子
	非承重柱子应归类于“建筑柱”，承重柱子应归类于“结构柱”，应在“类型”属性中注明；
柱子宜按照施工工法分层建模；
柱子截面应为柱子外廓尺寸，建模几何精度宜为10mm；
外露钢结构柱的防火防腐等性能；

	楼梯或坡道
	楼梯或坡道应建模，并应输入构造层次信息；
平台板可用楼板替代，但应在“类型”属性中注明“楼梯平台板”；

	垂直交通设备
	建模几何精度为50mm；
可采用生产商提供的成品信息模型，但不应指定生产商；
必要的非几何属性信息，包括梯速，扶梯角度，电梯轿厢规格、特定使用功能（消防、无障碍、客货用等）、联控方式、面板安装、设备安装等方式等；

	栏杆或栏板
	应建模并输入几何信息和非几何信息，建模几何精度宜为20mm；

	空间或房间
	空间或房间的高度的设定应遵守现行法规和规范；
空间或房间的宜标注为建筑面积，当确有需要标注为使用面积时，应在“类型”属性中注明“使用面积”；
空间或房间的面积，应为模型信息提取值，不得人工更改；

	梁
	应按照需求输入梁系统的几何信息和非几何信息，建模几何精度宜为50mm；
外露钢结构梁的防火防腐等性能；

	结构留洞
	应按照专业需求输入全部设备（如水泵、水箱等）的外形控制尺寸和安装控制间距等几何信息及非几何信息，输入给排水管道的空间占位控制尺寸和主要空间分布；
影响结构的各种竖向管井的占位尺寸；
影响结构的各种孔洞、集水坑位置和尺寸；

	给排水系统
	设备、金属槽盒等应具有空间占位尺寸、定位等几何信息。设计阶段可采用生产商提供的成品信息模型（应为通用型产品尺寸）；
影响结构构件承载力或钢筋配置的管线、孔洞等应具有位置、尺寸等几何信息；
设备、金属槽盒等还应具有规格、型号、材质、安装或敷设方式等非几何信息；大型设备还应具有相应的荷载信息；

	强电系统
	设备、金属槽盒等应具有空间占位尺寸、定位等几何信息。设计阶段可采用生产商提供的成品信息模型（应为通用型产品尺寸）；
影响结构构件承载力或钢筋配置的管线、孔洞等应具有位置、尺寸等几何信息；
设备、金属槽盒等应具有规格、型号、材质、安装或敷设方式等非几何信息；大型设备还应具有相应的荷载信息；

	智能化弱电系统
	应按照专业需求输入全部设备（如冷水机组、水泵、空调机组等）的外形控制尺寸和安装控制间距等几何信息及非几何信息，输入全部管线的空间占位控制尺寸和主要空间分布；
影响结构的各种竖向管井的占位尺寸；
影响结构的各种孔洞位置和尺寸；

	暖通空调系统
	应按照专业需求输入全部设备（如水泵、水箱等）的外形控制尺寸和安装控制间距等几何信息及非几何信息，输入给排水管道的空间占位控制尺寸和主要空间分布；
影响结构的各种竖向管井的占位尺寸；
影响结构的各种孔洞、集水坑位置和尺寸；

	家具
	家具、设备、金属槽盒等应具有空间占位尺寸、定位等几何信息。设计阶段可采用生产商提供的成品信息模型（应为通用型产品尺寸），包括灯光效果、材料质感、家具材质、隐蔽空间管线的整理与查看明确定位等；
影响结构构件承载力或钢筋配置的管线、孔洞等应具有位置、尺寸等几何信息；
家具、设备、金属槽盒等还应具有规格、型号、材质、安装或敷设方式等非几何信息；大型设备还应具有相应的荷载信息；

	其他
	其他建筑构配件可按照需求建模，建模几何精度可为100mm；
建筑设备可以简单几何形体替代，但应表示出最大占位尺寸；


（2）、机电要求
给排水
	建模
深度
	LOD100
	LOD200
	LOD300
	LOD400
	LOD500

	管道
	只有管道类型、管径、主管标高
	有支管标高
	加保温层、管道进设备机房1M
	产品批次、生产日期信息；运输进场日期；施工安装日期、操作单位
	管道技术参数、厂家、型号等信息

	阀门
	不表示
	绘制统一的阀门
	按阀门的分类绘制
	
	按实际阀门的参数绘制（出产厂家、型号、规格等）

	附件
	不表示
	统一形状
	按类别绘制
	
	按实际项目中要求的参数绘制（出产厂家、型号、规格等）

	仪表
	不表示
	统一规格的仪表
	按类别绘制
	
	

	卫生器具
	不表示
	简单的体量
	具体的类别形状及尺寸及明确定位
	
	将产品的参数添加到元素当中（出产厂家、型号、规格等）

	家具设备
	不表示
	有长宽高的简单体量
	具体的形状及尺寸及明确定位
	
	

	水泵
	不表示
	基本类别和族
	长、宽、高限制
长、宽、高限制,技术参数和设计要求
	添加生产信息、运输进场信息和安装日期信息
	按现场实际安装的产品型号深化模型；
添加术参数、产品说明书/运行操作手册、保养及维修手册、售后信息等


暖通
	建模
深度
	LOD100
	LOD200
	LOD300
	LOD400
	LOD500

	暖通风管道系统

	风管道
	不表示
	按着系统只绘主管线，标高可自行定义，按着系统添加不同的颜色
	按着系统绘制支管线，管线有准确的标高，管径尺寸。添加保温。
	产品批次、生产日期信息；运输进场日期；施工安装日期、操作单位
	产品信息（生产厂家、型号、规格等）

	管件
	不表示
	绘制主管线上的管件
	绘制支管线上的管件。
	
	

	附件
	不表示
	绘制主管线上的附件
	绘制支管线上的附件，添加连接件
	
	

	末端
	不表示
	只是示意，无尺寸与标高要求
	有具体的外形尺寸，添加连接件
	
	

	阀门
	不表示
	不表示
	有具体的外形尺寸，添加连接件
	
	

	机械
设备
	不表示
	不表示
	具体几何参数信息，添加连接件
	
	

	暖通水管道系统

	暖通水管道
	不表示
	按着系统只绘主管线，标高可自行定义，按着系统添加不同的颜色
	按着系统绘制支管线，管线有准确的标高，管径尺寸。添加保温，坡度
	产品批次、生产日期信息；运输进场日期；施工安装日期、操作单位
	添加技术参数，说明及厂家信息，材质

	管件
	不表示
	绘制主管线上的管件
	绘制支管线上的管件
	
	

	附件
	不表示
	绘制主管线上的附件
	绘制支管线上的附件，添加连接件
	
	

	阀门
	不表示
	不表示
	有具体的外形尺寸，添加连接件
	
	

	设备
	不表示
	不表示
	
	
	

	仪表
	不表示
	不表示
	
	
	


电气
	建模
深度
	LOD100
	LOD200
	LOD300
	LOD400
	LOD500

	设备
	不表示
	基本族
	基本族、名称、符合标准的二维符号，相应的标高
	添加生产信息、运输进场信息和安装单位、安装日期等信息
	按现场实际安装的产品型号深化模型；
添加技术参数，说明及厂家信息，材质

	母线桥架线槽
	不表示
	基本路由
	基本路由、尺寸标高
	
	

	管路
	不表示
	基本路由、根数
	基本路由、根数、所属系统
	
	


3.2.2.4、BIM模型应用
（1）、碰撞检查
设计单位在施工图阶段，根据终版图纸对BIM模型进行更新后进行碰撞检查，快速找出各专业的碰撞问题及发生碰撞的位置，并将检测结果形成报告和带有视点的模型一起提交至甲方进行审核，根据审核意见修改，便于施工前提早发现错误，规避风险，避免由于碰撞问题引起的损失。
在碰撞检查过程中，至少对以下几个专业进行冲突检测：
建筑与结构
建筑与机电各个专业
结构与机电各个专业
消防与电气专业
同时确认管线密集区域和重点区域。
（2）、净高分析
在施工图阶段，根据净高控制表对BIM模型进行基于施工图BIM模型进行净高分析，估算出各空间可能达到的净空提前对建筑物各空间净空进行分析，并将净高分析结果形成报告和模型提交至甲方进行审核，根据审核意见修改，提前发现可能不满足净空要求的位置，及时对设计进行优化。
制作净高分析报告的过程中，每一个功能区至少需要提供一个剖面并提供一张净高分析平面图，明确标出不同区域的净高情况。在碰撞报告过程中找到的管线密集区域和重点区域需要2-3个剖面来进行说明。
（3）、管线综合
基于施工图BIM模型进行三维管线综合排布，合理的对整个空间管线进行优化，解决管线碰撞问题，区别于传统二维中通过对点位分析来代替整个区域。同时，应将管线综合结果形成报告和模型提交至甲方进行审核，根据审核意见修改，减少各方协调周期，减少施工过程中因管线排布不合理而带来的损失。
（4）、预留洞口及预埋件检查
基于施工图BIM模型进行预留洞口及预埋件进行分析，并将其结果形成报告和模型提交至甲方进行审核，根据审核意见及时修改，提前发现预留洞口及预埋件设计错误。
3．2.2.5、花园综合体及专业温室建筑BIM交付成果
（1）、分楼层的各专业模型、分单体的模型；分单体的模型、地块整体模型
（2）、BIM 交付模型是最重要的成果之一，模型的标准等详见以上各章节，在项目节点必须提交与二维设计图同步的 BIM 模型。
（3）冲突检测及问题分析报告
通过 BIM 模型各专业间碰撞，发现各专业图纸错漏碰缺问题，重点应用区域：各专业交圈，重点检测结构留洞、竖井/管道间、电梯井、检修口、屋顶设备密集区降板等区域。
3.3.5.4、净高分析平面图
通过 BIM 模型进行净高分析检查，对不利点位置进行预估，在有限的图纸环境下，利用三维模型模拟预估净高距离，验证设计方案。
（4） 管线综合模型以及报告
管线综合模型成果是对设计成果的具体内容表现，是 BIM 成果的主要表现形式，通过成果报告反应设计图纸问题，提升设计质量，同时也是保证 BIM 成果得到落实的重要依据。 
3.2.2.6 花园综合体及专业温室建筑BIM交付格式如下：
	交付阶段
	交付物
	文件格式

	施工图设计阶段
	施工图BIM管线综合模型
	.rvt及.nwd

	
	施工图设计图纸
	.dwg

	
	基于施工图BIM模型的碰撞检查报告
	Word

	
	基于施工图BIM模型的净高分析报告
	Word

	
	基于施工图BIM模型的管线综合报告
	Word

	
	基于施工图BIM模型的预留洞口及预埋件检查报告
	Word


3.2.3主入口雕塑设计
3.2.3.1.主入口雕塑方案设计
对主入口花园综合体区域，根据入口方案的需要提出主雕塑方案及选址，风格和表达的主题应与植物园的设计理念和风格呼应。
主入口雕塑的模型小样
为更好的表达主入口雕塑方案，需要制作同比例缩小的模型小样。
3.2.4配合管网设计
为了使设计范围内的各专业管线在空间上能统筹考虑，减少管线之间的干扰以及保证景观的合理性，进行管网配合设计。
4、方案深化设计、扩初设计成果
4.1景观设计成果。
4.1.1方案深化设计成果。
（1） 根据规划文本理念延续提炼景观设计风格、定位： 
（2）优化各大功能区游园动线，优化各专类园的布局：
（3）丰富整个植物园的植物景观层次性和物种多样性。
（4）优化景观构筑物、小品、园林建筑的详细比例、尺寸。
（5）植物园景观方案设计会议讨论并提出可实施性意见；
（6）分析植物园方案构想的经济性、可行性。
4.1.2景观扩初设计成果。
4.1.2.1园林土建部分。
（1）、园林土建设计说明（中文）；
（2）、扩初设计总平面图、分区图、放线定位图、索引图、物料分布及色彩分析图、竖向设计图（包含土方造型）：
（3）、局部放大平面图、重要地形剖面图（包括材料、标高、材质）：
（4）、景观构筑物、小品、桥梁等的平、立、剖面设计；
（5）、景观建筑的设计详图、水景必须明确与效果相关的参数：
（6）、景观小品（垃圾桶、座椅、花盆等）选型方案推荐：
（7）、景观细部构造（台阶、栏杆、道牙、挡墙等）材料选择：
（8）、铺装大样图（平、剖面图）：
（10）、物料选用表，应针对不同区域使用的物料进行分类列表表达，并提供样板及样板图片、新材料及特殊材料应提供相应供应商资料。
4.1.2.2绿化部分。
（1）、绿化设计说明（中文）；
（2）、上木平面配置图，附乔木配置苗木表（干径、冠幅、高度、分枝点、数量、树型控制图样、重要程度及替换条件、特殊植物种植要求）：
（3）、灌木及地被植物配置图，附灌木配置苗木表（干径、冠幅、高度、分枝点、数量、树型控制图样、重要程度及替换条件、特殊植物种植要求）：
（4）、重要节点种植放大平面图及典型立面图；
（5）、标志树参考图片、关键点植物组合意向图及效果控制要求：
（6）、草花参考图片、组合意向图及效果控制要求：
4.1.2.3水电部分。
（1）、夜间照明布点图（分普通照明及深夜照明）：
（2）、灯具初步选型表（含样品照片并说明重要程度及替换条件）：
（3）、初步给排水、灌溉指示图：
（4）消防布点图
（5）智能化布线图及产品说明
4.1.2.4其它。
1、导示系统点位布置图：
2、户外家具、游乐设施、标识图等
4.2建筑方案设计成果
4.2.1方案深化设计成果。
（1） 根据概念方案文本理念延续提炼景观设计风格、定位； 
（2）提出建筑平面布局方案；
（3）对建筑立面尺寸、比例、材料进行优化设计；
（4）提出结构、给排水、电气、暖通设计方案；
（5）建筑方案设计会议讨论并提出可实施性意见；
（6）分析建筑方案构想的经济性、可行性。
4.2.2建筑扩初设计成果要求
(1)图纸封面；
(2)图纸目录；
(3)图纸说明；
(4)通用做法；
(5)建筑鸟瞰效果图，平立面效果图；
(6)总平面图、定位总图、竖向设计总图（CAD) ；
(7)分层平面设计图；
(8)立面图、剖面图；
(9)节点设计图纸；
(10)结构专业设计图；
(11)电气专业设计图；
(12)给排水设计图；
(13)暖通专业设计图。
（14）智能化专业设计图
5.扩初设计图纸总体要求。
5. 1总图比例大于1: 300, 采用 A1 幅面，需报建使用总图比例为 1: 500 图幅，按实际大小：采用A3, 分区图比例不大于1: 300; 大剖面图比例1: 50；
5. 2 如图纸有所修改，图框中版本号、修订版本、出图日期必须做出相应修改：
5. 3电子文件如用外部参照，需绑定。
5. 4尺寸应以公制单位标注。
5. 5设计中间交流及设计成果中提交图纸的所有文字均应为中文简体
6、施工图设计阶段
完成全部专业全套施工图纸设计，且设计深度必须满足现行国家、省及绍兴市关于施工图编制的要求。
本阶段各专业的设计深度必须满足现行国家、省、市有关规范、规定、标准以及有关职能审批部门和行业主管部门的要求。
施工图设计文件取得政府相关主管部门同意批文和施工图审查单位的审查合格证，并按相关规定提供施工图成果。
所有专业全套施工图纸必须经过方案设计单位、第三方设计审核单位，以及建设单位的确认。
7、施工配合阶段
指定专人负责本工程从开工到竣工验收全过程的施工技术配合工作。
协调施工过程中有关设计的问题。
负责施工现场指导，并从设计角度进行施工监督。
负责协调现场设计变更，并根据各方最终会办结论，免费提供设计变更图纸。
按有关规定参加分部分项、隐蔽工程验收和竣工验收，协助施工单位完成竣工验收资料。
工程完成竣工备案、归档视为本阶段工作完成。
8、设计深度要求
设计工作包括方案设计、初步设计、所有专业全套施工图纸设计（含技术设计、专业设计及其他相关设计配合服务）、施工期配合服务，并无偿承担各阶段深化优化设计及政府相关主管部门和审查部门审查批准而出现的反复调整和修改的工作责任。在设计工作过程和成果审查审批过程中，承包人应与发包人密切配合，按照发包人的意见和建议，根据相关修改意见对设计成果进行及时调整和深化设计，达到双方认可的最佳效果。各阶段设计图纸必须按现行国家设计技术规范、工程质量管理条例、《建设工程勘察设计管理条例》以及国家和地方有关工程设计管理法规、规章和规定，并满足绍兴市相关规划等主管部门的相关审批要求。
各阶段设计图纸必须满足中华人民共和国现行国家、行业及工程所在地的地方规范、规程、标准，符合环保、节能、绿色建筑标识等要求，当上述规范、规程、标准存在不一致时，约定采用的规范、规程、标准应按较高标准执行，除非当地相关部门另有规定。若超出中华人民共和国国内规范、规程、标准，应进行技术论证。
所有工程设计须达到发包人的方案设计要求、功能需求、各项参数指标及相关规范标准。
9、设计周期：附表
1、设计周期
	阶段
	内容
	启动时间
	结束时间
	天数
	地点
	备注

	前期
	基地路勘，启动项目研讨会
	甲方通知
	
	
	
	

	方案优化设计
	植物园整体
	甲方通知
	
	
	
	

	扩初设计
	植物园整体
	甲方通知
	
	
	
	

	扩初设计评审会
	扩初设计图纸
	甲方通知
	
	
	
	

	施工图设计
	施工图设计交底
	甲方通知
	
	
	
	

	后期配合
	施工阶段配合
	
	
	
	
	

	
	施工现场服务
	
	
	
	
	

	
	项目总结
	
	
	
	
	


2、成果文件
  （1） 施工图纸：纸质打印，8 份（不包括相关部门审批所需图纸）。
（2） 电子文件：JPG、PDF、DWG 等格式。
（3） 汇报文件：PPT 格式（费用投标人自行承担）。
第五章  投标文件（封面格式及附表件）

一、投标文件封面格式

1.资格审查资料封面格式

2.资信标封面格式

3.技术标封面格式（暗标）

4.商务标封面格式

项目名称：                                                        
投

标

文

件
投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
项目名称：                                                        
投

标

文

件
（适用于技术标②为明标的项目）

投标文件内容：           技术标②                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

项目名称：
投
标
文
件
（适用于技术标①为暗标的项目）
投标文件内容：技术标①
日期：     年    月    日

项目名称：                                                        
投

标

文

件

投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  

    二、投标文件（附表件）
1.法定代表人身份证明（附件一）

2.授权委托书（附件二）

3.联合体协议书（附件三）

4.投标人基本情况表（附表一）

5.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）

6.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）

7.投标人已完成的工程业绩表（附表四-1）

8.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（附表四-2）

9. 投标人获奖工程业绩表（附表五）

10.投标函（附件四）

11.总报价书（附表六）

12.项目分项投资估算表（附表七）

13.服务承诺及服务计划书（附表八）

14.承诺书（附表九）

附件一

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                             

单位性质：                                                             

地    址：                                                             

成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            

姓    名：            性别：           年龄：           职务：        

系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                   （盖章） 
日期：            年   月   日
注：如以联合体形式投标的，此证明联合体各方均应提交。
附件二

授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

               投  标  人：                                   （盖章）

               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           

               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                            

                      日      期：                     年     月    日

注：如以联合体形式投标的，此委托书由联合体牵头人的法定代表人签署。
附件三

联合体协议书

             （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            （招标项目名称）勘察设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为本联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5、联合体各成员单位均承诺本公司在近5年无行贿犯罪记录，否则愿承担由此带来的相应法律责任。
6、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

                                       牵头人名称：                  （盖单位章） 

                                       法定代表人：                （签字或盖章） 
                                       成员名称：                  （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章） 
                                                             年      月      日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表一
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系

方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子

   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配

合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

注：如以联合体形式投标的，此证明由联合体牵头人提供。
附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任建筑师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人建筑师注册证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

注：如以联合体形式投标的，此证明由联合体牵头人提供。
附表三

拟投入本项目的主要设计人员一览表

	设计阶段
	姓   名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作
	签字

	方案深化设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	勘    察
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	初步（含初步）设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。设计组人员须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年07月至2021年09月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章）或专业负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2021年07月至2021年09月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日
注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。
附表四-1
投标人已完成的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 本表后须附设计合同【（时间、建筑面积及建安造价均以合同为准，允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）】、总平面图、已完成证明材料（施工图审查合格证明材料或发包人出具的已完成证明材料）、中标通知书等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。【如以上资料中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】完成时间以图审合格书上的时间为依据。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

注：如以联合体形式投标的，此证明由联合体牵头人提供。
附表四-2
拟派项目负责人已完成的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附设计合同【（时间、建筑面积及建安造价均以合同为准，允许非完整合同复印件，但须包含封面，签署页，项目性质规模）】、总平面图、已完成证明材料（施工图审查合格证明材料或发包人出具的已完成证明材料）、中标通知书等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。【如以上资料中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】完成时间以图审合格书上的时间为依据。
注：如以联合体形式投标的，此证明由联合体牵头人提供。
附表五
投标人(项目负责人)获奖工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附设计合同、获奖证书（或文件）、已完成证明材料（施工图审查合格证明材料或发包人出具的已完成证明材料）、中标通知书等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。获奖时间以获奖证书（或文件）签发的时间为依据。【如以上资料未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

注：如以联合体形式投标的，此证明由联合体牵头人提供。
附件四

投标函
致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：        %）的价格承包上述设计业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：

    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。

5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章) 
法定代表人：                   (签字或盖章)

日期：          年      月     日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表六

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：  百分之                     

	设计周期
	设计总周期约为70日历天，从合同签订之日起计算。从合同签订35天内完成初步设计（包括工程经济分析、工程概算）并通过评审；初步设计评审通过后35天内完成所有施工图设计，具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对方案、施工图交流、审查、评审的时间（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。


投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表七

项目分项投资估算表

	（此项格式由投标人自行设计）


注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表八

服务承诺及服务计划书

	（此项格式由投标人自行设计）


注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表九                    

承诺书
            （招标人名称）：

我方在此承诺若招标人或中标人使用或借鉴本单位投标方案时，无条件配合并提供相应电子文档。（格式自拟）

投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。
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