
黄酒产业园项目(一期)工程（生产及生产辅助区域）电梯设备采购安装项目
招

标

文

件

招标人名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

日      期：二○二二年二月

黄酒产业园项目(一期)工程（生产及生产辅助区域）电梯设备采购安装项目

招标文件

招标人：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（盖章）

招标人地址： 绍兴市北海桥                     

招标人法定代表人：      孙爱保          （盖章）
邮政编码：                      
联系电话： 0575-85176048               传真：     /     

联系人：    谢炳良             
招标人统一社会信用代码：  91330000142943303A                  
招标代理机构名称：      绍兴明晨建设项目管理有限公司   （盖章）

招标代理机构地址：      绍兴市延安东路505号国际商务广场                
招标代理机构法人代表：      屠晓明       （盖章）

代理主办人：    冯春阳/阮俊晋            电    话：  0575- 88313149               

手  机：       13735205201             传    真：  0575-88313149            

备案意见：                           （备案章）

经 办 人：                           （签字或盖章）

备案日期：     年      月      日

招标公告

黄酒产业园项目(一期)工程（生产及生产辅助区域）电梯设备采购安装项目

招标公告

1.招标条件

本招标项目黄酒产业园项目(一期)工程（生产及生产辅助区域）电梯设备采购安装项目（项目名称）已由      越城区发改局     （项目审批、核准或备案机关名称）以      2019-330602-15-03-033834-001         （批文名称及编号）批准建设，项目业主为： 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司    ，建设资金来自自筹（资金来源），项目出资比例为100％，招标人为：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的电梯进行公开招标。

2.项目概况与招标范围 

2.1 建设地点：        黄酒产业园                      。
2.2建设规模：货梯21台   ；招标估算价：约   560     万元。

2.3 招标范围：包含但不仅限于电梯制造、仓储、运输、二次搬运、装卸、配合安装、装修、调试、检测检验、委托监检、成品保护、权威部门验收、培训、交付使用、售后服务，以及向招标人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料和其他相关服务等交钥匙内容，详见第七章技术标准和要求。
2.4 计划交货期：180日历天，其中排产周期为招标人（或监理单位）书面排产通知发出后45日历天，安装工期自书面开工报告或进场施工指令日期开始计算。
2.5 质量要求： 合格 。

2.6资格审查方式： 资格后审 。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人必须满足以下二种条件之一：

①具有独立法人资格的电梯设备制造单位，须具有中华人民共和国特种设备生产许可证“电梯制造（含安装、修理、改造）”或同时具备（特种设备（电梯）制造许可证和特种设备（电梯）安装改造维修许可证）。
②具有独立法人资格的电梯设备销售代理单位（须有制造单位对本项目授权书），投标品牌的电梯设备制造单位须具有中华人民共和国特种设备生产许可证“电梯制造（含安装、修理、改造）”或特种设备（电梯）制造许可证；销售代理单位须具有中华人民共和国特种设备生产许可证“电梯安装（含修理）”或特种设备（电梯）安装改造维修许可证。

3.2其他要求：

3.2.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
3.2.2近五年以来企业无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.3 本次招标不接受联合体投标。

3.4一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则应作废标处理。

3.5代理单位参加投标的，品牌制造商须对代理单位的安装（含修理）资质予以认可（在授权书中予以体现）。

4.招标文件获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2022年    月    日8:30时至2022年   月    日17:30时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2招标文件每套售价  /  元，售后不退。图纸押金  /  元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金

本工程需缴纳投标保证金  拾  万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2022年   月   日17:00时前缴纳。缴纳方式为：

1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：  6224861565799012281    ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：  3110810043370000146  ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供。

3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

6.其他有关内容

6.1评标入围方法：全部入围。

6.2评标方法：综合评估法。

6.3中标方式：最高分中标。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2022年     月     日     时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼      室。

6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在   /  （发布公告的媒介名称）上发布。

8.公告与招标文件不一致性

若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。

9.联系方式

招标人：   浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司   招标代理机构:  绍兴明晨建设项目管理有限公司                       
地  址：             绍兴市北海桥          地址:     绍兴市延安东路505号                             

联系人：           谢炳良                  联系人：     冯春阳/阮俊晋                                     

电  话：            0575-85176048          电  话：       13735205201                             
招  标  人：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 
招标代理机构： 绍兴明晨建设项目管理有限公司
2022年    月    日

招标管理机构意见：                                    绍兴市公共资源交易中心意见：

2022年    月    日                                                 2022年    月    日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

  2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编   列   内  容

	1.1.2
	招 标 人
	名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 
地址： 绍兴市北海桥       
联系人：谢炳良     电话：  0575-85176048

	1.1.3
	招标代理机构
	名称： 绍兴明晨建设项目管理有限公司

地址：  绍兴市延安东路505号

联系人：冯春阳/阮俊晋         电话：13735205201
传  真： 0575- 88313149   电子邮件：540499842@qq.com 

	1.1.4
	项目名称
	黄酒产业园项目(一期)工程（生产及生产辅助区域）电梯设备采购安装项目  

	1.1.5
	建设地点
	 

	1.1.6
	招标估算价
	约人民币  560   万元

	1.1.7
	工程类别
	/

	1.2.1
	资金来源
	自筹资金

	1.2.2
	出资比例
	100％

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	包含但不仅限于电梯制造、仓储、运输、二次搬运、装卸、配合安装、装修、调试、检测检验、委托监检、成品保护、权威部门验收、培训、交付使用、售后服务，以及向招标人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料和其他相关服务等交钥匙内容，详见第七章技术标准和要求。

	1.3.2
	计划工期
	交货期：180日历天，其中排产周期为招标人（或监理单位）书面排产通知发出后45日历天，安装工期自面开工报告或进场施工指令日期开始计算。

计划开工日期：   /   年  /   月  /  日

计划竣工日期：   /   年  /   月  /  日

	1.3.3
	质量要求
	  合 格 

	1.4.1
	投  标  人

资质条件、

能力和信誉
	资质条件：

必须满足以下二种条件之一：
①具有独立法人资格的电梯设备制造单位，须具有中华人民共和国特种设备生产许可证“电梯制造（含安装、修理、改造）”或同时具备（特种设备（电梯）制造许可证和特种设备（电梯）安装改造维修许可证）。
②具有独立法人资格的电梯设备销售代理单位（须有制造单位对本项目授权书），投标品牌的电梯设备制造单位须具有中华人民共和国特种设备生产许可证“电梯制造（含安装、修理、改造）”或特种设备（电梯）制造许可证；销售代理单位须具有中华人民共和国特种设备生产许可证“电梯安装（含修理）”或特种设备（电梯）安装改造维修许可证。

财务要求：      /       
业绩要求：      /     
信誉要求：      /       

项目负责人（项目经理，下同）资格：  /  资格
其他要求：
1、企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。

2、近五年以来企业无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3、本次招标不接受联合体投标。

4、一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，否则应作废标处理。

5、代理单位参加投标的，品牌制造商须对代理单位的安装（含修理）资质予以认可（在授权书中予以体现）。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	［√］不接受

［］接受，须满足下列要求：/

	1.9.1
	踏勘现场
	［√］不组织，投标单位自行踏勘。

［］组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：


［√］不召开 

	［］召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人提出问题的
截止时间
	投标截止日    日前

	1.10.3
	招标人书面澄清
的时间
	投标截止日    日前

	1.11
	分 包
	［√］不允许

［］允许，分包内容要求：

	1.12
	偏 离
	［√］不允许       ［］允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	  /  

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止日     日前

	2.2.2
	投标截止时间
	    年     月     日       分

	3.3.1
	投标有效期
	    90   天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：详见招标公告
投标保证金的金额：详见招标公告

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	     /    年

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	    /     年至今

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求
	     /    年

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	［√］不允许       ［ ］允许

	3.7.3
	签字或盖章要求
	见具体格式。联合体投标的，只要求联合体牵头人的签字和（或）盖章。

	3.7.4
	投标文件份数
	技术标：一正六副；商务标：一正六副，资格审查资料：一正六副。

	3.7.5
	装订要求
	［］不分册装订
［√］分册装订，分“技术标”、“商务标”和“资格审查资料”三册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，应单独封装。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人的地址：     绍兴市越城区                   
招标人名称：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司

黄酒产业园项目(一期)工程（生产及生产辅助区域）电梯设备采购安装项目（项目名称）技术标/商务标/资格审查资料在      年  月  日  时  分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。

(1)采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。

(2)采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。

投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。

注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目总监等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	
	投标文件递交时间
	     年     月     日     时    分至     时    分

	4.2.3
	是否退还投标文件
	［√］否              ［  ］是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：      年     月     日       时
开标地点：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦四楼绍兴市公共资源交易中心指定开标室

	5.2
	开标程序
	（1）密封情况检查：由公证处检查密封性

（2）开标顺序：

□按评标入围产生顺序依次开标
√按投标获取招标文件顺序依次开标

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：按规定；
评标专家确定方式：按规定；

	7.1
	是否授权评标委员会

确定中标人
	［√］是 ，推荐的中标候选人数： 1 个
［］否

	7.3.1
	履约担保
	按照《关于加强建设工程担保管理推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设[2017]70号）等相关文件规定执行，本项目履约担保为专业担保公司担保、银行保函、保险公司保险等，金额为中标价的2％。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	词语定义

	10.1.1
	类似项目的定义
	指： /

	10.1.2
	行贿犯罪记录
	近五年以来企业无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

	10.2
	招标控制价
	［］不设招标控制价
［√］设招标控制价：招标控制价即为上限价，上限价为 560万元。

1、工程量：按建设单位提供的参数和相关图纸计算；

2、本工程电梯价格按招标文件电梯品牌水平编制；

3、本工程安装配套费统一按6.3万元计入报价（不下浮），中标单位在电梯进场前三天向施工总承包单位支付，总包单位出具相应票据。

4、其余不详之处详见标底。

	10.3
	资格审查方式
	［］资格预审
［√］资格后审

	10.4
	投标人代表出席开标会

	
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；

2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱540499842@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；

 3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；

 4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。

	10.5
	投标人开标必须提交的证件

	
	根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。

本次招标文件内要求提交的所有原件均不作要求，由招标人负责事后对中标候选人进行核验。

	10.6
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

	10.7
	同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解

	10.8
	监督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当时人应当接受越城区公管办的监督，并请浙江省绍兴市国信公证处予以公证

	10.9
	解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

	10.11
	资格审查资料及提交时间（如投标人须知前附表10.3资格审查采用资格后审方式的）

	10.11.1
	资格审查资料提交时间
	同投标文件提交时间

	10.11.2
	资格后审投标人必须提交的资料

	
	①、企业营业执照；

②、本招标文件招标公告3.1要求的相关证书。

③、承诺书（承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；近五年以来企业无行贿犯罪记录），格式自拟，加盖投标人公章。

    ④、电梯制造单位对本项目授权书，授权书详见投标文件及其附件格式中的“附件十二”。

⑤授权委托书（格式详见附件）

（一）、若投标人符合本招标文件 第二章 投标人须知前附表 1.4.1 资质条件的第①种情况，须提供上述第①、②、③、⑤点资料。

（二）、若投标人符合本招标文件 第二章 投标人须知前附表 1.4.1 资质条件的第②种情况，须提供上述第①、②、③、④、⑤点资料。

注：①上述资格审查资料，必须提供复印资料一正六副，供资格后审委员会评审。

②不能提供上述材料任何一项或不符合后审要求的投标人为资格审查不合格。

	10.12
	投标文件

	
	1、资格审查资料：详见 第二章 投标人须知10.11.2

2、技术标内容：
（1）招标文件第三章 评标办法前附表 2.2.2技术部分评分标准所要求的内容。
（2）投标人认为可以证明其能力的其他材料（如有，格式自拟）。

3、商务标内容：

（1）投标函（格式见第八章）
（2）投标承诺书（格式见第八章）
（3）投标设备及安装报价明细表（格式见第八章）
（4）主要部件性能一览表（格式见第八章）
（5）随机专用工具及备品备件明细表（格式见第八章）

（6）供招标人选购的备品备件一览表（格式见第八章）
（7）质保期满后大小包费用一览表（格式见第八章）
（8）驻项目现场的工程技术、管理人员（格式见第八章）
（9）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

注：投标人不按招标文件的要求提供投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，该投标文件将被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

	10.13
	评标入围方法（［］是［√］否进行评标入围）

	
	1.全部入围。

	10.14
	资格后审条件（如10.3资格审查采用资格后审方式的）

	
	按照本须知第 1.4.1 款的约定外，还必须符合如下条款：
1．近五年以来企业无行贿犯罪记录。

	10.15
	资格后审方法（如10.3资格审查采用资格后审方式的）

	
	1.资格后审委员会由本评标委员会兼任，在评标前对投标人按照“资格后审条件”进行资格后审。不符合“资格后审条件”中任何一项或经核实有不真实情况的，资格后审不能通过，只有资格后审合格的才能进入技术部分和商务部分评估；
2.进入评标的投标人中有因投标人或其项目负责人核验不符合要求、投标资格条件不符合招标要求及投标文件中存在重大偏差等被取消投标资格或作废标处理的，不另行补充确定进入评标的投标人。但当进入评标的投标中有效标不足3个的，重新组织招标。
投标人应对递交的材料的真实性负责。若发现有弄虚作假等行为，一经查实，上报有关部门，取消本次投标资格。

	10.16
	中标人确定及违约

	
	1.招标人确定授权评标委员会确定的中标人和中标候选人为中标人。
2.确定的中标候选人或中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以重新组织招标。
3.确定的中标候选人或中标人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。

	10.17
	中标无效情形

	
	1.招标代理机构因泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

2.招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人可能影响公平竞争的有关招标投标的相关情况，影响中标结果的；
3.投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；
4.投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
5.招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；
6.招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的；

7.招标人在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的；

8.在公示期间，根据本招标文件规定，经评标委员会认定发现中标候选人有投标无效或作废标处理的；
9.法律法规规定的其他中标无效情形

	10.18
	中标无效后的中标人确定

	
	1、发生10.17中的中标无效且不再重新招标时，评标委员会应当剔除中标无效的投标人报价的资格，重新对各原进入评标有效投标人的商务部分进行评标（不足3个的重新组织招标）。

2、在公示期间，当中标候选人以外的投标人有“中标无效”情形，但中标候选人没有涉及中标无效情况，评标委员会不再进行重新评估，即中标候选人的排名仍为有效。

	10.19
	重新招标的其他情形

	
	1.除投标人须知正文第8条约定的情形外，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的；
2.在10.17中，有效投标人不足3个；
3.法律法规规定的其他重新招标情形


1.总则 
1.1 项目概况 
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
    1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

    1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

    1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

    1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况 

    1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

    1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

    1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求 
    1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

    1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表及安装计划表。

    1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
    投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

    1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

        （1）资质条件：见投标人须知前附表；

        （2）财务要求：见投标人须知前附表；

        （3）业绩要求：见投标人须知前附表；

        （4）信誉要求：见投标人须知前附表；
        （5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

        （6）其他要求：见投标人须知前附表。

    1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
        （1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务； 

        （2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

        （3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

    1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

        （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

        （2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

        （3）为本项目的监理人；

        （4）为本项目的代建人；

        （5）为本项目提供招标代理服务的；

        （6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

        （7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

        （8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

        （9）被责令停业的；

        （10）被暂停或取消投标资格的；

        （11）财产被接管或冻结的；

        （12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担 
    投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.6 保密 

    参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

    所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 
    1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

    1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

    1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 

    1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 

1.10 投标预备会 

    1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。 

    1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.11分包 
    投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。 

1.12偏离 

    投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。 

2.招标文件 

2.1 招标文件的组成
    本招标文件包括：

    （1）招标公告（或投标邀请书）；

    （2）投标人须知；

    （3）评标办法；

    （4）合同条款及格式；

    （5）工程量清单；

    （6）图纸；

    （7）技术标准和要求；

    （8）投标文件格式；

    （9）投标人须知前附表规定的其他材料。

    根据本章第 1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清 

    2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。 

    2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人。 

2.3 招标文件的修改 

    在投标截止时间 15 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。
3.投标文件 

3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括：由资格审查资料、技术标和商务标三部分组成

3.1.1.1资格审查资料内容：详见 第二章 投标人须知10.11.2.
3.1.1.2技术标内容：
（1）招标文件第三章 评标办法前附表 2.2.2技术部分评分标准所要求的内容。
（2）投标人认为可以证明其能力的其他材料（如有，格式自拟）。

3.1.1.3商务标内容：
（1）投标函（格式见第八章）
（2）投标承诺书（格式见第八章）
（3）投标设备及安装报价明细表（格式见第八章）
（4）主要部件性能一览表（格式见第八章）
（5）随机专用工具及备品备件明细表（格式见第八章）

（6）供招标人选购的备品备件一览表（格式见第八章）
（7）质保期满后大小包费用一览表（格式见第八章）
（8）驻项目现场的工程技术、管理人员（格式见第八章）
（9）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。

注：投标人不按招标文件的要求提供投标文件和资料将视为没有对招标文件作实质性响应，该投标文件将被拒绝，其风险应由投标人自行承担。
3.2 投标报价
3.2.1投标报价采用人民币报价，报价出现大小写不一致时，以大写数字为准。投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、验收、脚手架费、培训及相关服务、井道整修。注：本项目不集中组织现场踏勘，如投标人有需要可在工作日联系进行现场踏勘。联系人： 谢炳良  ，截止日期：开标前一个工作日），机房预留孔、底坑处理（包括加固）、井道圈梁处理、预埋件由中标人提供电梯设计图。井道照明、召唤孔设置、爬梯、控制柜至机房双电源切换箱的电缆、五方通话的主机及分机、除了机房至保安值班室以外的其余五方通话电缆等一切工作以及调试电缆和设备及材料价格、备品备件费、管线费、关税、增值税、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、质量技术监督部门和工程质量监督部门检验费、保修期内可能产生的一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。投标人应根据本工程实际情况和自身的综合实力，竞报投标报价。

3.2.2 有关投标报价规定：

3.2.2.1投标人根据招标人提供的采购设备内容和数量，按各功能的要求作出每一个设备的报价，报价应按设备名称报价。安装调试结束后，如涉及卫生、环保、质监等部门报验验收，其费用应计入本次投标报价。

3.2.2.2招标人指定地点： 

3.2.3投标人应结合工程特点，市场行情及投标人自身的技术，管理水平，竞争能力，确定最终报价。

3.2.4在满足性能技术参数的前提下，投标人可以根据现场的实际情况和设计要求，对设备数量作适当的调整，但须事先征得招标人的同意。引起承包总价变化，最终以中标人实际供货数量并依据中标固定单价按实结算。

3.2.5本次招标只允许有一个投标报价，投标人应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑工程的重要性，提供给招标人最优惠的投标报价，有选择的投标报价将不予接受。

3.2.5.1  投标人若有方案和报价未被唱标，应在开标时及时声明或提请招标人注意，否则是投标人自己的风险，招标人对此不承担任何责任。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金 
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。 

    3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 

    3.4.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

       （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)企业有行贿犯罪记录；
       （3）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。 

3.5 资格审查资料（适用于资格后审的）
按第二章投标人须知前附表需提交的内容。
3.6 备选投标方案 

    除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方
案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 

3.7 投标文件的编制 

    3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由加盖投标人公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4.投标 

4.1 投标文件的密封和标记 
    4.1.1 投标文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。
    4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。 

4.2 投标文件的递交 

    4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

    4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回 

    4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
    4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 

    4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 

5.开标 

5.1 开标时间和地点 

    招标人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并根据投标人须知前附表第10.4项和第10.5项规定邀请所有投标人准时参加。
5.2 开标程序 
主持人按下列程序进行开标：

（1）有关单位签到（开标前）；

（2）宣布开标纪律；
（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（4）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人、公证员等有关人员姓名；
（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况和送达时效；
（6）由评标委员会对投标人进行资格审查；

（7）宣布审查结果；

（8）启封有效投标人的技术标，由评标委员会进行评分；

（9）宣布各投标人评分结果并做好相应记录；

（10）启封有效投标人的商务标，宣布投标报价等；

（11）由评标委员会对有效投标人的商务标进行符合性评审；

（12）宣布评审结果，计算商务标得分，计算总得分；

（13）招标人代表、监标人、公证员、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（14）宣布中标候选人或中标人；

（15）公证员对开标评标全过程进行公证；

（16）开标结束。

6.评标 

6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。 

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

      （1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属； 

      （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

      （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评标的； 

      （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则 

    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标 

    评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评标。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

7.合同授予 

7.1 定标方式 

    除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

7.2 中标通知 
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 

7.3 履约担保 

    7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
    7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4 签订合同 

    7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

    7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8.重新招标和不再招标 

8.1 重新招标 
有下列情形之一的，招标人将重新招标： 

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的； 

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的或有效标少于3个的。

8.2 不再招标 

    重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 

9.纪律和监督 

9.1 对招标人的纪律要求 

    招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求 
    投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。 

9.3 对评标委员会成员的纪律要求 

    评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。 

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

9.5 投诉  
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10.需要补充的其他内容 

    需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表 
	条 款 号
	评 审 因 素
	评  审  标  准

	  2.1.1
	形式评审标    准  
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函签字盖章
	加盖单位章并有法定代表人或其委托代理人签字或盖章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	其他要求
	符合招标文件规定的其他评审要求

	  2.1.2
	资格评审标    准  
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	/

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 

	
	
	类似项目业绩   
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信    誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	其他要求  
	符合招标文件规定的其他评审要求

	2.1.3
	响应性评                  审 标 准  
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定

	
	
	……
	……

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工    期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	其他要求
	符合招标文件规定的其他评审要求


	条款号
	条   款   内   容

	2.2.1
	分值构成(总分 100 分) 
	技术部分：50分；商务部分：50分

	2.2.2
	技术部分评分标准

	
	名称
	子项及评审标准
	评审得分标准

	
	
	
	优 
	良
	一般

	
	企业实力
	投标人的安装单位认证情况：

具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分；

具有ISO14001环境管理体系认证证书的得1分；

具有GB/T28001或OHSAS18001（GB/T45001-2020或ISO45001-2018）职业健康安全管理体系认证证书的得1分。

投标文件中提供安装单位的认证证书复印件，不在有效期内的不得分。（投标文件中装订证书复印件加盖公章。）
	0-3.0

	
	
	获得最新一期市场监督管理部门关于电梯维护保养单位违法违规综合量化评价结果A类的得3分，B类的得2分，C类的得0.5分，其他情况不得分。               

（各地评价体系不一致的，请提供市场监督管理部门评价体系标准，按好、中、差级别进行评分，提供市场监督管理局评价文件复印件加盖公章。）
	0-3.0

	
	
	投标人业绩情况：

投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来具有500万元及以上电梯销售供货并通过检验的业绩（以合同金额为准，不论合同内金额是否含有安装），每提供1份得1分，最多得3分；如以上业绩包含电梯安装内容的（安装内容以合同中约定的为准），每提供1份加0.5分，最多加1分。                                              

证明材料：提供中标通知书（如提供的业绩为施工总承包项目或EPC总承包项目内含电梯的，则须提供施工总承包项目中标通知书或EPC总承包项目中标通知书）、业绩合同及特种设备使用登记证复印件。
	0-4.0

	
	投标产品总体评价
	投标人信誉:

产品信誉（1-3分）

根据投标产品的品牌知名度、市场占有率等情况，进行综合评价。
	3-2
	1.9-1.5
	1.4-1.0

	
	
	投标电梯（1-3分）
根据投标电梯型号，对投标产品的节能性、安全可靠性、在品牌系列型号中的先进性，进行综合评价。
	3-2
	1.9-1.5
	1.4-1.0

	
	投标产品主要部件情况
	控制柜的先进性（2-5分）：

控制柜整柜为知名品牌的为优；其余视情确定评审档次。结合部件的先进性,在相应的档次范围内确定具体分值。
	5-4
	3.9-3
	2.9-2.0

	
	
	曳引机的先进性（2-5）分：

曳引机为知名品牌的为优；其余视情确定评审档次。结合部件的先进性,在相应的档次范围内确定具体分值。
	5-4
	3.9-3
	2.9-2.0

	
	
	门机先进性（2-5分）：

门机整机为知名品牌的为优；其余视情确定评审档次。结合部件的先进性,在相应的档次范围内确定具体分值。
	5-4
	3.9-3
	2.9-2.0

	
	
	开门保护系统的先进性（1-3分）
	3
	2
	1

	
	
	根据轿厢的平面尺寸、高度、装潢方案、通风、照明、显示屏、操作盘的选型等因素综合评价（1-2分）
	2
	1.5
	1

	
	
	主要部件来源及备品备件情况（1-2分）
	2
	1.5
	1

	
	主要技术指标
	根据投标电梯中有无偏离招标文件非实质性技术要求的情形以及偏离程度综合评价（0.25-1分）
	1
	0.5
	0.25

	
	
	机房噪声指标（0.1-0.5分）
	0.5
	0.25
	0.1

	
	
	运行中轿厢内噪声指标（0.1-0.5分）
	0.5
	0.25
	0.1

	
	
	开关门过程噪声指标（0.1-0.5分）
	0.5
	0.25
	0.1

	
	
	根据每运行一年故障次数或每起、制动运行60000次故障次数及相应保证措施，进行综合评价（提供所投品牌制造商承诺书并加盖制造商公章，进行横向比较，无法提供的不得分）（0.1-0.5分）
	0.5
	0.25
	0.1

	
	施工安装
	施工方案（0.5-2分）：根据施工质量、进度、安全生产和文明施工保证措施，进行综合评价。
	2
	1
	0.5

	
	
	培训计划（0-1分）：根据培训时间、地点、费用、目标 ，进行综合评价。
	1
	0.5
	0

	
	
	产品质量保证期限（0-2分）：

质量保证期不少于24个月的得2分，少于24个月的不得分。
	0-2.0

	
	
	使用成本因素（0.5-2分）：

按质保期满后所有电梯2年小包费加3年的大包费用评分。（小包费用报价低于  3000  元/台/年的，评审时按 3000   元/台/年计；大包费用报价低于  6000  元/台/年的，评审时按  6000  元/台/年计）
	2
	1
	0.5

	
	
	售后服务承诺（0.5-2分）：
据投标人提供的售后服务方案、维护人员配备和售后服务机构设置等情况，提供详细、完善的本地化长期售后服务的承诺情况，售后服务承诺的可行性、完整性以及保障措施，产品质量保证期内外的故障响应、修复时间及后续技术支持和维护能力情况等进行比较打分。
	2
	1
	0.5

	
	合计
	50分

	
	注：

1、评标委员会组建按规定，设技术标的不少于七人，进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后的算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分。

2、评审时，各评委计分最多保留小数点后一位，保留位数超过的，一律舍去，并在舍去多余位数后汇总评审得分；计算平均分时保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。

	2.2.3
	商务部分评分标准

	1.本次招标项目招标人设置最高上限价，招标控制价作为最高上限价，最高上限价为  560万元；超过上限价的作废标处理。

2.商务标满分50分

当投标报价＝评标基准价时，得满分；

当投标报价＞评标基准价时，得分＝50―（投标报价―评标基准价）/评标基准价×100×2；

当投标报价＜评标基准价时，得分＝50―（评标基准价―投标报价）/评标基准价×100×1。

评标基准价：即入围商务标评审满足招标文件要求且投标价格次低的投标报价为评标基准价，其商务分为满分（50分）；

3.商务标得分保留二位小数，小数点第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。


1.评标方法 
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人当场抽签确定。

2.评审标准 

2.1初步评审标准 

    2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。 

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。 

2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。 

    2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准 

    2.2.1 分值构成 

        （1）技术部分：见评标办法前附表；

        （2）商务部分：见评标办法前附表。
    2.2.2技术部分评分标准：见评标办法前附表。

    2.2.3商务部分评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审
    3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于未进行资格预审的） 

    3.1.2 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的） 

    3.1.3 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

   （1）第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

   （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

    3.1.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
    （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

    （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审 

    3.2.1 评标委员会按本章第 2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
        （1）按本章第2.2.2项规定的评审因素和分值计算出得分A； 

        （2）按本章第2.2.3项规定的评审因素和分值计算出得分B。
    3.2.2 评分分值（包括分项分值和总分值）计算结果保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 

    3.2.3 投标人得分=A+B。

    3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
3.2.5评标委员会发现投标人不符合招标文件规定的其他实质性情形，其投标作废标处理。
3.3投标文件的澄清和补正 
    3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
    3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
    3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
    3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A： 评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一些细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。评标委员会签到表见附表A-1。
A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员商议的基础上可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审文件及各投标人在资格预审阶段递交的资格预审申请文件(适用于已进行资格预审的)、标底(如有)、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4暗标编号(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

第二章“投标人须知”前附表第10．3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，则在评标工作开始前，招标人将指定专人负责编制投标文件暗标编码，并就暗标编码与投标人的对应关系做好暗标记录。暗标编码按随机方式编制。在评标委员会全体成员均完成暗标部分评审并对评审结果进行汇总和签字确认后，招标人方可向评标委员会公布暗标记录。暗标记录公布前必须妥善保管并予以保密。

A2.5对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

A2.5.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中

.简称为“清标”)，从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。

A2.5.2在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下，评标委员会可委托由招标人专门成立的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下，清标工作可以在评标工作开始之前完成，也可以与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认，经过评标委员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果，并由评标委员会以书面方式追加对清标工作小组的授权，书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

A2.5.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

A3初步评审

A3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并使用附表A-2记录评审结果。

A3.2资格评审

A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并使用附表A-3记录评审结果。(适用于未进行资格预审的)

A3.2.1  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据资格预审文件中规定的标准和方法，对照投标人在资格预审阶段递交的资格预审文件中的资料以及在投标文件中更新的资料，对其更新的资料进行评审(适用于已进行资格预审的)。其中：

(1)资格预审采用“合格制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，否则其投标作废标处理；

(2)资格预审采用“有限数量制”的，投标文件中更新的资料应当符合资格预审文件中规定的审查标准，其中以评分方式进行审查的，其更新的资料按照资格预审文件中规定的评分标准评分后，其得分应当保证即便在资格预审阶段仍然能够获得投标资格且没有对未通过资格预审的其他资格预审申请人构成不公平，否则其投标作废标处理。

A3．3 响应性评审

A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并使用附表A-4记录评审结果。

A3.3.2投标人投标价格不得超出(不含等于)按照本章前附表的规定计算的“拦标价”，凡投标人的投标价格超出“拦标价”)，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立拦标价的情形)

A3.3.２投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表第10．2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。(适用于设立招标控制价的情形)

A3.4  判断投标是否为废标

A3.4.1 判断投标人的投标是否为废标的全部条件(包括本章第3．1．2项中规定的条件)，在本章附件B中集中列示。

A3.4.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第二章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A3.4.3评标委员会在评标(包括初步评审和详细评审)过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。

A3.5算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3．6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4．详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1详细评审的程序

A4.1.1  评标委员会按照本章第3.2款中规定的程序进行详细评审：

(1)施工组织设计评审和评分；

(2)项目管理机构评审和评分；

(3)投标报价评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

(4)其他因素评审和评分；

(5)汇总评分结果。

A4.2  施工组织设计评审和评分

A4.2.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对施工组织设计进行评审和评分，并使用附表A-5记录对施工组织设计的评分结果，施工组织设计的得分记录为A。

A4．3项目管理机构评审和评分

A4.3.1按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对项目管理机构进行评审和评分，并使用附表A-6记录对项目管理机构的评分结果，项目管理机构的得分记录为B。

A4.4投标报价评审和评分(仅按投标总报价进行评分)

A4.4.1按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.4.2按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、施工组织设计评审和项目管理机构评审并且经过评审认定为不低于其成本的投标报价的“偏差率”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分，使用附表A-7记录对投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.4投标报价评审和评分(按投标总报价中的分项报价分别进行评分)

A4.4.1投标报价按以下项目的分项投标报价分别进行评审和评分：

（1）                                                          ；

（2)                                                           ；

（3)                                                           ；

（4)                                                           ；

（5)                                                           ；

…………

A4.4.2 按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价“评标基准价”。

A4.4.3按照评标办法前附表中规定的方法，分别计算各个分项投标报价与对应的分项投标报价评标基准价之间的偏差率。

A4.4.4按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照分项投标报价的偏差率，分别对各个分项投标报价进行评分，汇总各个分项投标报价的得分，使用附表A-7记录对各个投标报价的评分结果，投标报价的得分记录为C。

A4.5  其他因素的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分，并使用附表A-8记录对其他因素的评分结果，其他因素的得分记录为D。

A4.6  判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.4项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.7  澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定执行。

A4.8  汇总评分结果

A4.8.1评标委员会成员应按照附表A-9的格式填写详细评审评分汇总表。

A4.8.2详细评审工作全部结束后，按照附表A-10的格式汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5.  推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1  推荐中标候选人

A5.1.1  除第二章“投标人须知”前附表第7．1款授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：

(1)评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

(2)如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

A5.2.2  投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

A5.2直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5．3编制评标报告

评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6．特殊情况的处置程序

A6.1  暗标评审的评审程序规定(适用于对施工组织设计进行暗标评审的)

如果第二章“投标人须知”前附表第10.3款要求对施工组织设计采用“暗标”评审方式且第八章“投标文件格式”中对施工组织设计的编制有暗标要求，评标委员会需对施工组织设计进行暗标评审的，则评标委员会需将施工组织设计(暗标)评审提前到初步评审之前进行。施工组织设计评审结果封存后再进行形式评审、资格评审、响应性评审和项目管理机构评审。项目管理机构评审完成后再公开暗标编码与投标人名称之间的对应关系。

A6.2关于评标活动暂停

A6.2.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。

A6.2.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，继续评标的条件具备时，由原评标委员会继续评标。

A6.3  关于评标中途更换评委

A6.3.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.3.2退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

A6.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件B：废标条件

废 标 条 件

B0.总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4  在形式评审、资格评审(适用于未进行资格预审的)、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5  当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的(适用于已进行资格预审的)。

B1.6  投标报价文件(投标函除外)未经有资格的工程造价专业人员签字并加盖执业专用章的。(采用造价下浮率计分法的工程投标文件，此条不作要求)
B1.7  在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。

B1.8  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.9  投标人相关人员未按第二章“投标人须知前附表”第10.4，10.5款规定出席开标会的。投标人必须按投标人须知前附表第10.4条、10.5条和投标人须知第5.1条的规定，派员参加开标会议，投标人参加会议人员和所需携带的证件必须在投标截止时间前送达投标人须知前附表第4.2.2条指定的递交投标文件地点，否则视为自愿放弃本次投标。

B1.10采用计算机辅助评标的投标文件，除因电子辅助评标系统及其网络、设备故障外，电子投标文件无法导入系统的，其投标应作无效或者废标处理。 

B1.11采用计算机辅助评标的投标文件，不符合招标文件第二章投标人须知附表七《电子投标文件编制及报送要求》的，其投标应作无效或者废标处理。
B1.12投标报价时，安全文明施工费的费率不得低于定额下限费率。如采用造价下浮率计分法的，则投标人须承诺：安全文明施工措施费按审定后的招标控制价的费用金额计取。否则视为实质性不响应招标文件。
B1.13 采用基准投标报价计分法的工程，投标总报价必须且只能精确到元；采用造价下浮率计分法的工程，下浮率报价最多只能精确到小数点后二位。否则作废标处理。
B1.14 其他：招标文件规定的其它废标情形的；

B1.15 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

附件C：投标人成本评审办法（略）

附件D：备选投标方案的评审方法（略）

附件E：计算机辅助评标方法（略）

附表A-1：评标委员会签到表（略）

附表A-2：形式评审记录表（略）

附表A-3：资格评审记录表（略）

附表A-4：响应性评审记录表（略）

附表A-5：施工组织设计评审记录表（略）

附表A-6：项目管理机构评审记录表（略）

附表A-7：投标报价评分记录表（略）

附表A-8：其他因素评审记录表（略）

附表A-9：详细评审评分汇总表（略）

附表A-10：评标结果汇总表（略）

第四章 合同条款及格式

第一节合同一般条款

定义

本合同下列术语应解释为：

“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的一切产品、设备和/或其它材料。

“服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

“合同条款”系指本合同条款。

“甲方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

“乙方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同专用条款中指明。

“天”指日历天数。

适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

标准

3.1 本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

3.2 除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

使用合同文件和资料

4.1 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

4.2 没有甲方事先书面同意，除了履行本合同外，乙方不应使用合同条款第4.1所列举的任何文件和资料。

4.3 除了合同本身以外，合同条款第4.1条所列举的任何文件是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给甲方。

专利权

5.1 乙方应保证，甲方使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

履约保证金

6.1 乙方应按合同专用条款中的规定向甲方提交履约保证金。

6.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。

6.3 履约保证金应采用人民币。

验收和测试

7.1 甲方或其代表应有权对整个项目进行验收和测试，以确认其是否符合合同的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明甲方要求进行的验收和测试，以及在何处进行这些检验和测试。甲方将及时以书面形式把进行验收和/或甲方测试代表的身份通知乙方。

7.2 验收和测试可以在乙方或制造厂的所在地、交货地点和/或项目的最终目的地进行。如果在乙方或制造厂的所在地进行，乙方应免费为甲方的检验人员提供工作条件，包括但不限于必要的技术资料、检测工具和仪器。

7.3 如果任何被检测或测试的系统及货物不能满足要求，甲方可以拒绝接受验收，乙方应采取相应的措施以满足验收的要求。

7.4 甲方在货物到达最终目的地后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从乙方或制造厂启运前通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

7.5 在交货前，乙方或制造厂应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，但该证书不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造厂检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

7.6 合同条款第7条的规定不能免除乙方在本合同项下的保证义务或其他义务。

包装

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

装运标记

9.1 乙方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的中文字样做出以下标记：

收货人

合同号

发货标记

收货人编号

目的地

货物名称、品目号和箱号

毛重/净重（用公斤表示）

尺寸（以长×宽×高用厘米表示）

9.2 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上，乙方应在包装箱两侧用中文和适当的运输标记标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。

运输

10.1 乙方负责办理将货物运抵招标文件规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

伴随服务

11.1 乙方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括“合同专用条款”与第七章“技术规格书”规定的附加服务（如果有的话）：

实施或监督所供系统的现场安装和/或试运行；

提供货物组装和/或维修所需的工具；

提供系统详细的操作和维护手册；

在双方商定的一定期限内对系统实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

在乙方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的及系统的安装、试运行、运行、维护和/或修理对甲方人员进行培训。

11.2 乙方应提供“合同专用条款”/第七章“技术规格书”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

备品备件

12.1 正如合同条款所规定，乙方可能被要求提供下列与备品备件有关的材料、通知和资料：

甲方从乙方选购备品备件，但前提条件是该选择并不能免除乙方在合同保证期内所承担的义务；

在备品备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方使甲方有足够的时间采购所需的备品备件；

在备品备件停止生产后，如果甲方要求，乙方应免费向甲方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

12.2 乙方应按照“合同专用条款”/第七章“技术规格书”中的规定提供所需的备品备件。

保证

13.1 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。

13.2 本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达最终目的地后的一定期限内保持有效（上述期限见合同专用条款），以先发生的为准。

13.3 甲方应尽快以书面形式通知乙方保证期内所发现的缺陷。

13.4 乙方收到通知后应在“合同专用条款”规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

13.5 如果乙方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

索赔

14.1 如果乙方对偏差负有责任，而甲方在合同条款第13条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

根据货物的偏差情况、损坏程度、以及甲方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应按合同条款第13条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

14.2 如果在甲方发出索赔通知后三十（30）天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后三十（30）天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从议付货款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

付款

15.1 本合同项下的付款方法和条件在“合同专用条款”中有规定。

价格

16.1 乙方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

变更指令

17.1甲方可以在任何时候书面向乙方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

本合同项下提供的货物是专为甲方制造时，变更图纸、设计或规格；

运输或包装的方法；

交货地点；

乙方提供的服务。

17.2 如果上述变更使乙方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。乙方根据本条进行调整的要求必须在收到甲方的变更指令后三十（30）天内提出。

合同修改

18.1 除了合同条款第17条的情况，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

转让

19.1 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

分包

20.1 对投标文件中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方其在本合同中将分包的全部分包合同，并需经甲方同意，但此分包通知并不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

乙方履约延误

21.1 乙方应按照招标文件中规定的交货时间交货和提供服务。

21.2 在履行合同过程中，如果乙方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

21.3 除了合同条款第24条的情况外，除非拖延是根据合同条款第21.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，乙方延误交货，将按合同条款第22条的规定被收取误期赔偿费。

误期赔偿费

22.1 除合同条款第24条规定的情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5％）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5％）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可考虑根据合同条款第23条的规定终止合同。

违约终止合同

23.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

如果乙方未能在合同规定的期限内或甲方根据合同条款第21条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

如果今后施工过程中，发现乙方所用材料、设备等有伪劣产品、三无产品、以次充好及所用产品品牌与招投标所定产品不相符，甲方有权清退所用的产品，并对乙方予以该产品价格的双倍经济处罚，直至解除合同。

23.2 如果甲方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

不可抗力

24.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

24.2 受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

24.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

因破产而终止合同

25.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

因甲方的便利而终止合同

26.1 甲方可在任何时候出于自身的便利向乙方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于甲方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

26.2 对乙方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，甲方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩下的货物，甲方可：

仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或

取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向乙方支付部分完成的货物和服务以及乙方以前已采购的材料和部件的费用。

争议的解决

27.1 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。仲裁地点应在甲方单位所在地。

27.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

27.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

27.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

合同语言

28.1 本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函均用中文书写。

适用法律

29.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

通知

30.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式传真送到“合同专用条款”中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

30.2 通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

税款

31.1 按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，甲方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

31.2按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，乙方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

合同生效

32.1 本合同应在双方签字并加盖双方公章和甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。

32.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力（按效力由高到低排列）：

合同协议书

中标通知书、招标文件

投标文件

技术标准和要求

供货范围及分项价格表

预付款保函

图纸

第二节  合同专用条款
合同专用条款

本节关于招标货物的具体要求是对合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本节条款为准。

甲方：浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 

乙方：电梯设备供货、安装中标单位（若为联合体投标，则为联合体的牵头人）
一、设备销售合同专用条款
1.合同范围

包括  见前附表等。
2.合同的签订
2.1中标人须在中标通知书发出30日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和招标人在约定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表与招标人签订书面合同。
2.1.1交货地点：用户指定地点。
2.1.2到货期：按标项内具体要求执行。
2.2交货方式：中标人负责运至现场安装调试，在整个设备安装调试验收合格前的所有设备材料的运输、保管、保险均由中标人负责。
3.付款方式：

合同签订后支付10%，接到排产通知设备进场安装时付进度款17.5%，排产数量超过合同数量一半时再付进度款20%，全部设备安装完成验收合格后付50%（乙方设备及其它部分提供13%全额增值税专用发票，乙方安装部分提供3%全额增值税专用发票），余2.5%质保金，质保期满后付清
4.合同修改
4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。
4.2除非招标人对产品的品牌、型号规格和涉及价格因素的技术参数提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。
5. 质量标准和验收
5.1中标人提供的产品及服务必须是经合法途径取得的。
5.2中标人应按现行的国家或行业技术及验收标准和招标文件的规定提供工程、货物或服务，因中标人提供的工程、货物或服务达不到约定的质量标准，中标人承担违约责任。
5.3验收由使用单位按规定组织相关人员或专家进行。
5.4双方对工程、货物或服务的质量有争议的，由双方同意的专业检测机构鉴定，所需费及因此造成的损失由责任方承担，双方均有责任的，双方根据其责任分别承担。
6.违约责任
6.1提供的货物和服务质量必须达到合格，凡安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，中标人必须无偿返工直至符合质量要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。
6.2由于招标人保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，中标人协助招标人及时给予补齐或修复。

6.3中标人在验收环节出现违约情形，按本招标文件相关条款承担违约责任。

6.4中标人在售后服务等其他方面违约按承担招标人直接经济损失、在招标文件规定的付款期予以延期6-12个月、延长质保期1—2年处理。

7．违约赔偿
7.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成供货任务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。
7.2 中标人和招标人签订合同，按合同规定的供货时间供货并安装调试完毕。逾期每推迟一天，扣中标价0.1%的滞纳金给招标人。
7.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。
8.不可抗力
8.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
9.解决合同纠纷的方式
9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。
9.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。
9.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。
9.4合同应在双方签字盖章后开始生效。
（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）
10、补充条款

10.1投标人在投标报价前必须充分考虑水电费、税金等各种因素，每笔款项支付前，中标人应提交相应金额的增值税专用发票（抵扣13%，其他产生相关城建税、企业所得税、印花税、个人所得税、教育附加、地方教育附加等均由中标人承担，国家税收政策对此有调整时允许做相应调整，附加费投标报价时自行考虑）。

10.2招标方除提供安装所需的水电接口（调试时若未正式通电，调试时电缆及电箱等由中标人自行解决，水电费由中标人负责）、设备存放场地以外，设备制造、装卸、安装、调试、验收、质保期内的工作（包括质保期内的检验费）及其他所需全部费用均包括在投标报价内。

10.3电梯机房内永久电源箱到电梯电源箱及之后的管线由投标人提供并负责敷设，相关费用包括在投标报价内。

10.4电梯机房至管理中心的通讯管线的敷设由招标人委托的其它专业施工单位负责，管理中心与各电梯通讯的交换机由投标人提供，其接线与系统调试由投标人负责，相关费用包括在投标报价内。（中标后20个工作日内提供通讯线材的型号规格及有关技术要求）。

10.5门厅召唤按钮、LED楼层显示器及相关线路铺设安装由投标人负责，费用包括在投标报价内。

10.6本工程电梯井道、机房、基坑等图纸已设计完成，投标人在投标过程中应仔细核对各电梯井道相关设计图纸（平面图、剖面图、大样图等）是否满足电梯相关规范要求，如发现电梯井道、底坑深度、缓冲装置、机房高度、吊钩、安全门、井道隔障设置等在建筑或结构方面存在问题，应及时给予书面意见提出，并提供解决措施以便招标人参考；如投标人未对上述情况提出书面意见，则进场施工过程中，由于上述方面存在问题，不能满足电梯相关规范要求和验收要求，需要做增加承重梁或钢梁以及安全门、井道隔障等建筑其他方面调整的，一切因此而引起的费用及责任均由中标人承担。中标人应在中标后7个工作日内土建配合图。
 10.7确保通过相关质监部门验收及确保移交使用单位。相关一切费用（包括但不限于：设备制造、安装、调试、验收及2年质保期内定期检验费用等）包括在投标报价内。

10.8以下所有工作（包括相关材料采购）由投标人负责完成，相关费用计入总价，今后不做调整。

10.8.1电梯井道：井道钢管架搭设；电梯井道照明；爬梯、底坑的电源插座和开关。

10.8.2机房：曳引机承重梁钢架部分、机房曳引机外部围护不锈钢栏杆。

10.8.3施工过程中（在未交付之前），所有洞口的临时封堵；安装完成验收前机房预留孔修整等。

10.9投标人负责货物通过质量技术监督部门等政府、行业有关部门组织的验收，直至取得验收证书，验收合格后移交所有验收资料，并提供详细的设备样本和完整的中文使用操作机维护手册（说明书），相关费用计入总价。

10.10质量技术监督部门等政府、行业有关部门的一切相关检验费（含安装调试完毕的验收费用、验收完毕至质保期期间的检验费 、质保期内的检验费（即新梯的1次验收费和质保期内的所有年检费）计入总价。

10.11设备调试、试运行验收合格，交付招标人使用以前的设备保护、劳动安全管理由投标人负责。

10.12质保期内的日常维护、保养等，计入本次报价，今后不再调整。

10.13投标人必须对现场进行充分勘查。运输过程中对附近周边管线的保护

也包含在本次招标范围内。投标人需将该部分的费用含在本次报价中，并实行包干。

10.14发包人在进行工地巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人书面警告并责令整改，二次发现责令承包人整改并处以一万元以下罚款，多次发现或被上级部门通报批评或被新闻媒体曝光者，每次处以五万元以下罚款并扣除相应的措施费。

10.15现场若发现有违反安全文明施工规范及现场安全管理的行为，招标人将根据情节轻重进行相应的处罚；对于违规的人员，必须将其清退出场。

10.16中标人进场应服从现场业主、监理及总包单位的安排，并做好设备的堆放，检验和保管工作，费用在投标报价中充分考虑。包干计算。

10.17施工现场如发现施工单位使用伪劣产品，一经发现将处以人民币十万元以上罚金。

10.18投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用及法律责任，均由投标人负责。

10.19投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响其报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

10.20招标文件中的各项要求如果没有注明适用范围（如：某些设备配置或某些设备不配置之类的限定），则是对所有招标货物的要求，其费用已包含在投标总价中。

10.21电梯井道照明、检修插座由投标单位自行安装。电梯现场安装人员必须持建设主管部门颁发的特种作业证书人员方可上岗。由于电梯主机属于精密设备，安装现场灰尘较多，必须采取措施在洁净的环境中安装，其费用列入报价。

11、售后服务

1、本项目的维修保养工作必须由厂家专业的维保公司负责。

2、乙方必须在项目地设有维保点（要求配置1-2名技师及相应的应急配件），可以处理所有的维修服务，且需提供24小时服务，维修人员需在接到维修电话后1小时内赶到现场，提供不间断的服务直到结束。维修点需提供足够的备件以适应招标人维修需求，如遇关人事故必须在30分钟内到现场。

3、投标人须对合同中规定的整套电梯（含安全运行监控系统）提供24个月的质保期及免费维修和保养，质保期从电梯验收合格后开始计算。主机、控制柜、限速器、安全钳、门机等核心部件整件由于部件本身质量原因需要整件更换的，中标人须5年内免费更换。
在质量保证期内，卖方应负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的内陆运输费用，急用部件应免费空运，部件或零件更换后的质量保证期为更换之日起顺延24个月。质保期满前政府部门对电梯的年度检验所发生的费用由投标单位负责承担，将此费用含在投标报价中。

4、在质保期内的工作应包括对所有电梯每月至少2次的常规检查、调整和润滑。具体的操作程序和内容须在投标时说明。每年一次安全检验。

5、 质保期内投标人须自行付费，负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障。

6、在缺陷保修结束时，须由专业工程师对电梯进行另一次测试，任何故障须由中标人自费解决并取得买方的同意。

7、修好后，中标人需一式两份报告给买方，包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期。

8、投标人须提供并承诺在质保期满后的维保费用：

 a、电梯投运第3-5年清包价格/年（小包费）：包括电梯的维修和保养、不包括零配件等费用（即包工不包件）；

b、电梯投运第6-10年全包价格/年（大包费）：包括电梯的维修和保养、安全运行监控系统的信息流量费和平台使用费、零配件等费用（即包工并包所有需更换的备件费）。

其价格单列，不计入投标总价。

注：在正式签约时，根据上述精神拟就更为详尽的设备销售、安装合同书。

第五章  工程量清单
1.投标报价说明
2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 

2.2工程量清单中标价的单价或金额，应包括设备价款、附件、配件、途中运输费、途中损耗、保险费、税费、售后服务以及指导安装、配合调试、试运行配合费用及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由投标人支付的费用，即为按招标人要求设备送至工地现场、指导安装、指导调试完毕后投入运行并达到相应验收标准的价格。

第六章  图纸

（略）
第二卷
第七章  技术标准和要求

(一)、特别声明
	特别声明

	1
	本次招标的项目及范围为：货梯21台

	2
	本项目为交钥匙承包项目，中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。合同总价为交付使用价格（合同总价不作调整），即包括项目方案、设备供货、运输、保管、安装、调试、验收、脚手架费、培训及相关服务、井道整修（如投标人有需要可在工作日联系进行现场踏勘。截止日期：开标前一个工作日）。井道照明、召唤孔设置、爬梯、控制柜至机房双电源切换箱的电缆、五方通话的主机及分机、除了机房至保安值班室以外的其余五方通话电缆等一切工作以及调试电缆和设备及材料价格、备品备件费、管线费、关税、增值税、运杂费、保险费、维修保护费、特殊工具费、售后服务费、技术培训费、安装调试费、质量技术监督部门和工程质量监督部门检验费、保修期内可能产生的一切费用、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。
机房预留孔、底坑处理（包括加固）、井道圈梁处理、预埋件由中标人提供电梯设计图。

	3
	除中标人在投标文件中明确外，中标人不得再以任何方式转包或分包本工程项目。


（二）、基本要求
1.项目概况及工作环境
（1）工作地点：绍兴市越城区
（2）环境条件：
室内温度5～40℃；室外温度-10℃～50℃
最大相对湿度90%
气候：海洋性气候
电源：三相交流：380V、50HZ
     单相交流：220V、50HZ
2、技术标准化和规范
（1）所有施工和材料所涉及的设计标准规范（如产品标准/规范、工程标准/规范、验收标准/规范等）必须完全符合所有中华人民共和国的标准及规范。包括：
	JGJ/T16-2008
	民用建筑电气设计规范

	GB50045-2005
	高层民用建筑设计防火规范

	GB7588-2003
	电梯制造和安装安全规范

	GB/T10060-2011
	电梯安装验收规范

	GB10058-2009
	电梯技术条件

	GB10059-2009
	电梯试验方法

	GB50310-2002
	电梯工程施工质量验收规范

	JJ49-87                       
	“电梯手册”

	国务院第549号令
	特种设备安全监测条例


（2）投标人采用其它标准和规范时，应在投标书中注明是采用何种标准，并应保证设备达到或优于国家规定的现行相关标准。
（3）对国家规定有强制性规范或条例或认证要求的设备或材料，投标人提供的设备或材料应符合该类要求。
3、设备（材料）要求
(1)投标人所投设备必须是厂商全新的、性能优的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。
(2)所有设备在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于招标文件的要求。
(3)设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确。铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示；应准确无误地表明设备之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期。
(4)对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。
(5)所有货物提供出厂合格证等质量证明文件，若没有合格证的可提供型式试验报告、各部件的质量保证承诺书（加盖电梯制造单位公章），所有资料随电梯到货，开箱验收时检查。
(6)随带资料（原件）齐全，并在工程竣工后统一移交给招标人。
4、制造监制和出厂检验
（1）在设备制造期间，招标人有权在适当的时间到制造厂进行制造监制，在制造监制期间，制造单位有责任提供有关设备各种数据，设备结构图和部件图的详细中文资料。但招标人监制并不解除制造单位对所有产品在制造质量上应负的全部责任。
（2）主要部件和电气部件及总体工程的检验都应在工厂内完成。中标人须提供由招标人工程师认可的一整套检验标准和计划。所有检验应严格地按照认可的方式进行。投标人在投标文件中应把招标人工厂检验费用计入产品总价，该费用将包含于投标总价中。在检验结束后，中标人须提供必要的技术数据和图纸，并提交一份测试报告给招标人，但招标人的工厂检验并不解除制造单位对所有产品在制造质量上应负的全部责任。
5、数量调整
本项目为交钥匙承包项目，和电梯有关的一切事宜如配件部件数量、相关井道安装部件等，都包含在总价中，因施工过程根据实际需要而设计变更后发生的数量增减，按实际需要进行调整。
6、运输、保管、保险
（1）中标人负责设备材料货到现场或招标人指定的地点过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
（2）货物在项目综合验收合格前的保管由中标人负责。
（3）货物在项目综合验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
7、安装、调试及验收
中标人应派经招标人认可的有经验和能力、具有相应资质的技术人员，负责设备安装工作，在设备安装期间应充分了解设备安装进度要求，保证施工质量，解决施工中出现的技术问题。
（1）中标人负责设备的安装、调试、验收，并负责电梯安装的调试电缆。
（2）中标人现场服务人员要服从招标人基建管理部门的进度安排。
（3）调试所需专用工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。
（4）设备的拆箱、通电、调试等工作由中标人负责，但必须在招标人指定人员的参与下进行。在实际实施前必须先经招标人同意方可进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。
（5）电梯设备安装完成后，进行调试、验收(包括负责通过有关部门组织的综合验收)。验收由招标人与中标人及相关人员依国家有关标准、合同、设计图纸及有关附件要求进行，直至拿到电梯使用许可证。验收所产生的费用由中标人承担。
8、资料
在试运行前二周，中标人需提交包括控制、操作和维护手册一式六份，以便于招标人和相关人员能预先对将要运行的设备有所了解。至少应包括下列基本内容：
（1）所有设备规格和详细操作说明。
（2）主要部件常见故障说明，说明书应包括备件清单、操作和维修方法。
（3）例行维修保养项目和期限的建议。
（4）紧急安全措施的建议。
（5）紧急维修中心电话号码、地址，维修人员的电话号码。
（6）中标人应于验收后向招标人提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的软、硬件技术资料。
9、技术培训
（1）中标人须对招标人的技术人员进行维修培训。中标人须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训费用等。
（2）中标人提供的负责培训的人员应具备同类工程五年以上的工程经验。
（3）技术培训费用应包含在投标总价中。    
（4）技术培训至少应包括下列内容：
•设备原理、构成和功能的描述。
•常见故障的处理或排除。
•设备（部件）的检查、调整和维护。
10、售后服务
投标人须提供经调试、试运行、验收合格后至少2年的免费质保期和免费维修保养服务 (投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺)。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。
中标人必须有可靠的售后服务保障包括但不限于在项目实施地区附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。中标人服务维修人员均经过良好的技术培训，并有丰富的现场维修经验。
 维修人员需要在接到报修电话后1小时内赶到现场，无重大故障的24小时内排除故障。重大故障的，必须采取临时调换等措施，以保证使用人的正常使用。

主机、控制柜、限速器、安全钳、门机等核心部件整件由于部件本身质量原因需要整件更换的，中标人须5年内免费更换。

11、施工管理要求
（1）中标人必须严格按照施工图纸、项目技术要求等招标人提供的资料进行安装，并接受招标人基建管理部门的管理或委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。
（2）所有的材料设备进场时须同时提供货物出厂合格证书、检测报告。
（3）所有货物必须在检验合格经招标人或委托的监理单位同意后，方可用于本项目。
（4）隐蔽工程必须经招标人或委托的监理单位检查验收签证后，方可进行下一道工序。
（5）没有经过招标人或委托的监理单位的批准，工程的任何部分均不得覆盖或使之无法查看。中标人应保证有充分的时间，对隐蔽或无法查看工程的任何部分进行检查或测量。
（6）招标人委托的监理有权监督、检查、检验中标人的施工质量及安装质量进度，整改方案须经招标人和监理方认可后方能实施，中标人应把货物质量放在首位，加强技术管理和质量保证体系，严格认真地执行技术标准和规范。
（7）中标人在施工中如发生质量事故（责任由中标人全部承担），应及时报告招标人基建管理部门。做到及时查清事故原因，分清事故责任，并采取有效的补救措施。一般质量事故的处理方案应送设计单位、招标人等单位共同研究实施；重大质量事故的处理按国家相关条例执行。
（三）、招标范围
 包含但不仅限于电梯制造、仓储、运输、二次搬运、装卸、配合安装、装修、调试、检测检验、委托监检、成品保护、权威部门验收、培训、交付使用、售后服务，以及向招标人提供全过程形成的图纸、记录、档案资料和其他相关服务等交钥匙内容。
  中标人的工作范围需包含但不局限于以下内容：
（1）提供图纸设计资料，包括土建需要预留、预埋的部件及尺寸，和轿厢平面图；
（2）电梯井道内所有的一切工作，包括井道整修、底坑处理（不包括回填、找平）、井道处理、预埋件、牛腿、井道照明、井道爬梯、安装所需的脚手架、五方通话的主机及分机、无偿配合消防信号接入点、控制反馈等信号等一切工作以及调试电缆；
（3）设备的制造与供货；
（4）设备及部件的包装、保护、运输及仓储和现场内运输；
（5）设备的安装及部件的就位和固定；
（6）设备调试；
（7）实施过程中与其他单位的协调和配合；
（8）验收（包括负责通过质量技术监督局和工程质量监督站等相关部门的整体验收，直至拿到质量管理部门的验收合格报告和电梯《安全检验合格》标志）；
（9）无偿提供在招标文件中未明确但验收要求具备的一切条件、设施、设备及物料。
（10）技术培训；
（11）售后服务。
投标人应承担招标范围内所有工作的一切费用和风险。
（四）、电梯设备技术规格和要求
1、电梯技术规格和参数：

参考品牌：杭州西奥、飞亚、梅轮、通力、埃克森、富士达、奥立达、迅达

注：所有材料的推荐品牌仅供参考，投标人报价时，可选择清单中的推荐品牌或相同档次或性能更优的品牌。

以下有关数据均为按建筑图纸提供的参考数据，投标单位根据施工需要，现场踏看、测量确定实际数据，风险自行承担。

（1）电梯设备技术、规格及参数

	序号
	子项号
	子项名称
	电梯形式
	电梯数量
	电梯吨位
	电梯停楼层
	顶层楼面高　
	井道净尺寸
	机房屋面
	层站、单通门、双通门
	底坑深度

	1
	101
	酿造车间1
	货运电梯
	1
	3t
	±0.00、+5.50、+11.00、+14.40、+18.00
	23.8
	3460*3375
	26.40 
	5\5\5  单通门
	(1500)

	2
	103
	过滤车间1
	货运电梯
	1
	3t
	±0.00、+6.00、+11.00
	屋面梁17.00
	4000*3600
	无机房
	3\3\3  单通门
	(1500)

	3
	105、106
	包装车间及自动化仓库1
	货运电梯
	2
	3t
	±0.9、+6.00
	12.6
	3500*3700
	15.30 
	2\2\2  单通门
	(1500)

	
	
	
	货运电梯
	2
	3t
	±0.00、+5.50、+9.00、+12.50、+18.00
	23.5
	3900*3700
	26.30 
	5\5\5  单通门
	(1500)

	
	
	
	货运电梯
	2
	3t
	±0.00、+5.50、+9.00、+12.50、+18.00
	23.5
	3500*3800
	26.30 
	5\5\5  单通门
	(1500)

	4 
	202
	糟烧包装车间
	货运电梯
	1
	3t
	±0.00、+6.00、+11.00、+17.00
	22.9
	3500*4060
	26
	4\4\5  双通门
	(1500)

	
	
	
	
	1
	
	
	
	3700*4060
	
	4\4\5  双通门
	(1500)

	5 
	205
	原酒生产车间
	货运电梯
	1
	3t
	±0.00、、+6.50、+11.50
	16.9
	3660*4200
	19.9
	3\3\4  双通门
	(1500)

	
	
	
	
	1
	
	±0.00、+4.50、+10.00
	19
	3700*3500
	22
	3\3\4  双通门
	(1500)

	6 
	206
	原酒包装车间
	货运电梯
	1
	3t
	±0.00、+6.00、+11.00、+17.00
	22.6
	3500*3860
	25.6
	4\4\5  双通门
	(1500)

	
	
	
	
	1
	
	
	
	3460*3800
	
	4\4\5  双通门
	(1500)

	　
	　
	　
	　
	14台
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


技术规格和要求二

	序号
	子项号
	子项名称
	电梯形式
	电梯数量
	电梯吨位
	电梯停楼层
	顶层楼面高　
	井道净尺寸
	机房屋面
	层站、单通门、双通门
	底坑深度

	1 
	201
	酒糟利用车间
	货运电梯
	1
	5t
	±0.00、+6.50、+10.50、+14.50、18.50
	24
	3600*4950
	27.2
	5\5\6  双通门
	(1500)

	
	
	
	
	1
	
	
	
	3600*4950
	
	5\5\5  双通门
	(1500)

	2 
	204
	丙类仓库（成品仓库）
	货运电梯
	1
	5t
	±0.00、+6.00、9.40、+12.80、+16.20、+19.60
	24.1
	4000*4900
	27.3
	6\6\7  双通门
	(1500)

	
	
	
	
	1
	
	
	
	3800*4900
	
	6\6\7  双通门
	(1500)

	
	
	
	
	1
	
	
	
	3800*4900
	
	6\6\7   双通门
	(1500)

	3 
	209
	坛酒包装车间
	货运电梯
	1
	5t
	±0.00、+6.00、9.40、+12.80、+16.20、+19.60
	24.3
	4000*4800
	27.8
	6\6\7   双通门
	(1500)

	
	
	
	
	1
	
	
	
	4000*4700
	
	6\6\7   双通门
	(1500)

	
	
	
	合计
	7台
	
	
	
	
	
	
	


注：具体井道尺寸、机房尺寸、机房高度以实际土建施工为准，生产制造前由专业技术人员复核。轿厢尺寸做到规定范围内最大。

安装计划
	序号
	车间
	型号规格
	数量（台）
	土建情况
	安装计划

	1
	酿造车间
	3t
	1
	完成底坑、井道80%
	2022.5

	2
	过滤车间
	3t（无机房）
	1
	完成底坑、井道80%
	2022.5

	3
	自动化包装车间
	3t
	6
	完成底坑、井道80%
	2022.5

	4
	糟烧包装车间
	3t
	2
	完成底坑20%
	2022.7

	5
	原酒生产车间
	3t
	2
	完成底坑20%
	2022.7

	6
	原酒包装车间
	3t
	2
	完成底坑20%
	2022.7

	7
	酒糟利用车间
	5t
	2
	完成底坑20%
	2022.7

	8
	成品仓库
	5t
	3
	完成底坑40%
	2022.5

	9
	坛酒包装车间
	5t
	2
	完成底坑20%
	2022.7

	
	
	
	
	
	


（2）货梯装饰要求和配置

主要配置

操作系统      ：全电脑集选变频控制方式

控制系统      ：全电脑模块化集选控制

拖动系统      ：变频无级调速拖动系统

门机系统      ：变频门机系统

曳引机位置    ：井道顶部正上方机房内（无机房井道内）

导轨          ：T型导轨，采用冷拉钢材制成，摩擦表面采用机械加工制造（3吨电梯采用2导轨，5吨电梯采用6导轨）

厅门装置

厅门材质      ：加厚优质钢板静电粉末喷涂

门套材质      ：加厚优质钢板静电粉末喷涂

门套规格      ：标准小门套

厅门显示      ：轿厢位置及运行方向

厅门呼梯      ：发纹不锈钢无底盒面板，微动按钮

层门地坎      ：钢板开槽

轿厢装置

轿壁装潢      ：加厚优质钢板静电粉末喷涂

轿顶装潢      ：加厚优质钢板静电粉末喷涂，LED照明，配圆形风扇

轿底材质      ：加厚防滑花纹钢板

轿厢主架      ：加强型轿厢龙门架，加强型轿底

轿门材质      ：加厚优质钢板静电粉末喷涂

照明设施      ：高效节能LED灯

通风设施      ：低噪音风机通风

通讯设施      ：隐藏式对讲装置

轿内显示      ：轿厢位置及运行方向
轿内呼梯      ：发纹不锈钢面板，微动按钮
开门方式      ：中分双折式

轿厢尺寸      ：根据实际井道做到规定范围内最大

五、电梯主要功能和安全设备或功能

	序号
	功能名称
	功能说明

	1
	自动运行
	电梯根据给定的指令自动运行、停车、开关门

	2
	司机运行
	电梯根据给定的指令自动运行、停车、手动关门

	3
	检修运行
	检修状态时，通过操作慢上慢下按钮，使电梯检修速度运行

	4
	上电自动开门
	电梯上电，轿厢正在门区，则自动开门。

	5
	自动关门延时
	轿门完全打开后，保持开门状态，经过延时后自动关门

	6
	本层外召开门
	电梯正在关门或已关门但未启动，若本层外召，则重新开门

	7
	光幕安全保护
	光幕被遮挡时，关门动作立即停止自动开门

	8
	超载不关门
	超载时不关门，超载灯亮，蜂鸣器鸣响，轿内显示超载，电梯不启动

	9
	自动照明控制
	在规定时间内，电梯没接收到运行指令，照明自动熄灭，有指令时自动打开

	10
	重复关门
	执行关门指令后，在规定时间内门没有关闭到位，重新开门再关门。

	11
	轿内层楼、方向显示
	轿内显示电梯所在层楼及将要运行的方向

	12
	司机选择定向
	根据司机给定的指令确定运行方向

	13
	故障自诊断
	当运行时发生故障，自动诊断故障原因，并在控制板上显示，将最近的故障信息保存。

	14
	安全回路保护
	安全回路断开，电梯将立即停止运行。

	15
	门连锁保护
	所有门锁都在闭合状态下，电梯方能正常运行。在运行过程中，门锁断开或抖动，电梯将立即停止。

	16
	运行接触器保护
	系统可检测电机回路接触器动作是否可靠，如有异常将停止运行。

	17
	抱闸反馈检测保护
	通过抱闸臂检测开关对抱闸的打开和闭合实时的监控，当抱闸未按要求打开时，系统将停止电梯启动。

	18
	端站换速及楼层号校正
	系统在运行中检测到端站开关后，电梯将强迫换速并自动校正楼层显示。

	19
	限位保护
	系统检测到限位开关动作，将立即停止电梯运行。

	20
	极限保护
	系统检测到极限开关动作，整个系统将立即停电。

	21
	超速保护
	当电梯上下行速度超过额定速度的1.2倍时，切断控制电源，电梯将停止运行。

	22
	轿厢内开门限制装置
	有效防止乘客强行扒开轿门，降低乘客从轿厢坠落井道的危险

	23
	层门防撞击脱落
	防止电梯在遭受外力撞击的作用下突然开门，降低乘客从层门坠落的风险

	24
	防止轿厢意外移动装置
	防止在层门和轿门未关闭的情况下，电梯意外运行而导致的剪切挤压事故


（一）其他要求
任何合理化建议或技术偏离，可专列章节说明。
投标文件应特别详细描述、说明整个电梯设备安装施工环节的处理方法、注意事项、规范、以及详细的施工、网络组织图；
中标人同招标人签订了合同后，须按建设进度要求提供下列资料（一式六份）：系统图、布置方案图、电路图、接线图、设计图、装配图、井道尺寸剖面图及其他有必要提供的其他文件和技术资料。招标人将进行图纸审查，内容包括：
所有对土建的要求符合现有的实际情况，包括荷载、打孔位置和尺寸、预埋件、吊装预留孔、吊装荷载、通道、预埋沟地基和用于固定的一些细节等；
主要设备和装置额定值、外形、尺寸、表面装饰、维修、更换、安装方法等；
与其他设备的连接示意图及工作范围（例，防火系统、电气设备等）；
主要设备的外形尺寸、重量和预留吊装位置和吊勾；
主要设备的电源负荷和通风降温要求；
如果有任何图纸未被认可，须由中标人按招标人建议做好修改，并再次送审直到认可。（对图纸的认可并不解除中标人应承担招标范围内所有工作的一切费用和风险责任）
在合同生效后，中标人在执行合同工程中，有责任完成与土建、安装公司及其他公司之间的技术协调，并对工作作出书面的计划，该计划还应取得招标人的书面同意和安排。如果发生争议，经协商一致后，各方都应遵守，并不得籍此要求增加费用或延长工期。
中标人须在完成合同范围的安装和调试工作后，两星期内提交所有相关的安装记录和工序验收记录，并且在一个月内编写并提交竣工图。
这部份技术要求（规格）书只是对设备的一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对设计符合技术规范、标准负责。中标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护招标人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件制作专利引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。
招标人提供的设计图纸和内容，根据情况的变化，有可能进行局部修改，中标人应根据修改后的图纸，相应地改变自己的施工方案。
所有构配件及紧固件应按照电梯制造有关国家标准进行防腐处理。
（二）其他说明
⑴施工用水用电由中标人自行解决，招标人提供接入点。
⑵在施工过程中出现工程质量、进度等问题，经招标人或监理人二次书面通知后仍未采取有效措施的，招标人有权单方终止合同，并保留索赔权利。
⑶中标人在工程项目施工过程中，必须服从招标人的统一安排，为其他项目施工提供便利。

⑷拟派驻项目现场施工管理人员须具有特种设备（电梯）施工相关证书， 

⑸中标人在施工过程中应严格遵守国家安全生产规范，杜绝安全事故的发生。如发生安全生产事故由中标人承担一切责任，与招标人无关。
⑹施工过程中对预留洞口及预埋件敷设作跟踪技术指导，配备相应技术人员。
中标单位在工程竣工验收前需无条件提供竣工验收资料，配合工程的竣工验收工作。
（三）备件供应

投标人对各种型号的设备须提供足够的备件、附件和易损件并保证是原厂生产的产品，以满足设备正常运行的需要。在电梯设备调试、试运行、指导安装、质保期满前所需的辅助材料、润滑剂、油等均需含在投标报价中，确保质保期内的使用量。在此过程中不得以任何理由向业主收取该项费用。

检验和维修设备及工具

1、须免费提供足够的常用检修设备。推荐的检修设备须在投标文件中注明。

2、 所有测试需要的附件、零部件和中文操作维修手册应与检修设备一并免费提供。

3、所有检修设备使用的交流电应为50Hz、220V、单相、三线，并能在±7%的压差下正常运行。

（四）技术培训

   1、投标人须对买方、使用方的技术操作人员4人(2人机械，2人电气)进行培训。投标人须在投标文件中提供详细的培训计划,包括培训内容、培训时间、培训费用等。

2、投标人提供的负责培训的人员应具备同类产品5年以上的维修经验。

第三卷
第八章  投标文件及其附件格式

                      （项目名称）招标

投  标  文  件

（技术标）
投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
        年    月    日

目    录
技术标内容：
（1）招标文件第三章 评标办法前附表 2.2.2技术部分评分标准 所要求的内容。
（2）投标人认为可以证明其能力的其他材料（如有，格式自拟）。
                      （项目名称）招标

投  标  文  件

（商务标）
投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
              年       月       日

目    录

商务标内容：

（1）投标函（附件二）

（2）投标承诺书（附件三）
（3）投标设备及安装报价明细表（附件四）
（4）主要部件性能一览表（附件五）
（5）随机专用工具及备品备件明细表（附件六）
（6）供招标人选购的备品备件一览表（附件七）
（7）质保期满后大小包费用一览表（附件八）
（8）驻项目现场的工程技术、管理人员（附件九）
（9）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）
附件一

               工程 投 标 函
                       （招标人名称）：

    1．我方已仔细研究了                （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                 元整（小写￥            元 ）的条件承包上述项目，交货期：        ，按合同约定实施和完成承包项目，工程质量达到            。

    2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标： 

      （1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

      （2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。 

      （3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

      （4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

    4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 

    5．                                    （其他补充说明）。

                                  投 标 人：                          （盖单位章）

                                  法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

                                  地址：                                       
                                  网址：                                       
                                  电话：                                       
                                  传真：                                       
                                  邮政编码：                                   
           年     月     日 

附件二

投 标 承 诺 书
致：                      （招标人）
根据贵公司     年   月   日发布的                       建设工程项目招标公告，现决定参加                  项目的竞标，我        （法定代表人），委托               （单位全称）        （职务）            （姓名），作为全权代表，在此做如下法律承诺：
1、严格遵守《合同法》和《绍兴市工程建设项目招标投标管理办法》的一切规定，履行相关义务。
2、投标文件的内容真实可靠。
3、如果中标，我单位将按照招标文件的具体规定与贵公司签订合同书，并且严格履行合同义务，如在合同执行过程中出现违约行为，愿承担违约责任。

4、同意向招标人提供任何与该项投标有关的资料。

5、我方同意所提交的投标文件在投标文件有效期内有效，我方将受此约束。

6、所有有关本次投标的联络请函、电下列地址：
地址：                               邮编：
电话：                               传真：
法定代表人：                                 （签字或盖章）
投标人全称：                                 （投标人公章）
年     月    日

附件三

投标设备及安装报价明细表
项目名称：                                                                                                                   单位：元
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	序号
	货物名称

型号规格
	品牌及产地、设备生产地
	数量
	设备单价(含税)
	运杂费（含运输保险费）
	安装费用
	技术服务培训费
	其它
	合价
	交货期

工期

	
	
	
	
	
	
	安  装

材料费
	安装调试检验费用
	
	
	
	

	（一）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	￥：       元

	（二）
	安装配套费
	￥： 63000元

	投标总价：（一）+（二）（大写）                                          （￥：          ）

其中，安装费=（7+8），报价为：（大写）　                     （￥：          ）


注：1、上述费用必须列出具体数据，不得简单的写“已含”。

2、第五栏包括要求供货范围内的主机和附件，出厂装箱清单所列易损件、备品备件及专用工具等，并已包括各种税费。

3、序号11=（5+6+7+8+9+10）×第4项。

4、本项目安装配套费为人民币6.3万元，投标总价包含安装配套费，报价时不下浮此部分。

5、本表格可自行扩展。
法定代表人：（签字或盖章）                               投标人(盖章)：

日期：

附件四
主要部件性能一览表
投标设备名称(型号规格)： 

	序号
	部件名称
	技术参数、性能、特点
	生产厂商、产地

	1
	曳引机
	
	

	2
	控制柜
	
	

	3
	操纵板
	
	

	4
	安全钳
	
	

	5
	限速器
	
	

	6
	轿厢
	
	

	7
	门机
	
	

	8
	导轨
	
	

	9
	光幕
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


注：如果不同型号规格的电梯部件有不同，应该依据此表分别填写，并注明投标设备(型号规格)。
法定代表人：（签字或盖章）                               投标人(盖章)：

日期：
附件五
随机专用工具及备品备件明细表

	投标设备名称及编号
	名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	专用工具：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	备品备件：

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。

    2. 本表中所列价格应计入投标总价。

法定代表人：（签字或盖章）                         投标人(盖章)：

日  期：
附件六

供招标人选购的备品备件一览表

	投标设备名称及编号
	备件名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1.表所列为质保期后连续运行8年所需的备品备件清单（每台），不变价。

2.表中所列价格不计入投标总价，仅供招标人选购时用。
法定代表人：（签字或盖章）                         投标人(盖章)：

日期：
附件七

质保期满后大小包费用一览表

	投标设备名称及编号
	小包费用/台.年(元)
	大包费用/台.年(元)
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	质保期满后所有电梯3年小包费加5年的大包费用（总价）：


注：①如果不同型号规格的电梯大小包费用不同，请在表格内分别填写，并在技术标中说明大小包的工作内容和范围。②大小包费用不计入投标总价。 
法定代表人：（签字或盖章）                         投标人(盖章)：

日期：
附件八

驻项目现场的工程技术、管理人员
	姓名
	本工程拟

任岗位
	年龄
	性别
	专业

学历
	专业

年限
	现任职务和职称
	安排上岗的

起止时间
	类似工程的经历、业绩介绍（或另附简历）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、我方单位的项目经理、技术负责、施工、质量、安全、材料、财务以及各主要专业工种负责人均已列入。

2、列入本表人员的更换须经招标人单位同意，擅自更换或不到位均属违纪行为。

法定代表人：（签字或盖章）                         投标人(盖章)：

日期：
附件九

技术规格偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应
	备注

	1
	招标文件技术要求

(根据标内要求复制)
	请填写投标产品技术指标对应详细描述（包含但不仅限：品牌、型号、技术参数、功能、配置、数量等）
	

	
	…
	可自行添加行
	

	
	详细参数可自行加行
	
	

	2
	请填写售后服务要求
	
	

	3
	请填写保修期要求
	
	

	4
	请填写安装要求(如有)
	
	

	5
	请填写验收方式要求(如有)
	
	

	6
	请填写付款方式要求
	
	

	7
	请填写到货期要求
	
	

	8
	…
	
	


注：1.此表须与招标文件“招标项目范围及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）及评标细则中相应条款一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。
法定代表人：（签字或盖章）                         投标人(盖章)：

日期：

                      （项目名称）招标

资格审查资料
投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
             年    月    日

资格后审投标人必须提交的资料：
详见第二章投标人须知中的10.11.2条款内容。

附件                   授 权 委 托 书

本人          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
    委托期限：                            。

    代理人无转委托权。

投  标  人：                                （盖单位章）

法定代表人：                                （签字或盖章）

身份证号码：                                
委托代理人：                                （签字）

身份证号码：                                
        年      月      日 
附件十一
联合体协议
                     （所有成员单位名称）自愿组成                 投标  （联合体名称）联合体，共同参加                              （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 

    1.                   （某成员单位名称）为           （联合体名称）牵头人。

    2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

    3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

    4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                        。 

    5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

    6.本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。

 注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。 

牵头人名称：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

成员名称：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

          年      月       日

注：联合体投标的提供。

附件十二
制造商授权书

（参考格式，仅适用于代理商投标）

致：                      （招标人名称）

                  （制造厂家名称）是根据所在地国家法律正式成立的，电梯品牌为        ，电梯型号为       ，主要营业地点在        （制造厂家地址）。兹授予           （代理商名称）进行该项目投标，全权办理                  项目招标文件要求提供的，由我方生产或制造的货物有关事宜，并且我方对其安装（含修理）资质予以认可。

    同一品牌同一型号的电梯仅委托                （代理商名称）作为我方唯一代理商参加投标，若出现我方委托两家及以上代理商参加该项目投标的，同意全部作废标处理。

我方于      年    月    日签署本文，授权有效期同本次投标有效期，正本有效，复印无效。

制造商（盖章）：

盖章日期：

代理商（盖章）：

盖章日期：

附：

投标报价书写规范说明
一、投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

二、投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“一”条处理）；

（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
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