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使 用 说 明

1、 本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招  标投标。
2、 本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。
3、 招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均
    应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
4、 投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。



















绍兴市城市轨道交通2号线二期工程市政设计项目
招标文件

招标人：            绍兴市轨道交通集团有限公司           （盖章）
招标人法定代表人：             赵定国              （签字或盖章）
招标人地址：      绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦     
邮政编码：                       312000                        
联系电话：    0575-88160192      传真：          /             
联系人：          项先生         手机：          /             
招标人统一社会信用代码：         91330600355349519F         

招标代理机构名称：       浙江同欣工程管理有限公司       （盖章）
法定代表人：                凌刚                   （签字或盖章）
地    址：    杭州市西湖区古墩路701号绿城紫金广场C座9楼     
邮政编码：                       310000                        
联系电话：    15268159983        传真：         /              
联系人：              张瑜             
签发日期：       年     月     日

     备案单位意见：                                      （备案章）
     经 办 人：                                      （签字或盖章）
     日    期：          年          月          日
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 第一章  招标公告
 
绍兴市城市轨道交通2号线二期工程市政设计项目招标公告

1.招标条件
本招标项目 绍兴市城市轨道交通2号线二期工程 （项目名称），已由浙江省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以2206-330000-04-01-483898（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市轨道交通集团有限公司，建设资金 自筹 （资金来源），招标人为绍兴市轨道交通集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：浙江省绍兴市。
2.2 建设规模：绍兴市城市轨道交通2号线二期工程，线路起于一期工程终点越兴路站，终于设置在望山路梁祝大道路口的梁祝大道站，线路主要沿群贤路-南北中心大道-五星大道-市民大道-望山路敷设，长约26km，采用地下段+局部高架敷设方式，高架段位于群贤路沿线，全线共设7座车站。设一座车辆段，为曹娥车辆段；一座主变，为曹娥主变；共用一期镜湖控制中心。
2.3招标控制价：1200万元。
2.4招标范围：绍兴市城市轨道交通2号线二期工程（大学路站除外）所涉及范围内的市政总体、交通疏解、管线迁改及恢复综合设计方案、用户管线施工图、市政接驳、道路和景观环境永久恢复、围堰和驳岸、桥梁拆复建、结构物加固等设计工作，具体工程规模以批复文件为准。
2.5工程类别：工程设计。
2.6计划工期：2023年3月至2号线二期工程初期运营。招标人可根据工程实际情况调整设计工期，设计人须按招标人要求同步调整。
2.7质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度。
2.8标段划分： / 。
2.9资格审查方式： 资格后审 。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备：
3.1.1投标人具备住房和城乡建设部门核发的工程设计市政（桥梁工程或道路工程或给水工程或排水工程）专业甲级资质或工程设计市政行业甲级资质或工程设计综合甲级资质。
3.1.2项目负责人具备市政或道桥或给排水专业的高级工程师及以上职称；拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章,非独立法人的分公司社保证明有效），若项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
3.2投标人业绩要求：自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有一个我国境内城市轨道交通工程（含市域、市郊铁路）市政设计业绩（不包括分包合同，合同范围需包括交通疏解及管线迁改设计）。
3.3其他要求：
3.3.1企业具有 绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内 资格。
3.3.2省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。
3.3.3企业和项目负责人近 5 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.3.4本次招标 不接受 联合体投标。
3.3.5各投标人均可就上述工程（标段）中的 / （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2023年   月   日8:30时至2023年   月   日17:00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金10万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年  月  日17：00时前缴纳，缴纳方式为：
①投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799037957；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000297；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
②招标人接受绍兴市公共资源交易中心出具的“年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。
③招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法： 全部入围  。
6.2评标方法： 综合评估法（设技术标，不采用电子辅助评标） 。
6.3中标方式：  最高分中标 。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间 2023 年   月   日   时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室 。
6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
6.6本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
	[bookmark: _Toc368909869]招标人：绍兴市轨道交通集团有限公司
	招标代理机构：浙江同欣工程管理有限公司 

	地  址：绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦
	地  址：杭州市西湖区古墩路701号绿城紫金
广场C座9楼

	联系人：项先生
	联系人： 张瑜   

	电  话：0575-88160192 
	电  话： 15268159983  



 
                                     招 标 人（盖章）： 绍兴市轨道交通集团有限公司    
                                     代理机构（盖章）： 浙江同欣工程管理有限公司       
                               2023年   月    日


招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：

2023年    月    日                               2023年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	内       容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	绍兴市城市轨道交通2号线二期工程市政设计项目

	2
	建 设 地 点
	浙江省绍兴市

	3
	建 设 规 模
	绍兴市城市轨道交通2号线二期工程，线路起于一期工程终点越兴路站，终于设置在望山路梁祝大道路口的梁祝大道站，线路主要沿群贤路-南北中心大道-五星大道-市民大道-望山路敷设，长约26km，采用地下段+局部高架敷设方式，高架段位于群贤路沿线，全线共设7座车站。设一座车辆段，为曹娥车辆段；一座主变，为曹娥主变；共用一期镜湖控制中心。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	项目估算总投资
	158.4亿元                                               

	6
	招 标 方 式
	公开招标

	7
	招 标 范 围
	详见招标公告

	8
	设计质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度。

	9
	设计周期要求
	2023年3月至2号线二期工程初期运营。招标人可根据工程实际情况调整设计工期，设计人须按招标人要求同步调整。

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标人资质要求
	详见招标公告

	12
	是否接受联合体投标
	☑不接受；
□接受，联合体牵头人应具备             设计资质。

	13
	招标控制价
	1200万元，其中桥梁拆复建设计费用按桥梁复建预算建安费的2.5%作为控制价，该部分费用暂定为350万元。

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定 120 天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	☑不组织。
□组织，集合时间、地点：/

	17
	投标人提出问题的截止时间、 递交地点
	 2023 年   月   日    时    分

	
	
	递交地点：绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦275室
传真：/   邮箱：871132807@qq.com

	18
	招标人书面澄清的时间
	 2023 年    月     日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本  1  份，副本  6  份；
技术标正本  1  份，副本  6  份，光盘或U盘一张；
商务标正本  1  份，副本  6  份。
资格审查资料、技术标、商务标应分开包装。

	20
	投标文件提交
	截止时间：2023年   月    日    时    分

	
	
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。
(1)采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
(2)采用邮寄投标文件递交的，投标人必须在邮件最外层封皮上明确注明：所投项目名称、投标人公司全称、项目联系人和联系电话；如未明确注明或无法辨识的，其邮寄的投标文件将由快递公司退回；如所投项目名称标注错误的，其后果由投标人自行承担。将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：投标文件提交地点

	22
	履约保证金金额
	合同价款的  2  ％（其中质量履约保证金为   ％，工期履约保证金为    ％），在合同生效前提交招标人。担保形式采用以下形式：保险公司保险、银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、专业担保公司担保。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	    本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：        /         。
根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。

	[bookmark: _Toc368909870]24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	定标方式
	总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者（报价低者）为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。

	26
	技术标设置
	1、 设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。
2、 技术标评审形式：采用 □明标，□暗标。
3、 技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。
4、 技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。
5、 本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。

	27
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按
照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3个工作日。

	28
	其他

	
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；
2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱871132807@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。
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第一节  总则
一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围   见投标人须知前附表  
三、招标方式
本工程采用 公开 招标的方式招标。
在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。
四、投标人资格要求
投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。
1．投标人资质要求及业绩要求：见投标人须知前附表
2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表
3. 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。
4. 省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。
5. 企业和项目负责人近  5  年内在检察机关无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：
6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。
6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。
6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。
6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。
6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。
五、资金来源
建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。
六、踏勘现场
1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
[bookmark: _Toc368909872]    七、投标补偿费用 
对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：  /  。
八、知识产权
1.招标人与中标人签署设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。
2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。
2.中标人的投标方案及其全套设计成果归招标人所有，设计成果的使用由招标人决定。招标人有权在本次活动后通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式进行宣传、介绍和展示。
3.中标人负责按本项目评审修改意见和招标人意见开展方案的深化、完善、修改工作，设计内容应符合现行设计规范，设计深度须达到国家现行规范的设计深度要求。
4.招标人有权在工程建设中根据需要对中标人的实施方案进行调整和修改。
第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。
2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
[bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc152045544]3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。
二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

[bookmark: _Toc368909873]第三节 投标文件的编制

一、投标文件的语言及度量衡单位
1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。
二、投标文件的组成
投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。
（一）. 资格审查资料：	
1．已进行资格预审的项目：
投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。
2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：
1. 封面（格式见后）；
2. 企业营业执照复印件；
3. 资质证书复印件；
4. 联合体协议书（如有，格式见后）；
     5.项目负责人职称证书复印件；
     6.提供项目负责人缴费期限包含 2022 年 10 月至 2022 年 12 月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含 2022 年 10 月至 2022 年 12 月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）（复印件）；
7.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。
8.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业和项目负责人近 5年内在检察机关无行贿犯罪记录），格式自拟；
9.符合招标公告要求的业绩证明材料：提供业绩合同的复印件并加盖单位公章，时间以合同签订时间为准。如合同中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料等清晰可辩的复印件，否则作为无效业绩） 。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
资格审查资料相关原件在投标截止时间前一次性提交（放在档案袋内并注明投标人名称），资格审查时供评委核查。
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第 15 条。
（二）技术标内容（包括但不限于）：
1.封面（格式见后）；
2.具体内容根据技术标评分标准进行编制；
3.投标人基本情况表（格式见后）；
4.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）；
5.拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）；
6.投标人已完成的工程业绩表（格式见后）；
7.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（格式见后）；
8.投标人获奖工程业绩表（格式见后）；
9.拟派项目负责人获奖工程业绩表（格式见后）。
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第 4、5、6 、8、9条。
 （三）商务标内容包括：
1. 封面（格式见后）；
2.法定代表人身份证明（格式见后）；
3.授权委托书（格式见后）；
4.联合体协议书（如有，格式见后）；
5.投标函（格式见后）；
6.总报价书（格式见后）；
    投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第 1、2、11、12 条。
 4.投标报价书写规范说明
    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；
    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
    2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
三、投标文件数量、签署
1．文本数量：见投标人须知前附表。其中电子光盘或U盘只需提供1张，与技术标密封在一起。
2．文本签署：
2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
四、其它说明
1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。
2. 技术标文本统一采用A4或A3规格，建议双面打印，制作成册。
3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。
4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。
5.  /   。
五、投标有效期
1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。
六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。
2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
[bookmark: _Toc368909874]第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章密封完好。如为联合体投标，应加盖联合体牵头人的单位章。
2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”和“商务标”。
3. 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。
[bookmark: _Toc368909875]第五节  开  标
一、开标
1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
[bookmark: _GoBack]2. 开标会议在 招标办 监督下，由招标人或招标代理机构主持，邀请 绍兴市住房和城乡建设局 参与监督，并请 绍兴市国信公证处 予以公证。
3. 投标人法定代表人或授权委托人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。（大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，项目负责人必须参加开标）本项目[□要求、□不要求]项目负责人到场。）
4. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则视为废标。
5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
2、 开标程序
主持人按下列程序进行开标：
1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；
2. 公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；
3. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；
4. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；
    5. 启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；
    6. 宣布各投标人技术标得分；
    7. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
    8. 宣布各投标人总得分；
9. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；
10. 宣布中标候选人；
11. 根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。
三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标记密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。
5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。
四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
[bookmark: _Toc368909876]第六节  评  标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会按相关规定组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：省级专家库中抽取，□市级专家库中抽取。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。
3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
3.5 其他应回避的情形。
二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
    2．下列情况属于重大偏差：
    2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；
    2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
    2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
    2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；
重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
    4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
    5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
4、 评标办法
    1. 本次评标采用综合评估法（设技术标，不采用计算机辅助评标）方式评标。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。
2、分值分配：（1）技术标分（60分)；（2）商务标分（30分）。
3、技术标评分办法（满分60分），按如下方法评估：
	序号
	评 分 项 目
	评  分  标  准
	分值

	1
	设计方案
（34分）
	综合设计的思路、设计指导原则、投标设计方案
	思路清晰、合理可行、原则明确、科学合理、初步设计方案及市政总体设计方案内容全面、满足设计要求（合理得5.1-7分，较合理得3.1-5分，不合理得1-3分，不提供不得分）
	7

	
	
	管线迁改恢复（管线综合）方案可行性、针对性
	地下管线处理量少，施工场地布置及施工组织考虑合理可行。（合理得5.1-7分，较合理得3.1-5分，不合理得1-3分，不提供不得分）
	7

	
	
	交通疏解及道路环境恢复方案可行性、针对性
	车站、区间施工期间交通疏解及道路环境恢复方案合理可行，对交通影响小，便于疏散。（优得5.1-7分，良得3.1-5分，一般得1-3分，不提供不得分）
	7

	
	
	管线迁改恢复（管线综合）、交通疏解及恢复与主体施工设计方案衔接的保障措施
	管线迁改恢复（管线综合）、交通疏解及恢复与主体施工设计方案衔接紧密，充分考虑了主体设计施工的保障措施。（优得5.1-7分，良得3.1-5分，一般得1-3分，不提供不得分）
	7

	
	
	设计质量管理要求、设计工期进度计划及组织管理；施工配合、后续服务承诺安排及措施
	层次分明，分工明确，安排得当，管理高效；相应及时，服务到位，措施得当。（优得4.1-6分，良得3.1-4分，一般得1-3分，不提供不得分）
	6

	2

	设计组人员配备情况
（10 分）
	道路专业负责人：具有道路或公路工程工程师职称，得1分，高级工程师及以上职称，得2分。
桥梁专业负责人：具有道桥工程工程师职称，得1分，高级工程师及以上职称，得2分。
给排水专业负责人：具有给排水专业工程师职称，得1分，高级工程师及以上职称或具有国家注册设备师（给排水）资格，得2分。
景观专业负责人：具有风景园林专业工程师职称，得1分，高级工程师及以上职称，得2分。
造价专业负责人：具有注册一级造价工程师执业资格（2018 年7月20日发布“建人[2018]67 号”文件之前取得的造价工程师与一级等同），得2分。
注：同一人限任一个专业的负责人；项目负责人和专业负责人不得相互兼任。出现上述情况的，则兼任项不得分。
投标文件中提供相关证书和社保证明复印件，未提供复印件的，则该项不得分。
提供2022年10月至 2022年 12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。
	10

	3
	工程投资控制及降低成本措施
（5分）
	根据投标人针对本工程提出的工程投资控制措施及降低成本措施等进行评分（合理得3.1-5分，较合理得2.1-3分，不合理得1-2分，不提供不得分）
	5

	4
	设计人施工阶段配合服务承诺及服务计划书（5 分）
	根据投标人和设计组人员在施工阶段的配合服务承诺及服务计划书等进行评审（合理得3.1-5分，较合理得2.1-3分，不合理得1-2分，不提供不得分）
	5

	5
	设计业绩（6分）
	拟派项目负责人自2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）以项目负责人身份承接过我国境内城市轨道交通工程（含市域、市郊铁路）市政设计业绩（不包括分包合同）的，得4分，本项最多得4分。
【注:合同范围需包括交通疏解及综合管线迁改设计，提供设计合同（允许非完整合同复印件，需提供业绩要求的重要信息，至少须包括合同封面、签署页、项目性质及规模、项目负责人姓名）如以上证明材料未体现招标文件中所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料等清晰可辩的复印件,否则作为无效业绩。】
	4

	
	
	投标人自2018年1月1日至今（以获奖证书或文件颁发时间为准）获得过省级勘察设计协会或省级住建部门颁发的设计类奖项，每个得1分；获得过中国勘察设计协会或中国住房和城乡建设部颁发的设计类奖项，每个得2分，本项最多得2分。同一项目荣誉以最高分计取。
【注:投标文件中装订设计合同（允许非完整合同复印件，需提供业绩要求的重要信息，至少须包括合同封面、签署页、项目性质及规模）、获奖证书（或文件）复印件并加盖单位公章，否则该项不得分。】
	2


注：对各评标委员会成员的技术标评分进行汇总，按算术平均值方式计算出各投标人的技术分。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
4．商务标评分办法：（满分30分）
4.1本项目设定最小下浮率为5%，超出上限价报价的，其投标作无效处理。
4.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。
4.3 由招标人1名代表和所有进入评标的有效投标人中现场抽签产生的1名代表在5%-15%范围(各档之间的步长为0.5％)内，各随机抽取一个下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：
当Xi＝Y时，得满分；
当Xi＞Y时，得分=30－（Xi－Y）×100×3；
当Xi＜Y时，得分=30－（Y－Xi）×100×4。
计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。
4.4 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。
4.5 商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。
4.6 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。
4.7总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人现场抽签确定中标候选人。
[bookmark: _Toc368909877]第七节 定 标
1. 定标方式见投标人须知前附表。评标委员会推荐中标候选人1名。
 2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。确定中标候选人后，招标人应按规定公示3个工作日，无异议的，方可发中标通知书。
3. 排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，取消其中标资格同时投标保证金不予退还，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。
4．招标人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。
[bookmark: _Toc368909878]第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。
二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。
2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
三、政策性收费
中标单位按以下标准和规定缴纳招标代理费：
（1）以“中标通知书”中确定的中标价作为收费的计算基数；
（2）招标代理费：中标单位应向招标代理机构支付招标代理费。
招标代理费按以下收费标准*60%作为基准价，按基准价的78.18%标准计取：
[image: 说明: 1589792502(1)]
（3）交易服务费：由招标人和中标单位按绍兴市政务服务办公室的相关通知执行；
（4）费用以人民币支付；
（5）可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式。
[bookmark: _Toc368909880][bookmark: _Toc368909881][bookmark: _Toc56312589]
第三章 合同主要协议条款
[bookmark: _Toc351203480][bookmark: _Toc22393]第一部分 合同协议书
发包人（全称）：绍兴市轨道交通集团有限公司
设计人（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就绍兴市城市轨道交通2号线二期工程市政设计项目工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称：绍兴市城市轨道交通2号线二期工程市政设计项目。
2.工程批准、核准或备案文号：    /   。
3.工程内容及规模：绍兴市城市轨道交通2号线二期工程，线路起于一期工程终点越兴路站，终于设置在望山路梁祝大道路口的梁祝大道站，线路主要沿群贤路-南北中心大道-五星大道-市民大道-望山路敷设，长约26km，采用地下段+局部高架敷设方式，高架段位于群贤路沿线，全线共设7座车站。设一座车辆段，为曹娥车辆段；一座主变，为曹娥主变；共用一期镜湖控制中心。
4.工程所在地详细地址：浙江省绍兴市。
5.工程投资估算：1200万元 。
6.工程进度安排：               。
7.工程主要技术标准：现行国家工程建设强制性规范和行业省市等地方性技术规定。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1.工程设计范围：绍兴市城市轨道交通2号线二期工程（大学路站除外）所涉及范围内的市政总体、交通疏解、管线迁改及恢复综合设计方案、用户管线施工图、市政接驳、道路和景观环境永久恢复、围堰和驳岸、桥梁拆复建、结构物加固等设计工作，具体内容详见《设计任务书》。
2.工程设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计规划报建及施工期间配合。
3.工程设计服务内容：详见《设计任务书》  。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
[bookmark: _Toc351203482]   三、工程设计周期
计划开始设计日期：          年      月      日。
计划完成设计日期：          年      月      日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、合同价格形式与签约合同价	
1.合同价格形式：市政设计费用（不含桥梁拆复建设计费用）为固定总价，本次招标范围为6个车站，具体工程规模以批复文件为准，如有车站增减调整的，每个车站按50万元*（1-投标下浮率）据实调整；桥梁拆复建设计费用按照相应桥梁的复建预算建安费*2.5%*(1-投标下浮率）据实结算。
2.签约合同价为：
人民币（大写）          （¥        元）。其中市政设计费用（不含桥梁拆复建设计费用）为人民币（大写）       （¥      元），桥梁拆复建设计费用暂定为人民币（大写）        （¥      元）。签约合同价包括设计人为完成本合同的所有设计工作及后续服务的全部费用。
[bookmark: _Toc351203485]    五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：                                    。
设计人项目负责人：                          。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）专用合同条款及其附件； 
（2）通用合同条款； 
（3）中标通知书（如果有）；
（4）投标函及其附录（如果有）；
（5）发包人要求；
（6）技术标准；
（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203490]    九、签订地点
本合同在     绍兴市越城区    签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十一、合同生效
本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章后 生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十二、合同份数
本合同正本一式 贰 份、副本一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹 份、副本 伍 份，设计人执正本 壹 份、副本 伍 份。

	发包人：绍兴市轨道交通集团有限公司（盖章） 
	设计人：（盖章）

	法定代表人：（签字或盖章） 
	法定代表人：（签字或盖章） 

	或授权委托人：（签字或盖章）
	或授权委托人：（签字或盖章）

	地  址：绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦 
	地  址： 

	电  话：0575-88269882 
	电  话： 

	邮  编：312000
	邮  编：

	传  真：0575-88269882 
	传  真：  

	开户银行：农业银行绍兴分行
	开户银行：

	银行账号：19500101040023682
	银行账号：




第二部分 通用合同条款（略）
[bookmark: _Toc511396248][bookmark: _Toc10453]
通用合同条款直接引用建市[2015]44号“住房城乡建设部 工商总局关于印发建设工程设计合同示范文本的通知”附件2《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）第二部分“通用合同条款”内容。
[bookmark: _Toc26838]
第三部分 专用合同条款
[bookmark: _Toc31755][bookmark: _Toc511396264]1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1合同
1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件及补充文件、询标纪要（如有）、除投标函及其附录外的其他投标文件。
1.3 法律 
适用于合同的其他规范性文件：现行国家工程建设强制性规范和行业省市等地方性技术规定 。
1.4 技术标准
1.4.1适用于工程的技术标准包括：现行国家工程建设强制性规范和行业省市等地方性技术规定。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： / ；
提供国外技术标准的名称： / ； 
提供国外技术标准的份数： / ；
提供国外技术标准的时间： / ；
提供国外技术标准的费用承担： / 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 技术标准需达到国家、地方及行业现行有关标准、规范，满足发包人的功能要求 。                        
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：按通用合同条款。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人和设计人联系信息
发包人接收文件的地点：                                ；
发包人指定的接收人为：                            ；
发包人指定的联系电话及传真号码：                 ；
发包人指定的电子邮箱：                               ；
设计人接收文件的地点：                               ；
设计人指定的接收人为：                               ；
设计人指定的联系电话及传真号码：                 ；
设计人指定的电子邮箱：                               。
1.8 保密
保密期限：  永久  。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.3 发包人其它义务：
（1）发包人配合设计人设计工作，并配合解决设计工作中的有关问题；
（2）与各管线和交通权属单位签订迁移补偿协议；
（3）根据轨道交通土建开工计划，制定轨道交通各车站管线迁改恢复、交通疏解及恢复完成时间要求；
（4）负责各管线和交通权属单位的综合协调和迁移现场管理；
（5）落实与管线迁改恢复、交通疏解及恢复方案有关的规划、土地、城管、交通管理等行政部门的牵头协调；
（6）对设计人提交的成果文件组织设计审查；
（7）对设计中出现的重大问题组织专家研究决策；
（8）按合同规定支付设计人合同款项；
（9）对设计人提交的审查通过的设计成果享有独立完整的权利。
2.2 发包人代表
发包人代表
姓    名：                                       ；
身份证号：                                         ；
职    务：                                           ；
联系电话：                                         ；
电子信箱：                                         ；
通信地址：                                           。
发包人对发包人代表的授权范围如下：与设计人的对接、沟通、联系，各类资料、信息的传递（包括各类设计指令的下达）等  。
发包人更换发包人代表的，应当提前  7  天书面通知设计人。
2.3 发包人决定
2.3.2 发包人应在14天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：
（1）受发包人委托，作为设计牵头单位，协调各管线与交通的权属单位及其专业设计单位进行管线迁改恢复、交通疏解及恢复综合及桥梁拆复建设计，其中，管线迁改恢复、交通疏解及恢复初步设计应包括但不限于以下内容：
①审核管线详查成果，对各车站及沿线现状管线与交通运行的情况进行调查，确认各管线与交通权属单位；
②在已有资料基础上，采用雷达、物探和开挖等必要的手段补充调查完善相关的管线与交通资料；管线与交通补充调查资料须得到管线与交通权属单位的认可（如施工或设计精度要求提高，发包人可另行委托）；
③分析车站及周边已有相关规划情况，明确需结合车站新建的管线与交通；
④轨道交通实施时序确定的管线迁改恢复、交通疏解及恢复实施计划；
⑤结合各车站的建设方案和施工时序明确各专业管线的迁移形式，如永久、临时等；
⑥结合迁移形式进行各专业管线进行规划，主要包括各专业管线的管位和容量。对于临时迁移，制订临时迁移管线的临时方案，确定各阶段的临时管位、容量及最终管位和最终容量；对于永久迁移，确定永久管位和最终容量；
⑦永久、临时迁移管线、沟槽、工作井的平面、纵断面、横断面设计，达到管线迁移实施可行性要求；
⑧各类管线与交通迁改或保护方案比选，并评估不同方案的经济、技术和工期可行性；
⑨所有管线迁改恢复、交通疏解及恢复方案设计应获得发包人、权属单位及规划认可；
⑩形成规划报批方案。临时管线和永久管线的管位均应及时获得规划认可，不得影响管线迁改恢复、交通疏解及恢复实施进度；
⑪设计人将对所提供的管位与交通设计负责；
⑫汇总各专业管线与交通的施工图设计，进行管线与交通综合设计。管线与交通综合结合车站施工时序和管线与交通的临时方案进行分阶段设计。
（2）根据初步设计的内容进行施工图设计，并取得权属单位和发包人认可。
（3）将初步设计成果提交给各管线与交通权属单位，权属单位委托有设计资质的单位进行专项施工图设计。
（4）代表发包人协调管理各管线与交通专项设计单位完成专项施工图设计，并对专项设计单位完成的施工图进行复核。
（5）本项目分批开工建设，每个车站的管线迁改恢复、交通疏解及恢复分期实施，及时完成管线迁改恢复、交通疏解及恢复初步设计会审。因设计人工作质量低劣（含错误、遗漏）而不能满足合同要求时，设计人应返工重作，且由此发生的工期延长和一切费用均为设计人自行承担。
（6）密切掌握轨道交通施工计划及对管线迁改恢复、交通疏解及恢复的时间、位置和保护标准等要求，根据发包人需要对土建施工组织设计中涉及管线迁改恢复、交通疏解及恢复、保护等内容及时提供咨询服务。
（7）协助发包人做好管线迁改恢复、交通疏解及恢复的相关工作，包括综合协调、合同谈判工作。
（8）配合发包人管线迁改恢复、交通疏解及恢复行政手续报批。
（9）设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论，负责对不超出原定范围的内容做调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件后项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
（10）设计人的桥梁拆复建设计应满足国家相关规范、轨道线路以及行业主管部门相关要求，并接受发包人统一管理。
（11）设计人应根据工程进展的需要提供施工配合服务，指定设计配合施工责任人，要求设计配合施工责任人具有相应的经验和能力。设计人的施工配合责任人应当常驻绍兴，设计人应发包人要求集中办公，及时进行现场踏勘，并参加工地例会。
（12）跟踪现场管线迁改恢复、交通疏解及恢复情况及进度，及时反馈处理管线迁改恢复、交通疏解及恢复过程中遇到的不明情况所引起的设计变更。
（13）施工图设计开展之前，合同各方应细化和补充有关施工图设计阶段的内容。
（14）工程完工后设计人应配合施工单位完成竣工图文件，并及时完成已迁移管位与交通的复核工作。
（15）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。
（16）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充并按协议约定承担违约责任。
（17）设计人工作人员和车辆的安全风险，由设计人承担并落实安全保障措施。若因此产生的一切损失，由设计人自行承担。
（18）对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，在发包人提出要求时，设计人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理及方法、以及计算成果，方便发包人在必要时使用其它计算程序进行检算。设计人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：                                          ；
执业资格及等级：                                    ；
注册证书号：                                          ；
联系电话：                                          ；
电子信箱：                                          ；
通信地址：                                          ；
设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人负责履行合同，包括但不限于负责项目的组织协调，主导项目的设计思路、设计人员安排、人员分工，负责项目的设计进度、质量，与发包人的对接、沟 通、联系，与发包人的各类资料、信息的传递 。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 14  天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：
（1） 不允许设计人擅自更换项目负责人。如设计人擅自更换项目负责人，发包人有权要求设计人立即整改，并设计人应支付签约合同价5%违约金；且发包人有权视情形解除合同，设计人承担全部违约责任。
（2） 如遇特殊原因确需更换项目负责人的，变更的人员资历不低于原投标人，须向发包人上报，经发包人批准后方可更换；上述特殊原因指：升职（较投标时职务提升）、离职（离开原中标单位或关联企业）、退休、死亡、疾病（“三甲”医院证明不能正常履职）。更换人员的违约处理：变更项目负责人的，需按签约合同价的4‰/人•次向发包人缴纳变更违约金。死亡原因导致更换的，无需向发包人缴纳违约金，具体以发包人发布的相关管理制度为准，违约金不能弥补发包人实际损失的，设计人需另行承担损失赔偿。
    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后  14  天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人认为项目负责人无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》，设计人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换项目负责人，且设计人需按签约合同价的4‰向发包人缴纳违约金；设计人无正当理由拒绝更换的，设计人需按签约合同价的5%向发包人缴纳违约金且发包人有权视情形解除合同，设计人承担全部违约责任。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由设计人承担。
3.3 设计人人员
3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：设计人应在合同签订后7天内提交符合发包人要求的项目管理机构及施工现场管理人员安排报告。
3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人认为主要设计人员无法履行职责的，应提供相关证明材料，并签发《整改通知书》。设计人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求设计人更换主要设计人员。更换主要设计人员设计人须按签约合同价的1‰向发包人缴纳违约金。情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由设计人承担。
其他：（1）设计人主要人员服务到位率100%，未履行承诺的主要人员服务到位率，违约金达到签约合同价的3%，发包人有权解除合同，设计人承担全部违约责任。（2）设计驻点人员在绍兴设计场地的出勤每月都应在22天以上，月出勤不足22天时，视为设计人违约，违约金标准为人民币3000元/人·天，在当期支付时扣除；上述违约处理按月进行考核，可连续执行。主要设计人员暂时离开设计场地的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责，当出勤时间不满足22天/月时，同样执行上述违约金标准。（3）现场服务的主要设计人员24小时内未响应到场服务规定的，超出上述时间响应或未响应的视为设计人违约，违约金标准为3000元人民币/次。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
禁止设计分包的工程包括：     /       。
主体结构、关键性工作的范围：     /     。
3.4.2设计分包的确定
允许分包的专业工程包括：设计人不具备某些专业设计资质，经发包人同意后，允许分包给具有相应资质、能力的分包人。
其他关于分包的约定：分包必须经过发包人书面同意，未经发包人书面同意设计人不得分包，设计人必须确保分包人具有相应的资质和能力；设计人必须负责对分包人的管理、沟通与协调，在设计过程中禁止推卸管理、沟通、协调的责任，分包设计服务过程或现场服务过程中必须有设计人的人员参与；工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人必须承担因设计分包或设计分包人自身原因产生问题的一切责任。分包人出图以及相关设计联系单签证等工作均需满足发包人的工作流程；设计人对分包设计单位的设计图纸必须进行审核、确认、加盖设计章。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：营业执照、资质证书、税务登记证书、完成类似业绩证明材料，主要工程设计人员名单、社保缴费证明（或医保缴费证明）、注册执业资格及执业经历等和分包设计合同以及发包人认为有必要的其他资料。
3.4.4 分包工程设计费支付方式：分包项目的设计费已含在签约合同价中，分包工程设计费由设计人与分包人结算。
3.5 联合体
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：     /     。   
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 设计标准需达到现行国家工程建设强制性规范和行业省市等地方性技术规定，并满足发包人要求。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：现行国家工程建设强制性规范和行业省市等地方性技术规定。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.3 工程设计文件深度规定：
方案设计阶段设计文件深度需满足总体规划控制审批要求和发包人的优化深化需求；初步设计阶段设计文件深度需满足现行国家、地方和行业现行的有关规定，随设计文件提供设计概算，并满足初设设计报批要求；施工图设计阶段设计文件深度除满足现行国家、地方和行业现行的有关规定外，还应满足图纸审批审查、编制施工工程量清单、指导规范施工的需求；具体按发包人要求执行。 
5.3.5 工程的合理使用寿命年限： 按国家相关规范和标准及发包人要求执行 。  
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 合同签订后7天内 。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：各设计阶段的设计周期、与发包人沟通交流 时间计划、各设计阶段人员配合及分工计划、设计周期中的关键性控制节点安排、与政府相关部门的沟通协调时间计划。 
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内，逾期也不视作对进度计划的修改的同意，设计人应及时催促，不能视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  按通用条款执行  。
设计人应在发生进度延误的情形后  7  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  14  天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  14  天内进行审查并书面答复。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：    无    。
7． 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 图纸以CAD、JPG或PDF格式，效果图以JPGE或PDF格式，光盘存储（份数按发包人要求） 。
8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  30  天。
8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 14 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排： 按发包人要求执行 。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  /  。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后 至工程开通初期运营 时间内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付
10.2 合同价格形式
（1）单价合同
单价包含的风险范围：                /                 。
风险费用的计算方法：               /                  。
风险范围以外合同价格的调整方法：           /          。
（2）总价合同
总价包含的风险范围：                /                 。
风险费用的计算方法：                /                 。
风险范围以外合同价格的调整方法：           /          。
（3）其他价格形式：       /         。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例     /     或预付款的比例      /     。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付时间： / ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前支付。
11. 工程设计变更与索赔
11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 7 天内书面通知发包人。
设计人应在该事项发生后 14 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。
发包人应在接到设计人书面声明后的 14 天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.2 设计人 不需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权
13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权属于设计人外，著作权的其他权利均属于发包人。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
    13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 设计人承担 。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人违约金：  /  。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：  /  。  
14.2 设计人违约责任
14.2.1 设计人支付发包人的违约金： 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应向发包人支付签约合同价10%的违约金，若由此给发包人造成的损失超过约定违约金的，设计人还需另行支付超过部分损失额相应的赔偿 。
14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金： 每延误一天，设计人应向发包人支付违约金3000元人民币；累计超过30天以上（含），发包人有权解除合同，合同因此解除的，设计人承担全部违约责任。  
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 签约合同价的3%  。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：
（1）设计人对设计资料及文件出现的遗漏或忽略错误应及时补充并竭尽全力进行改正，并上述情形每发生一次，应向发包人支付违约金3000元。累计发生5次以上（含），发包人有权解除合同，设计人承担全部违约责任；
（2）设计人对管线补充调查及勘察的准确性负责，若因设计人原因导致提交的补充调查及勘察资料有误，设计人应及时补充并改正；并上述情形每发生一次，应向发包人支付违约金3000元。累计发生5次以上（含），发包人有权解除合同，设计人承担全部违约责任。
14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 按照签约合同价的10%向发包人支付违约金，同时发包人有权即时解除合同。合同因此解除的，设计人承担全部违约责任。
15. 不可抗力 
15.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   / 。
16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过 180 天。
16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 60 天内。
17. 争议解决
17.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。  
17.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：             /              。
选定争议评审员的期限：              /               。
评审所发生的费用承担方式：          /               。
其他事项的约定：                  /                 。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：           /            。
17.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向      /     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向  工程所在地 人民法院起诉。
 18. 其他（如果没有，填“无”）
设计人按阶段提交的方案、初步设计、施工图等技术服务成果，发包人指定专人在《技术服务成果提交单》上签收。发包人如变更签收人或委托中介机构代为签收时，须向设计人提交项目技术服务成果签收授权委托书。
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附件1：
工程设计范围、阶段与服务内容

具体内容详见《设计任务书》。
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附件2： 
发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	项目立项报告和审批文件
	各1
	根据设计需要及时提供
	

	2
	发包人要求即设计任务书
	1
	
	

	3
	选址报告、建筑红线图
	各1
	
	

	4
	当地规划部门的规划意见书
	1
	
	

	5
	自然资源、气象条件、地形地貌、水文及工程详细地质勘察报告
	各1
	
	

	6
	各阶段主管部门的审批意见
	各1
	
	

	7
	其它设计资料
	1
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附件4：             
设计人主要设计人员表

	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	项目负责人
	
	
	
	

	道路专业负责人
	
	
	
	

	桥梁专业负责人
	
	
	
	

	给排水专业负责人
	
	
	
	

	景观专业负责人
	
	
	
	

	造价专业负责人
	
	
	
	












附件5：             
设计进度表





























附件6：            
设计费明细及支付方式

一、设计费总额： 人民币（大写）      （¥      元）
二、设计费总额构成：
1.工程设计基本服务费用：
（1）固定总价：人民币（大写）        （¥      元），其中市政设计费用（不含桥梁拆复建设计费用）为人民币（大写）         （¥      元），桥梁拆复建设计费用暂定为人民币（大写）        （¥      元）。签约合同价包括设计人为完成本合同的所有设计工作及后续服务的全部费用。
（2）市政设计费用（不含桥梁拆复建设计费用）为固定总价，总价在服务期间除（3）款约定外不作任何调整。
（3）本次招标范围为6个车站，具体工程规模以批复文件为准，如有车站增减调整的，每个车站按50万元*（1-投标下浮率）据实调整。
（4）桥梁拆复建设计费用按照相应桥梁的复建预算建安费*2.5%*(1-投标下浮率）据实结算。
固定单价（实际投资额×费率  %）。
2.工程设计其他服务费用：                       
3.合同签订前设计人已完成工作的费用：                           
4.特别约定：
（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费   人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。
（2）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为             。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）
（3）其它：        /         。
三、设计费明细计算表
四、设计费支付方式
1.首付款：合同签订后，支付签约合同价的10%；
2.进度款：
①市政设计费用(不含桥梁拆复建设计费用)：完成管线迁改综合设计和交通导改施工图设计后，支付市政设计费用(不含桥梁拆复建设计费用)的30%；合同签订后第二年开始每半年支付市政设计费用(不含桥梁拆复建设计费用)的10%。以上费用累计支付至市政设计费用(不含桥梁拆复建设计费用)的80%时，停止支付；
②桥梁拆复建设计费用：相应桥梁施工图完成并经发包人认可后，支付相应设计费的80%；
3.工程完工后，结清余款。
4.上述费用支付前，设计人应向发包人提供与应收金额等额的符合税收法规定的增值税专用发票，否则发包人有权迟延付款且无需承担违约责任。
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附件：履约保函（格式）

履约保函
绍兴市轨道交通集团有限公司：
鉴于               （以下简称“甲方”）接受                 （以下简称“乙方”）于     年    月    日参加                 （项目名称）投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥           ）。
2.保函有效期：自本保函开具之日起，至    年  月  日止。
3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函适用国际商会《见索即付保函统一规则》等独立保函交易示范规则。
6.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。


担保人：                           （盖章）
法定代表人或其委托代理人：         （签字）
                    地址：                                    
                    邮编：                                   
                    电话：                                    
                    传真：                                    
     年     月     日

第四章  设计任务书
绍兴市轨道交通2号线二期工程市政设计范围为车站、区间(含高架)，车辆段（含出入段线）、主变电所等施工影响范围内的市政设计，招标内容为轨道交通工程所涉及的（1）施工期间：①道路、绿化景观、交通设施、杆件、地面其他附属物等按照现状绘制施工图及工程量清点，②交通疏解方案及施工图设计，③管线迁改综合图设计、小区及厂区等用户管线迁改的施工图设计（含报规、竣工后的管网图）等；（2）永久恢复：①市政道路永久恢复、绿化景观及地面附属物、公交车站及非机动车停车位施工图设计，②轨道交通管线接驳设计；（3）其他：围堰、驳岸、桥梁拆复建施工图设计等。
一、工程概况：
车站基本要素：
	序号
	车站名称
	车站类型与形式
	站中心里程
	施工方法
	站点位置
	备注

	1
	经开西站
	地下一层岛式站
	YAK44+930
	明挖顺作法
	长海公路与人民路交叉口东南象限地块内
	地面厅车站

	2
	大学路站
	地下二层岛式站
	YAK47+449
	明挖顺作法
	五星路与大学东路交叉口
	不在本次招标范围

	3
	兴业路站
	地下二层岛式站
	YAK49+612
	明挖顺作法，局部采用半盖挖顺作法
	五星路与兴业路交叉口
	设单渡线

	4
	东山路站
	地下二层岛式站
	YAK51+360
	明挖顺作法
	五星路与东山路交叉口东北侧地块内
	

	5
	称山南路站
	地下二层岛式站，与规划7号线通道换乘
	YAK52+997
	明挖顺作法 
	市民大道与称山南路站交叉口西侧
	

	6
	凤鸣路站
	地下二层岛式站
	YAK54+749
	明挖顺作法，局部采用半盖挖顺作法
	市民大道与凤鸣路交叉口
	

	7
	梁祝大道站
	地下二层岛式站
	YAK56+360
	明挖顺作法，局部采用半盖挖顺作法
	望山路与梁祝大道交叉口
	终点站


区间主要结构要素：
	序号
	区间
	线间距（m）
	施工方法
	长度（m）
	备注

	1
	越兴路站~经开西站
	4.2~14
	盾构+高架
	14319
	

	2
	经开西站~大学站
	13~14
	盾构
	2126
	

	4
	大学路站~兴业路站
	13~14
	盾构
	2001
	

	6
	兴业路站~东山路站
	13~14
	盾构
	1428
	

	7
	东山路站~称山南路站
	12~30
	盾构
	1273
	

	8
	称山南路站~凤鸣路站
	13~14
	盾构
	1585
	

	9
	凤鸣路站~梁祝大道站
	13~14
	盾构
	1416
	

	10
	出入段线
	4.4~5
	明挖
	690
	


二、设计内容：
具体与各工点设计院的工作界面如下：
	设计界面

	项目
	分部
	工点设计
	市政设计

	站点、区间、主所、车辆段、风井、其他
	管线迁改
	初步方案设计，至可行的深度
	管综设计、用户管线施工图设计

	
	交通疏解
	初步方案设计，至可行的深度
	施工图

	
	道路及景观恢复
	①地下车站和风井：顶板上50公分回填；②车辆段、主所：红线内道路景观施工图设计；③高架段：道路分幅设计
	①地下车站和风井：道路结构层、面层、标示标线标牌、景观等施工图设计；②车辆段、主所：红线外道路景观、接驳施工图设计；③高架段：道路、景观施工图设计；④对各工点施工影响范围内的绿化、路灯、路牌、监控、红绿灯、交通设施等地面附属物进行登记，形成清单；⑤需对各工点原始地形、地貌进行倾斜摄影，对站点周边现状道路绿化等绘制现场设计图或收集原竣工图；⑥对景观及道路恢复设计，同步提交设计效果图。

	桥梁拆复建
	老桥拆除
	提出桥梁拆复建的需求，拆除范围，配合市政设计单位做好桥梁拆复建的设计工作
	①老桥拆除设计;②新建结构施工图设计（面层、栏杆、绿化、路灯、排水设施等）;③桥梁拆复建施工影响范围内的管线的迁改、交通导改和恢复综合设计或施工图设计

	
	复建
	
	

	
	便桥
	
	

	河道
	临时断流
	土建施工需要的施工图设计及评估
	管线迁改、交通导改等市政工程需要部分的施工图设计及评估

	
	暗涵、暗沟
	
	

	
	永久、临时围堰
	
	

	上水、下水及弱电接驳
	车站自来水
	地面水表井（不含）之后的管道、结构预留孔、封堵
	市政管网开口、阀门及水表井（含）设计

	
	车站污水、废水
	出车站的结构预留孔、压力管及封堵、消能井（或化粪池）（含）
	消能井（或化粪池）（不含）至市政管网

	
	雨水
	高架段预留孔、落水管
	地面排水

	
	弱电
	结构预留孔、封堵及预留孔至手孔井（含）管道
	手孔井（不含）至市政管网

	轨道交通地面设施
	地面四小件
	出入口（含站前小广场）、冷却塔、风亭、无障碍设施、室外引导标志等装修设计
	衔接

	
	景观设计
	绿篱、围栏及地面四小件周边1米范围内的景观
	衔接


注：1.以上设计界面仅用于投标人投标时参考，如招标人有其他调整，投标人承诺服从招标人安排；
2.投标人需与工点设计院进行配合，论证、完善各阶段的方案设计。
三、设计工作要求：
（一）市政总体设计部分：
市政总体设计：市政设计纳入2号线二期工程总体总包部统一管理，全过程参与市政类方案审查，并做好咨询工作；负责对绍兴市轨道交通2号线二期工程范围内轨道交通出地面建筑（包括但不限于风亭、出入口、冷却塔等）、道路和景观（含车站附属）环境永久恢复、综合管线迁及市政接驳、交通疏解、桥梁拆复建等进行整合工作，通过各类总图对各系统专业设计进行优化校核，确保各专业协调平衡。道路和景观绿化（迁移及恢复）有新的规划应按照新的规划进行设计，没有新的规划则按照原状标准进行设计。
（二）交通疏解部分：
交通疏解及道路工程设计：设计范围内各站点及在周边区域疏导范围内交通疏解工程的施工图设计（含交通标志、红绿灯控制和相关道路安全设施等）、一般交通影响分析评估、施工配合及其他相关服务，以及交通疏解方案设计、初步设计阶段的审查、整合工作（应综合考虑周边其他工程建设的区域叠加影响等），不含交通仿真模拟等特殊的交通评估的工作内容。
施工期间区域交通影响分析：设计范围内各工程施工期间，应综合考虑周边其他工程建设的区域叠加影响，对城市各个片区的交通影响程度进行分析。对涉及到的重大工程片区进行大规模现状调查，包含沿线道路情况，高峰时段交通流量情况，公交调查、停车设施调查等，对现状交通状况进行分析评估；根据各站点初步疏解方案，叠加各相关工程的施工方案，分区段、分阶段对本工程施工期间交通状态进行评估，从路网层面上分析得出施工疏解方案，为站点详细疏解方案提供指导，对片区路网优化，节点优化提出改善建议；对施工期间的公交影响进行分析，提出施工期间公交改善建议并征得主管部门认可。
（三）管线迁改（恢复）部分：
投标人应完成设计范围内涉及的所有需迁改管线（恢复）的综合设计，包括管线补充调查、管线迁改方案设计及规划报批，管线综合设计及雨水、路灯、部分污水管施工图设计，给水、燃气、电力、通信等所有管线施工图设计的协调管理、复核及绘制竣工后的综合管位图，同时做好配合土建设计、稳定设计方案，管线迁改施工现场筹划与配合等有关工作。
需迁改的管线包括：直接影响工程施工的地上、地下及随桥等管线。
管线迁改综合设计范围包括设计范围内站点、区间、主所、车辆段、风井、其他，因轨道交通工程各车站施工顺序不同，管线迁改综合设计应满足施工需要，分批完成综合设计方案和审查。各管线迁改可能分期实施，管线迁改综合设计和施工图设计分批完成设计及会审、评审或强审。轨道交通工程实施过程中，根据需要对管道迁改综合设计进行补充和完善。
1. 设计范围内所有内站点、区间、主所、车辆段、风井、其他施工所涉及的全部管线补充调查：
1.1复核管线详查成果，对各车站及沿线现状管线运行的情况进行调查，确认各管线权属单位。
1.2在已有资料基础上，配合相关单位做好补充调查完善相关的管线资料工作。
2. 管线迁改方案设计、规划报批及管线综合设计：
2.1分析车站及周边场地情况等，明确管线设计方案。
2.2结合轨道交通实施时序编制管线迁改实施计划。
2.3结合各车站的建设方案和施工时序明确各专业管线的迁改形式，如永久、临时等。
2.4结合迁改形式进行各专业管线规划，主要包括各专业管线的管位和容量。对于临时迁改，制订临时迁改管线的临时方案，确定各阶段的临时管位、容量及最终管位和最终容量；对于永久迁改，确定永久管位和最终容量。
2.5永久、临时迁改管线，明确沟槽、工作井的平面、纵断面、横断面坐标位置，达到管线迁改实施可行性要求。
2.6各类管线迁改或保护方案比选，并评估不同方案的经济、技术和工期可行性。
2.7所有管线迁改方案设计应获得招标人、权属单位及规划认可。
2.8形成规划报批方案，临时管线和永久管线的管位均应及时获得规划认可，不得影响管线迁改实施进度。
2.9投标人将对所提供的管位设计负责，并提供管线施工过程的跟踪复核。
3. 雨水、路灯、用户关系施工图设计：
根据初步设计的内容进行雨水、路灯、用户管线等的施工图设计，并取得权属单位和招标人认可。
4. 各类管线架空过河结构设计：
根据各类管线架空过河需要复核各产权单位提供的相应结构设计。
5. 给水、污水、热力、治安监控、燃气、电力、通信等管线施工图设计的协调管理、复核及竣工图复核：
5.1初步设计需结合施工时序分段进行设计，并将初步设计成果及时提交给各管线权属单位及工点设计单位，权属单位委托有设计资质的单位进行专项施工图设计。
5.2代表招标人协调管理各管线设计单位的专项施工图设计，并对专项施工图设计进行复核。
5.3汇总各专业管线的施工图设计，提交管线综合设计成果。
5.4复核确认各专业管线的竣工图。
6. 技术咨询及施工配合：
6.1密切掌握轨道交通施工计划及对管线迁改的时间、位置和保护标准等要求，根据招标人需要对工点设计和土建施工组织设计中涉及管线迁改、保护等内容及时提供咨询服务。
6.2协助招标人做好管线迁改的相关工作，包括做好管线迁改施工现场筹划、合同谈判、综合协调等工作。
6.3配合招标人管线迁改行政手续报批。
6.4投标人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论，负责对不超出原定范围的内容做调整补充。投标人按合同规定时限交付设计文件后项目开始施工，投标人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
6.5投标人应根据工程进展的需要提供施工配合服务，并指定设计配合责任人，要求设计配合责任人具有相应的经验和能力。投标人的设计配合责任人应当长驻绍兴，投标人应招标人要求集中办公，并参加工地例会。
6.6投标人应细化和补充有关施工图设计阶段的内容。
6.7工程完工后投标人应配合施工单位完成竣工图文件。
6.8配合土建设计、稳定设计方案。
7.具体工作内容如下（包括但不限于以下工作）：
	管线类别
	工作内容

	
	与工点配合，完成管线迁改方案设计
	管线迁改综合设计
	专项施工图设计
	其他管线施工图设计的协调管理、复核
	技术咨询及施工配合

	电力
	√
	√
	△
	√
	√

	通信（含信息管网）
	√
	√
	△
	√
	

	自来水
	√
	√
	△
	√
	

	污水
	√
	√
	△
	√
	

	热力
	√
	√
	△
	√
	

	燃气
	√
	√
	△
	√
	

	照明
	√
	√
	√
	√
	

	雨水
	√
	√
	√
	√
	

	车站管线接驳
	√
	√
	√
	√
	

	其他管线（含用户管）
	√
	√
	√
	√
	

	说明：
1、√表示由投标人完成；
2、△表示投标人提供管线综合设计，有各权属单位的由各个权属单位完成施工图设计，无权属单位的由市政设计单位完成施工图设计。
3、设计对象不限于表中所列管线，包括影响轨道交通施工的所有管线，如各类用户管线等。


（四）桥梁拆复建部分
1、编制桥梁拆复建包括桥梁周边的交通导改、管线迁移以及桥梁主体的拆复建方案及施工图设计、施工配合及其他相关服务，以及相关审查、整合工作（应综合考虑周边其他工程建设的区域叠加影响等）。
2、施工期间交通导改及管线迁移工作及技术要求详见前页。
3、桥梁主体拆复建：设计方案不仅要满足轨道线路的要求，还需满足主管部门及航管、水利等部门的要求。须负责协调平衡多部门之间的关系及诉求。
4、需对主管部门提供的现状桥梁竣工图纸进行复核以及必要的计算。
5、新建桥梁设计时需提供相应的结构计算书，供相关单位审查。
6、协助招标人做好桥梁拆复建的相关工作，包括做好梁拆复建施工现场筹划、合同谈判、综合协调等工作。
7、配合招标人的桥梁拆复建行政手续报批。
8、投标人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查，并根据审查结论，负责对不超出原定范围的内容做调整补充。投标人按合同规定时限交付设计文件后项目开始施工，投标人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。
9、投标人应根据工程进展的需要提供施工配合服务，并指定设计配合责任人，要求设计配合责任人具有相应的经验和能力。投标人的设计配合责任人应当长驻绍兴，投标人应招标人要求集中办公，并参加工地例会。
10、投标人应细化和补充有关施工图设计阶段的内容。
11、工程完工后投标人应配合施工单位完成竣工图文件。
12、配合土建设计、稳定设计方案。
（五）BIM管理要求
1.编制市政BIM设计及应用实施方案，BIM市政设计实施方案包括实施目标、工作内容、实施计划、资源投入、工作流程、协调管理等相关内容，经发包人与BIM总体咨询单位审查批准后按方案要求严格执行。
2.接受发包人极其BIM总体咨询单位的管理，包括：市政总体设计、交通疏解设计、道路工程设计、管线迁改综合设计、桥梁拆复建等，利用设计模型开展BIM技术应用相关的工作，按时交付BIM模型、BIM图纸及相关的BIM应用成果。
3.配合发包人及其BIM总体咨询完成集团轨道交通建设管理平台建设期间的相关提资和基础数据的录入工作，并承担建管平台试运行期间的相关测试及问题反馈工作。
4.接入并应用集团轨道交通建设管理平台，开展设计管理、变更管理、文档管理等工作，实现市政设计数据的同步及共享。
5.定期对BIM设计成果、进度、质量等实际情况进行自查和总结，并向发包人汇报提交BIM设计总结报告。
6.配合发包人及其BIM总体咨询完成BIM技术应用相关的对外调研、交流宣传工作。
7.协助发包人BIM总体咨询单位修订市政设计相关的BIM实施方案和相关标准。
8.参加BIM例会及BIM管理协调会，推进落实会议决议中工作范围内的相关BIM实施工作。
（六）其他要求
市政设计单位需对各工点施工影响范围内的绿化、路灯、路牌、监控、红绿灯、交通设施等地面附属物进行登记，形成清单；
市政设计单位需对各工点原始地形、地貌进行倾斜摄影，对工点周边现状道路绿化等绘制现场设计图或收集原竣工图,并形成成果文件，及时提交发包人；对工点周边景观及道路恢复设计，同步绘制效果图，并及时提交发包人。
四、市政设计人员要求
市政设计项目负责人须具备市政或道桥或给排水专业的高级工程师及以上职称，各工点（专业）负责人须具备市政或道桥或给排水专业的工程师及以上职称；设计人数、发包人根据工程进度和设计需要，可要求市政设计项目和各工点负责人驻发包人所在办公场所进行现场办公，发包人有权对要求驻现场的专业和各工点设计负责人进行考勤，各工点设计负责人未经发包人批准擅自离开现场的，按未到位违约处理。涉及违约按照招标人相关管理办法进行处理。
[bookmark: _Toc368909888]
第五章  投标文件（封面格式及附表件）
一、投标文件封面格式
1.资格审查资料封面格式
2.技术标封面格式（明标）
3.技术标封面格式（暗标）
4.商务标封面格式
























项目名称：                                                        


投
标
文
件


投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  


项目名称：                                                        


投
标
文
件
（适用于技术标为明标的项目）

投标文件内容：           技术标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  




项目名称：                                                        


投
标
文
件
（适用于技术标为暗标的项目）


投标文件内容：           技术标                    
   
   日      期：         年        月        日  


项目名称：                                                        


投
标
文
件




投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  

    二、投标文件（附表件）

1.法定代表人身份证明（附件一）
2.授权委托书（附件二）
3.联合体协议书（附件三）
4.投标人基本情况表（附表一）
5.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）
6.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）
7.投标人已完成的工程业绩表（附表四-1）
8.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（附表四-2）
9.投标人获奖工程业绩表（附表五-1）
10.项目负责人获奖工程业绩表（附表五-2）
11.投标函（附件四）
12.总报价书（附表六）
13.项目分项投资估算表（附表七）
14.服务承诺及服务计划书（附表八）
15.承诺书（附表九）


















附件一


法定代表人身份证明


投 标 人：                                                            
单位性质：                                                             
地    址：                                                             
成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            
姓    名：            性别：           年龄：           职务：        
系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。



投标人：                      （盖章）      

日期：            年   月   日






附件二
授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权委托人无转委权。特此委托。




               投  标  人：                                    （盖章）
               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           
               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                          
电子邮箱：                                           
                      日      期：                     年     月    日







附件三
联合体协议书

  
               （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            （招标项目名称）勘察设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、              （某成员单位名称）为本联合体的牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。
5、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。




                                       牵头人名称：                  （盖单位章）        
                                       法定代表人：                （签字或盖章）      
                                       成员一名称：                  （盖单位章）        
                                       法定代表人：                （签字或盖章）      
                                       成员二名称：                  （盖单位章）
                                       法定代表人：                （签字或盖章） 
 
                                                             年      月      日








附表一
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系
方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子
   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配
合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任建筑师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日
附表三
拟投入本项目的主要工作人员一览表
	序号
	姓  名
	性别
	年龄
	技术职称
	拟担任的职务
	有何种资格
证书（编号）
	学历
	专业
	工作年限
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。
投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表四-1
投标人已完成的工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.业绩要求：
3.本表后须附设计合同、总平面图、图审合格书【如以上证明材料未体现招标文件中所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】等清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。完成时间以图审合格书上的时间为依据。
4.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表四-2
拟派项目负责人已完成的工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.详见技术标评分标准。










附表五
投标人获奖工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
[bookmark: _Toc60537391]1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.详见技术标评分标准。










附件四
投标函

致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：       %  ）的价格承包上述设计业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：
    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期        完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。
    5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章)    
    法定代表人：                   (签字或盖章)                
    日期：          年      月     日

附表六

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：  百分之                     

	设计周期
	 




投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日














附表六-1

绍兴市城市轨道交通2号线二期工程市政设计项目招标控制价清单

	序号
	类别
	控制价（万元）

	1
	市政设计费用
	850

	2
	桥梁拆复建设计费用
	350

	3
	合计
	1200



附表七

项目分项投资估算表

	（此项格式由投标人自行设计）




                                  投标人：                                 (盖章)    
                                      法定代表人：                       (签字或盖章)                
                                      日期：          年      月     日


注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。


附表八

服务承诺及服务计划书

	（此项格式由投标人自行设计）




                                  投标人：                                 (盖章)    
                                      法定代表人：                       (签字或盖章)                
                                      日期：          年      月     日





附表九                    


承诺书

            （招标人名称）：

我方在此承诺若招标人或中标人使用或借鉴本单位投标方案时，无条件配合并提供相应电子文档。（格式自拟）



投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日
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