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使 用 说 明

本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目设计的招标投标。

本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。

招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均

    应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场——411亩方案设计及初步设计项目 招标文件
招标人：               绍兴八达农产品市场有限公司                （盖章）

招标人法定代表人：               周晓东         （签字或盖章）

招标人地址：浙江省绍兴市越城区延安东路505号8楼816室
邮政编码：         312000       
联系电话：       13957530441      传真：         /                     
联系人：          谢洪祥        

招标人统一社会信用代码：    91330600MABQ4DK05G            
招标代理机构名称：        浙江翔实建设项目管理有限公司            （盖章）

法定代表人：       何景祥        （签字或盖章）

地    址：          绍兴市越城区阳明北路692号            
邮政编码：          312000             
联系电话：0575-88682895/18969515361  传真：       /       
联系人：         金琴子            
签发日期：       年     月     日
备案单位意见：                                                 （备案章）
经 办 人：                                         （签字或盖章）
备案日期：               年          月           日
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 第一章  招标公告

长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场——411亩方案设计

及初步设计项目 招标公告
1.招标条件
本招标项目长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场（项目名称），已由绍兴滨海新区管理委员会经济发展局（项目审批、核准或备案机关名称）以2205-330691-04-01-823783（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴八达农产品市场有限公司，建设资金自筹（资金来源），招标人为绍兴八达农产品市场有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的411亩方案设计及初步设计项目 进行 公开 招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：位于绍兴市滨海新区致远大道与南滨路交汇处。
2.2 建设规模：本项目新征用地面积总计27.41公顷，其中包含JB-09-01地块9.56公顷和JB-09-02地块17.85公顷。JB-09-02地块北侧为预留农批市场配套停车场用地（不能作为建设用地使用）；东侧为预留农批市场拓展用地（不在本次设计范围）。项目投资总额约21亿元，总建筑面积约36.6万平方米，其中地下建筑面积约5万平米、冷库建筑面积约11万平方米，农产品批发年交易量超50万吨/年，具体详见设计任务书。工程费用约14.9亿元。

2.3招标控制价：995.25万元。

2.4招标范围：用地红线范围内的报规方案设计、初步设计（含概算）。主要建设内容包括但不限于多温区冷链物流中心、农产品批发交易中心、加工中心、公用辅助配套、商业及生活配套设施、停车场等内容。具体详见设计任务书。

2.5工程类别：工程设计。
2.6计划工期：设计总工期18日历天，完成方案设计至初步设计深度文本（概算）的编制和审核。不包括业主对方案、审查、评审的时间（根据任务实际情况业主有权作出相应调整）。

2.7质量要求：

设计质量要求：符合国家现行相关设计规范和标准，在设计过程中如国家颁布新规范、新标准，则按新规范、新标准的要求执行。项目给排水、电气、环境保护、水土保护、文物保护、节能、绿化、照明、消防、人防、防雷、抗震、5G、绿色建筑、装配式建造、无障碍设计、海绵城市、卫生防疫、劳动安全等均应符合国家和地方规范标准。

2.8标段划分：  /  。
2.9资格审查方式：资格后审。

3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备以下条件:
1.投标人具有独立法人资格。 

2.投标人须具备以下①项资质或者同时具备②和③项资质：

①工程设计综合甲级资质；

②商物粮行业（包括冷冻冷藏工程、批发配送与物流仓储工程）专业设计甲级资质或商物粮行业设计甲级资质；

③建筑行业（建筑工程）设计甲级或建筑行业设计甲级。

3.2 拟派项目负责人资格要求：
项目负责人要求：同时具备国家一级注册建筑师资格和高级工程师职称资格。
拟派项目负责人须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保，也予以认可）；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

3.3其他要求：

3.3.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内（联合体投标的则联合体各方均需满足）。
3.3.2省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章，联合体投标的，则联合体各方均需具备(浙江省内企业不作要求）。
3.3.3企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.3.4本次招标 接受 联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：①联合体牵头人需具备商物粮行业（包括冷冻冷藏工程、批发配送与物流仓储工程）专业设计甲级资质或商物粮行业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质；②联合体各方签订共同投标协议，授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；③联合体组成单位不得超过2家；④项目负责人由联合体牵头人委派。
3.3.5各投标人均可就上述工程（标段）中的  / （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1请于  2022  年   月   日至2022 年   月   日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午  08:30 时至 12:00 时，下午 14:00时至 17:30时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。（联合体投标的只要求联合体牵头人完成获取）
4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
    本工程需缴纳投标保证金 10万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2022年  月  日17:30时前缴纳，缴纳方式为：

①投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：  6224861565799023783  ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043370000230  ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金(若联合体投标的，则由联合体牵头人缴纳)。

②招标人接受绍兴市公共资源交易中心出具的“年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。

③招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法（设技术标，不采用电子辅助评标）。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间2022年   月    日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。

6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。

7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
招标人：     绍兴八达农产品市场有限公司     招标代理机构：浙江翔实建设项目管理有限公司

地  址：浙江省绍兴市越城区延安东路505号8楼816室 地 址：    绍兴市越城区阳明北路692号   
联系人：              谢洪祥                联 系 人：           金琴子               
电  话：           13957530441              电    话：    0575-88682895/18969515361     
招 标 人（盖章）：绍兴八达农产品市场有限公司
代理机构（盖章）：浙江翔实建设项目管理有限公司
2022年    月    日
招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
2022年    月    日                                         2022年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务完成情况表。

      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内       容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场——411亩方案设计及初步设计项目

	2
	建 设 地 点
	位于绍兴市滨海新区致远大道与南滨路交汇处

	3
	建 设 规 模
	本项目新征用地面积总计27.41公顷，其中包含JB-09-01地块9.56公顷和JB-09-02地块17.85公顷。JB-09-02地块北侧为预留农批市场配套停车场用地（不能作为建设用地使用）；东侧为预留农批市场拓展用地（不在本次设计范围）。项目投资总额约21亿元，总建筑面积约36.6万平方米，其中地下建筑面积约5万平米、冷库建筑面积约11万平方米，农产品批发年交易量超50万吨/年，具体详见设计任务书。工程费用约14.9亿元。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	项目估算总投资
	约21亿元

	6
	招 标 方 式
	公开招标

	7
	招 标 范 围
	包括用地红线范围内的报规方案设计、初步设计（含概算）。主要建设内容包括但不限于多温区冷链物流中心、农产品批发交易中心、加工中心、公用辅助配套、商业及生活配套设施、停车场等内容。具体详见设计任务书。

	8
	质量要求
	设计质量要求：符合国家现行相关设计规范和标准，在实施过程中如国家颁布新规范、新标准，则按新规范、新标准的要求执行。项目给排水、电气、环境保护、水土保护、文物保护、节能、绿化、照明、消防、人防、防雷、抗震、5G、绿色建筑、装配式建造、无障碍设计、海绵城市、卫生防疫、劳动安全等均应符合国家和地方规范标准。

	9
	设计周期要求
	设计总工期18日历天，完成方案设计至初步设计深度文本（概算）的编制和审核。不包括业主对方案、审查、评审的时间（根据任务实际情况业主有权作出相应调整）。

	10
	资格审查方式
	资格 后 审

	11
	投标人资质要求
	（1）本次招标要求投标人具备以下条件:

1.投标人具有独立法人资格。 

2.投标人须具备以下①项资质或者同时具备②和③项资质：

①工程设计综合甲级资质；
②商物粮行业（包括冷冻冷藏工程、批发配送与物流仓储工程）专业设计甲级资质或商物粮行业设计甲级资质；

③建筑行业（建筑工程）设计甲级或建筑行业设计甲级。 

（2）本次招标要求拟派项目负责人资格要求：
项目负责人要求：同时具备国家一级注册建筑师资格和高级工程师职称资格。
拟派项目负责人须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保，也予以认可）；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。
（3）其他要求：
1.企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内（联合体投标的则联合体各方均需满足）。

2. 省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章，联合体投标的，则联合体各方均需具备(浙江省内企业不作要求）。
3.企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

	12
	是否接受联合体投标
	□不接受；

(接受，联合体投标的，应满足下列要求：①联合体牵头人需具备商物粮行业（包括冷冻冷藏工程、批发配送与物流仓储工程）专业设计甲级资质或商物粮行业设计甲级资质或工程设计综合甲级资质；②联合体各方签订共同投标协议，授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；③联合体组成单位不得超过2家；④项目负责人由联合体牵头人委派。

	13
	招标控制价
	995.25万元。

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定120天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	☑不组织。□组织，集合时间、地点：

	17
	投标人提出问题的截止时间、 递交地点
	2022年   月   日    时    分

	
	
	递交地点：绍兴市越城区阳明北路692浙江翔实建设项目有限公司一楼招标代理室
传    真：0575-88689678，邮箱：25164046@qq.com

	18
	招标人书面澄清的

时 间
	2022年    月     日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料：正本  1   份，副本  6   份；

技术标：书面文本正本  1   份，副本  6   份，及电子文件（光盘或U盘）一张、展板一套；

商务标：正本  1   份，副本  6   份。

资格审查资料、技术标、展板、商务标应分开包装。

	20
	投标文件提交
	截止时间2022年   月    日    时    分

	
	
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。

(1)采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。

(2)采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。

投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。
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	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：投标文件提交地点
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	履约保证金金额
	合同价款的2％，在合同生效后合同定金或预付款支付前提交招标人。
担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、√专业担保公司担保。
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	投标人开标必须提交的证件

	
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：   /    。

根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。
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	评标入围办法
	全部入围

	25
	定标方式
	总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。
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	技术标设置
	设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。

技术标评审形式：采用☑明标， □暗标。

技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。

4、技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。

本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。
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	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按

照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。
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	其他

	
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；

2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱25164046@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。

5、联合体投标的，除联合体协议书必须联合体双方签字盖章，其余均可由联合体牵头人单独签字盖章即可。
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	招标代理服务费：

	
	招标代理服务费：中标人需支付以下费用（领取中标通知书前交纳），并在投标报价中自行考虑：

（一）中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费：

①以中标金额作为服务费的计算基数，参照《国家计委关于印发<招标代理服务费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）中服务招标费率执行。

② 招标代理服务费的交纳方式：

用银行支票、汇票、电汇、现金等付款方式直接交纳招标代理服务费。

公司名称：浙江翔实建设项目管理有限公司

开户行：建行绍兴越城支行 

账  号：33001653549053003519

③领取中标通知书前交纳。

潜在投标人因充分考虑此部分费用（含合同中约定的其他费用），参与投标活动时综合考虑在报价中。


第一节  总则

一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围   见投标人须知前附表  
三、招标方式
本工程采用 公开 招标的方式招标。

在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。
四、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1．投标人资质要求：见投标人须知前附表

2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表

3.企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内（联合体投标的则联合体各方均需满足）。

4.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章，联合体投标的，则联合体各方均需具备(浙江省内企业不作要求）。

5.企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：
6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。

6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。

6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。

6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。

五、资金来源

建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。

六、踏勘现场

1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
    七、投标补偿费用 

对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下： 本项目不支付设计方案补偿费 。

八、知识产权

1.招标人与中标人签署设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。

2.中标人的投标方案其全套设计成果归招标人所有，设计成果的使用由招标人决定。招标人有权在本次活动后通过传播媒介、专业杂志、书刊或其它形式进行宣传、介绍和展示。
3.中标人负责按本项目评审修改意见和招标人意见开展方案的深化、完善、修改工作，设计内容应符合现行设计规范，设计深度须达到国家现行规范的设计深度要求。
4.招标人有权在工程建设中根据需要对中标人的实施方案进行调整和修改。

第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。

2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

二、招标文件的澄清或者修改
1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制
一、投标文件的语言及度量衡单位

1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成
投标文件由☑资格审查资料、☑技术标、☑商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为无效标。

（一）.资格审查资料：

1．已进行资格预审的项目：

投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。

2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：

2.1封面（格式见后）；

2.2企业营业执照；（若是联合体投标的，联合体各方均需提供）
2.3资质证书；（若是联合体投标的，联合体各方均需提供）

2.4 联合体协议书（如有，格式见后）；

2.5项目负责人注册证书、职称证书；

备注：若注册建筑师证书采用电子证书，电子证书的打印件还须按有关规定由建筑师本人手写签名（具体按照注建【2021】2号文件要求执行）。

2.6提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保，也予以认可）；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

2.7省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或经浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统公示备案通过的网页截图打印件并加盖单位公章，联合体投标的，则联合体各方均需具备(浙江省内企业不作要求）。
2.8承诺书（1）承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还（格式自拟），若联合体投标的，联合体牵头人提供；（2）承诺企业（联合体投标的，则指联合体各方）和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录，承诺书加盖投标人公章（格式见后）；

2.9法定代表人身份证明（附件一）；

2.10授权委托书（附件二）；

2.11其他资料    /     
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第1、2、14条。
技术标内容（包括但不限于）：

   根据第四章“设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制。提供：☑电子文件（光盘或U盘）、☑展板。

电子光盘制作要求及内容： 包括纸质技术标的电子版内容 。

展板制作要求及内容： 根据技术标评分标准内的要求提供，单独密封。展板规格要求为A0（1189mm×841mm，允许偏差±5 mm），展板1套，数量不少于10张。内容不做强制性要求，但必须包含总平面图、方案创意内容、整体日景、夜景鸟瞰图、重要节点效果图 。

不按要求制作或提交电子光盘及展板的，按 由评标委员会按5-10分扣分  处理。
本项目，☑考虑  □不考虑 电子光盘及展板的演示环节。

                  /                      。

（三）技术标内容，包括但不限于：

1.封面（格式见后）；

2.投标人基本情况表（格式见后）；

3.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）；

4.拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）；

5.投标人已完成的工程业绩表（格式见后）；

6.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（格式见后）；

7.投标人获奖工程业绩表（格式见后）；

8.拟派项目负责人获奖工程业绩表（格式见后）；

9.其余内容根据“设计任务书”要求内容及技术标评分标准进行编制，格式自拟。

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第3、4、5、6、7、8、11、12条。
（四）商务标内容包括：

封面（格式见后）；

2.投标函（格式见后）；

3.总报价书（格式见后）；

4.承诺书（格式见后）

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第9、10、13条。

4.投标报价书写规范说明

    4.1 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作无效标处理。

    4.2 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

    4.2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；

    4.2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按无效标处理；

    4.2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按无效标处理。

三、投标文件数量、签署

1．文本数量：见投标人须知前附表。

2．文本签署：

2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

四、其它说明

1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。

2. 技术标文本统一采用A3规格，制作成册。
3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。

4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。

五、投标有效期

1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标、展板、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。如为联合体投标，应加盖联合体牵头人的单位章。

2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”、“展板”和“商务标”。
3. 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

第五节  开  标
一、开标

1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
2. 开标会议在绍兴市越城区公共资源交易管理委员会办公室监督下，由招标人或招标代理机构主持，并请绍兴市国信公证处予以公证。
3. 投标人法定代表人或授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。(大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，法定代表人必须亲自到场，本项目[□要求、☑不要求]法定代表人到场。）

4. 投标人获取招标文件时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则作无效标处理。

5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1.宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

2.公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；

3.按投标人须知前附表规定办法进行评标入围(如有)；

4.评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

    5. 启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

    6. 宣布各投标人技术标得分；

    7. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
    8. 宣布各投标人总得分；
9. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；

10. 宣布中标候选人；

11. 根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。

三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标志密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。

5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

6. 投标人电子招投标交易平台选定的项目负责人与投标文件中的项目负责人不一致时，作无效投标处理。

四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
第六节  评  标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会按规定组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中随机抽取的方式确定。

2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.5 其他应回避的情形。

3.6 对评标专家要求按绍兴市政务服务办公室发布“关于在新型冠状病毒感染疫情期间专家参与公共资源交易评审活动有关要求的通知”执行。

二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
    2．下列情况属于重大偏差：
    2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；

    2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
    2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；

2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作无效标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
    4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
评标办法
    1. 本次评标采用综合评分法。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。
2. 综合评估，评标委员会对资格审查合格的投标人的技术标、商务标进行全面评审计分。分值分配：（1）技术标68分；（3）商务标30分。

	序号
	评 分 项 目
	评  分  标  准
	分项得分

	1
	设计方案
（结合
展板）
（34分）
	总平面

布局
（10分）
	总平面布局是否合理,冷链仓储和农产品交易合理融合，满足农批市场运营需求，层次分明，洁污分离。（优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0.1-1.5分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	
	是否满足消防间距和农批交易物流对车辆装卸周转场地的空间要求。（优得1.4-2分，良得0.7-1.3分，一般得0.1-0.6分，未提供得0分）
	0-2

	
	
	
	是否符合交通安全要求,园区交通（包括开口）组织通畅短捷，较好解决内外交通。（优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0.1-1.5分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	建筑造型
（10分）
	立面造型、建筑创意是否有特色，展现园区形象，是否与城市周边建筑风貌协调。（优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0.1-1.5分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	
	主要建筑物的内部平面功能布局合理，满足冷链物流运营和农批交易运营需求。（优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0.1-1.5分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	
	空间处理是否体现有特色，充分利用地下空间。（优得1.4-2分，良得0.7-1.3分，一般得0.1-0.6分，未提供得0分）
	0-2

	
	
	功能分区
（10分）
	功能分区明确，园区功能分析合理，各功能单元规模配置符合项目需求（优得1.4-2分，良得0.7-1.3分，一般得0.1-0.6分，未提供得0分）
	0-2

	
	
	
	人流组织和物流组织规划合理，物流动线便捷。（优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0.1-1.5分，未提供得0分）
	0-4


	
	
	
	各功能等配置合理，制冷工艺采用的制冷工质是否环保安全，冷库温区设置是否合理，制冷负荷计算完善正确，制冷系统设计是否先进节能。（优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0.1-1.5分，未提供得0分）
	0-4

	
	
	其他
(4分)
	结合用能分析采取切实可行的节能措施，新能源利用技术先进经济，节约材料。（优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0.1-1.5分，未提供得0分）
	0-4


	2


	设计组人员配备情况
（10分）
	1.设计团队专业配备齐全，总图、物流、制冷、建筑、结构、岩土、给排水、暖通、动力、电气、食品加工或工艺、造价，专业齐全得满分4分，缺一个扣1分，扣完为止；
2.设计团队中的专业负责人（指总图、建筑、结构、岩土、给排水、暖通、动力、电气、造价专业）同时具有专业注册证书及高级技术职称，每人得0.5分，最多得4分。
3.项目负责人具备正高级工程师资格的，得1分；具有省级及以上勘察设计大师称号的，得1分，其余不得分。本项最多得2分。
注：①拟派上述人员须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保，也予以认可）；若项目负责人为事业编制的，须提供缴费期限包含2022年5月至2022年7月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）； 

②提供职称证、执业注册证等相关证明文件复印件并加盖单位公章。
	0-10

	3
	工程投资控制及降低成本措施（5分）
	采取技术措施降低造价，控制建设投资。
熟悉当地地质情况，基础方案经济合理，建筑结构安全经济。（优得3.6-5.0分，良得1.6-3.5分，一般得0.1-1.5分，未提供得0分）
	0-5

	4
	设计人完成本项目的服务承诺及服务计划书（5 分）
	根据投标人和设计组人员完成本项目配合服务承诺及服务计划书等进行评审。
有完善的设计进度安排、质量保证措施、协助业主确保工程质量、控制工程规模、降低工程造价、减少设计变更措施等。满分5分（优得3.6-5.0分，良得1.6-3.5分，一般得0.1-1.5分，未提供得0分）
	0-5


	5
	设计业绩
（10分）
	近五年（2017年1月1日至投标截止之日，以合同签订时间为准），投标人完成过类似项目设计业绩的，每个得2分，最多得4分。
注：类似项目指投标人具有合同总建筑面积不小于7万m2的包含制冷工艺设计的冷库或冷链加工厂房等设计项目，或者投标人具有合同总建筑面积不小于20万㎡的物流园区设计项目。设计内容至少包含方案设计和初步设计内容。

投标人需同时提供设计合同复印件（提供关键页）和图审合格书（或初步设计批复文件）并加盖单位公章，否则不得分。
	0-4

	
	
	投标人近五年（2017年1月1日至投标截止之日）获得过以下奖项：

获得过省级勘察设计协会或省级住建部门颁发的建筑类设计奖项，每个得1分，最多得2分；

（2）获得过中国勘察设计协会或中国住房和城乡建设部颁发的建筑类设计奖项，每个得2分，最多得4分。
同一项目奖项以最高分计取，同一项目奖项只计取一次分数，本项分值合计不超过4分，最多计取两个奖项。
注：投标人需同时提供设计合同和获奖证书（或文件）复印件并加盖单位公章，获奖时间以获奖证书（或文件）签发的时间为依据。
	0-4

	
	
	项目负责人近五年（2017年1月1日至投标截止之日）以项目负责人身份获得过省级勘察设计协会或省级住建部门颁发的建筑类设计奖项，每个得1分；获得过中国勘察设计协会或中国住房和城乡建设部颁发的建筑类设计奖项，每个得2分。
同一项目奖项以最高分计取，同一项目奖项以最高奖计取，本项分值合计不超过2分，最多计取一个奖项。
注：投标人需同时提供设计合同和获奖证书（或文件）复印件并加盖单位公章，获奖时间以获奖证书（或文件）签发的时间为依据。
	0-2

	7
	其他
（4分）
	本项目进度紧急、工期短，在新冠疫情防控常态下，投标人对当地建设环境、人文、地理情况熟悉，进度保证措施和服务承诺须切实可行，在项目设计、施工等过程中，投标人响应快速便捷。满分4分（优得3.1-4.0分，良得1.6-3.0分，一般得0.1-1.5分，未提供得0分）
	0-4


注：对各评标委员会成员的技术标评分，各评委在评审时去掉最高分和最低分各一个后的算术平均值作为各投标人的最终技术标得分。最后技术标总得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
5．商务标评分办法：（满分30分）

5.1 根据浙江省住建厅浙建[2014]9号文件规定精神，招标人应当合理设定取费标准。本项目招标人确定的招标控制价为 995.25 万元，投标人据此进行下浮率报价,下浮率抽取范围为5％～15％(含上、下限），下浮率小于5%的作无效标处理。
5.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作无效标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。
5.3 下浮率抽取在有关监督部门监督、公证人员公证下由招标人代表在规定的下浮率有效范围内(各档之间的步长为0.5％)随机抽取两次下浮率，其算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：
当Xi＝Y时，得满分；
当Xi＞Y时，得分=30－（Xi－Y）×100×3；
当Xi＜Y时，得分=30－（Y－Xi）×100×4。
5.4 计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。
5.5 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。
5.6 商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。
5.7 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作无效标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。
5.7 总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。
第七节 定 标

1. 定标方式见投标人须知前附表 。评标委员会推荐中标候选人  1  名。
 2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
3. 排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。
4．招标人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。
第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
第三章  合同主要协议条款

合同协议条款将由发包人、代建单位（如有）与承包人结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。

一、合同价款的确定
1.本工程合同价款采用固定下浮率的方式。

2.暂定合同价款：        万元【即设计费招标控制价×（1－中标下浮率）】
设计费招标控制价确定：设计费暂按建设投资估算价中建筑安装费和设备购置费计取，本项目建筑安装工程费和设备购置费合计约14.9亿元，其中冷库、加工类的建筑安装费和设备购置费约67000万元，一般建筑（市场交易中心及办公生活配套）建筑安装费和设备购置费约82000万元。

计费口径如下：

2.1 冷库、加工类建筑工程设计收费=（冷库、加工类建筑工程设计收费基价×专业调整系数1.0×工程复杂程度调整系数1.15×附加调整系数1.0)×（规划方案设计及初步设计占比）×75%

冷库、加工类建筑工程设计收费基价：

[(67000-60000)/(80000-60000)]×(1960.1-1515.2)+1515.2=1670.92万元

冷库、加工类建筑工程考虑工程复杂程度调整系数后的基本设计收费为：

1670.92×1.15=1921.55万元

冷库、加工类建筑工程规划方案设计及初步设计收费：1921.55×75%×35%=504.41万元
2.2 一般建筑（市场交易中心及办公生活配套）工程设计收费= 一般建筑（市场交易中心及办公生活配套）工程设计收费基价×专业调整系数1.0×工程复杂程度调整系数1.0×附加调整系数1.0)×（规划方案设计及初步设计占比）×70%
一般建筑（市场交易中心及办公生活配套）工程设计收费基价：

[(82000-80000)/(100000-80000)]×(2393.4-1960.1)+1960.1=2003.43万元

一般建筑（市场交易中心及办公生活配套）工程规划方案设计及初步设计收费：

2003.43×70%×35%=490.84万元

2.3 设计费招标控制价：504.41万元+490.84万元=955.25万元
3.合同价结算口径：

工程设计收费最终以初步设计概算中建筑安装工程费用和设备购置费用为依据确定计费。即：参照《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）和发改委批复的初步设计概算中的建筑安装工程费用和设备购置费用为基数，在项目实施过程中，初步设计概算批复中的建筑安装工程费用和设备购置费用若有调整，按调整后的初步设计概算批复中的建筑安装工程费用和设备购置费用为基数，重新计算设计费。

4.本次设计费报价包括：工程设计费、图纸打印费、设计人员差旅费、住宿费、交通费、评审费（包括本次招标评审费）等。

5.因施工工期延误或其它原因造成建设期延长（疫情防控、重大活动等不可控因素除外），提供4个月免费服务期；超出4个月免费服务期的，由双方协商解决。
二、设计费支付约定等
1、设计费支付计划

本合同生效后15日内，发包人支付合同定金计暂定合同价款的10％；

承包人提交初步设计经评审合格后并完成提交最终文本30天内，发包人支付至结算合同价款的70％；
施工单位确定后30天内，发包人支付至结算合同价款的90％；

④工程主体结顶后15天内，发包人支付至结算合同价款的100％。

2、承包人申请款项前除提交设计成果以及相应通过审核的依据外还应提供相应金额的增值税发票，否则发包人有权迟延付款且无需承担违约责任。

3、承包人应向发包人交付的设计资料及文件包括：建筑设计方案（不少于一式八份）、提交市规管委审议的建筑设计方案（份数按规管委要求）；如招标人要求，还应免费提供对比方案文本（份数按规管委要求）、初步设计文件（含概算，不少于一式十份）、修改完善后的初步设计文件报批本（份数按发改委要求）。承包人在完成所有设计后，需向发包人及代建单位（如有）提供设计成果的电子光盘（CAD）一份（不加密，包含方案阶段，初步设计阶段等所有设计内容），同时提供完整的前期资料。

三、履约保证金金额
履约保证金的形式为现金或保函，金额为暂定合同价款的2％，在合同签订后30天内提交发包人。承包人在合同履约期间无任何工期、质量问题且不存在其他违约行为，在配合完成工程竣工验收合格后30天内返还（不计息）。

违约责任

1．承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，并承担2000元/次的违约金。承包人的原因造成工程质量事故的，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。

2．由于承包人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延迟一天，减设计费5000元，延迟30天以上的，发包人有权解除合同。
3.承包人未按合同约定提供组织保证方面服务或不按合同规定履行职责的，发包人有权要求承包人在7日内整改，整改仍不符合要求的，承包人应向发包人支付违约金5万元/次；累计发生3次（含）以上的，发包人有权解除本合同。

4.若因承包人原因导致提交的设计成果文件无法通过发包人组织的设计审查，发包人有权发出如下指令，承包人必须遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新设计，由此引起的费用增加和工期延误由承包人自行负责；

（2）在承包人重新设计或修改设计仍未能通过设计审查的情况下，发包人可以解除该不合格部分的设计合同并指定分包给其他设计单位，并扣除承包人合同总价中此部分的设计费用。。

5.承包人人员的服务到位率为100%，未达到本款规定的到位率的，承包人应承担违约金5万元。承包人人员在接到发包人指令后应在24小时内响应，超出上述时间响应或未响应的视为承包人违约，违约金标准为合同价的3‰/次。

6.承包人设计人员应保持相对稳定，在项目实施期间原则上不能更换，发生下列情形之一的，承包人可以更换：

（1）因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的。

（2）因被单位解除或本人辞职而终止劳动合同关系的。

（3）因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。

以上更换，承包人均须提供相关部门或单位的证明材料。除上述情形外，如更换需发包人审批同意且更换人员资历水平不得低于投标人员。如未经发包人同意更换的则支付违约金，设计项目负责人更换违约金为5万元/人次，专业负责人更换违约金为1万元/人次。

7.合同生效后，承包人如无故要求中止或解除合同，承包人应按合同设计费的10%向发包人支付违约金并赔偿发包人因此发生的直接损失。

8.因承包人违约致本合同解除的，承包人应按合同设计费的10%向发包人支付违约金，若因此造成的损失包括发包人重新招标费用、延误工期、延误建设等费用，超过约定违约金的，承包人应另行赔偿。

9.发包人因上级主管部门要求或政策调整等情形导致合同解除的，发包人应按合同额的10%补偿或赔偿，设计费用按实结算，履约保证金予以退还。

10.承包人应保证设计所涉资料、成果均不会侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担违约金5000元/次，若发包人、代建单位（如有）因此承担责任的，有权行使追偿。

11.因承包人违约行为导致发包人、代建单位（如有）诉讼的，承包人应赔偿由此产生的诉讼费用、律师代理费用、财产保全担保保险费用等。
12.因非承包人原因造成设计错误、遗漏、延期、返工等，引起承包人或第三方损失的，发包人应承担违约、赔偿责任。
13. 承包人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均为签订本合同时现行的适用版本。合同签订日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，承包人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守合同签订日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。

五、其它

1、本工程一经中标，由承包设计，不得转包或变相转包。

2、合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，三方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，三方当事人可向项目所在地人民法院起诉。

3、合同载明的联系地址为双方寄送文件（包括法律文书）的法定地址，因拒收或无法送达而退回的，以邮局第一个邮戳所记载的日期为送达日期。任何一方变更联系地址的，应于变更后2日内书面告知另一方，否则由此导致的一切不利后果自行承担。
4、发包人因开发建设需要可适当增减本次招标内容，设计费按本次招标口径增减。

5、若由于发包人原因，合同内的建设项目设计完成后长时间未实施的，并设计规范更新，需重新进行设计的，三方（如没有代建单位，则为发包人和承包人双方）进行协商后处理。

6、本方案未尽事宜按法律法规相关政策文件和发包人、代建单位（如有）相关文件规定执行。

第四章 设计任务书
（一）设计任务书
1、项目概况：
1.1 项目名称：长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场项目——411亩方案设计及初步设计项目
1.2 工程地点：项目拟选址于绍兴市滨海新区致远大道与南滨路交汇处
1.3 建设内容及规模：
长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场项目位于绍兴市滨海新区致远大道与南滨路交汇处；本项目新征用地面积总计27.41公顷，其中包含JB-09-01地块9.56公顷和JB-09-02地块17.85公顷。

JB-09-02地块北侧为预留农批市场配套停车场用地（不能作为建设用地使用）；东侧为预留农批市场拓展用地（不在本次设计范围）。

本项目在进行总平方案设计时需要统筹考虑农批市场拓展用地的交通组织及相关配套设施与本次招标范围内规划设计地块之间联系。市场拓展用地部分设计计费口径与结算口径同本次招标明确的计费口径进行。
本次建设内容包括多温区冷链物流中心、农产品批发交易中心、加工中心、公用辅助配套、商业及生活配套设施、停车场等，总建筑面积约36.6万平方米，其中地下建筑面积（停车场）约5万平米。
根据建设目标和规划功能定位，本项目建设各功能规模（参考）要求如下：
	功能分区
	编号
	功能名称
	总建筑面积约（㎡）
	备注

	多温区冷链物流区
	1
	低温冷库
	62900
	含动力站房及制冷机房

	
	2
	水果冷库
	28576
	含地下7144平方米

	民保加工区
	3
	中央厨房 
	11664
	　

	冻品交易区
	4
	冻品及肉禽交易市场
	13330
	　

	农产品批发交易区
	5
	水果交易中心
	35136
	　大柱网钢结构
　
　
　

	
	6
	蔬菜交易中心
	65520
	

	
	7
	自产自销交易市场
	8064
	

	
	8
	水产交易中心
	8064
	

	
	9
	交易配套冷库
	18360
	钢结构，含动力中心及制冷机房

	商业办公生活设施
	10
	商业办公及综合服务大楼
	39566
	

	
	11
	住宿
	29240
	

	配套附属设施
	12
	垃圾站、污水处理及公厕
	941
	　

	
	28
	卡口及门卫
	300
	

	地下建筑
	32
	地下停车
	44766
	含地下通道，面积不计容

	合计
	　
	　
	366427
	　


（1）功能要求
1）全品类农产品批发交易区要求：
主要交易农产品及大致配比为：蔬菜50%、水果28%、水产品6%、冻品和肉禽10%、自产自销6%，以及为果蔬交易配套的冷库，冷藏量不少于5000托。各品类展示交易区独立运营，其单个铺位的面宽和进深应满足农批市场交易特点和要求。交通组织应便利，停车配套充足。建筑内就近布置可满足品类交易区内人员办公、市场交易、电子商务等功能。立面设计应简洁现代且成本可控。
多温区冷链物流区要求：
 包含三座多层低温冷库、一座水果冷库等。冷库主要储存物品为冷冻冷藏食品如肉类、水产、水果、蔬菜及其它副食品等，制冷机房及变配电等动力中心集中设置。冷库发货区回车场应满足约17米冷藏集装箱车辆运转。
多层多温区冷库建筑高度均不高于24m，其穿堂配置为低温穿堂（8-15℃），冷藏间以低温（‐18~‐25℃）冷库和高温（0~4℃）温区为主，楼层层高应满足3-4层散堆码垛/巧固架存储形式。
民保加工中心要求：
首层为热配盒饭，产能为2万份/天；二层为预留预制菜加工，产能为200吨/天。生活更衣区、配套设备用房及生产区各自独立，联系便捷，建筑层高应满足相应产品工艺要求，建筑总高度不高于24m。
配套管理及生活区功能要求：
包含商业办公、生活住宿等功能。
商业办公：园区管理、物业管理、数智中心、园区展示、电子统一结算、金融服务、农产品检测中心、产业孵化、电商直播等功能。
生活住宿：食堂就餐、生活服务、商务酒店、公寓宿舍等。按不少于500人规模设计，其中园区管理人员和经营户食堂需分开设置，公寓宿舍分30平方米标准间和80平方米酒店式公寓两种。
沿街餐饮生活娱乐等营业用房：在沿街建筑的1~2设置营业商铺用房。

配套附属设施要求：
包括污水处理、水泵房、变配电间、制冷机房、垃圾站、公厕等，配套附属用房需满足本项目正常运营使用，并应考虑便捷的车辆及人员可达性。
    （2）设计要求
1） 总体要求：
    仔细研究园区空间布局结构、功能分区规模及规划策略，围绕打造城市新型物流基地标杆工程，实现物流迭代跨越式发展目标。重点对多温区冷链物流中心、农产品批发交易中心、民保加工中心、商业管理及生活配套设施的独立性和工序衔接进行谋划，将储存、加工、流通、销售串联成一个整体。针对未来园区发展和升级的需要，对具有前瞻性的内容提出合理化建议及规划策略，为园区提档升级创造弹性空间。
总体布局
A. 严格按照控规条件并满足规划设计要点要求。多温区冷链物流区及农产品批发交易区建议分地块布置，交通体系不宜相互过多干扰，但两个地块建筑需整体考虑，打造区域地标。总图中应进行园区两个地块之间的交通组织设计，确保安全有序。
B. 园区出入口设置：JB-09-01地块出入口仅可设置在规划南滨路段可开启区域，各出入口间距需符合国家及当地规划要求。JB-09-02地块出入口可设置在致远大道及规划南滨路段。每个地块规划允许2-4个出入口，JB-09-02地块沿致远大道设置两处可连通快速路辅路及对向车道。规划预留两地块之间地下（南滨路）连接通道，虚位控制，在修建性详细规划中结合地块建筑方案予以落实；JB-09-02地块东侧规划预留南北向通道连接致远大道，虚位控制，具体线位在修建性详细规划中予以落实,道路两侧建筑后退线不得小于3米。（具体可开启出入口位置及其他要求详用地红线图纸）。

C. 综合考虑各方面的因素确定场地的标高，做到经济、合理。对园区内综合管线进行有机的组织，合理布置管沟、管井等设施。
食品工艺要求
提供民保加工中心一层二层食品工艺布置图纸（具体产能要求详见建筑功能要求）。
中央厨房、预制菜加工和农产品加工厂房设计须符合《GB14881-2013 食品生产通用卫生规范》；洁净用房的设计须满足《GB50687-2011 食品工业洁净用房建筑技术规范》的要求；
加工厂房物流顺畅，符合加工工艺的流程要求；人流物流布局合理，确保人流物流不交叉；
加工厂房脏区和净区分开，脏净区人员有单独的更衣设施。
制冷工艺要求
提供制冷设备布置图及原理图。
制冷系统的制冷剂应满足《中国受控消耗臭氧层物质清单》（生态环保部2021年 第44号公告 ）和《冷库设计标准》GB 50072-2021的要求，制冷系统应满足《冷库设计标准》GB 50072-2021的要求。
制冷系统应采用集中式制冷系统，制冷系统应配置中央级监控管理系统。 
制冷系统应能回收制冷系统余热用于制热水，实现冷热联用，节能能源消耗，实现园区低碳运行。热水温度应能满足厂区生活用水、锅炉补水、和冲洗地面要求。
厂区应有制冰设施，满足蔬菜、水果运输用冰需求和电商配送用冰需求。
新技术、新能源设计与利用

要求提供绿色降碳节能技术措施；要求考虑海绵城市设计；要求大柱网钢结构考虑采用桁架式檩条，大柱网大吨位冷库采用预应力结构技术。
（3）规划要求：
园区总用地共约27.41公顷，JB-09-01地块9.56公顷，JB-09-02地块17.85公顷。

土地使用强度：容积率1.0~2.0；建筑高度：≤50米；绿地率：≤10%；建筑密度：≤50%。红线图地块控制指标中：用地性质、用地面积、容积率、绿地率、建筑密度、建筑高度为规定性指标，出入口方位为指导性指标。其他未涉及到的相关规定参照《绍兴市城乡规划管理技术规定》和国家、地方有关规定执行。
建筑后退红线控制：建筑后退红线除满足图则中后退距离要求外，同时应满足日照、消防、环保、电力、交通安全等相关方面退让要求。

竖向设计：地块室外场地标高宜控制在5.80米（黄海高程）左右，并做好与现状地形、周边地块及道路的衔接。

城市设计指引：建筑风格、体量、造型和色彩等与周边环境相协调,且符合相关城市设计的要求。

地块停车泊位按《浙江省城市建筑工程停车场(库)设置规则和配建标准》进行配置。
   （4）建设目标：
1）以智慧冷链、多温区仓储配送、民保加工配送、农产品展示交易中心为抓手；
2）以农副产品一/二级批发、精品农博会展、城市采集保供为核心功能；
3）以全品类农产品流通信息平台、供应链金融服务平台、创新产业孵化平台为目标，建设现代、智慧、绿色的新型农产品流通基地。
4）以农产品产地直采、特色农副研发、智慧运营为保障。
搭建智能化、自动化、可视化管理为标准的现代冷链物流平台，大力发展农产品商贸流通和精深加工产业，建设产业集聚、资源共享、环境生态型的全新一代农产品供应链示范基地。
2、设计内容及成果要求
（1）报规方案阶段成果要求
1）方案设计说明
总平面说明：包括布局、设计理念、交通组织、经济技术指标等。
建筑方案设计说明：包括创意、平面功能布置、人流设计路线及空间组织、功能组织、人车安排等。
单体建筑说明：包括各专业说明、环境保护与节能措施说明、职业安全劳动保护说明、消防专篇、节能专篇、海绵城市设计专篇、景观设计专篇、智慧物流设计专篇等。
工程造价估算
2）方案设计图纸
总平面图，图纸比例1:2000。
交通组织图，图纸比例不限。
重要节点和环境、景观、绿化分析图，图纸比例不限。
交通流线分析图，图纸比例不限。
竖向交通分析图，图纸比例不限。
重要建筑单体平面图、剖面图、立面图，图纸比例不限。
效果图（包括但不限于鸟瞰透视图、主体建筑透视图等），图纸比例不限。
其他反映创意的图纸等。
3）成果形式
提供包含上述1）条和2）条中所有内容的A3文本侧，文本数量另行通知。

（2）初步设计和概算
在方案确认后进行深化设计，完成规划报批、初步设计和概算等内容，各阶段图纸深度按照国家标准出图。
（5） 设计成果应满足相关主管部门审查要求（含泛光照明、海绵城市、绿色建筑、装配式建筑等专项），满足EPC工程招标的需要。
（6） 各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
3、设计时间周期要求
设计周期：设计总工期18日历天，完成方案设计至初步设计深度文本（概算）的编制和审核。不包括业主对方案、审查、评审的时间（根据任务实际情况业主有权作出相应调整）。  
4、设计成果及相关要求
4.1所有阶段的设计成果必须符合现行设计规范标准，满足设计深度有关规定和招标人的要求。
4.2中标人应协助发包方获得上级主管部门对各阶段报告的批准，如提交的设计成果未通过有关部门的审核，则中标人必须及时根据有关部门和发包人的修改意见调整设计直至通过审核。其中人防按当地人防主管部门要求设置。
5、本次招标须提交的设计文件（即文本文件）要求
5.1文本文件的内容：请各投标单位结合评标办法中的技术标评审规则自行考虑制作。
5.2设计图纸标注尺寸按国家相关标准执行。
6、其他说明
本次设计招标，由中标单位将负责所有后续相关的设计服务工作，并签订设计合同，中标单位无设计补偿费。后续的设计服务工作包括报规方案设计、初步设计和概算及相关服务工作。
6.1技术要求
《物流建筑设计规范》GB51157-2016
《冷库设计标准》GB50072-2021

《民用建筑设计通则》GB50352-2005；
《建筑设计防火规范》GB50016-2014；
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016 版）；
《宿舍建筑设计规范[》JGJ 36-2016；
《办公建筑设计规范》JGJ67-2006；
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014；
《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012；
《屋面工程技术规范》GB50345-2012；
《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015；
设计中的建筑、结构、水、暖、电等用量及标准应符合国家、建设部及市有关设计标准及规定；
设计深度需符合国家建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》中有关的要求及甲方的其他要求；
其他国家现行有关建筑功能类型的设计规范及当地的管理技术规定。
6.2技术服务
中标单位必须成立由各相关专业人员组成的项目设计团队：项目负责人需具有一级注册建筑师资格和高级技术职称证，设计团队配备的技术人员必须符合设计招标项目的设计技术、规模、专业化要求，确保设计方案的科学、先进、专业和项目的实用性、安全性。
6.3关于知识产权
（1）所有投标设计方案版权均属招标单位所有，招标单位有权使用各投标设计方案中的局部或全部设计成果。
（2）设计者保证设计文件及资料均未侵犯他人的知道产权，否则必须承担全部责任。
（3）若设计者使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。
6.4其它
（1）投标单位在参加投标过程中所产生的一切费用，不管是否中标，均全部由投标单位自理。投标文件不退回，但招标单位会对投标文件进行保密。
（2）设计投标单位有义务和责任对本招标书的商业机密内容进行保密。投标单位有责任保护本项目设计的知识产权。在本工程通过政府有关部门竣工验收之前（停建、缓建情况除外），如投标单位需要向除招标单位以外的任何人或单位展示有关本项目设计的任何内容，必须事先征得招标单位的同意，否则招标单位保留追究相关法律责任的权利。
附件：红线图

第五章  投标文件（封面格式及附表件）

一、投标文件封面格式

1.资格审查资料封面格式

2.技术标封面格式（明标）

3.技术标封面格式（暗标）

4.商务标封面格式

项目名称：                                                        
投

标

文

件
投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  
项目名称：                                                        
投

标

文

件
（适用于技术标为明标的项目）

投标文件内容：           技术标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        
投

标

文

件

投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  

    二、投标文件（附表件）
1.法定代表人身份证明（附件一）

2.授权委托书（附件二）

3.投标人基本情况表（附表一）

4.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）

5.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附表三）

6.投标人已完成的工程业绩表（附表四-1）

7.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（附表四-2）

8.投标人（项目负责人）获奖工程业绩表（附表五）

9.投标函（附件四）

10.总报价书（附表六）

11.项目分项投资估算表（附表七）

12.服务承诺及服务计划书（附表八）

13.承诺书（附表九）

14.投标单位无犯罪记录承诺书（附件五）
（备注：联合体投标的，除联合体协议书必须联合体双方签字盖章，其余均可由联合体牵头人单独签字盖章即可）
附件一

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                             

单位性质：                                                             

地    址：                                                             

成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            

姓    名：            性别：           年龄：           职务：        

系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                   （盖章） 
日期：        年     月     日
附件二

授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

               投  标  人：                                   （盖章）

               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           

               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                            

                      日      期：                     年     月    日

附件三

联合体协议书

             （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            （招标项目名称）设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为本联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5、联合体各成员单位均承诺本公司在近5年无行贿犯罪记录，否则愿承担由此带来的相应法律责任。
6、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

                                       牵头人名称：                  （盖单位章） 

                                       法定代表人：                （签字或盖章） 
                                       成员名称：                  （盖单位章）

   法定代表人：                （签字或盖章） 
                                                             年      月      日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。

附表一
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系

方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子

   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配

合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表二
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任建筑师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计
质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人建筑师注册证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表三

拟投入本项目的主要设计人员一览表

	设计阶段
	姓   名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目设计工作
	签字

	方案深化设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	勘    察
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/

	初步（含扩大初步）设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、注册证书、社保证明等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日
附表四-1
投标人已完成的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.详见技术标评分标准。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表四-2
拟派项目负责人已完成的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2. 详见技术标评分标准。

附表五
投标人(拟派项目负责人)获奖工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.详见技术标评分标准。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附件四

投标函
致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：        %）的价格承包上述设计业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：

    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。

5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束三方的合同文件的组成部分。

    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章) 
法定代表人：                   (签字或盖章)

日期：          年      月     日

附表六

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：百分之                     

	设计周期
	


投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

附表七

项目分项投资估算表

	（此项格式由投标人自行设计）


附表八

服务承诺及服务计划书

	（此项格式由投标人自行设计）


附表九                    

承诺书
            （招标人名称）：

我方在此承诺若招标人或中标人使用或借鉴本单位投标方案时，无条件配合并提供相应电子文档。（格式自拟）

投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

附件五
投标单位无犯罪记录承诺书
（招标人名称）    ： 
我方在此声明，参与         （项目名称）的投标单位     （投标单位名称）       和项目负责人    （项目负责人姓名）    近  5  年无行贿犯罪记录。
我方承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若我方被发现有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受我方投标，我方缴纳的投标保证金不予退还
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
特此承诺。
投标人：                （盖单位章）
法定代表人：                （签字或盖章）
日期：    年    月    日
备注：（1）若联合体投标的，联合体各方均需提供此承诺书；
（2）联合体成员单位提供本附件时，项目负责人可无需填写；联合体牵头人提供本附件时，项目负责人应填写。





