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第一章  招标公告
1.招标条件
本招标项目绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务（项目名称）已由绍兴市越城区发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以越发改（镜湖）初设[2020]1号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司，建设资金自筹（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目进行 公开 招标。
2.项目概况与招标范围 

2.1 建设地点：绍兴北站周边区域(北邻高铁站房，南靠嘉会河，东接车站东路，西临杭绍台高速及大越路)。
2.2 建设规模：（1）、TOD综合体项目（A区块）总用地面积约124290平方米，总建筑面积约486783平方米，其中地下建筑面积约213678平方米，地上建筑面积约273105平方米。基坑工程支护结构形式为地下连续墙加内支撑式结构，采用明挖法施工。基坑根据既有地下车库范围在东西向分成十一个小坑。最西侧为5号线端头井部位小基坑，开挖深度约23米，采用6道支撑（两道钢筋混凝土支撑，其余为钢支撑）。TOD综合体大基坑区域，实际开挖深度约14.5米，设置三道钢筋混凝土内支撑,坑中坑部分（轨道交通车站区域）实际开挖深度约21.0米，设四道内支撑（局部两端端头井加深位置再加一道支撑）。

(2)、周边管线及建（构）筑物情况：项目北侧涉及绍兴高铁北站站房及高铁线路、西侧近在建杭绍台高速、东侧近车站东路，南侧近嘉会河。主要管线涉及到上水、燃气、通信、雨水及污水等，详见管线综合图现状情况。

2.3 招标范围：根据法律法规、规范、设计图纸和周边相关产权部门的要求，完成基坑围护工程及周边现有设施、管线的监测/检测服务，包括但不限于以下内容：

绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑围护工程监测（本项目基坑工程等级为一级）。

杭绍台高速，嘉会河驳岸和市政道路、管线、管井等项目周边设施的监测。

满足铁路部门要求的高铁站房的监测。

项目周边建（构）筑物损坏趋势检测、监测，包括施工前建（构）筑物损坏趋势检测初测、施工期间建（构）筑物损坏趋势监测、施工后建（构）筑物损坏趋势检测复测。
2.4 服务时间：从施工单位进场施工开始，基坑工程和地下工程施工的全过程。

2.5 质量要求：满足国家、地方相关法律、法规以及监测、检测范围内相关产权单位的要求。
2.6资格审查方式：资格后审。

2.7招标控制价：人民币1100万元。 
3.投标人资格要求   

3.1  1、本次招标投标人资质要求：投标人须符合以下条件之一：

具有住房和城乡建设部门核发的工程勘察综合类甲级资质，且具有国家认证认可监督管理委员会或各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门颁发的资质认定证书（CMA）并在有效期内；

具有住房和城乡建设部门核发的工程勘察专业类岩土工程甲级资质【不含岩土工程（分项）专业资质】和工程测量甲级资质，且具有国家认证认可监督管理委员会或各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门颁发的资质认定证书（CMA）并在有效期内；

具有住房和城乡建设部门核发的岩土工程（分项）物探测试检测监测专业甲级和工程测量甲级资质，且具有国家认证认可监督管理委员会或各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门颁发的资质认定证书（CMA）并在有效期内。

投标人不具备相应房屋损坏趋势监测、检测能力的，应将该部分工作内容分包给具备相应能力的单位进行监测和检测，并经发包人书面同意。

2、项目负责人资格要求：项目负责人（项目经理）须同时具备以下条件：

项目负责人具有土木工程类或测绘类高级工程师及以上职称；

须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2020年07月至2020年09月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。

3、投标人业绩要求：投标人近5年（2015年1月至今，以合同签订日期为准）承接过单个合同地下室建筑面积1万平方米及以上，且深基坑最大开挖深度10米及以上的基坑工程监测项目。
如投标业绩项目为联合体形式中标的，投标人须为投标业绩项目合同的牵头单位。

须同时提供如下业绩证明材料：(1)中标通知书；（2）合同协议书。

如中标通知书或合同协议书未能体现地下室建筑面积或基坑开挖深度数据的，应补充提供建设单位业绩证明或能够体现地下室建筑面积、基坑开挖深度数据的图审报告。

3.2其他要求：
3.2.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期内。
3.2.2企业需要经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）（有效期内），项目负责人/。
3.2.3企业和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.3 本次招标不接受联合体投标。若投标数量少于3家的，本项目将重新发布招标公告，重新组织招标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2020年   月   日8:30时至2020年   月   日17:00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。

4.2招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本项目需缴纳投标保证金 壹拾万 元， 投标保证金在投标人自行获取招标文件后， 在2020年   月   日17:00时前缴纳。缴纳方式为：
1、投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号： 6224861565791221211 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号： 3110810043373951834 ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

2、招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标及报名时不用提供。

3、招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。

6.其他有关内容
6.1评标入围方法：  全部入围   。
6.2评标方法：  综合评估法（设技术标，不采用计算机辅助评标） ；
6.3中标方式：  最高分中标   。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2020年   月   日   时，地点为 绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室  。

6.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7.发布公告的媒介 

本次招标公告同时在     /     （发布公告的媒介名称）上发布。
7.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
8.联系方式 

招标人：绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司 招标代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司                                                     
地  址：  绍兴市越城区凤林西路155号      地    址：杭州市江干区富春路308号                                  
联系人：  张轶强                          联 系 人：周俊其                                     
电  话：   0575-89185726                   电    话： 15382363926     
招标人：绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司                                    
招标代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司                              
                                               2020   年  10  月    日

招标管理机构意见：                           绍兴市公共资源交易中心意见：
  2020  年  10  月    日                           2020 年  10  月    日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款号
	内           容

	1
	1.1
	项目名称：绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务

	2
	1.2
	招 标 人：绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司

地    址：绍兴市越城区凤林西路155号
联 系 人：张轶强 

电    话： 0575-89185726 

	3
	1.3
	代理机构：浙江中际工程项目管理有限公司 

地    址：杭州市江干区富春路308号 

联 系 人：周俊其

电    话：15382363926

	4
	1.5
	招标范围：（1）、TOD综合体项目（A区块）总用地面积约124290平方米，总建筑面积约486783平方米，其中地下建筑面积约213678平方米，地上建筑面积约273105平方米。基坑工程支护结构形式为地下连续墙加内支撑式结构，采用明挖法施工。基坑根据既有地下车库范围在东西向分成十一个小坑。最西侧为5号线端头井部位小基坑，开挖深度约23米，采用6道支撑（两道钢筋混凝土支撑，其余为钢支撑）。TOD综合体大基坑区域，实际开挖深度约14.5米，设置三道钢筋混凝土内支撑,坑中坑部分（轨道交通车站区域）实际开挖深度约21.0米，设四道内支撑（局部两端端头井加深位置再加一道支撑）。

(2)、周边管线及建（构）筑物情况：项目北侧涉及绍兴高铁北站站房及高铁线路、西侧近在建杭绍台高速、东侧近车站东路，南侧近嘉会河。主要管线涉及到上水、燃气、通信、雨水及污水等，详见管线综合图现状情况。

	5
	
	工程地点：绍兴北站周边区域(北邻高铁站房，南靠嘉会河，东接车站东路，西临杭绍台高速及大越路)

	6
	1.6
	招标方式：公开招标

	7
	1.7
	资格审查：采用资格后审

	8
	1.8
	投标人资格要求：

3.1  1、本次招标投标人资质要求：投标人须符合以下条件之一：

①具有住房和城乡建设部门核发的工程勘察综合类甲级资质，且具有国家认证认可监督管理委员会或各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门颁发的资质认定证书（CMA）并在有效期内；

②具有住房和城乡建设部门核发的工程勘察专业类岩土工程甲级资质【不含岩土工程（分项）专业资质】和工程测量甲级资质，且具有国家认证认可监督管理委员会或各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门颁发的资质认定证书（CMA）并在有效期内；

③具有住房和城乡建设部门核发的岩土工程（分项）物探测试检测监测专业甲级和工程测量甲级资质，且具有国家认证认可监督管理委员会或各省、自治区、直辖市人民政府质量技术监督部门颁发的资质认定证书（CMA）并在有效期内。

投标人不具备相应房屋损坏趋势监测、检测能力的，应将该部分工作内容分包给具备相应能力的单位进行监测和检测，并经发包人书面同意。
2、项目负责人资格要求：项目负责人（项目经理）须同时具备以下条件：

①项目负责人具有土木工程类或测绘类高级工程师及以上职称；

②须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2020年07月至2020年09月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）。

3、投标人业绩要求：投标人近5年（2015年1月至今，以合同签订日期为准）承接过单个合同地下室建筑面积1万平方米及以上，且深基坑最大开挖深度10米及以上的基坑工程监测项目。

如投标业绩项目为联合体形式中标的，投标人须为投标业绩项目合同的牵头单位。

须同时提供如下业绩证明材料：(1)中标通知书；（2）合同协议书。

如中标通知书或合同协议书未能体现地下室建筑面积或基坑开挖深度数据的，应补充提供建设单位业绩证明或能够体现地下室建筑面积、基坑开挖深度数据的图审报告。

3.2其他要求：

3.2.1企业具绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2020年度登记资格并在有效期内。

3.2.2企业需要经浙江省住建厅备案（浙江省内企业不作要求）（有效期内），项目负责人/。
3.2.3企业和项目负责人近 五 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。
3.3 本次招标不接受联合体投标。若投标数量少于3家的，本项目将重新发布招标公告，重新组织招标。

	9
	1.9
	服务期限：从施工单位进场施工开始，基坑工程和地下工程施工的全过程。

	10
	1.10
	质量要求：满足国家、地方相关法律、法规以及监测、检测范围内相关产权单位的要求。

	11
	
	本招标项目不接受联合体投标。

	12
	
	本项目禁止转包，未经业主同意不得分包。

	13
	1.11
	现场踏勘：不组织

	14
	
	投标预备会：不召开

	15
	2.2
	投标人要求澄清招标文件的截止时间： 2020 年  月  日  时  分前（北京时间）请将要求澄清内容加盖单位公章后扫描件与WORD电子版发到623898253@qq.com。

	16
	2.3
	招标人修改、澄清问题的截止时间： 2020 年  月  日  时  分前（北京时间）。

	17
	3.4
	投标有效期：投标截止日起 90 日历天。

	18
	3.5
	本工程需缴纳投标保证金 壹拾 万元，缴纳时间及方式详见招标公告；

	19
	4.2
	提交投标文件截止时间：2020 年  月  日 9:30 时（北京时间）；

递交投标文件地点：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心指定开标室。

	20
	
	书面文档：资格审查文件、技术标和商务标分别为：正本壹份，副本肆份。中标后，中标人根据招标人要求的时间和份数提供投标文件副本。
电子文档：资格审查文件、技术标和商务标各贰份（不加密，光盘或U盘），文本采用Word。

	21
	5.1
	开标时间： 2020 年  月  日 9:30 时（北京时间）；

开标地点：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心指定开标室。

	22
	7.1
	中标公示：在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

	23
	7.3
	履约担保的形式：按照《关于加强建设工程担保管理推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设〔2017〕70号）文件规定办理。担保形式可采用专业担保公司担保、银行保函、保险公司保险等。

履约担保的金额：签约合同价款的2%（四舍五入，精确到元）。履约担保期为缺陷责任期满。

	24
	投标文件递交
	开标会议要求：本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交。

采用现场递交的，递交截止时间同投标截止时间，可不参与后续开标会，若委派授权委托人在现场参加开标会议的，授权委托人均由投标人自行选择确定，但不得委派受疫情影响需要隔离的人员。投标文件递交地址：绍兴市惠利街20号迪荡新城鼎盛时代大厦四楼市公共资源交易中心指定的开标室。

采用邮寄标书递交的，将密封的标书在开标当日9：30前（以送达时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号鼎盛时代大厦绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议采用邮政EMS邮寄）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

	25
	其他
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；

2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定电子邮箱623898253@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标人开标期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；

4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。

	26
	特别说明
	评标委员会推荐的第一中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后重新招标。


1.总则
1.1工程概况
（1）、TOD综合体项目（A区块）总用地面积约124290平方米，总建筑面积约486783平方米，其中地下建筑面积约213678平方米，地上建筑面积约273105平方米。基坑工程支护结构形式为地下连续墙加内支撑式结构，采用明挖法施工。基坑根据既有地下车库范围在东西向分成十一个小坑。最西侧为5号线端头井部位小基坑，开挖深度约23米，采用6道支撑（两道钢筋混凝土支撑，其余为钢支撑）。TOD综合体大基坑区域，实际开挖深度约14.5米，设置三道钢筋混凝土内支撑,坑中坑部分（轨道交通车站区域）实际开挖深度约21.0米，设四道内支撑（局部两端端头井加深位置再加一道支撑）。

(2)、周边管线及建（构）筑物情况：项目北侧涉及绍兴高铁北站站房及高铁线路、西侧近在建杭绍台高速、东侧近车站东路，南侧近嘉会河。主要管线涉及到上水、燃气、通信、雨水及污水等，详见管线综合图现状情况。

1.2招标人

见投标人须知前附表第2项。

1.3招标代理

见投标人须知前附表第3项。

1.4资金来源

招标人自筹。

1.5招标范围

见投标人须知前附表第4项。

1.6招标方式

见投标人须知前附表第6项。

1.7资格审查

见投标人须知前附表第7项。

1.8投标人资格要求

见投标人须知前附表第8项。

1.9服务期限

见投标人须知前附表第9项。

1.10质量要求

见投标人须知前附表第10项。

1.11踏勘现场

1.11.1投标人自行组织现场踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的资料。

1.11.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.11.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.11.4 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.12投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）技术要求

（4）基础资料

（5）投标文件格式

（6）合同条款及格式

（7）评标办法及标准

根据本须知第2.2款和2.3款对招标文件做出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清和解答
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间及形式，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2招标人不组织召开投标预备会。

2.2.3招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定时间及形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.4 投标人自行在网上下载补充文件，可不再进行确认。
2.3招标文件的修改

2.3.1招标人可以以投标人须知前附表规定时间及形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件（须经行政主管部门备案的）的投标人。修改的招标文件内容可能影响投标文件编制的，且修改时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
2.3.2投标人自行在网上下载补充文件，可不再进行确认。
2.3.3 为使投标人在编写投标文件时有合理的时间补充有关补充文件要求的内容，招标人有权自行推迟递交投标文件的截止时间，并通知所有投标人。
3.投标文件

3.1投标文件的语言和计量单位

3.1.1投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文；

3.1.2除规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位；

3.1.3招标文件中的“天”除特别说明外，均为日历天。

3.2投标文件的组成

投标文件由资格审查文件、技术标和商务标三部分组成。
3.2.1资格审查文件包括但不限于下列内容：

（1）资格后审强制性标准表

（2）投标人基本情况表

（3）投标人业绩情况表

（4）项目负责人简历表

（5）无不良行为记录及无行贿犯罪记录承诺书

（6）拟派项目负责人养老保险交纳清单或证明

（7）投标承诺书

（8）省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求)
（9）投标人认为有必要的其它内容

3.2.2技术标应包括但不限于下列内容：
（1）实施方案
①工程概况

②监测目的及意义

③监测内容

④监测方法

⑤成果报告反馈制度

⑥测点损坏补救措施

⑦质量保证措施（包括仪器设备投入和人员等）

⑧工期进度安排和保证措施

⑨安全生产及文明施工措施

⑩对承包商监测的管理以及施工监测数据的比对分析

⑪重难点应对以及合理化建议

⑫对后续服务的承诺
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（3）项目负责人委任书

（4）拟投入本项目的主要管理人员组成表

（5）拟投入本项目的主要管理人员简历表

（6）拟配备本项目的主要仪器及专用交通工具设施表
（7）投标人业绩情况表
（8）项目负责人业绩情况表
（9）投标人认为有必要的其它内容

3.2.3 商务标应包括但不限于下列内容：

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）投标报价表

（4）投标人认为有必要的其它内容

3.2.4资格审查文件编制要求

（1）“投标人基本情况表”应附投标人有效的营业执照、资质证书、CMA认定证书等的复印件并加盖单位公章。

（2）“投标人业绩情况表”应附符合“投标人须知前附表”第8项规定的证明材料的复印件并加盖单位公章。
（3）“项目负责人简历表”应附项目负责人身份证、职称证书等的复印件并加盖单位公章。

（4）“无不良行为记录及无行贿犯罪记录承诺书”提供书面承诺书，格式按照招标文件要求。
（5）“拟派项目负责人养老保险交纳清单或证明”应附养老保险交纳清单或证明的复印件并加盖单位公章。

（6）“投标承诺书”提供书面承诺书，格式按照招标文件要求。

（7）“省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求)”应附证明材料复印件并加盖单位公章。
3.3投标报价

3.3.1投标人须参照招标人提供的“投标报价表”填写所有项目的单价和合价，若投标人未按要求填报单价或合价项目的，招标人将不予支付该项费用，并认为该项费用已包括在工程量清单的其他相关项目中。该单价与合价是为完成本项目全部工程内容所包含的一切税费。

3.3.2除非在合同协议书中另有规定，投标人所报的单价在合同实施期间不予调整。

3.3.3 本项目设招标控制价，招标控制价上限为人民币（大写）壹仟壹佰万元整（¥11000000元），投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则作无效标处理。
3.3.4投标人可参考相关规定，结合企业市场行情和自身情况，自行报价。

3.3.5投标报价和中标后的工程价款均以人民币结算和支付。
3.4投标有效期

3.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销和修改其投标文件。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金有效期，但不要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5投标保证金

3.5.1 按现行规定缴交及退还。

3.5.2 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.6投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按本须知第3.2款规定的内容和第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，“投标文件格式”中没有规定的可自行编制格式。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应对招标文件有关招标项目的价格、招标范围、有关工期、投标有效期、质量要求、技术要求、合同的主要条款等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写、打印或复印，按招标文件要求需加盖单位公章或法定代表人签字或其委托代理人签字处，须加盖单位公章和签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字或盖章或其委托代理人签字。

3.6.4资格审查文件、技术标和商务标书面文本分别为：正本壹份、副本肆份，其他见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5投标文件的正本与副本应分别按A4纸印刷装订成册，并编制目录，逐页标注连续页码，封面提倡使用软封面。

4.投标

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标人应将资格审查文件及其电子文件密封在资格审查文件包封中，技术标及其电子文件密封在技术标包封中，商务标及其电子文件密封在商务标包封中，且正确标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”，在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2密封封套应写明：

投标项目：绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务 
投标人：                    单位全称（盖单位公章）               

投标人地址：                                                         

注明【资格审查文件或技术标或商务标】：                             
联系人及联系电话：                                                   

      在     年  月  日9:30前不得开启                          

4.1.3未按本章4.1.1项或4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2投标文件的递交 

4.2.1投标人应在本须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人送达投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改和撤回

4.3.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照规定的要求签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本须知3、4规定进行编制、密封、标识和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

5.1.1招标人在投标人须知规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.1.2参加开标会议的投标人法定代表人或委托代理人应随带本人有效身份证，委托代理人参加的还应随带授权委托书。上述资料不论是否已在投标文件中递交，开标时均应另行单独随带。

投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在递交投标文件时，向招标人提交上述资料，以证明其出席，否则，其投标文件不予签收。

5.1.3投标人法定代表人的授权委托代理人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
5.1.4开标会议由越城区建设和交通运输局参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。
5.1.5投标人开标标前确定的项目负责人与投标文件中的项目负责人二者必须一致，否则按无效标处理。

5.2开标程序

开标由招标代理人主持，主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布有关参会单位；

（4）由公证机构公证员检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人提交投标文件的顺序，按先到后开的规定确定并宣布投标文件开标顺序；先资格审查文件，公布投标人名称、投标保证金的缴纳情况等内容，并做好开标记录。第一阶段开标结束，休会；

（6）主持人宣布复会，公布投标人资格审查结果。进行第二阶段开标； 

（7）开启资格审查通过的投标人的技术标；第二阶段开标结束，评标委员会对投标人的技术标进行评审；

（8）主持人宣布复会，公布投标人技术标评审结果（含无效标原因和技术标得分），进行第三阶段开标；

（9）开启通过技术标初步审查的投标人的商务标，公布投标人的投标报价、质量目标、工期等内容，并做好开标记录；

（10）请投标人的法定代表人或其委托代理人、招标人代表、公证员、记录人在开标记录上签字确认，休会； 

（11）评标委员会对商务标进行评审；

（12）公布投标人商务标评审结果（含无效标原因）；

（13）公布中标候选人；
（14）开标结束。
6.评标

6.1评标委员会

6.1.1招标人依法组建评标委员会。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3在评审过程中，有未尽事项时，由评标委员会集体讨论决定。
6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

评标委员会按照第三章“评标办法及标准”对投标文件进行评审。第三章“评标办法及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1定标方式

评标委员会向招标人推荐中标候选人1名。评标委员会推荐的中标候选人，在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩进行核查，公示期为3个工作日。

7.2中标通知

在投标人须知第3.4款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标人凭本中标通知书向建设行政主管部门备案。

7.3履约担保

中标人在中标通知书发出后25天内须按招标文件规定提交履约担保，逾期递交视为违约，每逾期1天，应向招标人支付投标保证金20%的金额作为违约金；逾期5天则视为中标人放弃中标，除按前约定支付保函违约金之外，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.4签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面协议。中标人无正当理由拒签协议的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.重新招标和不再招标

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标；

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9.纪律和监督

9.1对招标人（含招标代理人）的纪律要求

招标人（含招标代理人）不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法及标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5异议及投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标文件内容违法或者不当的，应当在递交投标文件的截止时间十日前向招标人提出异议。

9.5.2投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。


第三章  评标办法及标准

1.总则

1.1为规范本工程招标评标工作，依据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关规定及本工程的招标文件（包括“修改、补遗、答疑文件”），制定本评标办法。

1.2评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

1.3评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

1.4评标活动在严格保密的情况下进行。评标人员必须严格遵守保密规定，不得和投标人串连，不得泄漏与评标活动有关的一切情况，不得索贿受贿，不得参加可能影响公正评标的任何活动。评标期间投标人不得进入评委驻地干扰评标工作，不得采用行贿或其他不正当手段影响公正评标，否则，将可能导致被取消中标资格。

1.5评标方法：本项目采用综合评估法评标，评标专家确定方式：按规定。
评标采用百分制计分办法，评标总分值为100分，其中技术分70分，商务分30分。在投标文件评审的各个阶段，当有效投标人（有效投标人指通过招标文件第三章“评标办法及标准”第2、3.1、4.1项评审的投标人）少于3家（不包括3家），应由评标委员会确认是否具有竞争性；如果有竞争性，则评标继续进行。如果无竞争性，则作流标处理，并依法重新组织招标。

2.资格审查评审

（1）本工程的资格审查采用资格后审。评标委员会首先按招标文件规定对投标人进行资格后审，只有通过资格后审的文件才能进入下一阶段评审。通过资格后审的强制性条件详见下表：
	序号
	评审因素
	评审标准
	评审结果

	1
	资格后审强制性标准表
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供。
	合格或不合格

	2
	投标人基本情况表
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供，并符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	合格或不合格

	3
	投标人业绩情况表
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供，符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	合格或不合格

	4
	项目负责人资格要求
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供，符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	合格或不合格

	5
	无不良行为记录及无行贿犯罪记录承诺书
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供
	合格或不合格

	6
	拟派项目负责人养老保险交纳清单或证明
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供，符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	合格或不合格

	7
	投标承诺书
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供。
	合格或不合格

	8
	省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求)
	按招标文件第六章“投标文件格式”要求提供，符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	合格或不合格

	评审结果
	通过或不通过


（2）投标人不符合以上条件之一或未按规定加盖投标人单位公章，也未经法定代表人签字或盖章或其委托代理人签字的，资格后审不予通过。

3.技术标评审

3.1技术标初步评审

评标委员会将对通过资格后审的投标人的技术标进行响应性审查，通过响应性审查的主要条件为：

（1）投标人有下列情况之一的，其投标应作无效标处理或否决：
①未按招标文件要求缴纳投标保证金；

②与其他投标人互相串通报价，或者与招标人串通投标的；

③以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

④以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。
（2）技术标有下列情况之一的，作为无效标处理：
①未按规定标注正副本且技术标内容不一致的；

②未按规定加盖投标人单位公章，也未经法定代表人签字或盖章或其委托代理人签字的；

③无法定代表人出具的授权委托书的；

④未响应招标文件的实质性要求和条件的。

实质性要求和条件是指招标文件中的项目价格、招标范围、有关工期、投标有效期、质量要求、技术要求、合同的主要条款等，投标文件必须对这些条款作出响应。
只有未出现以上（1）（2）所述情况的技术标才有资格进入详细评审。
3.2技术标详细评审

3.2.1评审由评标委员会完成，评标委员会仅对通过初步审查的技术标进行评审。

3.2.2技术标（0-70分）
（1）评标委员会成员应在打分区间内各自记名打分，各分项分值小数点后保留一位。对于技术部分中缺项或该项内容不符合招标文件要求的，评委可以对该项作零分处理，但须作出书面说明。

（2）在统计技术标得分时遵循以下原则：技术标得分为所有评委评分的算术平均值（计算过程及计算结果小数点后保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入”）。
（3）技术标分值设置见下表：
	序号
	评分内容
	评分标准
	打分区间
	提供资料或要求

	1
	投标人业绩
	2015年1月1日至今（以合同签订日期为准），投标人承接过深基坑最大开挖深度超过20米的城市轨道交通地下车站基坑监测项目的，每个得5分，最高得10分。


	0-10
	（1）中标通知书
（2）合同协议书

（3）如合同协议书不能体现评分标准具体要求的内容，应补充提供项目建设单位出具的业绩证明材料
（4）如投标业绩项目为联合体形式中标的，投标人须为投标业绩项目的牵头人

	2
	项目负责人资格及业绩
	（1）项目负责人持有注册岩土工程师或注册测绘师执业资格证书的，得2分。

（2）2015年1月1日至今（以合同签订日期为准），以项目负责人身份承接过深基坑最大开挖深度超过20米的城市轨道交通地下车站基坑监测项目的，每个得4分，最高得8分。
	0-10
	（1）执业资格证书
（2）中标通知书
（3）合同协议书

（4）如合同协议书不能体现评分标准具体要求的内容，应补充提供项目建设单位出具的业绩证明材料

	3
	第三方监测方案
	整体方案科学、可行；

监测方法正确、精度可靠；

技术措施全面、针对性强；

施工监测和第三方监测数据不符时的辨伪方案合理可行、有先进性。

自动化监测方案先进、可靠

房屋检测方案正确、安全

监测成果信息化管理有效
	0-16
	一般：8-10分

良好：10.1-14分

优秀：14.1-16分

若投标文件未提供相关内容，本项不得分

	4
	监测检测的质量保证措施
	质量管理措施全面、具体，针对性及可操作性强，有结合现场监测管理的措施。
	0-8
	一般：4-5分

良好：5.1-7分

优秀：7.1-8分

若投标文件为提供相关内容，本项不得分

	5
	监测检测的进度保证措施
	有具体的进度计划，关键线路清晰，现场各项准备工作、报告、信息发布等均有具体的时间安排，进度保证措施以及优化建议合理、可行。
	0-8
	一般：4-5分

良好：5.1-7分

优秀：7.1-8分

若投标文件未提供相关内容，本项不得分

	6
	合理化建议
	针对本工程第三方监测重点、难点，提出的建议切实、合理。
	0-4
	一般：2-2.5分

良好：2.6-3.5分

优秀：3.6-4分

若投标文件未提供相关内容，本项不得分

	7
	主要人员配备情况
	项目机构设置合理，人员数量配备充足、素质高、经验丰富，满足工作需要。


	0-6
	一般：3-4分

良好：4.1-5分

优秀：5.1-6分

若投标文件未提供相关内容，本项不得分

	8
	主要设备配备情况
	仪器设备配置合理，数量充足，精度高，满足工作需要和规范要求。
	0-6
	一般：3-4分

良好：4.1-5分

优秀：5.1-6分

若投标文件未提供相关内容，本项不得分

	9
	配合服务及服务承诺
	配合业主安排的监测方面的工作后续服务的承诺。
	0-2分
	若未提供相关承诺，本项不得分

	合计
	0-70
	


4.商务标评审

4.1商务标初步审查

4.1.1在技术标评审结束并宣布评审结果后，对通过技术标评审的投标人进行商务标开标。开标后由评标委员会对商务标进行初步审查，通过初步审查的主要条件为：

（1）商务标有下列情况之一的，作为无效标处理：
①未按规定标注正副本且商务标内容不一致的；

②未按规定加盖投标人单位公章，也未经法定代表人签字或盖章或其委托代理人签字的；

③出现两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

④投标总报价超过招标控制价或专项暂定金未按规定报价的；

⑤未响应招标文件的实质性要求和条件的。

实质性要求和条件是指招标文件中的项目价格、招标范围、有关工期、投标有效期、质量要求、技术要求、合同的主要条款等，投标文件必须对这些条款作出响应。

只有未出现以上（1）所述情况的商务标才有资格进入详细评审。

4.2商务标详细评审

4.2.1评审由评标委员会完成，评标委员会仅对通过初步评审的商务标进行评审。当有效商务标少于3家时（不包括3家），应由评标委员会确认是否具有竞争性，如果具有竞争性，则评标继续进行。
4.2.2商务标（0-30分）
（1）在商务报价中如有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力，作为投标人的评标价。投标人不接受修正价格的或接受后的修正价格超过本标段招标控制价的，其商务标投标文件不进入后续评审，也不得推荐为中标候选人。修正原则如下：
①商务标中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（2）报价得分按以下方法计算：

基准报价：所有通过商务标审查的有效投标报价算术平均值乘以修正系数作为基准报价；修正系数为0.97、0.975、0.98、0.985.0.99、0.995、1.00、1.005、1.01九个数值，由招标人代表摇号产生。

（3）将各有效投标报价与基准报价相比，计算出各投标人商务得分：

投标报价等于基准报价的得满分30分；

投标报价在基准报价以下的，得分=30－（1－投标报价/基准报价）×100×0.3；

投标报价在基准报价以上的，得分=30－（投标报价/基准报价－1）×100×0.4，出现负分时按0分计算。
（4）综合得分=技术标评审得分+商务标评审得分。
在完成综合评审后，按综合得分由高至低进行排序。
5.澄清和补正

5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明和补正。

5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3评标委员会对投标人的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

6.推荐中标候选人

6.1评标委员会按综合得分高低，排列出各投标人评分结果的顺序，若有两个及以上投标人综合得分相同，则投标报价低者排列在前；若投标报价也相同，则抽签决定排序顺序。

6.2评标委员会根据综合评审评分结果，向招标人推荐排序第一名单位为中标候选人，并向招标人提交书面评标报告，抄送有关行政监督部门。
第四章  技术要求
一.工程概况

1、TOD综合体项目（A区块）总用地面积约124290平方米，总建筑面积约486783平方米，其中地下建筑面积约213678平方米，地上建筑面积约273105平方米。。基坑工程支护结构形式为地下连续墙加内支撑式结构，采用明挖法施工。基坑根据既有地下车库范围在东西向分成十一个小坑。最西侧为5号线端头井部位小基坑，开挖深度约23米，采用6道支撑（两道钢筋混凝土支撑，其余为钢支撑）。TOD综合体大基坑区域，实际开挖深度约14.5米，设置三道钢筋混凝土内支撑,坑中坑部分（轨道交通车站区域）实际开挖深度约21.0米，设四道内支撑（局部两端端头井加深位置再加一道支撑）。

2、周边管线及建（构）筑物情况：项目北侧涉及绍兴高铁北站站房及高铁线路、西侧近在建杭绍台高速、东侧近车站东路，南侧近嘉会河。主要管线涉及到上水、燃气、通信、雨水及污水等，详见管线综合图现状情况。
二.工作内容
现场踏勘及调研本项目及其周边环境，收集、复核、研究相应的原始资料和现状资料以及发包人和相关单位的详细要求。其中，相关单位包括但不限于铁路、杭绍台高速、嘉会江、市政道路、管线等的管理单位。

按照相关法律法规、发包人和相关单位的详细要求、设计文件、经复核的原始资料和现状资料等，制定监测及检测方案，并通过全过程咨询单位、设计单位、发包人的审批和周边产权单位的确认后执行。

按照合同和经批准的监测及检测方案开展相应的工作，并及时做好相关的预留、预埋、钻孔等工作，确保不影响土建工程施工进度。

建立监测及检测数据库，制定相应的信息管理、发布和预警体系，实现监测及检测的科学化、系统化管理。结合过程中监测及检测数据，综合分析变化规律，预测发展趋势，并对异常段、重点段等进行提前预警。

建立重点区域关键实施阶段基于实时监测和检测数据的分级预警机制。要求对不同级别报警事项提前提出具体处理措施和相关建议，预警系统触发后，结合实际情况对措施和建议进行动态调整，并与全过程咨询单位和发包人一起完成相关处置工作。

建立与周边建（构）筑物及管线产权单位的沟通机制，并编制监测应急预案。

承包人公司级技术部门应根据本项目基坑施工阶段或重难点施工时期等，对监测及检测项目经理部进行现场指导和检查，并向全过程咨询单位和发包人提交专题指导和检查报告，且监测及检测服务期内不得少于8次。

与各参建单位充分沟通和协作，确保按期、保质保量完成各项任务。且在做好成品保护的同时，向各相关参建单位进行详细的交底。

服务期内必须每天安排专业人员进行巡视检查，填写检查记录，并于仪器监测或检测数据进行综合分析后，每天18:00前向全过程咨询单位和发包人提交监测日报，并及时提供周边建（构）筑物监测速报。其中，每天巡视检查的内容包括但不限于：支护结构、施工工况、周边环境、监测及检测设施。

及时做好数据、记录、报告等技术成果的整理和上报，按期提供阶段性报告和总结报告，并按照相关归档要求提交相应套数的归档文件。

协助发包人与铁路部门进行协调沟通并签订安全配合协议。

发包人安排的监测及检测方面的其他工作。

三.工作要求
3.1作业依据
主要参照以下规范执行：
(1)《工程测量规范》GB50026—2007

（2）《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897—2006

（3）《城市测量规范》CJJ8—2011
（4）《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009

（5）《建筑变形测量规范》JGJ 8-2016
（6)《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012

（7）《建筑基坑工程技术规程》 DB33/T1096-2014

3.2人员要求
（1）承包人在工程地点设立项目部，根据工作需要设置不同的专项组，具有良好的职业道德和专业技术水平，身体健康。
（2）承包人的人员资质在开工前均须报发包人审核，成立第三方监测项目部，全面负责该项目的工作组织和计划实施，做好与建设单位、监理单位、施工单位的沟通协调工作。
（3）发包人对承包人的在岗人员进行动态管理，以保证工作顺利开展为前提，施工高峰期需根据实际工作量增派相应技术人员，根据工程需要按发包人要求及时增派充足的技术人员或承包人申请退场多余的技术人员。承包人必须保证人员的及时到位和在岗人员的相对稳定，未经发包人许可，不得随意调换。
3.3项目设备要求
（1）承包人必须保证仪器设备的到位，保证设备的相对稳定，未经发包人许可，不得随意调换。
（2）承包人参与监测工作的仪器设备在开工前均须报发包人审核。

3.4其他要求
（1）承包人要在中标后15天内做好监测方案设计，经发包人审核后实施。
（2）承包人要根据国家有关规定，定期对监测仪器和工具进行检定并合格。
（3）作业时要消除作业环境对仪器的影响。
（4）承包人要切实保证外业人员及设备的安全。
（5）承包人保证程序到位，对其全部监测成果负全责。
第五章  基础资料
投标人根据实际需要，自行调查。


第六章  投标文件格式

    第一节  资格审查文件格式

封面

绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务
资格审查文件
正本（副本）

投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
日期：      年      月      日

目  录
一、资格后审强制性标准表

二、投标人基本情况表
三、投标人业绩情况表

四、项目负责人简历表
五、无不良行为记录及无行贿犯罪记录承诺书

六、拟派项目负责人养老保险清单或证明
七、投标承诺书

八、省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求)
九、投标人认为有必要的其它内容

一、资格后审强制性标准表

投标人：                    

	序号
	名称
	资格标准
	投标人达到程度简述（由投标人填写，并标上见本投标文件第   页）

	1
	投标人资质条件
	符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	

	2
	投标人业绩要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	

	3
	项目负责人资格要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	

	4
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第8项规定。
	


注：1.投标人按投标人须知的要求将上述相应文件的复印件编入投标文件，并加盖单位公章；
2.投标人不符合以上条件之一或未按规定加盖投标人单位公章，也未经法定代表人签字或盖章或其委托代理人签字的，资格后审不予通过。


二、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业资质

等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	
	

	
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	

	
	
	
	初级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	

	
	
	
	技工
	

	账号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后应附有效的营业执照（或事业单位法人证书）、资质证书、CMA认定证书等的复印件并加盖单位公章。

三、投标人业绩情况表

	项目名称
	

	合同价格
	

	服务开始和完成日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
	

	备注
	


注：①每张表格只填写一个项目，并标明序号。

②本表后应附符合“投标人须知前附表”第8项规定的证明材料的复印件并加盖单位公章。

四、项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟担任何种专业

岗位
	

	毕业学校
	年毕业于           学校            专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表后应附项目负责人职称证书、身份证等的复印件并加盖单位公章。

五、无不良行为记录及无行贿犯罪记录承诺书
绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司：
我单位保证在本次招投标过程中无弄虚作假，提供的资料均真实，投标人及其拟派项目负责人无不良行为记录（不良行为记录界定的范围为：被国家、浙江省、绍兴市相关行政主管部门通报停止投标活动且被处在被停止投标期间内）。若有被发现不符合以上情况的，将被取消中标资格并不予退还投标保证金，无条件接受有关监管部门的任何处罚。
我单位保证本企业和拟派项目负责人近五年无行贿犯罪记录，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：（盖单位公章） 

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日
六、拟派项目负责人养老保险交纳清单或证明
拟派项目负责人为投标人在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），并提供缴费期限包含2020年07月至2020年09月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）的复印件并加盖单位公章。
七、投标承诺书

本单位自愿参加                        （项目名称）的投标，针对本招标项目, 我公司郑重承诺：
1.本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法。
2.本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人。
3.本公司保证绝不向招标人、招标代理单位有关工作人员提供不正当利益,以影响招标结果的公正性。
4.同意此次招标文件中的各项内容。
5.同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。
6.本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向招标人缴纳履约保证金。

7.至投标截止时间，我方不存在被建设行政主管部门限制市场行为并在限制期内，若存在上述行为，愿意放弃中标资格，招标人可据此不予退还我单位的投标保证金。
8.根据国家、省、市有关规定和要求，招标人将出台或更新不限于质量、安全、文明施工、进度控制及其它项目管理规定等文件，本公司无条件服从并遵照执行。

如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。
投标人：（盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年     月    日

八、省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料(省内企业不作要求)
附证明材料复印件并加盖单位公章
九、投标人认为有必要的其它内容

第二节  技术标格式

封面

绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务

技  术  标

正本（副本）

投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
日期：      年      月      日

目  录
一、实施方案
①工程概况

②监测目的及意义

③监测内容

④监测方法

⑤成果报告反馈制度

⑥测点损坏补救措施

⑦质量保证措施（包括仪器设备投入和人员等）

⑧工期进度安排和保证措施

⑨安全生产及文明施工措施

⑩对承包商监测的管理以及施工监测数据的比对分析

⑪重难点应对以及合理化建议

⑫对后续服务的承诺
二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

三、项目负责人委任书

四、拟投入本项目的主要管理人员组成表

五、拟投入本项目的主要管理人员简历表

六、拟配备本项目的主要仪器及专用交通工具设施表
七、投标人业绩情况表
八、项目负责人业绩情况表
九、投标人认为有必要的其它内容


一、实施方案
1、工程概况

2、监测目的及意义

3、监测内容

4、监测方法

5、成果报告反馈制度

6、测点损坏补救措施

7、质量保证措施（包括仪器设备投入和人员等）

8、工期进度安排和保证措施

9、安全生产及文明施工措施

10、对承包商监测的管理以及施工监测数据的比对分析

11、重难点应对以及合理化建议

12、对后续服务的承诺


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                                  

单位性质：                                    

地址：                                        

成立时间：          年           月           日

经营期限：                                     

姓名：           性别：           年龄：           职务：           
身份证号码：                           

    系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：（盖单位公章） 

日期：    年     月     日


二、授权委托书

本人        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字）

身份证号码：

                                  日期：      年      月      日

注：如投标文件由委托代理人签字的，投标文件必须附此授权委托书。

三、项目负责人委任书

致：绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司
    （投标人名称）   法定代表人  （职务、姓名）  代表本单位委任  （姓名）  为绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务项目的项目负责人，凡本合同执行中的有关技术、进度、质量、结算与支付等方面工作，由  （姓名）  代表本单位全权负责。
附：项目负责人身份证复印件。

单位名称： （全称并盖单位公章） 
法定代表人：      （职务）     
                                        （姓名）     

      （签字或盖章）

                             日期：   年    月    日




四、拟投入本项目的主要管理人员组成表

	序号
	姓名
	性别
	职务、职称
	专业
	拟担任何种专业岗位
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	..
	..
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	


注：投标人根据对本工程的理解与以往经验配置人员数量，专业岗位自定；

五、拟投入本项目的主要管理人员简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟担任何种专业岗位
	

	毕业学校
	年毕业于           学校            专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表后应附主要管理人员（项目负责人除外）的职称证书、身份证等的复印件并加盖章，每个人员填写一张表格。

六、拟配备本项目的主要仪器及专用交通工具设施表

	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别

产地
	制造年份
	已使用时间
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



七、投标人业绩情况表
	项目名称
	

	合同价格
	

	服务开始和完成日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
	

	备注
	


注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。

八、项目负责人业绩情况表
	项目名称
	

	合同价格
	

	服务开始和完成日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
	

	备注
	


注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。

九、投标人认为有必要的其它内容

第三节  商务标格式
封面

绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务
商  务  标

正本（副本）

投标人：                           （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）
日期：      年      月      日

目  录

一、投标函

二、投标函附录

三、投标报价表

四、投标人认为有必要的其它内容

一、投 标 函
绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司：
1.我方仔细研究了绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务项目招标文件（包括修改、补遗、答疑文件）的全部内容，愿意以人民币（大写）    元（¥         ）的投标总报价，包括乙方完成合同范围内所有工作所需的全部费用，承担绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务项目合同规定的全部内容，工期 满足招标文件要求，按合同约定提供服务，质量达到 满足招标文件要求，投标有效期 满足招标文件要求。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。
3.如我方中标：
（1）我方承诺收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成所有服务内容。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.                                 （其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开户银行：

账    号：

日    期：    年     月     日

二、投 标 函 附 录
	序号
	项目内容
	合同条款号
	约定内容

	1
	履约担保金额
	8.1
	签约合同总价的2%

	2
	承包人未能按约定的日期递交符合要求的监测成果
	10.2
	向发包人支付延期违约金5000元/天

	3
	承包人擅自向第三方透露、公开本项目成果的
	10.4
	每发生一次，发包人可向承包人要求合同价的30%作为违约金

	4
	更换项目负责人和技术负责人
	10.6
	如因升职、离职、退休以及合同相关条款发包人要求更换等情形导致更换的，更换项目负责人的违约金为5万元/人•次，技术负责人的违约金为3万元/人•次；如因疾病（“三甲”以上医院证明不能正常履职）导致更换的，违约金减半；如死亡原因导致更换，不处罚违约金。

	5
	如承包人人员未按约到岗的
	10.7
	每缺岗一人次，应向发包人支付违约金10000元

	6
	出现承包人提交的成果存在错漏情形的
	10.8
	每发生一次，应向发包人支付违约金5000元

	7
	因承包人违约致本合同解除的
	10.10
	承包人应按合同总价的30%向发包人支付违约金

	8
	是否同意合同协议条款
	
	同意

	我单位承诺同意以上条款


投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）         

日期：    年    月    日

三、投标报价表
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	工程量
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	基坑本体监测
	基坑本体区域监测，包括监测范围内所有内容。铺设点位、方式及监测次数投标单位自行考虑。应满足图纸、规范要求，周边产权单位要求及评审要求。费用一次性包干，结算不做调整。
	项
	1
	
	
	

	2
	高铁站房监测
	高铁站房区域监测，包括监测范围内所有内容。铺设点位、方式及监测次数投标单位自行考虑。应满足图纸、规范要求，周边产权单位要求及评审要求。费用一次性包干，结算不做调整。
	项
	1
	
	
	

	3
	不涉铁构筑物管线驳岸杭绍台监测
	不涉铁构筑物管线驳岸杭绍台监测区域监测，包括监测范围内所有内容。铺设点位、方式及监测次数投标单位自行考虑。应满足图纸、规范要求，周边产权单位要求及评审要求。费用一次性包干，结算不做调整。
	项
	1
	
	
	

	4
	现有站房检测
	站房损坏趋势检测，包括施工前建初测、施工期间检测、施工后复测。包括初步调查、现场检测方案制定、按照国家现行标准规范规定的常规项目的检测、现场检测结果分析、鉴定报告编写等工作的全部费用。费用一次性包干，结算不做调整。
	项
	1
	
	
	

	合   计
	
	


投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：    年    月    日

四、投标人认为有必要的其它内容


第七章  合同条款及格式

第一节  合同协议书

发包人（全称）：_绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司    
承包人（全称）：                                     
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务有关事项协商一致，达成如下协议。
一、工程概况
1.1工程名称：绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务。
1.2工程地点：绍兴北站周边区域(北邻高铁站房，南靠嘉会河，东接车站东路，西临杭绍台高速及大越路)
1.3工程规模、特征：                 
二、第三方监测范围和阶段、技术要求及工作量
2.1工作范围和阶段：

本次招标范围为绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务与监测管理及配合服务，工作内容包括但不限于：
1、现场踏勘及调研本项目及其周边环境，收集、复核、研究相应的原始资料和现状资料以及发包人和相关单位的详细要求。其中，相关单位包括但不限于铁路、杭绍台高速、嘉会江、市政道路、管线等的管理单位。

2、按照相关法律法规、发包人和相关单位的详细要求、设计文件、经复核的原始资料和现状资料等，制定监测及检测方案，并通过全过程咨询单位、设计单位、发包人的审批和周边产权单位的确认后执行。

3、按照合同和经批准的监测及检测方案开展相应的工作，并及时做好相关的预留、预埋、钻孔等工作，确保不影响土建工程施工进度。

4、建立监测及检测数据库，制定相应的信息管理、发布和预警体系，实现监测及检测的科学化、系统化管理。结合过程中监测及检测数据，综合分析变化规律，预测发展趋势，并对异常段、重点段等进行提前预警。

5、建立重点区域关键实施阶段基于实时监测和检测数据的分级预警机制。要求对不同级别报警事项提前提出具体处理措施和相关建议，预警系统触发后，结合实际情况对措施和建议进行动态调整，并与全过程咨询单位和发包人一起完成相关处置工作。

6、建立与周边建（构）筑物及管线产权单位的沟通机制，并编制监测应急预案。

7、承包人公司级技术部门应根据本项目基坑施工阶段或重难点施工时期等，对监测及检测项目经理部进行现场指导和检查，并向全过程咨询单位和发包人提交专题指导和检查报告，且监测及检测服务期内不得少于8次。

8、与各参建单位充分沟通和协作，确保按期、保质保量完成各项任务。且在做好成品保护的同时，向各相关参建单位进行详细的交底。

9、服务期内必须每天安排专业人员进行巡视检查，填写检查记录，并于仪器监测或检测数据进行综合分析后，每天18:00前向全过程咨询单位和发包人提交监测日报，并及时提供周边建（构）筑物监测速报。其中，每天巡视检查的内容包括但不限于：支护结构、施工工况、周边环境、监测及检测设施。

10、及时做好数据、记录、报告等技术成果的整理和上报，按期提供阶段性报告和总结报告，并按照相关归档要求提交相应套数的归档文件。

11、协助发包人与铁路部门进行协调沟通并签订安全配合协议。

12、发包人安排的监测及检测方面的其他工作。
具体详见招标文件《技术要求》。

2.2技术要求：详见招标文件技术要求。

2.3工作量：详见招标文件技术要求。
三、合同工期
3.1开工日期：根据工程进展实际情况而定，具体由发包人通知。
3.2成果提交日期：按照施工进度及发包人要求提交成果报告       
3.3服务期限：从施工单位进场施工开始，基坑工程和地下工程施工的全过程。
四、质量标准
4.1符合国家规范、规程和地方法规及《技术要求》等规定。

五、合同价款
5.1本合同采用固定总价合同，一次性包干，不作调整。合同总价在合同实施期内不予调整（监测点位、断面加密、监测次数或频率增加、监测点破坏修复均视为合同工作范围以内的工作，合同总价不作调整），招标人可根据实际情况调整服务期限（不因服务期限的调整而调整合同费用）

5.2本次招标已提供周边建（构）筑物及管线资料，投标人在中标后收集资料如与发包人提供资料有出入的，不再调整合同价格。

5.3合同价款金额：人民币（大写）          元 (¥          )

5.4合同价款形式：合价包干。人员服务费、交通费、办公设备用品费、食宿费、测监设备使用维护费、聘用服务人员费、测监服务风险费、人员保险费、税金、利润、评审、上报、备案费等所有费用均含在相应单价与合价中，不因监测服务期延长、物价变动、法律、法规及规范性文件发生变化等因素而调整。

5.5费用的支付：本项目不支付预付款；

进度款：根据合同期限，每季度支付合同价的10%，支付至合同价的80%停止支付；

本合同结算完成支付至合同价的85%；

工程竣工验收合格后付至100%。

六、双方权利与义务

6.1发包人权利与义务

6.1.1审核承包人的工作计划和工作量，开具履行本合同工作所需的证明文件，以利于承包人开展工作。

6.1.2提供项目工作开展所必须的相关资料。

6.1.3对工期、质量、人员、设备、仪器进行监督检查，对不符合《技术要求》的工作，有权要求承包人进行返工。

6.1.4有权根据设计、施工的需要调整工作内容和工作计划，承包人不得对此有异议。

6.1.5组织成果的审查和验收。

6.1.6按本合同约定向承包人付款。

6.2承包人权利与义务

6.2.1按投标文件承诺的要求进行现场踏勘，按项目工作计划、实施细则实施第三方监测工作。
6.2.2按照国家现行的标准、规范、规程，以及技术要求进行第三方监测工作，按规定的进度及时交付中间资料和成果资料，定期向发包人指定的接收单位进行交底，以满足设计、施工工作的需要。
6.2.3在开展工作过程中，如线路长度因设计变更需增减工作量，应及时报请发包人进行审核，经发包人批准后，方可办理变更手续。
6.2.4按承诺的管理技术人员和仪器设备的进场，按照技术要求，项目工作实施计划及细则开展工作。若发包人认为承包人投入的人员和设备不满足工作需要时，承包人不得以任何理由拒绝发包人增加人员和设备的要求，承诺进场的仪器设备在服务期内不得调出，否则视为承包人违约。
6.2.5对项目工作的质量和数据的准确性负完全责任，并承担由此造成的全部损失。
6.2.6对发包人人员、承包人人员、第三方人员及相关设施及施工现场的安全负责，保持环境卫生。处理好与沿线单位和个人的关系。在项目工作中损害他人人身或财产安全，由承包人自行承担赔偿责任。
6.2.7按时提交第三方监测报告，负责文档整理、打印、复印、装订、装箱等工作。资料装订规格必须符合档案归档规定（包括电子文件）。
6.2.8配合工程设计和施工的需要，提供相应的技术服务，如现场交接桩、现场实际问题的处理、施工过程的回访等，应随时响应。对监测和监测监控管理的质量和数据的准确性负完全责任。
6.2.9维护知识产权，未经发包人书面同意，不得向第三方提供技术成果的数据。
6.2.10承包人合同执行过程中产生的所有监测成果归发包人所有。
6.2.11自行评估并负责在监测期间外界可能对工程产生的各种干扰，及监测工作对外界可能产生的必需的不可避免的干扰。
6.2.12做好测量标志的保护及维护工作。

6.2.13承包人项目部人员每月出勤不低于22天。
6.2.14承包人应遵守并执行发包人制订的相关管理办法规定。

6.2.15承包人应根据相关程序要求完成向主管部门的上报备案等程序性工作。

6.2.16承包人需承担评审、上报、备案时产生的所有相关费用。

6.2.17如遇政府重大活动或重要会议，承包人应按照绍兴市及发包人的有关要求做好维稳相关工作。
6.3承包人项目主要管理人员安排

项目负责人：       。
七、成果的提交与验收

7.1成果的提交：提交第三方监测成果报告一式四份。若发包人需要增加份数，增加报告份数的成本费用不另行支付。

7.2成果提交时间：监测报表在施工节点完成后一周之内提交。
7.3验收程序

（1）自审：承包人自行组织审查。

（2）验收：发包人组织验收（验收意见作为合同进度款申请、结算证明文件），该验收仅作工作量的审查，并不免除承包人应承担的任何法律责任。

八、履约担保

8.1履约担保：履约担保金额为签约合同总价的2%，即     元。（精确到元，小数点后四舍五入）。

8.2履约担保有效期：自履约保函开具之日起，至缺陷责任期满。
8.3如果到202  年  月  日，承包人本合同项下所有义务仍未全部履行完毕，承包人须重新办理履约担保，新履约担保有效期至本合同项下所有义务全部履行完毕。发包人应在承包人本合同项下所有义务全部履行完毕后28天内把履约担保退还给承包人。

8.4如果承包人出具的履约保函有效期早于合同约定的履约担保有效期，承包人应在保函到期1个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，发包人有权延期支付合同款，并不承担任何违约责任；同时每延误1个月，承包人按签约合同价的0.5%向发包人支付违约金，违约金累计达到签约合同价的2%时，发包人有权解除合同，并有权要求承包人承担签约合同价10%的违约金，合同自发包人发出的解除合同通知达到承包人时解除。

九、转包与分包

9.1本项目禁止转包，不得分包。

十、违约责任
10.1合同生效后，如合同项目因政策调整造成停建，发包人有权解除合同，若承包人未开始第三方监测工作的，则自发包人发函解除后解除合同，发包人不承担违约责任，不支付任何款项。若承包人已开始部分第三方监测工作，根据承包人已完成的工作量，对发包人根据实际工作量予以结算。
10.2承包人未能按约定的日期递交符合要求的监测成果，则应向发包人支付延期违约金5000元/天。
上述情形，承包人还应赔偿发包人所有损失；若延期交付超过15天（含）的，发包人有权单方面解除合同、中止合同支付并要求承包人另行支付合同总价的30%作为违约金。

10.3承包人提供的成果不能达到规范要求的，承包人应尽快修改完善以满足发包人的使用要求，若由此导致交付延期的，承包人应按10.2承担延期交付的违约责任。
10.4承包人擅自向第三方透露、公开本项目成果的，每发生一次，发包人可向承包人要求合同价的30%作为违约金。
10.5合同签订后，合同中确定的项目负责人、技术负责人应当全面履行合同约定的义务，原则上不得更换，如遇特定原因确需更换的，须按照发包人相关文件及规定的程序上报，经批准后方可更换。

10.6如因升职（提请更换时较投标时职务提升需提供公司出具的说明和任职证明文件）、离职（离开原中标单位或关联企业）、退休以及合同相关条款发包人要求更换等情形导致更换的，更换项目负责人的违约金为5万元/人•次，技术负责人的违约金为3万元/人•次；如因疾病（“三甲”以上医院证明不能正常履职）导致更换的，违约金减半；如死亡原因导致更换，不处罚违约金。

10.7承包人的项目负责人和其他固定人员服务到位率为100%且不得擅自更换。到位率考核按发包人相关管理规定。如承包人人员未按约到岗的，每缺岗一人次，应向发包人支付违约金10000元。

10.8若出现承包人提交的成果存在错漏情形的，每发生一次，应向发包人支付违约金5000元。并赔偿由此给发包人造成的全部损失；且发包人有权要求解除本合同，承包人承担全部违约责任。

10.9承包人未按本协议约定履行相关合同义务的（包括工作范围、工作技术要求等），发包人有权要求整改；承包人经发包人指出后仍未按要求整改的，每发生一次，应向发包人支付违约金5000元；累计发生3次（含）上，发包人有权解除本合同，承包人承担全部违约责任。

10.10因承包人违约致本合同解除的，承包人应按合同总价的30%向发包人支付违约金，若给发包人造成的损失超过约定违约金的，承包人应另行据实赔偿。

10.11合同履约过程中承包人有应付发包人违约金或损失赔偿款的，发包人有权在应付承包人款项中予以扣除。

十一、不可抗力因素下的合同履行

11.1除非合同另有约定，不可抗力是指发包人、承包人双方都不可预见、不可避免、不能克服的超出认识控制和防范能力的事件，不可抗力可以包括（但不限于）下列情况：

（1）自然灾害（地震、洪水、海啸、飓风、台风、火山活动等）；

（2）国家政策或政府决定发生重大变动。

11.2如果发生不可抗力因素，致使本合同不能如期履行时，本协议应自动顺延履行，且双方不被视为违约，但双方应尽一切努力终止或减少上述因素的影响。上述因素一旦消失，双方应立即采取措施继续履行本协议。

十二、争议的解决

12.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，双方当事人同意由发包人所在地有管辖权的人民法院管辖。

12.2在诉讼期间，除正在进行的争议部分外，本合同其他部分应继续执行。

十三、承诺
13.1发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
13.2承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供第三方监测技术服务。
13.3合同尾部双方填写的地址系有效的联系地址，若更换地址应及时书面告知，否则按此地址寄发的文件均视为有效送达。

十四、合同生效
14.1本合同自发包人、承包人双方授权代表人签字或盖章并加盖双方单位的公章或合同专用章并在承包人提交履约担保后正式生效。

14.2合同一式12份，正本2份（发包人、承包人双方各1份），副本10份（发包人7份、承包人3份）。

十五、附则

本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人：（印章）               承包人：（印章）             
法定代表人或其委托代理人：      法定代表人或其委托代理人：
（签字）                       （签字）
地址：                        地址：                      
邮政编码：                    邮政编码：                  
电话：                        电话：                      
传真：                        传真：                      
电子邮箱：                    电子邮箱：                   
开户银行：                    开户银行：                  
账号：                        账号：                      

签订时间：     年  月  日
签订地点：绍兴市

第二节：合同协议书附件
附件1：廉政协议（格式）

廉政协议
甲方：                       
乙方：                       
为了在工程建设中保持廉政自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，特订立本协议如下：

一、甲乙双方应当自觉遵守国家和市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣等好处费。

三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应有个人支付的费用。

四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

七、乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方合同2—10万元的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程承发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式三份，甲、乙双方各执一份，送交见证部门一份。

甲方：绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司     乙方：                           
             （盖章）                          （盖章）         

法定代表人或                          法定代表人或

其委托代理人：（签字）                其委托代理人：（签字）

日期：    年    月    日              日期：     年     月     日

附件2：履约保函（格式）
履约保函
绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司：
鉴于               （以下简称“甲方”）接受                 （以下简称“乙方”）于     年    月    日参加                 （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥           ）。
2.保函有效期：自本保函开具之日起，至    年  月  日止。

3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
担保人：                       （盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

                    地址：                                    

                    邮编：                                   
                    电话：                                    

                    传真：                                    

     年     月     日

附件3：安全生产合同（格式）

安全生产合同

为在绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，发包人（以下简称“甲方”）与承包人（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同如下：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行合同中的有关安全要求。

2.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

3.对乙方现场进行安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”，加强安全生产宣传教育，提高全员安全生产意识。工作人员必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立安全责任制。从项目负责人到其他人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人，负责所有现场及周边人员、财产的安全和治安保卫工作及预防事故的发生，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方按照国家有关法律法规的要求，建立安全生产组织机构，配备专职、兼职安全生产管理人员。

5.乙方严格执行国家相关规范、标准和图纸技术要求，完善现场安全防护设施，加强临时施工用电和起重作业管理，保证施工安全。

6.乙方参加项目实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守生产过程中的安全技术操作规程。生产、施工现场出现违反安全的操作，项目负责人必须承担管理责任。

7.所有仪器设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的仪器设备和劳动保护用品严禁使用。高空作业时应严格遵守高空作业的安全守则。

8.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止工作人员发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

9.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，落实事故的调查处理。

10.乙方的所有安全事故、损失均由乙方自行负责。

11.乙方必须服从甲方的安全生产管理。

三、违约责任：

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、本合同正副本份数同主合同。

五、本合同由双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖章后生效，至绍兴高铁北站TOD综合体项目（A区块）基坑工程第三方监测、检测服务费用结清为止失效。

甲方：绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司      乙方：                          
            （盖章）                            （盖章）         

法定代表人或                            法定代表人或

其委托代理人：（签字）                   其委托代理人：（签字）

日期：      年     月     日            日期：     年     月       日
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