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使 用 说 明

本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目勘察设计的招  标投标。

本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。

招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均

    应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。
投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

绍兴市城市轨道交通2号线二期工程沿线管线勘察项目

SXGD2B-GXKC-02标段
招标文件
招标人：        绍兴市轨道交通集团有限公司        （盖章）

招标人法定代表人：                                （签字或盖章）

招标人地址：      绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦     
邮政编码：312000 
联系电话：    0575-88160192      传真：          /             

联系人：          项先生         手机：          /             

招标人统一社会信用代码：                                       

招标代理机构名称：       浙江同欣工程管理有限公司       （盖章）

法定代表人：                                      （签字或盖章）

地    址：    杭州市西湖区古墩路701号绿城紫金广场C座9楼     
邮政编码：        310000             
联系电话：    15268159983        传真：         /              
联系人：              张瑜             
签发日期：       年     月     日

备案单位意见：                                     （备案章）

经 办 人：                                      （签字或盖章）

日    期：          年          月          日
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 第一章  招标公告

绍兴市城市轨道交通2号线二期工程沿线管线勘察项目SXGD2B-GXKC-02标段

招标公告
1.招标条件
本招标项目绍兴市城市轨道交通2号线二期工程（项目名称），已由已由浙江省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以2206-330000-04-01-483898 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市轨道交通集团有限公司，建设资金 自筹 （资金来源），招标人为绍兴市轨道交通集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的管线勘察进行 公开 招标。

2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：浙江省绍兴市。
2.2 建设规模：绍兴市城市轨道交通2号线二期工程，线路起于一期工程终点越兴路站，终于设置在望山路梁祝大道路口的梁祝大道站，线路主要沿群贤路-南北中心大道-五星大道-市民大道-望山路敷设，长约26km，采用地下段+局部高架敷设方式，高架段位于群贤路沿线，全线共设7座车站。设一座车辆段，为曹娥车辆段；一座主变，为曹娥主变；共用一期镜湖控制中心。
2.3招标控制价： 253.5万元 。

2.4招标范围：兴业路站-东山路站间、东山路站、东山路站-称山南路站区间、称山南路站、称山南路站-凤鸣路站区间、凤鸣路站、凤鸣路站-梁祝大道站区间、梁祝大道站，约7.2公里，具体工程规模以批复文件为准。投标人负责标段范围内的管线勘察等工作，包括但不限于：采用普探和精探的手段对勘察（探测）范围内的全部地下管线和架空线的水平向分布、埋深（净高）、种类、管径、材质等技术参数的探测、修测；并对招标人提供的既有管线资料进行现场核实修测，以及设计、施工配合、管线探测相关配套工作（停气、开挖切割、复原）。
2.5工程类别： 工程管线勘察 。
2.6计划工期： 90日历天（服务期及服务进度应服从招标人的整体安排。招标人将根据工程建设的需要调整服务期的时间要求，投标人对此应有充分的认识并服从）。若由于招标人原因导致延误的，中标人可要求服务期顺延。
2.7质量要求： 符合现行国家技术规范、标准及规程要求 。

2.8标段划分： 共2个标段，本项目为SXGD2B-GXKC-02标段 。
2.9资格审查方式： 资格后审  。
3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人具备：
3.1.1 投标人具有住房和城乡建设部门颁发的工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程甲级资质 。

3.1.2 项目负责人具备注册土木工程师（岩土）资格或测量（绘）工程类高级工程师及以上职称或工程物探类高级工程师及以上职称；拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章,非独立法人的分公司社保证明有效），若项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2022年10月至2022年12月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

3.2投标人业绩要求：自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人具有一个我国境内城市轨道交通工程（含市域、市郊铁路）工程管线勘察（探测）业绩（不包括分包合同）。
3.3其他要求：

3.3.1企业具有 绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内 资格。

3.3.2省外企业须经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。
3.3.3企业和项目负责人近  5  年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.3.4本次招标  不接受   联合体投标。
3.3.5各投标人均可就上述工程（标段）中的 2 （具体数量）个标段投标，但仅能中标1个标段。中标推荐顺序为：SXGD2B-GXKC-02标→SXGD2B-GXKC-01标，如在SXGD2B-GXKC-02标段被推荐为中标候选人，不再进入SXGD2B-GXKC-01标段评审。

3.3.6本项目的中标单位不得参与绍兴市城市轨道交通2号线二期工程勘察及管线勘察监理项目的投标。
4.招标文件获取
4.1凡有意参加投标者，请于 2023 年   月   日08：30 时至 2023 年   月   日17：00时，在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务；未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
本工程需缴纳投标保证金 4 万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2023年  月  日17：00时前缴纳，缴纳方式为：

①投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799037833 ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000295；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

②招标人接受绍兴市公共资源交易中心出具的“年度投标保证金证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。

③招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法： 全部入围 。
6.2评标方法： 综合评估法（设技术标，不采用电子辅助评标） 。
6.3中标方式： 最高分中标 。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间2023年   月   日9:30时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室。

6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
6.6本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在   /    （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
	招标人：绍兴市轨道交通集团有限公司
	招标代理机构：浙江同欣工程管理有限公司 

	地  址：绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦
	地  址：杭州市西湖区古墩路701号绿城紫金

广场C座9楼

	联系人：项工   
	联系人：张瑜     

	电  话：0575-88160192 
	电  话： 15268159983   


                                     招 标 人（盖章）： 绍兴市轨道交通集团有限公司    
                                     代理机构（盖章）： 浙江同欣工程管理有限公司       
                               2023年   月    日
招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
 2023 年    月    日                                2023 年    月    日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。

      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内       容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	绍兴市城市轨道交通2号线二期工程沿线管线勘察项目

	2
	建 设 地 点
	浙江省绍兴市

	3
	建 设 规 模
	绍兴市城市轨道交通2号线二期工程，线路起于一期工程终点越兴路站，终于设置在望山路梁祝大道路口的梁祝大道站，线路主要沿群贤路-南北中心大道-五星大道-市民大道-望山路敷设，长约26km，采用地下段+局部高架敷设方式，高架段位于群贤路沿线，全线共设7座车站。设一座车辆段，为曹娥车辆段；一座主变，为曹娥主变；共用一期镜湖控制中心。

	4
	建设资金来源
	自筹

	5
	项目估算总投资
	158.4亿元                                               

	6
	招 标 方 式
	公开招标

	7
	招标范围
	详见招标公告

	8
	质量要求
	符合现行国家技术规范、标准及规程要求。

	9
	勘察周期要求
	90日历天（服务期及服务进度应服从招标人的整体安排。招标人将根据工程建设的需要调整服务期的时间要求，投标人对此应有充分的认识并服从）。若由于招标人原因导致延误的，中标人可要求服务期顺延。

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标人资质要求
	详见招标公告

	12
	是否接受联合体投标
	(不接受；

□接受，联合体牵头人应具备             设计资质。

	13
	招标控制价
	253.5万元

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定 120 天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	(不组织。□组织，集合时间、地点：/

	17
	投标人提出问题的截止时间、 递交地点
	 2023 年   月   日    时    分

	
	
	递交地点：绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦275室
传真：/   邮箱：871132807@qq.com

	18
	招标人书面澄清的时间
	 2023 年    月     日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本  1  份，副本  6  份；

技术标正本  1  份，副本  6  份，光盘或U盘一张；

商务标正本  1  份，副本  6  份。

资格审查资料、技术标、商务标应分开包装。

	20
	投标文件提交
	截止时间：2023年   月    日    时    分

	
	
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。
(1)采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
(2)采用邮寄投标文件递交的，投标人必须在邮件最外层封皮上明确注明：所投项目名称、投标人公司全称、项目联系人和联系电话；如未明确注明或无法辨识的，其邮寄的投标文件将由快递公司退回；如所投项目名称标注错误的，其后果由投标人自行承担。将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：陈振宇，电话0575-88307031，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：投标文件提交地点

	22
	履约保证金金额
	合同价款的  2  ％（其中质量履约保证金为   ％，工期履约保证金为    ％），在合同生效前提交招标人。担保形式采用以下形式：(保险公司保险、(银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、(专业担保公司担保。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	    本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：        /         。

根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。

	24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	定标方式
	总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者（报价低者）为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。

	26
	技术标设置
	设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。

技术标评审形式：采用 □明标，□暗标。
技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。

技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。

本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。

	27
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按

照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3个工作日。

	28
	其他

	
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；

2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱871132807@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；

4、由代理机构工作人员现场在政务服务办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。


第一节  总则

一、工程说明
本工程说明见投标人须知前附表。
二、招标范围   见投标人须知前附表  
三、招标方式
本工程采用 公开 招标的方式招标。

在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。
四、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目勘察设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1．投标人资质要求：见投标人须知前附表

2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表

3. 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内。

4. 省外企业须经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。

5. 企业和项目负责人近  5  年内在检察机关无行贿犯罪记录。

6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：

6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。

6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。

6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。

6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。

五、资金来源

建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。

六、踏勘现场

1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
    七、投标补偿费用 
八、知识产权

1.招标人与中标人签署勘察设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其勘察设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。

2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。
第二节  招标文件
一、招标文件的组成
1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、勘察设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。

2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

二、招标文件的澄清或者修改

1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制

一、投标文件的语言及度量衡单位

1.投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2.除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成

投标文件由(资格审查资料、(技术标、(商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。
（一）. 资格审查资料：

1．已进行资格预审的项目：

投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。

2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：

封面（格式见后）；

企业营业执照复印件；

资质证书复印件；

联合体协议书（如有，格式见后）

     5.项目负责人职称证书复印件；

     6.提供项目负责人缴费期限包含 2022 年 10 月至 2022 年 12 月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章）或项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含 2022 年 10 月至 2022 年 12 月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）（复印件）；

7.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。
8.承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还；2、承诺企业和项目负责人近 5年内在检察机关无行贿犯罪记录），格式自拟；

9.符合招标公告要求的业绩证明材料：提供业绩合同的复印件并加盖单位公章，时间以合同签订时间为准。如合同中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料等清晰可辩的复印件，否则作为无效业绩）。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第15条。
（二）技术标内容（包括但不限于）：

1.封面（格式见后）；

2.具体内容根据技术标评分标准进行编制；
3.投标人基本情况表（格式见后）；

4.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）；

5.拟投入本项目的主要工作人员一览表（格式见后）；

6.投标人已完成的工程业绩表（格式见后）；

7.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（格式见后）；

8.投标人获奖工程业绩表（格式见后）；

9.拟派项目负责人获奖工程业绩表（格式见后）；

10.服务承诺及服务计划书（格式见后）。
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第4、5、6、7、8、14条。

 （三）商务标内容包括：

封面（格式见后）；

2.法定代表人身份证明（格式见后）；
3.授权委托书（格式见后）；
4.联合体协议书（如有，格式见后）；
5.投标函（格式见后）；

6.总报价书（格式见后）。
    投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第  1、2、11、12  条。

 4.投标报价书写规范说明

    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；

    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

    2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

三、投标文件数量、签署

1．文本数量：见投标人须知前附表。其中电子光盘或U盘只需提供1张，与技术标密封在一起。

2．文本签署：

2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。
2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。
四、其它说明

1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。

2. 技术标文本统一采用A4或A3规格，建议双面打印，制作成册。

3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。

4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。
5.        /        。
五、投标有效期

1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

六、投标保证金
1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。
第四节  投标文件的递交
一、投标文件的密封与标记
1. 投标文件的资格审查资料、技术标、商务标应分开包装，密封完好。分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。如为联合体投标，应加盖联合体牵头人的单位章。

2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“技术标”和“商务标”。
3. 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

二、投标截止送达及时限
1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。
三、投标文件的修改与撤回
1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。
2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

第五节  开  标
一、开标

1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
2. 开标会议在 绍兴市政务服务办 监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请绍兴市住房和城乡建设局参与监督，并请 绍兴市国信公证处 予以公证。
3. 投标人法定代表人或授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。(大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，法定代表人必须亲自到场，本项目[□要求、□不要求]法定代表人到场。）

4. 投标人报名时确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则作无效标处理。

5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

2. 公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；
3. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

    5. 启封技术标，评标委员会对投标人的技术标进行综合评议并打分；

    6. 宣布各投标人技术标得分；

    7. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；
    8. 宣布各投标人总得分；
9. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；

10. 宣布中标候选人；

11. 根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。

三、有下列情况之一将视为无效 
1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。
2. 投标文件未按规定标记密封。
3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。
    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。

5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

四、唱标
唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。
五、开标记录
开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
第六节  评  标
一、评标委员会
1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会按相关规定组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：□省级专家库中抽取，□市级专家库中抽取。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.5 其他应回避的情形。

3.6 对评标专家要求按绍兴市政务服务办公室发布“关于在新型冠状病毒感染疫情期间专家参与公共资源交易评审活动有关要求的通知”执行。

二、评标原则
1．竞争优选。
2．公正、公平、科学合理。
3．质量好，信誉高，管线勘察周期适当，方案先进可行。
4．反不正当竞争。
三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。
    2．下列情况属于重大偏差：
    2.1 投标函书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；
    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；
    2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；
    2.6 投标文件载明的工程管线勘察技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；
    2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；
2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。
3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。
    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。
    4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。
    5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的技术标和商务标作进一步的评审。
四、评标办法

    1. 本次评标采用综合评估法（设技术标，不采用计算机辅助评标）。评标委员会对资格审查合格的投标人技术标、商务标进行全面评审计分。

2、分值分配：（1）技术标70分；（2）商务标30分。
3、技术标评分办法（满分70分），按如下方法评估：

	评审项目
	评审内容
	分值
	提供资料

	资信

（11分）

	除满足资格审查条件外，每增加1个满足资格审查条件的业绩得1分，本项最多得3分。
	0～3
	时间以合同签订时间为准，须提供业绩合同复印件并加盖投标人公章，如不能提供上述材料的，则该项不得分。

	
	项目负责人在我国境内以项目负责人身份承接过城市轨道交通（含市域、市郊铁路）管线勘察项目业绩（不包括分包合同）的，每个得1分，最高得3分。
	0～3
	须提供业绩合同复印件并加盖投标人公章，若合同不能体现项目负责人身份的，则还应同时提供能体现项目负责人身份的业主证明材料并加盖业主单位公章。如不能提供上述材料的，则该项不得分。

	
	项目团队人员的配备、职称、执业资格、业绩等，酌情计分。
	1～5
	提供相关人员的职业资格证书、职称证书、委托单位证明文件等。

	方案

（59分）
	沿线管线勘察投标方案的合理性、完整性。
	8～15
	格式自拟

	
	沿线管线勘察工作手段和内容的全面性、可实施性。
	8～15
	格式自拟

	
	工程进度安排和施工现场的组织协调的合理性。
	8～15
	格式自拟

	
	质量保障措施，酌情计分。
	4～6
	格式自拟

	
	成果文件的完整性、规范性，酌情计分。
	2～4
	格式自拟

	
	投标人的服务承诺是否充分、可靠，酌情计分。
	1～4
	服务承诺及服务计划书（格式自拟）

	合计
	70
	


注：对各评标委员会成员的技术标评分进行汇总，按算术平均值方式计算出各投标人的技术分。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

4．商务标评分办法：（满分30分）

4.1本项目设定最小下浮率为5%，超出上限价报价的，其投标作无效处理。
4.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。投标人投标下浮率，设为Xi。

4.3 由招标人代表在5%（含）-15%（含）范围内（各档之间的步长为0.5%），随机抽取二次下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：

当Xi＝Y时，得满分；

当Xi＞Y时，得分=30－（Xi－Y）×100×3；

当Xi＜Y时，得分=30－（Y－Xi）×100×4。

计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。

4.4 投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。

4.5 商务标评估在技术标评估完成后进行。技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

4.6 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。

4.7总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人现场抽签确定中标候选人。
第七节 定 标

1. 定标方式见投标人须知前附表。评标委员会推荐中标候选人1名。

 2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。确定中标候选人后，招标人应按规定公示3个工作日，无异议的，方可发中标通知书。

3. 排名第一的中标候选人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，取消其中标资格同时投标保证金不予退还，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。

4．招标人无正当理由不与中标人签订合同的，向中标人退还双倍的投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的损失。

第八节  授予合同
一、中标通知书
招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

二、合同签订
1．招标人将根据《中华人民共和国民法典》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

3．发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还双倍的投标保证金，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
三、政策性收费

中标单位按以下标准和规定缴纳招标代理费：
（1）以“中标通知书”中确定的中标价作为收费的计算基数；

（2）招标代理费：中标单位应向招标代理机构支付招标代理费。

招标代理费按以下收费标准*60%作为基准价，按基准价的78.18%标准计取：
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（3）交易服务费：由招标人和中标单位按绍兴市政务服务办公室的相关通知执行；
（4）费用以人民币支付；

（5）可用支票、汇票、电汇、现金等付款方式。

第三章  合同主要协议条款
第一节：合同协议书

甲方： 绍兴市轨道交通集团有限公司
乙方：                           

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确发、承包双方的权利、义务和经济责任，双方协商一致，同意签订本合同，共同遵守。
一、工程概况及主要工作内容
1、工程概况

1.1工程名称：绍兴市城市轨道交通2号线二期工程沿线管线勘察项目SXGD2B-GXKC-02标段。
1.2工程建设地点：绍兴市。
1.3工程规模、特征：项目名称为绍兴市城市轨道交通2号线二期工程，线路起于一期工程终点越兴路站，终于设置在望山路梁祝大道路口的梁祝大道站，线路主要沿群贤路-南北中心大道-五星大道-市民大道-望山路敷设，长约26km，采用地下段+局部高架敷设方式，高架段位于群贤路沿线，全线共设7座车站。设一座车辆段，为曹娥车辆段；一座主变，为曹娥主变；共用一期镜湖控制中心。

2、管线勘察目的及工作内容（包括但不仅限于以下内容）： 

2.1 为地铁设计提供基础资料，避免因管线不清，在施工时修改设计，造成人、财、物浪费，延误工期。

2.2 为管线迁改费用预算提供准确依据。

2.3 为规划部门管线综合提供重要基础资料。

2.4 为施工招标提供管线资料，为控制工程费用提供依据。

2.5 为施工时管线的保护提供依据，避免盲目施工带来的管线破坏而引起的经济损失与社会影响。

2.6工作内容：招标范围全部地下管线和架空线的水平向分布、埋深（净高）、种类、管径、材质等技术参数的探测、修测；并对招标人提供的既有管线资料进行现场核实修测，以及设计、施工过程中的配合工作。

3．管线勘察执行的规范、标准

3.1 《地铁设计规范》（GB50157-2013）

3.2 《城市轨道交通工程测量规范》（GB50308-2012）

3.3 《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003、J271-2003）

3.4 《城市勘察物探规范》（CJJ7-2007）

3.5 《城市测量规范》（CJJ/8-2011）

3.6 《工程测量规范》（GB50026-2007）


规范如有更新，则采用适用的最新规范。

4．管线勘察技术要求

4.1 管线勘察范围

工程概况所提及范围的地下管线和架空线的水平向分布、埋深、种类、管径、材质等。

（1）勘察规模：兴业路站~东山路站间、东山路站、东山路站~称山南路站区间、称山南路站、称山南路站~凤鸣路站区间、凤鸣路站、凤鸣路站~梁祝大道站区间、梁祝大道站，约7.2公里，具体工程规模以批复文件为准。
（2）勘察范围：

①地下车站部分：车站建筑红线外两侧各50米；

②区间部分：地下隧道的区间于道路下方通过其勘察范围应为道路红线及其两侧15米；

③在以上确定勘察范围内，若有道路交叉口，则应由交叉口各自再向外延伸30米；

④停车场、车辆段为用地红线外50米。

⑤经甲方确认后，因管线市政设计增加的管线勘察工作量。

4.2 地下管线勘察要求

4.2.1一般要求
（1）地下管线勘察工作应符合现行的《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003、J271-2003）中有关规定。

（2）需要勘察的地下管线是指测区内埋设于地下的上水、雨（污）水、燃气、电力、电信、热力、工业管道等市政和公用管线及铁路、民航、军用等其它专用管线。

（3）应查明地下管线的种类、平面位置、走向、埋深（或高程）、管径或根数、材料、性质等，并编绘地下综合管线图，按需要测绘横断面图。

（4）利用提供的导线点水准点，对所有地下管线勘察的管线点（特征点及附属设施中心）进行测量，地下管线测量应采用解析法，按数字化成果要求，以电子全站仪观测。

（5）为配合管线迁改设计，若设计需要调查周边小区管线的，需调出小区内管线图纸，无图纸的，要进行实地踏勘，采用技术手段量测管线的各项属性。

（6）应查明架空管线的悬线高度、材质、走向，悬线高度应在夏天温度最高时量测。
（7）精探管线应在管线普探的基础上，经甲方确认同意后开展工作，应查明拖拉管的平面位置、走向、埋深（或高程）、管径或根数、材料、性质等，并编绘地下综合管线图，按需要测绘横断面图，若有需求，应进行可视化验证。

4.2.2 精度要求

本工程地下管线勘察应满足《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003、J271-2003）中规定的精度要求：

（1）地下管线隐蔽管线点的探查精度：

平面位置限差δts：0.10h；埋深限差δts：0.15h。

（式中h为地下管线的中心埋深，单位为厘米，当h＜100cm时则以100cm代入计算）

（2）地下管线点的测量精度：平面位置中误差ms不得大于±5cm（相对于邻近控制点），高程测量误差mh不得大于±3cm（相对于邻近控制点）；

（3）地下管线图测绘精度：地下管线与邻近的建筑物、相邻管线以及规划道路中心线的间距中误差mc不得大于图上±0.5mm。

4.3提供物探成果要求

（1）地下综合管线勘察成果报告及电子文档（采用Microsoft Word XP进行编制，保存为.DOC格式）；

（2）彩色地下综合管线成果图（1：500）及电子文档(利用CADR14.0绘制，保存为.DWG（R14）格式)；

（3）管线勘察点成果表及电子文档（采用Microsoft Excel XP进行编制，保存为.exl格式）；

4.4管线勘察成果验收要求

管线勘察单位应与设计单位（对照其收集掌握的资料）、管线产权、管理单位确认管线勘察成果的准确性，并将与对方进行成果确认后，由各产权单位出具的成果准确性书面确认文件作为附件，在提交正式成果时一并提交并归档于甲方。

5.本工程精探阶段允许乙方进行专业分包，费用由乙方承担，勘察过程和成果由乙方全程监管和负责。

6.地下管线探测、修测工程量清单

	序号
	探测类别 
	计量单位
	探测数（暂定）
	单价（元）
	小计（元）

	1
	常规综合管线探测
	km
	250
	
	

	2
	陀螺仪探测
	孔
	25
	
	

	3
	信标示踪法
	孔
	15
	
	

	4
	井中磁梯度法
	断面
	10
	
	

	5
	水冲冲触法
	断面
	10
	
	

	6
	其他精探方法
	项
	5
	
	

	7
	管线探测相关配套工作（停气、开挖切割、复原）
	次
	15
	
	

	8
	总计
	
	
	
	


二、收费标准和付款方式

1、本合同价格中的沿线管线勘察为固定单价合同，合同暂定总价为人民币￥          元（大写：          元）。结算时按单价*实际勘察工作量并经甲方认可的计量长度计取，甲方已提供的管线资料部分的长度不予计量，综合管线长度以沿管道中心线投影长度为准。  

2、付款方式：

（1）合同签订并经甲方同意后，支付合同暂定总价的10%；

（2）乙方提交的全部成果通过管线产权单位验收并经甲方审核确认后，支付至实际勘察费用的70%；

（3）乙方勘察范围内每一路段工程管线迁改设计完成后，支付至该路段管线实际勘察费用的90%；该路段管线改迁施工完成后，结清该路段管线勘察费用余款，本项费用每半年汇总支付一次支付申请时间为每年6月或12月。
三、工期要求

按甲方工程进度安排执行，暂定服务期为90日历天。乙方的服务期及服务进度应服从甲方的整体安排。甲方将根据工程建设的需要调整服务期的时间要求，乙方对此应有充分的认识并服从。若由于甲方原因导致延误的，乙方可要求服务期顺延。
四、质量要求

成果要求：①符合国家、省相关法律法规、规范、标准的要求；②作为绍兴市城市轨道交通建设设计、施工工作的依据；③成果文件必须做到清晰、完整、表达准确；④符合甲方的要求；⑤形成书面及电子文件并通过专家评审。

五、成果检查验收

1、乙方应接受甲方对全过程的管理工作；

2、测设调查成果应符合本合同中的技术标准和要求；

3、验收工作由甲方负责组织；

4、乙方负责验收准备工作，提交验收申请报告。
六、双方责任与义务

6.1 甲方的责任与义务

6.1.1 甲方应根据乙方工作进度及要求向乙方及时、全面地提供基础资料，并对资料的可靠性和完整性负责。

6.1.2 甲方应为乙方的工作提供便利条件。

6.1.3 甲方应及时回答乙方可能提出的疑问。

6.1.4 甲方应及时对乙方的工作质量进行评价。

6.2 乙方的责任与义务

6.2.1 乙方应按照国家相关规范、标准、规程的要求，以投标承诺的专业人员，为甲方提供合格的成果文件。

6.2.2 乙方必须在甲方要求的时间内完成合同工作内容。

6.2.3 乙方应当负责回答、解释评审专家提出的问题，并按照评审意见对原始的成果文件在规定时间内作出修改、调整、补充，并最终形成甲方认可的相关书面及电子文件。

6.2.4 乙方应根据相关程序要求完成向主管部门的上报备案等程序性工作。

6.2.5 乙方需承担上报、备案时产生的所有相关费用。

6.2.6 成果的知识产权归甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得将研究成果透露给第三人或公开发表、学术交流等。

6.2.7 其他招标文件技术要求中的内容。
6.2.8 如遇政府重大活动或重要会议，乙方应按照绍兴市及甲方的有关要求做好维稳相关工作。

6.2.9 乙方履行勘察内容过程中造成的任何人身或财产损害均由乙方承担全部的法律及赔偿责任。

七、违约责任
7.1 合同生效后，如合同项目因政策调整造成停建，甲方有权解除合同，若乙方未开始勘察工作的，则甲方不承担违约责任，不支付任何款项。若乙方已开始部分勘察工作，双方按乙方已完成工作量予以结算。

7.2 乙方未能按约定或甲方要求的日期递交符合要求的成果，则应按人民币5000元/天支付延期违约金。

若乙方延期超过15天（含），甲方可单方面解除合同并要求乙方支付合同暂定总价的20%作为违约金。

7.3 若因乙方提交的成果不能满足甲方要求或无法通过甲方组织的专家评审，甲方有权发出如下任一指令，乙方必须遵照执行。
①对不合格部分进行重新制作，由此引起的费用增加和工期延误由乙方自行负责；
②终止并解除合同。
无论甲方采用①或②的解决方案，乙方均须按合同暂定总价的20%向甲方支付违约金，对甲方造成损失的，还应赔偿甲方的损失。
7.4 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，违约金标准为合同暂定总价的20%；如违约金不能弥补乙方违约对甲方造成的损失的，乙方还需另行支付相应的赔偿。
7.5 合同生效后，乙方不按合同规定履行职责的，甲方有权要求乙方整改且每发生一次，乙方应按合同暂定总价的3%支付违约金。如仍不整改的或整改不能使甲方满意的，甲方有权终止并解除合同，并要求乙方对造成的损失进行赔偿，包括但不限于甲方重新招标费用、延误工期等费用。
7.6 乙方应按投标承诺安排相应专业人员实施本合同项下工作。若有不符，甲方有权要求乙方整改，且每违约一人次，应向甲方支付违约金5000元。
7.7 乙方未经甲方同意擅自将项目拆解分包或转包，应立即整改并按照合同暂定总价的5%向甲方支付违约金，同时甲方有权即时解除合同。合同因此解除的，乙方承担全部违约责任。

7.8 乙方擅自向第三方透露、公开本项目成果的，每发生一次，甲方可向乙方要求合同暂定总价的20%作为违约金。

7.9 乙方必须对成果文件的质量负责。若因乙方提供的勘察数据有误引起甲方或第三方的损失的，乙方需承担全部的法律及赔偿责任。
7.10 因乙方违约致合同解除的，除承担以上相应违约责任外，还应向甲方支付合同暂定总价20%的违约金，若因此给甲方造成的损失超过约定违约金的，超过部分，乙方另行赔偿。
八、履约担保
履约担保：履约保证金金额为签约合同总价的2%，可以电汇或网银或保险公司保险或银行保函或专业担保公司担保的形式，并在中标通知书发出后25天内缴纳。

履约保证金有效期：自合同协议书生效之日起，至     年    月    日止。甲方应在全部工作结束且经双方确认后28天内把履约保证金无息退还给乙方。如果到     年    月    日，本合同工程仍未验收通过，乙方必须重新办理履约担保，新履约担保有效期至土建工程结束之日至（具体截止日期由双方根据工程进展情况另行商定）。

如果乙方提供的履约保函有效期早于合同约定的履约保证金有效期，乙方应在保函到期1个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，甲方有权延期支付合同款，并不承担任何违约责任；同时每延误1个月，乙方按签约合同价的0.5%向甲方支付违约金，违约金累计达到签约合同价的2%时，甲方有权解除合同，并有权要求乙方承担签约合同价10%的违约金，合同自甲方发出的解除合同通知达到乙方时解除。
九、解决合同纠纷的方式

9.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，双方当事人同意向工程所在地人民法院提起诉讼。
9.2 诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。
9.3 诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。
十、附则

本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十一、合同生效
本合同经甲乙双方代表人签字或盖章并加盖双方单位的公章或合同专用章之日起，并在乙方递交履约担保后正式生效；甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。
合同一式 拾 份，甲、乙双方各执 伍 份。

	甲  方：绍兴市轨道交通集团有限公司（盖章） 
	乙  方：（盖章）

	法定代表人：（签字或盖章） 
	法定代表人：（签字或盖章） 

	或授权委托人：（签字或盖章）
	或授权委托人：（签字或盖章）

	地  址：绍兴市越城区解放大道386号地铁大厦 
	地  址： 

	电  话：0575-88269882 
	电  话： 

	邮  编：312000
	邮  编：

	传  真：0575-88269882  
	传  真：  

	开户银行：农业银行绍兴分行
	开户银行：

	银行账号：19500101040023682
	银行账号：


附件：履约保函（格式）
履约保函

绍兴市轨道交通集团有限公司：
鉴于           （以下简称“甲方”）接受           （以下简称“乙方”）于    年   月   日参加                 （项目名称）投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方订立的合同，向你方提供保函。
1.保函金额人民币（大写）              元（¥           ）。
2.保函有效期：自本保函开具之日起，至    年  月  日止。

3.在本保函有效期内，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在5个工作日内无条件支付。
4.甲、乙双方按规定修改合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5.本保函适用国际商会《见索即付保函统一规则》等独立保函交易示范规则。
6.本保函以及与本保函有关的纠纷，由各方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提请诉讼。
担保人：                           （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

                    地址：                                    

                    邮编：                                   
                    电话：                                    

                    传真：                                    

     年     月     日

第四章  管线勘察项目任务书
工程概况

1.1工程名称： 绍兴市城市轨道交通2号线二期工程沿线管线勘察项目SXGD2B-GXKC-02标段。
1.2工程建设地点：绍兴市。
1.3工程规模、特征：项目名称为绍兴市城市轨道交通2号线二期工程，线路起于一期工程终点越兴路站，终于设置在望山路梁祝大道路口的梁祝大道站，线路主要沿群贤路-南北中心大道-五星大道-市民大道-望山路敷设，长约26km，采用地下段+局部高架敷设方式，高架段位于群贤路沿线，全线共设7座车站。设一座车辆段，为曹娥车辆段；一座主变，为曹娥主变；共用一期镜湖控制中心。2. 管线勘察目的及工作内容（包括但不仅限于以下内容）： 

2.1 为地铁设计提供基础资料，避免因管线不清，在施工时修改设计，造成人、财、物浪费，延误工期。

2.2 为管线迁改费用预算提供准确依据。

2.3 为规划部门管线综合提供重要基础资料。

2.4 为施工招标提供管线资料，为控制工程费用提供依据。

2.5 为施工时管线的保护提供依据，避免盲目施工带来的管线破坏而引起的经济损失与社会影响。

2.6工作内容：招标范围全部地下管线和架空线的水平向分布、埋深（净高）、种类、管径、材质等技术参数的探测、修测；并对招标人提供的既有管线资料进行现场核实修测，以及设计、施工过程中的配合工作。

3．管线勘察执行的规范、标准

3.1 《地铁设计规范》（GB50157-2013）

3.2 《城市轨道交通工程测量规范》（GB50308-2012）

3.3 《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003、J271-2003）

3.4 《城市勘察物探规范》（CJJ7-2007）

3.5 《城市测量规范》（CJJ/8-2011）

3.6 《工程测量规范》（GB50026-2007）


规范如有更新，则采用适用的最新规范。

4．管线勘察技术要求

4.1 管线勘察范围

工程概况所提及范围的地下管线水平向分布、埋深、种类、管径、材质等。

（1）勘察规模：兴业路站~东山路站间、东山路站、东山路站~称山南路站区间、称山南路站、称山南路站~凤鸣路站区间、凤鸣路站、凤鸣路站~梁祝大道站区间、梁祝大道站，约7.2公里，具体工程规模以批复文件为准。
（2）勘察范围：

①地下车站部分：车站建筑红线外两侧各50米；

②区间部分：地下隧道的区间于道路下方通过其勘察范围应为道路红线及其两侧15米；

③在以上确定勘察范围内，若有道路交叉口，则应由交叉口各自再向外延伸30米；

④停车场、车辆段为用地红线外50米。

⑤经招标人确认后，因管线市政设计增加的管线勘察工作量。

4.2 地下管线勘察要求

4.2.1一般要求
（1）地下管线勘察工作应符合现行的《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003、J271-2003）中有关规定。

（2）需要勘察的地下管线是指测区内埋设于地下的上水、雨（污）水、燃气、电力、电信、热力、工业管道等市政和公用管线及铁路、民航、军用等其它专用管线。

（3）应查明地下管线的种类、平面位置、走向、埋深（或高程）、管径或根数、材料、性质等，并编绘地下综合管线图，按需要测绘横断面图。

（4）利用提供的导线点水准点，对所有地下管线勘察的管线点（特征点及附属设施中心）进行测量，地下管线测量应采用解析法，按数字化成果要求，以电子全站仪观测。

（5）为配合管线迁改设计，若设计需要调查周边小区管线的，需调出小区内管线图纸，无图纸的，要进行实地踏勘，采用技术手段量测管线的各项属性。

（6）精探管线应经招标人确认同意后开展工作，应查明拖拉管的平面位置、走向、埋深（或高程）、管径或根数、材料、性质等，并编绘地下综合管线图，按需要测绘横断面图，若有需求，应进行可视化验证。

4.2.2 精度要求

本工程地下管线勘察应满足《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2003、J271-2003）中规定的精度要求：

（1）地下管线隐蔽管线点的探查精度：

平面位置限差δts：0.10h；埋深限差δts：0.15h。

（式中h为地下管线的中心埋深，单位为厘米，当h＜100cm时则以100cm代入计算）

（2）地下管线点的测量精度：平面位置中误差ms不得大于±5cm（相对于邻近控制点），高程测量误差mh不得大于±3cm（相对于邻近控制点）；

（3）地下管线图测绘精度：地下管线与邻近的建筑物、相邻管线以及规划道路中心线的间距中误差mc不得大于图上±0.5mm。

4.3提供物探成果要求

（1）地下综合管线勘察成果报告及电子文档（采用Microsoft Word XP进行编制，保存为.DOC格式）；

（2）彩色地下综合管线成果图（1：500）及电子文档(利用CADR14.0绘制，保存为.DWG（R14）格式)；

（3）管线勘察点成果表及电子文档（采用Microsoft Excel XP进行编制，保存为.DOC格式）；

4.4管线勘察成果验收要求

管线勘察单位应与设计单位（对照其收集掌握的资料）、管线产权、管理单位确认管线勘察成果的准确性，并将与对方进行成果确认后，由各产权单位出具的成果准确性书面确认文件作为附件，在提交正式成果时一并提交并归档于招标人。

5.本工程精探阶段允许中标单位进行专业分包，费用由中标单位承担，勘察过程和成果由中标单位全程监管和负责。

第五章  投标文件（封面格式及附表件）

一、投标文件封面格式

1.资格审查资料封面格式

2.技术标封面格式（明标）

3.技术标封面格式（暗标）
4.商务标封面格式

项目名称：                                                        
投

标

文

件
投标文件内容：           资格审查资料                    
投  标  人：                                      （盖章）      
法定代表人：                                （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        
投

标

文

件
（适用于技术标为明标的项目）
投标文件内容：           技术标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        
投

标

文

件
（适用于技术标为暗标的项目）
投标文件内容：           技术标                    
   日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        
投

标

文

件

投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      
法定代表人：                                 （签字或盖章）
   日        期：         年        月        日  

    二、投标文件（附表件）

1.法定代表人身份证明（附件一）

2.授权委托书（附件二）

3.联合体协议书（附件三）
4.投标人基本情况表（附表一）

5.拟投入本项目的项目负责人简历表（附表二）

6.拟投入本项目的主要工作人员一览表（附表三）

7.投标人已完成的工程业绩表（附表四-1）

8.拟派项目负责人已完成的工程业绩表（附表四-2）

9.投标人获奖工程业绩表（附表五-1）

10.项目负责人获奖工程业绩表（附表五-2）

11.投标函（附件四）

12.总报价书（附表六）

13.项目分项投资估算表（附表七）

14.服务承诺及服务计划书（附表八）

15.承诺书（附表九）

附件一

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                            

单位性质：                                                             

地    址：                                                             

成立时间：                   年                 月                    日
经营期限：                                                            

姓    名：            性别：           年龄：           职务：        

系                                                  （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

投标人：                      （盖章）      
日期：            年   月   日
附件二

授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

               投  标  人：                                    （盖章）

               法定代表人：                                    （签字）
               身份证号码：                                           

               委托代理人：                                    （签字）
               身份证号码：                                            

电子邮箱：                                            
                      日      期：                     年     月    日

附件三

联合体协议书

               （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            （招标项目名称）勘察设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为本联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

                                       牵头人名称：                  （盖单位章）        

                                       法定代表人：                （签字或盖章）      
                                       成员一名称：                  （盖单位章）        
                                       法定代表人：                （签字或盖章）      
                                       成员二名称：                  （盖单位章）
                                       法定代表人：                （签字或盖章） 
                                                             年      月      日

附表一
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系

方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子

   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配

合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表二

拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任负责人年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程管线勘察项目情况

	项目名称
	建设规模
	勘察时间
	勘察质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要管线勘察项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）
日期：       年     月     日

附表三

拟投入本项目的主要工作人员一览表

	阶段
	姓   名
	专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本
项目管线勘察工作
	签字

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      
法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日
附表四-1
投标人已完成的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.详见技术标评分标准。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附表四-2
拟派项目负责人已完成的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.详见技术标评分标准。

附表五
投标人（项目负责人）获奖工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附投标文件中须装订获奖证书复印件。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附件四

投标函
致：                              
根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以招标控制价下浮（小写：       %  ）的价格承包上述管线勘察业务。
据此函，本单位宣布同意如下条款：

    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

    2.一旦我方中标，我方将组建项目组，保证按合同协议书中规定的管线勘察周期        完成工作并提供相应的管线勘察服务。
    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    4.我单位将严格按照管线勘察人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的管线勘察方案，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。

    5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：
    地址：                                  邮编 ：                     
    电话：                                  传真：                      
投标人：                             (盖章)    

    法定代表人：                   (签字或盖章)                
    日期：          年      月     日
附表六

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	招标控制价下浮
	（大写）：  百分之                     

	管线勘察周期
	  


投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日

附表六-1

绍兴市城市轨道交通2号线二期工程沿线管线勘察项目SXGD2B-GXKC-02标段地下管线探测、修测工程量控制价清单

	序号
	探测类别 
	计量单位
	探测数（暂定）
	控制单价（元）
	小计（元）

	1
	常规综合管线探测
	km
	250
	2500
	625000

	2
	陀螺仪探测
	孔
	25
	30000
	750000

	3
	信标示踪法
	孔
	15
	14000
	210000

	4
	井中磁梯度法
	断面
	10
	20000
	200000

	5
	水冲冲触法
	断面
	10
	30000
	300000

	6
	其他精探方法
	项
	5
	30000
	150000

	7
	管线探测相关配套工作（停气、开挖切割、复原）
	次
	15
	20000
	300000

	8
	总计
	
	
	
	2535000


附表七

项目分项投资估算表

	（此项格式由投标人自行设计）


                                  投标人：                                 (盖章)    

                                      法定代表人：                       (签字或盖章)                
                                      日期：          年      月     日

注：如以联合体形式投标的，应加盖联合体各方的印章及法定代表人签章。
附表八

服务承诺及服务计划书

	（此项格式由投标人自行设计）


                                  投标人：                                 (盖章)    

                                      法定代表人：                       (签字或盖章)                
                                      日期：          年      月     日

附表九                    

承诺书
            （招标人名称）：

我方在此承诺若招标人或中标人使用或借鉴本单位投标方案时，无条件配合并提供相应电子文档。（格式自拟）

投标人：                                   （盖章）      
法定代表人：                         （签字或盖章）
日期：        年    月    日
1


