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第一章  招标公告
绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）全过程工程咨询招标公告
1.招标条件
本招标项目绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）全过程工程咨询（项目名称）已由 浙江省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以2112-330000-04-01-253824(批文名称及编号）（批文名称及编号）批准建设，招标人为 绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司，建设资金来自 财政 （资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程工程咨询进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点： 绍兴市曹娥江大闸枢纽工程现场。
2.2 建设规模：本工程防潮标准由 100 年一遇提升至 300 年一遇，工程等别为Ⅰ等。（1）提标加固曹娥江大闸枢纽1.6km，包括挡潮泄洪闸0.7公里、堵坝和导流堤0.9公里；（2）提标加固两侧连接段海塘760m，包括左岸九七丘260m、右岸九四丘500m；（3）提标加固左岸盘头1座，新建护塘河护岸500m，新建鱼道进口1处，生产辅助用房1380m2，现有集控楼内部改造2400m2。（4）新建水文化景观节点1处，面积24400m2。改造提升九七丘堤后景观20280m2、导流堤园区景观面积10345m2，新建绿道1600m。（5）生态提质绿化面积175930m2，塘河生态修复500m。总投资约61186万元，本项目工程建安费暂定约47729万元。
2.3 招标范围：综合性咨询，主要包括项目策划、项目报批报建验收管理、设计管理、合同管理、进度管理、安全管理、质量管理、投资管理、信息管理、风险管理、技术管理等；专项咨询，主要包括施工图审查、招标代理、全过程造价咨询（工程量清单及预算编制、施工阶段造价控制、结算审核、竣工决算编制等）、第三方质量检测、施工期安全监测、水保和环保监测、专家组巡查、工程验收服务（含各类专项验收、技术鉴定和完（竣）工验收等）、绩效评价等。招标估算价：约1503万元，其中第三方质量检测费约163万元。
2.4工程类别： 全过程工程咨询 。
2.5 计划工期：自合同签订之日起，至工程竣工验收、财务决算审计结束且缺陷责任期满，同时完成招标范围内所有工作内容之日止。
2.6 质量要求：合格。
2.7标段划分：   /  。
2.8资格审查方式： 资格后审。  
3.投标人资格要求 
3.1本次招标要求投标人具备以下条件：
3.1.1资质资格要求具备以下条件：
①工程咨询单位甲级资信证书（水利水电）。
②投标人自2018年1月1日[以竣工（或完工）验收报告(或记录)时间为准]以来，单独或以牵头人身份完成过总投资2亿元及以上的水利工程项目管理或代建或全过程工程咨询[全过程工程咨询必须含有综合性咨询（项目管理）、全过程造价咨询]。须提供中标通知书、合同原件和竣工（或完工）验收报告（或记录）的复印件加盖投标单位公章。如上述材料中未能体现业绩项目规模、类型的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位公章）。
3.1.2拟派项目总负责人、分项负责人资格要求：
①项目总负责人要求：具备有注册咨询工程师（投资）或一级建造师（水利水电工程）或注册土木工程师（水利水电工程）或水利部注册监理工程师（水利工程）。须提供有效证明文件。若联合体投标的，项目总负责人须为联合体牵头人单位人员。
②技术负责人：具备有注册咨询工程师（投资）或一级建造师（水利水电工程）或注册土木工程师（水利水电工程）或水利部注册监理工程师（水利工程）。须提供有效证明文件。若联合体投标的，技术负责人须为联合体牵头人单位人员。
③综合性咨询管理负责人：须具有注册咨询工程师（投资）或一级建造师（水利水电工程）或注册土木工程师（水利水电工程）。须提供有效证明文件。若联合体投标的，综合性咨询管理负责人须为联合体牵头人单位人员。
④造价咨询负责人：须具有一级注册造价工程师（水利水电工程）。须提供有效证明文件。
上述人员须为投标企业在职职工（不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年12月至2023年2月的投标人注册地所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致）。若为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年12月至2023年2月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章）。
说明：拟派项目总负责人、技术负责人、综合性咨询管理负责人、造价咨询负责人不得相互兼任。
3.2主要设备、材料要求：   /    。
3.3其他要求：
（1）企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内（联合体投标的则联合体各方均需满足）。
（2）投标人、项目总负责人、技术负责人、综合性咨询管理负责人、造价咨询负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）。
3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体牵头人需具有3.1.1款中的①、②项资格；②联合体各方签订共同投标协议，授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；③联合体成员（含牵头人)不得超过2家；
3.5 各投标人均可就上述标段中的 / （具体数量）个标段投标。
4.招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2023年   月   日8:30时至2023年   月   日17:00时在绍兴市公共资源交易中心电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）自行下载招标文件，截止期后交易平台不再提供下载服务;未在规定时间内获取招标文件的，不接受其投标。
4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金  / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。
5.投标保证金
本项目需缴纳投标保证金    万元, 投标保证金在投标人自行获取招标文件后，2023年  月  日17:00时前缴纳。缴纳方式为： 
（1）投标人基本账户开具的银行票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：                           ；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：                   ；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。
（2）招标人接受绍兴市公共资源交易中心出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标人不用另行提供其他证明材料。
（3）招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。
6.2评标方法：综合评估法（设技术标，本工程不采用电子投标和辅助评标）。
6.3中标方式：最高分中标。
6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间为2023年   月   日    时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室。
6.5本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会。
6.6项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在     /     （发布公告的媒介名称）上发布。
8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式 
招标人： 绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司 招标代理机构：浙江鼎峰工程咨询有限公司
地  址：绍兴市越城区凤林西路166号        地址：绍兴市绍兴市越城区云东路中富大厦9楼
联系人：    杨伟军                       联 系 人：  金生钦          
电  话：   0575-85153136                    电    话： 18657587980       

招 标 人（盖章）：绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司
代理机构（盖章）：浙江鼎峰工程咨询有限公司
2023年   月   日
                     

招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：
年  月  日                                                 年  月  日

备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务承接情况表。
2、 本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	项号
	内   容
	说明与要求

	1
	工程名称
	绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）全过程工程咨询

	2
	建设地点
	 绍兴市曹娥江大闸枢纽工程现场

	3
	建设规模
	本工程防潮标准由 100 年一遇提升至 300 年一遇，工程等别为Ⅰ等。（1）提标加固曹娥江大闸枢纽1.6km，包括挡潮泄洪闸0.7公里、堵坝和导流堤0.9公里；（2）提标加固两侧连接段海塘760m，包括左岸九七丘260m、右岸九四丘500m；（3）提标加固左岸盘头1座，新建护塘河护岸500m，新建鱼道进口1处，生产辅助用房1380m2，现有集控楼内部改造2400m2。（4）新建水文化景观节点1处，面积24400m2。改造提升九七丘堤后景观20280m2、导流堤园区景观面积10345m2，新建绿道1600m。（5）生态提质绿化面积175930m2，塘河生态修复500m。总投资约61186万元，本项目工程建安费暂定约47729万元。

	4
	建设资金来源
	财政 

	5
	招标估算价
	招标估算价：约1503万元，其中第三方质量检测费约163万元。。

	6
	质量标准
	合格

	7
	招标范围
	综合性咨询，主要包括项目策划、项目报批报建、验收管理、设计管理、合同管理、进度管理、安全管理、质量管理、投资管理、信息管理、风险管理、技术管理等；专项咨询，主要包括施工图审查、招标代理、全过程造价咨询（工程量清单及预算编制、施工阶段造价控制、结算审核、竣工决算编制等）、第三方质量检测、施工期安全监测、水保和环保监测、专家组巡查、工程验收服务（含各类专项验收、技术鉴定和完（竣）工验收等）、绩效评价等。

	8
	服务期限
	自合同签订之日起，至工程竣工验收、财务决算审计结束且缺陷责任期满，同时完成招标范围内所有工作内容之日止。

	9
	投标人资质等级要求
	资质资格要求具备以下条件：
①工程咨询单位甲级资信证书（水利水电）。
②投标人自2018年1月1日[以竣工（或完工）验收报告(或记录)时间为准]以来，单独或以牵头人身份完成过总投资2亿元及以上的水利工程项目管理或代建或全过程工程咨询[全过程工程咨询必须含有综合性咨询（项目管理）、全过程造价咨询]。须提供中标通知书、合同原件和竣工（或完工）验收报告（或记录）的复印件加盖投标单位公章。如上述材料中未能体现业绩项目规模、类型的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位公章）。
本次招标 接受  联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：①联合体牵头人需具有3.1.1款中的①、②项资格；②联合体各方签订共同投标协议，授权牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。联合体成员不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中投标；③联合体成员（含牵头人)不得超过2家；
其他要求：
（1）企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目年度登记资格并在有效期内（联合体投标的则联合体各方均需满足）。
（2）投标人、项目总负责人、技术负责人、综合性咨询管理负责人、造价咨询负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）。

	10
	拟派项目总负责人、技术负责人、综合性咨询管理负责人、造价咨询负责人资格要求
	①项目总负责人要求：具备有注册咨询工程师（投资）或一级建造师（水利水电工程）或注册土木工程师（水利水电工程）或水利部注册监理工程师（水利工程）。须提供有效证明文件。若联合体投标的，项目总负责人须为联合体牵头人单位人员。
②技术负责人：具备有注册咨询工程师（投资）或一级建造师（水利水电工程）或注册土木工程师（水利水电工程）或水利部注册监理工程师（水利工程）。须提供有效证明文件。若联合体投标的，技术负责人须为联合体牵头人单位人员。
③综合性咨询管理负责人：须具有注册咨询工程师（投资）或一级建造师（水利水电工程）或注册土木工程师（水利水电工程）。须提供有效证明文件。若联合体投标的，综合性咨询管理负责人须为联合体牵头人单位人员。
④造价咨询负责人：须具有一级注册造价工程师（水利水电工程）。须提供有效证明文件。
上述人员须为投标企业在职职工（不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年12月至2023年2月的投标人注册地所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致）。若为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年12月至2023年2月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。非独立法人的分公司社保，也予以认可，并加盖社保缴费证明专用章）。
说明：拟派项目总负责人、技术负责人、综合性咨询管理负责人、造价咨询负责人不得相互兼任。

	11
	服务费计算
	服务费计费基数标准：参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知（浙价服〔2009〕84号）》文件、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改价格〔2011〕534号等。本项目总费用=总价承包部分咨询费（除第三方质量检测以外的其他咨询费）+单价承包部分咨询费（第三方质量检测费）
（1）项目综合性咨询（主要协助业主报批报建、相关专家技术服务和协助项目管理）费按460万元计取
（2）施工图审查费按178万元计取
（3）施工阶段全过程工程造价控制、设计概算编制或审核以各部分工程审定后累计标底价（不含预留金、保险费）为基准计算，并参照浙价服【2009】84号文件（施工阶段全过程工程造价控制收费标准+设计概算编制或审核收费标准）×65％。工程量清单及招标控制价编制暂按57万元计取，全工程跟踪审计暂按105万元计取。
（4）安全监测费暂按80万元计取
(5)水土保持监测、验收费暂按73万元计取
(6)环境保护监测、验收费暂按105万元计取
（7)招标代理费以招标项目累计中标价（不含预留金、保险费）为基准计算，并参照国家计委计价格【2002】1980号文件及发改价格〔2011〕534号中的收费标准基数的80%。即招标代理费收费为：标准收费×80％。（注：若项目招标失败，需要重新招标的，不再追加中介服务费；政府采购代理相关费用已包含在内，不再单独计取）。招标代理费暂按39万元计取.

（8)第三方检测
	序号
	检测项目
	检测方法
	单位
	数量
	备注

	1
	相对密度
	现场检测
	个
	17
	

	2
	抗压强度
	钻芯法
	组
	87
	

	3
	抗压强度
	回弹法
	处
	23
	

	4
	砌筑质量
	撬挖
	处
	2
	

	5
	厚度
	钻芯法
	处
	12
	

	6
	压实度
	灌水法
	处
	6
	

	7
	混合料击实
	取样
	个
	2
	

	8
	完整性
	低应变
	根
	71
	

	9
	竖向承载力
	静载试验
	根
	8
	

	10
	水平承载力
	水平推力试验
	根
	8
	

	11
	抗冻强度
	机口取样
	组
	1
	

	12
	抗渗强度
	机口取样
	组
	1
	

	13
	完整性
	钻芯法
	m
	40
	

	14
	完整性
	声波透射法
	面
	9
	

	15
	完整性、竖向承载力
	高应变
	根
	5
	

	16
	钢筋笼长度
	磁测井法
	根
	3
	

	17
	梢径、长度
	现场检测
	根
	45
	

	18
	压实度
	环刀取样
	组
	20
	

	19
	渗透系数
	环刀取样
	组
	20
	

	20
	土方击实
	取样
	个
	2
	

	21
	钢筋保护层厚度
	电磁感应法
	处
	6
	

	22
	注浆试验
	现场检测
	孔
	3
	

	23
	焊缝
	超声波法
	扇
	19
	

	24
	钢板厚度
	超声波法
	个构件
	95
	

	25
	防腐涂层厚度
	电磁感应
	个构件
	95
	

	26
	安全性能
	现场检测
	台
	1
	

	27
	电气检测
	现场检测
	面
	78
	

	28
	电气检测
	现场检测
	台
	5
	

	29
	变压器绕组连同套管的直流
电阻、电压比、三相变压器接线组别和单相变压器极性、铁心
及紧固件绝缘、绕组连同套管的绝缘电阻
与吸收比、相序、接地
	现场检测
	台
	6
	

	30
	绝缘电阻、耐压试验
	现场检测
	根
	30
	

	31
	结构高程、垂直度、厚度、断面尺寸、平整度及外观尺寸测量等
	现场量测
	项
	4
	

	32
	比表面积（水泥细度）、标准稠度、凝结时间、安定性、强度
	取样，室内试验
	组
	8
	水泥

	33
	细度模数、含泥量（石粉）、泥块含量、氯离子含量、表观密度、堆积密度
	取样，室内试验
	组
	8
	砂

	34
	颗分、含泥量、压碎指标值、超逊径、表观密度、堆积密度、泥块含量
	取样，室内试验
	组
	8
	碎石

	35
	屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯、重量偏差
	取样，室内试验
	组
	15
	钢筋

	36
	钢筋焊接接头抗拉强度、冷弯等
	取样，室内试验
	组
	15
	钢筋接头

	37
	单轴抗压强度、软化系数
	取样，室内试验
	组
	6
	块石

	38
	厚度、抗拉强度、断后伸长率
	取样，室内试验
	组
	2
	止水铜片

	39
	单位面积质量、厚度、拉伸（撕裂）强度、延伸率、顶破强度、渗透系数
	取样，室内试验
	组
	2
	土工布

	40
	尺寸、环刚度、拉伸、冲击性能、纵向回缩率、静液压强度
	取样，室内试验
	组
	2
	塑料管材

	41
	硬度、拉伸强度、扯断伸长率、压缩永久变形、撕裂强度
	取样，室内试验
	组
	2
	止水带

	42
	下游抛石防冲槽地貌图像
	声呐侧扫
	项
	1
	满足竣工验收要求

	43
	闸底板脱空注浆后探测
	探地雷达探测
	项
	1
	满足竣工验收要求


注：检测费用单价以浙江省水利工程检测协会发布的《浙江省水利工程质量检测费用调研报告》为参考。
第三方检测费暂按163万元计取（如出现下列项目外的工作内容，则双方协商确定）
因施工工期延误或其它原因造成建设期延长（疫情防控、重大活动等不可控因素除外），提供6个月免费服务期；超出6个月免费服务期的，不作调整。
(9)专家专家组定期巡查暂按43万元计取
(10)其余工程各项验收暂按180万元计取
(11)项目绩效评价暂按20万元计取

	12
	投标报价方式
	本次招标设最高限价为1503万元，其中第三方检测费最高限价163万元。

	13
	投标有效期
	为：60日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金
	计人民币      万元整

	15
	招标人书面澄清时间
	时间：2023年   月   日

	16
	投标人书面提问截止时间
	时间：2023年   月   日 16时00 分
地点：绍兴市越城区云东路中富大厦9楼

	17
	招标人书面答疑时间
	时间：2023年   月   日

	18
	投标文件份数
	1、资格审查资料：1份正本，6份副本；
2、技术标：1份正本，6份副本；
3、商务标：1份正本，6份副本，电子投标文件1份（U盘）放在商务标包封中。

	19
	投标文件提交地点及截止时间
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室
时间：2023年    月    日 09 时30 分

	20
	开标时间及地点
	地点：绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室
开始时间：2023年    月    日 09时 30 分

	21
	开标会议要求
	本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。
(1)采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。
(2)采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。
投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。
采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。
注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。
投标人的法定代表人或授权委托人、项目负责人等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	22
	投标人代表出席开标会（联合体投标的指联合体牵头人）

	
	1、 公开招标项目
项目建安估算价在3000万元以下的项目，投标人的法定代表人或其授权委托人及项目负责人应参加开标。
项目建安估算价在3000万元以上的项目，企业注册地在绍兴市行政区域范围外的投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人应参加开标，投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人因故无法准时出席开标的，可在投标截止时间前到绍兴市区公证机构现场公证签署具体投标项目的授权委托书。项目负责人应同时参加开标。
项目建安估算价在1亿元以上的项目，企业注册地在绍兴市行政区域范围外的投标人，必须由投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人亲自参加开标。项目负责人应同时参加开标。
投标人的法定代表人、企业负责人、技术负责人应与市公共资源交易中心会员登记中企业资质证书的内容一致，否则视为自愿放弃投标。
绍兴市行政区域范围内企业可直接委托法定代表授权委托人及项目负责人参加开标。
2、 邀请招标项目
投标人的法定代表人或其授权委托人及项目负责人应参加开标。
3、投标人法定代表人或企业负责人或技术负责人或授权委托人及项目负责人均须随带本人居民二代身份证准时参加开标，否则视为自愿放弃投标。
4、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
5、投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。

	23
	中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期为3个工作日。公示期间招标人可对中标候选人的人员证书及业绩原件进行核查。

	24
	招标人补充的其他内容

	
	投标人提交的各类文件格式、内容、文字、次序与本招标文件规定不相符的，其有效性由本项目评标委员会进行甄别。评标委员会可以认定投标人提交的不符合本招标文件规定格式、内容及文字、次序的相关文件为无效文件。

	25
	评标委员会推荐中标侯选人数量1名
	

	26
	评标委员会推荐的中标候选人在公示期间，被举报、投诉存在有资质、资格、报价、业绩等方面缺陷不能作为中标人时，招标人将在有关部门调查核实后的七天内，在原入围的投标人中重新评标：商务标按原浮动率报价法评标，重新报价并重新抽取基准浮动率；技术标保留原分值，重新定标。

	27
	本项目招标评标采用 综合评估法 方式评标。
中标方式：总得分最高者为中标候选人。若出现总得分相同的情况，由报价低者中标；若报价也相同，由招标人当场抽签确定中标候选人。

	28
	评标专家确定方式：本项目有关技术、经济等方面的专家从专家库中抽取。

	29
	关于盖章：
除特别说明之外，联合体投标的，投标人盖章处及法定代表人或其委托代理人签字盖章处可只由联合体牵头人签章。

	30
	履约担保：
1.全过程工程咨询人在收到中标通知书30日内，签订合同后须向项目业主提交履约保证金，逾期未提交履约保证金作违约处理，按合同违约条例执行。投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，全过程工程咨询人还应当对超过部分予以赔偿。
2.全过程工程咨询人以银行转账或银行保函或保险公司保险等的形式，向项目业主提供合同价2%的履约担保。履约担保分质量、工期两部分，所占比例：质量1%、工期1%。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。待履行合同完毕且工程竣工验收合格后，项目业主无息退还全过程工程咨询人的履约保证金。如联合体投标的则为联合体牵头人提交。

	31
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；
2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱649701617@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
 3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；
 4、由代理机构工作人员现场在招标办监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。



一、总    则
（一）工程说明
本工程说明详见投标须知前附表。
（二）投标单位资格要求
1.1投标人应具备资格：详见前附表要求。
1.2项目总负责人、技术负责人、综合性咨询管理负责人、造价咨询负责人资质等级要求：详见前附表要求。
1.3投标人不得存在下列情形之一，否则其投标作无效处理。
1.3.1 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
1.3.2与本标段的其他投标人相互存在控股、管理关系的；
1.3.3与本标段的其他投标人具有同一单位负责人的；
1.3.4被责令停业的；
1.3.5被暂停或取消投标资格的；
1.3.6财产被接管或冻结的。
（三）招标方式
本工程按照《中华人民共和国招标投标法》及与之相配套的法规、规章及 / 文件，采用公开的方式，择优选定中标人。
（四）招标范围及工作任务
本工程招标范围详见投标须知前附表 
（五）投标费用
投标人应承担其参加招标活动自身所发生的费用。
本招标文件收取工本费 / 元/份。
（六）投标保证金
1.1投标人应按招标公告中规定的金额、形式、时间提交投标保证金，作为其是否响应招标文件的实质性内容。
1.2 投标保证金形式：见招标公告。
1.3 投标保证金的提交
1.3.1联合体投标的，投标保证金由联合体牵头人递交。
1.4投标保证金的退还时间
1.4.1中标人的投标保证金将在合同签订后5日内退还。
1.4.2未中标的投标人的投标保证金在中标通知书发出后5日内予以退还。
1.5若投标人有下列情况之一，将被没收投标保证金：
1.5.1投标人未经招标人的同意而放弃投标的；
1.5.2投标人在规定投标有效期内撤销或修改其已生效的投标文件；
1.5.3 中标人未能在规定期限内向招标人提交合同履约担保或与招标人签署本项目合同；
1.5.4投标人在投标过程中有串标、弄虚作假等以不正当手段谋取中标的（鉴于投标人的行为已影响中标结果，因此，若发生时除没收投标保证金的同时，原中标无效，投标人并应依法承担相应的法律责任）；
1.5.5其他不正当的投标行为；
1.5.6企业或项目总负责人或技术负责人或综合性咨询管理负责人或造价咨询负责人有行贿犯罪记录。
（七）踏勘现场
1.1投标人如有需要应自行组织踏勘现场，招标人不另行组织。
1.2投标人踏勘现场所产生的费用自理。
1.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的任何判断和决策负责。
1.4经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场， 但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。除招标人原因外，投标人应自行承担踏勘现场的责任和风险。

二、招标文件
（一）招标文件的组成
招标文件由投标须知前附表、投标须知、合同主要协议条款、技术规范及设计文件、投标文件（附表件）等。
投标人应认真阅读招标文件中所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标将被拒绝。
（二）招标文件的修改
1.1在投标截止日期15日前，招标（代理）单位可能会以补充招标文件的方式修改招标文件，作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。
1.2当发出招标补充文件的时间距离投标截止时间过短时，招标人将适当延迟投标截止时间，以确保投标人在编制投标文件时有充足的时间对招标补充文件的内容进行理解。具体时间在招标补充文件中予以明确。
（三）招标文件的解释
投标人在获得招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后按投标须知前附表载明日期，以书面形式(包括书面文件、电传、传真、电报等)向招标人提出，招标人将以书面形式或招标答疑会的方式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标人。

三、投标报价
（一）投标报价
1、本工程报价以投标须知前附表载明的方式进行编制。
2、本工程报价取费参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知（浙价服〔2009〕84号）》文件、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改价格〔2011〕534号等收费标准。
3、投标报价书写规范说明：
①投标文件中报价（包括浮动率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现除阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。
②投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：
（1）大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“①”条处理）；
（2）有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；
（3）无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。
（二）投标货币
投标报价中涉及的货币币种全部采用人民币表示。

四、投标文件的编制
（一）投标文件的组成
投标单位的投标文件应包括资格审查资料、技术标和商务标。（联合体投标的，第五章附表件格式中，除有特殊说明外，其余表格只需联合体牵头人签字盖章即可）
1、资格审查文件包括下列内容：
（1）封面（详见第五章投标文件格式）；
（2）法定代表人身份证明书（详见第五章投标文件格式）；
（3）投标文件签署授权委托书（如有，详见第五章投标文件格式）；
（4）承诺书（详见第五章投标文件格式）；
（5）联合体投标协议书（如有，详见第五章投标文件格式）；
（6）投标人基本情况表（详见第五章投标文件格式）；
（7）企业营业执照复印件；
（8）资质证书复印件；
（9）拟投入本项目的项目总负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；
（10）拟投入本项目的技术负责人简历表（详见第五章投标文件格式）
（11）拟投入本项目的综合性咨询管理负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；
（12）拟投入本项目的造价咨询负责人简历表（详见第五章投标文件格式）；
（13）浙江省外企业须经浙江省住建厅备案的证明材料复印件（浙江省内企业不作要求）（联合体投标的，具备资质要求的单位须符合上述要求）；
（14）拟派项目总负责人、技术负责人、综合性咨询管理负责人、造价咨询负责人须为投标企业在职职工（不包括离退休返聘人员），须提供缴费期限包含2022年12月至2023年2月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。若为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年12月至2023年2月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）；
（15）投标人、项目总负责人、技术负责人、综合性咨询管理负责人、造价咨询负责人近5年无行贿犯罪记录，格式自拟；（联合体投标的则无行贿犯罪记录承诺书联合体各方均需盖章）
（16）其他资料：招标公告中资质要求业绩证明材料：须提供中标通知书、合同原件和竣工（或完工）验收报告（或记录）的复印件加盖投标单位公章。如上述材料中未能体现业绩项目规模、类型的，则还须提供项目所在地行业主管部门或业主单位出具的证明复印件（需加盖提供单位公章）。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。
2、技术标包括但不限于下列内容：
（1）封面（详见第五章投标文件格式）；
（2）拟投入本项目人员情况及进场时间一览表（详见第五章投标文件格式）；
（3）投标人工程业绩表（详见第五章投标文件格式）；
（4）项目总负责人/技术负责人工程业绩表（详见第五章投标文件格式）；
（5）全过程工程咨询服务总纲（方案）；
（6）项目管理工作方案；
（7）造价咨询服务方案；
（8）招标代理服务方案；
（9）水土保持工作方案；
（10）环境保护工作方案；
（11）施工图审查工作方案；
（12）施工期安全监测方案；
（13）由投标人根据评标办法中技术标评审的有关要求编制，所涉及资料的复印件均需编入技术标文件中。（与评标办法对照）
3、商务标包括下列内容：
（1）封面（详见第五章投标文件格式）；
（2）投标函（详见第五章投标文件格式）；
（3）投标人认为必要的其它说明。
（二）投标文件格式要求
投标单位应使用招标文件提供的附有格式，表格可以按同样格式扩展。投标文件若有格式上改变，但不得改变其实质性内容。
（三）投标文件的份数、签署和包装
1、投标单位按本招标文件前附表规定的份数提供完整投标文件，并明确标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正本和副本合并密封包装，书面投标文件的资格审查文件、技术标和商务标应分别密封在不同的包封中，并正确标明“资格审查文件”或“技术标”或“商务标”，同时标明招标项目名称、招标人名称、投标单位的名称等内容。电子投标文件1份（U盘）放在商务标包封中一并密封提交。
2、投标文件采用中文编制，正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。
3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位或招标代理单位的指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标单位的公章及法定代表人（或授权代表人）签字或盖章。
4、投标文件（包括商务标、技术标或资格审查文件）的封面及有投标人的落款处应加盖公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。如为联合体投标，要求加盖联合体牵头人的公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。若招标文件规定为暗标形式的技术标则不得出现公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。
（四）投标报价和收费依据
本项目采用自主报价方式。上限价为1503万元。具体收费标准如下：参照《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知（浙价服〔2009〕84号）》文件、《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改价格〔2011〕534号等。


五、投标文件的递交
（一）投标文件的密封与标志
1、投标人应将投标文件分别标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，并合装密封。
2、资格审查资料、技术标和商务标应采取分装密封。
3、包封都应写明招标人和工程名称及投标人名称，并加盖公章、法定代表人印鉴。
4、投标单位按本招标文件前附表规定的份数提供完整投标文件，并明确标明 “正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
5、投标文件采用中文编制，正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。如为联合体投标，要求加盖联合体牵头人的法人章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
6、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人或招标代理单位的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标人的公章及法定代表人（或授权代表人）签字或盖章。
7、由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。
8、以联合体方式投标的投标人，其委托代理人由联合体牵头人签署授权委托书进行授权，否则，该授权委托书无效。
（二）投标截止期
投标人递交投标文件应按投标人须知前附表规定的日期、时间和地点递交。逾期送达的投标文件，为无效的投标文件，将被招标人拒收。

六、开   标
（一）开标
1、招标人将于投标人须知前附表规定的开标时间和地点举行开标会议。并邀请所有投标人的有关人员准时参加，具体详见投标人须知前附表。
2、本项目投标人采用现场递交或邮寄标书递交。
3、开标会议在招投标监管机构的监督下，由招标人或招标代理机构组织并主持，并邀请相关人员参加。
（二）开标顺序依次为：先开资格审查文件，再开启资格审查合格单位的技术标，技术标评审结束后最后开商务标，然后进行商务标评审并汇总。
（三）投标文件有下列情形之一的，作无效标处理，不予评审：
1、投标文件文本未按规定标志、密封的；
2、投标文件的资格审查文件、技术标和商务标未按本招标文件第二章投标须知的规定分别密封在不同的包封中的；
3、未按招标文件规定加盖投标单位公章或缺少法定代表人（或授权代表人）签字或盖章的；
4、未按本招标文件规定格式填写、内容不全或模糊不清的；
5、投标文件擅自改变招标文件提供的内容或格式，致使招标文件的原意发生改变而影响评审的。
6、投标截止时间后送达的投标文件；
7、投标单位递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效；
8、投标文件中有两个或两个以上不同的报价，未声明哪一个有效；
9、投标单位未按招标文件规定要求提交投标保证金的；
10、投标文件中有涂改、行间插字或删除的内容未盖投标单位公章或缺少法定代表人（或授权代表人）签字或盖章的；
11、投标单位未按招标文件要求提交投标文件的；
12、投标报价超过浮动率上限的；
13、投标人获取招标文件时确定的项目总负责人和投标书中所确定的项目总负责人不一致。
14、不符合招标文件规定的其它实质性要求。
（四）唱标和记录
唱标内容须做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托代理人签字确认。
（五）评标入围办法：全部入围。

七、评    标
（一）评标组织
招标人根据绍兴市建设工程评标、定标有关规定组成评标委员会。
（二）评标原则
1、竞争优选；
2、公正、公平、科学合理；
3、质量好，信誉高，价格合理，工期适当，服务方案先进可行；
4、反不正当竞争。
（三）评标办法
1、评标委员会根据投标人的投标文件，唱标内容，对投标书资格审查文件、技术标和商务标进行全面评审计分。技术标由各评标委员成员独立打分，各评委在进行评分汇总时，去掉最高分和最低分各一个后，算数平均值作为各投标人的最终技术标得分，得分保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。
2、分值分配：（1）技术标64分；（2）商务标30分；
3、评分细则如下：
（1）技术、咨信分64分；
	评审项目
	评分因素
	评分标准

	技术
部分
（60分）
	全过程工程咨询服务团队
（20分）
	项目总负责人（5分）
	项目总负责人具有如下条件情况：①注册土木工程师（水利水电工程）资格证、②一级建造师（水利水电工程）资格证、③注册咨询工程师（投资）资格证。④水利部注册监理工程师（水利工程）资格证，若联合体投标的，项目总负责人须为联合体牵头人单位人员。
满足3项及以上的，得5分；满足2项的，得3分；满足1项的，得2分；其余情况不得分。注：投标文件中应提供相应证书复印件，证书需在有效期内，并加盖投标人公章。

	
	
	人员（除项目总负责人以外）的配置
（15分）
	1、技术负责人具有如下条件情况：①注册土木工程师（水利水电工程）资格证、②一级建造师（水利水电工程）资格证、③注册咨询工程师（投资）资格证。④水利部注册监理工程师（水利工程）资格证，若联合体投标的，技术负责人须为联合体牵头人单位人员。
满足3项及以上的，得5分；满足2项的，得3分；满足1项的，得2分；其余情况不得分。注：投标文件中应提供相应证书复印件，证书需在有效期内，并加盖投标人公章。
2、项目组成员具有如下专业：根据所有专业配备情况，同时具有水工、岩土、造价三个专业且专业人员都具有高级及以上职称的得5分，缺少一个及以上不得分；其余水土保持、环境工程、地质、工程测量、结构、计算机技术与软件、工程经济技术、安全工程师、水文、水利工程信息化每满足一个专业且专业人员具有高级及以上职称的得1分，最高不超过5分。同一人员有多个专业的，只能选取其一个专业。
专业证明标准：以高级职称资格证书上专业为准，职称资格证书未明确专业的，需提供相关注册证书或执（职）业资格证书或毕业证为依据。
文件中须提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的社保证明并加盖投标人公章，不提供或少提供均不得分。

	
	全过程工程咨询服务实施方标准（40分）
	全过程工程咨询服务总纲（方案）
（8分）
	优：全过程工程咨询服务总纲（方案）内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得6-8分；
良：全过程工程咨询服务总纲（方案）齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得4-5.9分；
差：全过程工程咨询服务总纲（方案）内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 2-3.9分；
无全过程工程咨询服务总纲（方案），得0分。

	
	
	工程招标代理
工作方案
（4分）
	优：招标代理工作方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得3-4分；
良：招标代理工作方案齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得2-2.9分；
差：招标代理工作方案内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 1-1.9分；
无工程招标代理工作方案，得0分。

	
	
	造价咨询工作方案（4分）
	优：造价咨询工作方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得3-4分；
良：造价咨询工作方案齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得2-2.9分；
差：造价咨询工作方案内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 1-1.9分；
无造价咨询工作方案，得0分。

	
	
	项目管理工作方案（8分）
	优：项目管理工作方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得6-8分；
良：项目管理工作方案齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得4-5.9分；
差：项目管理工作方案内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 2-3.9分；
无项目管理工作方案，得0分。

	
	
	施工图审查工作方案（4分）
	优：施工图审查工作方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得3-4分；
良：施工图审查工作方案齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得2-2.9分；
差：施工图审查工作方案内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 1-1.9分；
无施工图审查工作方案，得0分。

	
	
	水土保持监测工作方案（4分）
	优：水土保持工作方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得3-4分；
良：水土保持工作方案齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得2-2.9分；
差：水土保持工作方案内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 1-1.9分；
无水土保持工作方案，得0分。

	
	
	环境保护监测工作方案（4分）
	优：环境保护工作方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得3-4分；
良：环境保护工作方案齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得2-2.9分；
差：环境保护工作方案内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得1-1.9分；
无环境保护工作方案，得0分。

	
	
	施工期安全监测工作方案（4分）
	优：施工期安全监测工作方案内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范，针对性强得3-4分；
良：施工期安全监测工作方案齐全、符合规范，结构较完整、重点突出性一般、针对性一般，得2-2.9分；
差：施工期安全监测工作方案内容不全、结构不完整、重点不突出、针对性差，得 1-1.9分；
无施工期安全监测工作方案，得0分。

	资信
部分
（4分）
	业绩与荣誉
（4分）
	企业业绩与荣誉（3分）
	投标人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，单独或以牵头人身份承担过总投资大于2亿元的全过程工程咨询业绩，该业绩同时具有①项目管理或综合性咨询；②施工期全过程造价咨询或施工阶段造价控制；③如下工作内容中的任意1项：a.施工图审查、b.招标代理、c.施工期安全监测、d.水保和环保监测及其验收服务、e竣工验收咨询或服务。每个业绩得1分，本项合计最高得3分。
注：1）项目业绩证明材料包括：中标通知书、合同（两者缺一不可）；2）投标文件中提供中标通知书、合同复印件，加盖投标人公章。3）工程总投资以合同中明确的为准。如合同中没有明确工程总投资的，以初设批复确定的工程总投资为准。

	
	
	投标项目总负责人业绩与荣誉（1分）
	拟派项目总负责人自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，以项目（总）负责人身份承担过总投资大于2亿元的全过程工程咨询业绩，该业绩同时具有①项目管理或综合性咨询；②施工期全过程造价咨询或施工阶段造价控制；③如下工作内容中的任意1项：a.施工图审查、b.招标代理、c.施工期安全监测、d.水保和环保监测及其验收服务、e竣工验收咨询或服务。每个业绩得1分，本项合计最高得1分。
注：1）项目业绩证明材料包括：中标通知书、合同（两者缺一不可）。投标文件中提供中标通知书、合同复印件，加盖投标人公章；2）工程总投资以合同中明确的为准。如合同中没有明确工程总投资的，以初设批复确定的工程总投资为准。



注1.拟派本项目的所有人员必须为投标企业在职职工，须提供缴费期限包含2022年12月至2023年2月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章），非独立法人的分公司社保证明有效。若为事业编制的，以提供缴费期限包含2022年12月至2023年2月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。    
2.如投标文件中没有提供相对应的评审内容，则评标委员会对该缺项内容按零分计取。进行评分汇总时去掉最高分和最低分各一个后算术平均值，作为各投标人的最终技术标得分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
（2）商务分(30分)
1.本项目招标人确定的招标上限价为 1503 万元，其中第三方质量检测费为163万元，投标人据此进行报价。投标报价超过上限价的作无效标处理。根据投标人报价计算其浮动率Xi（xi=（投标人报价/1503-1）*100%，Xi最多保留小数点后两位）。
2.在有关监督部门监督、公证人员公证下由招标人代表在-15%～-5%有效范围内（各档之间的步长为0.5%）随机抽取两次浮动率，其算术平均值作为基准浮动率，设为Y。各投标人报价分值评估计算如下（分值计算为负数时得0分）：
当Xi＝Y时，得分＝30；     
当Xi＞Y时，得分＝30―（Xi―Y）×100×4；
当Xi＜Y时，得分＝30―（Y―Xi）×100×2。
3.浮动率计算和商务部分评估计算结果均精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。
4.计算投标人最终得分（满分为94分）
投标人最终得分=技术标得分+商务标得分（计算结果保留到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。
5.本办法由招标人负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定，遵循少数服从多数的原则。
（四）投标文件的符合性
如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

八、中    标
中标方式：总得分最高者为中标候选人。若出现总得分相同的情况，由报价低者中标；若报价也相同，由招标人当场抽签确定中标候选人。

九、授予合同
（一）中标通知书
1、招标人应当自确定中标人之日起15日内，向招标投标管理部门提交招标投标情况书面报告，招标管理部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书。
（二）履约担保
1、中标人应按投标人须知前附表规定金额、担保形式向招标人提交履约担保。
2、若中标人不能按前附表规定提交履约担保，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
（三）合同签订
招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，并送相关管理部门备案。



十、重新招标和不再招标
（一）重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后有效投标人少于3个且评标委员会认为不具有竞争性的；
（3）其他有关法律规定应当重新招标的情形的。
（二）不再招标及继续评审
重新招标后投标人仍少于3个或者经评标委员会评审后有效投标人少于3个且评标委员会认为不具有竞争性的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标；重新招标后如评标委员会认为评审后有效投标人少于3个但仍具有竞争性的，可以继续评审。

十一、纪律和监督
[bookmark: _Toc2536]（一）对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc27606]（二）对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc262]（三）对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc12793]（四）对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _Toc10567]（五）投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。



第三章 合同主要协议条款

[bookmark: _Toc14119531]第一部分 协议书
委托人：绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司
全过程承包人：                                  
经招标，委托人将绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）全过程工程咨询工作委托            （全过程承包人）实施，考虑到委托人所拥有的相关资质、技术力量及管理经验，根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，经各方友好协商，就该项目全过程工程咨询事宜达成如下一致意见。
一、项目概况
项目名称：绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）全过程工程咨询
建设地点：绍兴市曹娥江大闸枢纽工程现场。
工程投资：项目总投资61186万元人民币，其中建安费约47729万元。
建设规模：本工程防潮标准由 100 年一遇提升至 300 年一遇，工程等别为Ⅰ等。（1）提标加固曹娥江大闸枢纽1.6km，包括挡潮泄洪闸0.7公里、堵坝和导流堤0.9公里；（2）提标加固两侧连接段海塘760m，包括左岸九七丘260m、右岸九四丘500m；（3）提标加固左岸盘头1座，新建护塘河护岸500m，新建鱼道进口1处，生产辅助用房1380m2，现有集控楼内部改造2400m2。（4）新建水文化景观节点1处，面积24400m2。改造提升九七丘堤后景观20280m2、导流堤园区景观面积10345m2，新建绿道1600m。（5）生态提质绿化面积175930m2，塘河生态修复500m。
资金来源：  财政 
2、 项目服务范围和内容
综合性咨询，主要包括项目策划、项目报批报建、验收管理、设计管理、合同管理、进度管理、安全管理、质量管理、投资管理、信息管理、风险管理、技术管理等；
专项咨询，主要包括施工图审查、招标代理、施工阶段全过程造价咨询（工程量清单及预算编制、施工阶段造价控制、结算审核、竣工决算编制等）、第三方质量检测、施工期安全监测、水保和环保监测、专家组巡查、工程验收服务（含各类专项验收、技术鉴定和完（竣）工验收等）、绩效评价等。
三、项目服务目标
质量目标：合格。
四、项目报酬
1.根据工程咨询服务范围和内容，本合同工程咨询总报酬为：            。 
2.本次总价承包部分咨询费（除第三方质量检测费以外的其余部分）为可调总价合同，总价承包部分最终结算咨询费=总价承包部分咨询费/可研批复估算总投资*初设批复概算总投资。投标人应根据以上服务范围、服务期限及项目组配置要求及实际需要综合考虑报价，投标报价为完 成合同规定的全部工作所需支付的一切费用，包括服务人员工资及差旅费、服务范围内所涉及的各项会议会务费（包含但不限于各专项验收会议、完（竣）工验收会议、技术鉴定验收会议等）、专家费及其差 旅费、企业管理费、利润、税费、保险费、风险因素等投标人认为需要的其他一切费用。  
3.第三方质量检测费为单价合同，最终第三方检测费=按实调整的工程量*第三方质量检测明细表单价*（1+浮动率）。但当最终第三方检测费超过本项目批复概算中指明的工程质量检测费的，超出部分视作优惠。
4.项目报酬不因服务期限变化而调整。
五、本合同由以下文件组成
1、协议书
2、中标通知书
3、招投标文件及其附件
4、合同条款
5、标准、规范及有关技术文件
6、初步设计文件及其审查批复文件
构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。
6、 服务期限
自合同签订之日起，至工程竣工验收、财务决算审计结束且缺陷责任期满，同时完成招标范围内所有工作内容之日止。
七、承诺条款
1、委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为全过程承包人提供项目建设的必要条件。
2、全过程承包人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照招标文件约定的工作范围和内容，承担全过程工程咨询任务。
八、协议生效及其他
1、本协议一式  12 份，具有同等法律效力，双方各执 6 份，协议自双方盖章后生效。
2、本协议条款中的未尽事项，经双方协商一致后，可签订协议补充合同条款。




第二部分 合同条款
第一章  词语定义、适用法律法规、语言
第一条  下列词语除附加条款另有约定外，赋予定义如下：
（1）“项目”是指委托人委托实施管理的项目。
（2）“委托人”是指委托全过程工程咨询业务的项目投资人及其合法继承人。
（3）“全过程承包人/单位/机构”是指承担全过程工程咨询业务和全过程工程咨询责任的一方及其合法继承人。
（4）“建设管理”是指全过程承包人受委托人委托，根据全过程工程咨询合同约定，在项目实施阶段，对项目规划、设计、采购、施工、竣工、结（决）算、试运行过程及项目范围、质量、安全、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制，并承担相应管理责任活动。
（5）“全过程工程咨询部”是指由全过程承包人组建实施具体全过程工程咨询工作的机构。
（6）“项目总负责人”是指经委托人同意，由全过程承包人任命的全面履行本合同的负责人。
（7）“正常工作”是指双方在合同中约定委托的全过程工程咨询工作。
（8）“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外，由委托人另行补充协议增加委托全过程承包人的工作内容或由于委托人项目决策或不可抗力等原因使得项目停、缓建及延误，因增加工作量或持续时间而增加全过程承包人的工作。
（9）“日（天）”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。如非特别说明“日（天）”均指自然日。
（10）“月”是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。
（11）“专项咨询服务”指工程咨询人受托提供的投资咨询、设计技术咨询、招标代理、造价咨询等一项或多项专业化咨询服务。
第二条  合同适用的法律：《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知》（建市[2017]101号）、《绍兴市全过程工程咨询管理试行办法》等。
第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。
第二章  全过程承包人义务
第四条 全过程承包人应按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供全过程工程咨询服务。全过程承包人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。
全过程工程咨询具体工作范围包括以下内容：见合同第一部分<协议书>第二款<项目服务范围和内容>。
第五条 全过程承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：可采用银行保函、专业担保公司担保、保险公司保险等保证方式。
担保金额：按照《关于加强建设工程担保管理推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设 [2017]70 号）、《浙江省人民政府办公厅关于深化企业减负担降成本改革的若干意见》（浙政办发[2017]48 号）及《关于在全省工程建设领域改革保证金制度的通知》（浙建[2020]7 号）文件规定办理。本项目履约担保的金额为合同价的 2%（含工期、质量各1%），在中标通知书发出且在合同签订后30日内向委托人提交，在工程竣工验收合格后且无违约的前提下10日全额返还（不计息）。
担保期限：自主合同生效之日起至工程合同约定的工程竣工验收合格之日后10日止。如采用保函形式，保证期满但项目尚未完成竣工验收的，全过程承包人应办理保函接续手续，担保期限应满足合同约定要求。
若采用保险公司保函，出具保险保函的保险公司应符合《关于加强建设工程担保管理全面推行工程综合保险工作的通知》（绍市建设[2018]191号）文件的规定，为经行业主管备案的共保体。
第六条  全过程承包人任命    为项目总负责人，任命    为技术负责人，任命     为综合性咨询管理负责人，任命    为造价咨询负责人，组成全过程工程咨询部，下设项目建设管理、全过程造价咨询、招标代理等职能小组。人员组成详后附表。委托人有权要求调换全过程承包人选派的不称职工作人员，全过程承包人更换项目负责人及各组负责人须事先征求委托人意见，其他人员变更须报委托人备案。委托人提出更换要求的，全过程承包人必须于 7 个工作日内完成相关人员的更换，变更后的人员的资格不得低于原任职人员且须经委托人认可，同时不得影响全过程承包人应提供的管理服务和项目工程的进度。
第七条  全过程承包人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付项目成果。全过程承包人不得在实施管理过程中随意变更建设规模、建设标准、建设内容。如需超出范围变更，应遵循建设程序办理且必须由委托人决定。
第八条  全过程承包人应根据项目进度需要，向委托人提供资金使用计划。
第九条  全过程承包人应在项目建成后，及时完成验收、竣工资料审核等相关工作。组织项目移交，配合做好竣工结（决）算审查和项目财务决算审计工作。
第十条  全过程承包人应在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。
第十一条  全过程承包人应建立完整的项目建设档案，在全过程工程咨询任务完成后将工程档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。
第十二条  全过程承包人如使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在全过程工程咨询工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。
第十三条  在全过程工程咨询合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。
第十四条  项目开工后全过程工程咨询单位应单独设置考勤设备，费用自理。
第十五条  全过程承包人应负责工程项目建设管理工作人员及第三方的人身、财产安全，若有此引起的责任由相关责任单位承担，与委托人无涉。
第三章  委托人义务
第十六条 委托人应监督和指导项目的建设实施，并主持项目的竣工验收和移交。
第十七条  委托人应为全过程工程咨询及时提供便利条件：委托人须及时向全过程承包人提供工程全过程工程咨询服务工作所需的有关立项批复等原始资料及背景资料，及时提供委托人已经签订的相关合同。对由全过程承包人管理的各种待签合同，于合同签订后提交副本一份给全过程承包人。上述合同中与全过程承包人管理有关条件的任何变更、补充和争议处理均需征求全过程承包人意见并将结果通告全过程承包人。
对全过程承包人代表委托人开展工程全过程工程咨询工作所需的授权，委托人应及时明确地以书面委托书形式或以在相关合同条款中载明的形式对全过程承包人做出授权。全过程承包人自行负责开展工程项目建设管理工作人员的人身及财产安全。
第十八条  委托人应按合同约定的方式、时间、金额向全过程承包人支付全过程工程咨询费。
第十九条  委托人应负责资金使用计划的审核与管理，审核、签证工作进度报表及提出进度款拨付意见。
第二十条  委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表负责与工程咨询人 
联系，若委托人更换常驻代表，应当提前通知工程咨询人。 
第二十一条  委托人需建立有效的决策机制，对全过程承包人的请示和建议做出决定，对工作计划和报告进行批复。委托人在项目建设过程中对参建单位的各种实施指令均须通过全过程承包人下达。
第二十二条  委托人应当将授予全过程承包人的管理权利，以及全过程工程咨询机构主要成员的职能分工、管理权限及时书面通知各参建单位。
第二十三条  委托人应负责项目建设外环境协调，如建设过程中争取相关优惠政策、与当地居民及政府监管部门的关系协调等工作均以委托人为主完成，全过程承包人予以配合。
第四章  全过程承包人权利
第二十四条  全过程承包人在委托人委托的全过程工程咨询范围内，享有以下权利：
(1) 选择参建单位的建议权；
(2) 关注项目进展，应委托人所需，对项目建设资金筹措、建设外环境协调享有知情权，在项目建设过程中负责起草、参与洽商或审核项目参建合同；
(3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权；
(4) 对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议，如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，应当书面报告委托人并要求设计人更正；
(5) 组织相关单位审批建设组织或技术方案（如工程施工组织设计和施工技术方案），按照兼顾质量、工期和投资、安全的原则，向相关参建方提出建议，并向委托人报告；
(6) 主持参建单位组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告；
(7) 征得委托人同意，有权通过监理实施或独立发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。在涉及施工安全或人身健康等紧急情况下需要停工的，可先采取措施，事后向委托人报告；
  (8) 征得委托人同意， 按参建合同，在合同约定的价格范围内，对参建单位工作进度款项支付的审核和签认权，以及参建合同结算的复核确认权与否决权。未经全过程工程咨询总负责人签字确认，委托人不支付参建单位款项；
第二十五条  在委托的全过程工程咨询范围内，委托人或其他参建单位对对方的意见或要求甚至出现争议通过全过程承包人协商的，全过程承包人应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解，有效地维护委托人权益。当双方争议由政府监管部门调解或仲裁或进入司法审判时，应当为委托人提供作证的事实材料。
第二十六条  全过程承包人有权按全过程工程咨询合同取得相应报酬。
第五章  委托人权利
第二十七条  项目建设所需的合同授予、工程变更、价格确认、重要材料及设备选择等的决定和确认是委托人不容弱化的权利，不经委托人同意或明确授权，全过程承包人不得就上述问题及工程规模、设计标准、房屋建筑功能等原则问题进行确认或变更。就招标文件、评标办法、投标单位确定办法等，均需经过委托人批准后方可实施。若工程出现意外的安全及质量险情，全过程承包人可边采取紧急抢险避险措施，边通报委托人。
第二十八条  委托人有权对项目建设过程进行监督，有权对全过程承包人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。
第二十九条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的联合认定权，以及对工程设计变更的联合审批权。
第三十条  全过程承包人调换项目负责人须事先经委托人同意。
[bookmark: _GoBack]第三十一条  委托人有权要求全过程承包人提交业务范围内的专项报告。
第三十二条  委托人有权要求全过程承包人更换不称职的全过程工程咨询部工作人员，有权就适应全过程工程咨询需要提出增加全过程承包人员的合理要求。
第六章  全过程承包人责任
第三十三条 因全过程承包人违约，应承担违约责任：
1、工程咨询项目各负责人不得在其他工地兼任监理，或兼任其他项目常驻岗位，否则一经委托人查实，要求全过程承包人整改，拒不改正的委托人有权解除合同。
2、全过程承包人发生如下情况委托人有权解除合同，并承担相应的赔偿责任：
①违反《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑法》、《建设工程监理规范》等法律、法规中关于咨询管理单位、人员相关规定条款的。
②咨询管理人员不称职或能力不够，无法完成委托人委托的咨询管理任务,委托人书面要求更换咨询管理人员拒不更换或在书面要求时间内未更换的。
③现场咨询管理人员到位率不足，经委托人书面通知拒不改正的。
④咨询管理单位与承担本工程的施工承包人及材料、设施供应商发生经济利益关系经查实的。
第三十四条 因全过程承包人责任，应承担赔偿责任：
1、 全过程承包人原则上不得更换项目班子成员，但确需更换的，需事先征得委托人书面同意，并办理好相关变更手续，且更换人员不得低于原任职人员的资格；若全过程承包人擅自更换项目总负责人、技术负责人、综合性咨询管理负责人或造价负责人的，全过程承包人应向委托人支付500000 元/次的违约金，且委托人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为。
2、 如发现不称职或能力不够的咨询管理人员，委托人有权要求更换咨询管理人员，要求更换的咨询管理人员应在7天内更换，不及时更换的承担500元/人·天支付违约金。
3、 全过程承包人班子组应按承诺的人员到位：项目总负责人每月到位天数不得少于7天；综合性咨询管理负责人每月到位率不得低于70%(22天），否则委托人可按照脱岗天数以每天1000元标准，向全过程承包人收取脱岗违约金；如以上人员累计三个月到位率低于70%（22天），委托人可从次月起，按每天3000元标准向全过程承包人收取脱岗违约金。
4、 工程施工当中的所有专项验收、中间结构验收、竣工验收、例会、专题会议等，项目总负责人必须按时到现场参加，未参加的并且无书面请假，罚2000元/次的违约金。
5、 全过程承包人不及时核定工程量的（施工单位的变更联系单、每月(期)完成进度款月报表审核时间要求在施工方提交的7个工作日内完成），委托人有权责令其在规定时间内提交，逾期仍未提交的，按1000元/天支付违约金，同时，若因工程变更部分价款编制或审核质量原因，导致其与实际误率在3%及以上的或5万元以上的，每一项处以5000元的罚款。
6、 全过程承包人编制单个项目工程量清单单项漏项或工程量错误等原因引起的造价合计超过20万元的，扣本次标底编制费的2%；编制工程量清单单项漏项或工程量错误等原因引起的造价合计超过50万元的，扣本次标底编制费的4%；编制工程量清单单项漏项或工程量错误等原因引起的造价合计超过100万元的，扣本次标底编制费的10%。
7、 全过程承包人需对施工单位提交的结算进行初审，为确保审核的正确性，如最终审定价与全过程承包人的初审价差错率大于2.5%（差错额包括核减金额和核增金额的绝对值之和），则委托人将按照以下公式对全过程承包人进行处罚：
处罚金额=[(∣审定后的核减金额∣+∣审定后的核增金额∣)-送审价×2.5%]÷送审价×造价咨询费。
8、 在保修期间，因工作需要，咨询管理人在接到委托人的通知后24小时内未到位的，处以1000元/次支付违约金。
9、 如全过程承包人出现以下问题，全过程承包人应按要求限期整改外，视情节问题严重，每次处以1000元以上，10000元以下违约金。
①未发现或发现后未及时处理的质量、安全隐患造成损失或事故的；
②施工过程中出现质量、安全、进度、文明施工等问题，全过程承包人未尽到相关责任，未采取有效措施；
③其他违反规范及项目管理规范相关规定的。
10、 全过程承包人不得接受所有第三方的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露全过程工程咨询过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，全过程承包人不得泄漏与本合同工程相关的任何资料和情况。否则，委托人有权要求其承担赔偿责任。
11、 如果出现责任事故，承担相应的法律责任，委托人有权对全过程承包人处以违约金，违约金限额为履约担保金额的100%，由委托人从履约担保中扣除，该项限额不足时，全过程承包人应在10天内补足追偿。，履约保证金不足以弥补损失的，委托人有权要求全过程承包人另行承担赔偿责任。
第七章  委托人责任
第三十五条  委托人应当履行委托全过程工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约且引发不良后果的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。
第三十六条  因不可抗力导致委托全过程工程咨询合同不能全部履行或部分履行，委托人不承担责任，委托人就相关事项全过程承包人进行协商解决。
第三十七条  委托人有权就全过程工程咨询造成的损失提出索赔，相关事宜应依法实施。
第八章  合同生效、变更与终止
第三十八条  本合同自签订之日起生效。
第三十九条  至工程竣工验收、财务决算审计结束且缺陷责任期满，同时完成招标范围内所有工作内容之日止。
第四十条  当全过程承包人未履行全部或部分本合同约定内容或投标文件中的承诺事项，而且又无正当理由，视为违约，全过程承包人承担违约责任，委托人可发出整改通知，全过程承包人应按要求限期整改外，视情节问题严重，每次处以2000元以上罚款，直至解除合同。
第四十一条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前以书面形式通知其他两方。在取得对方同意后，进行协议变更或解除合同。因解除合同使对方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。
变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。
第四十二条  当全过程承包人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有全过程工程咨询费用后，本合同即告终止。
第九章  全过程工程咨询报酬
第四十三条  全过程工程咨询报酬：见合同第一部分<协议书>第四款<项目报酬>。
第四十四条  本项目双方同意按人民币计取报酬。委托人同意按以下方式、时间、分类、分期分批支付全过程工程咨询报酬：
1、预付款：合同签订后 15 个工作日内支付总价承包部分最终咨询费的 10%作为预付款。
2、总价承包部分咨询费：工程进度每达到 10%支总价承包部分最终结算咨询费的 7%，至工程完工支付至总价承包部分最终结算咨询费80%（含预付款）。竣工验收合格后支付至总价承包部分最终结算咨询费的 90%。工程质量缺陷责任期满且工程财务决算审核结束，结清余款。
3、第三方质量检测费：与总价承包部分咨询费同时支付，每次支付当次完成检测工作费用的80%（该项支付总额超过本项目批复概算中指明的工程质量检测费的80%除外），至工程完工支付至最终第三方检测费或本项目批复概算中指明的工程质量检测费（两者取其小）的80%。竣工验收合格后支付至最终第三方检测费或本项目批复概算中指明的工程质量检测费（两者取其小）的90%。工程质量缺陷责任期满且工程财务决算审核结束，结清余款。
第四十五条 支付方式：如全过程承包人为联合体投标的，费用由联合体各方共同申请相应款项，支付给联合体某方由委托人指定，发票由被指定的联合体某方开具。
第四十六条 每次付款前应开具相应款项的发票，否则委托人有权顺延付款且不视为违约。
第四十七条 如果委托人对全过程承包人提交的支付通知书中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书后7个工作日内与全过程承包人协商。
第十章  其他
第四十八条  全过程承包人及其全过程工程咨询部成员不得接受参与本项目相关参建单位的任何非法报酬或非法经济利益。
第四十九条  补充条款
1、本工程由全过程承包人实施。综合性咨询服务外的专项咨询服务工作中非主体、非关键性咨询服务工作需分包的，经委托方同意后，可依法委托给具有相应资质或能力的单位，受托方对其负总责。
2、全过程承包人在合同签订后10天内集结项目管理组团队所有成员开展工作，建设单位将通过施工单位提供现场办公场地给工程咨询单位。所有办公设施和设备（含交通工具、办公设备及相关的检测、检验、监控设备、数码相机等）均由全过程承包人自备，费用已包括在投标报价之内，并承担相应的使用费和维修费，委托人不再给予补偿。（项目部）
3、全过程承包人在工作过程中要严格实行质量、安全、进度及投资四控制。工程正式开工后，每天必须有现场关键用材、关键施工部位或隐蔽工程的照片或影像资料，每周上报委托人现场代表并按规定存档。
4、工程投资控制为工程咨询服务重要内容之一，全过程承包人需安排专门的造价工程师随施工进度全过程到岗，并对施工单位上报的工程量、工程变更联系单中的工程量和价格进行复核，委托人有权对全过程承包人审核的工程量、工程变更联系单中的量进行抽查，若抽查发现全过程承包人审核的工程量、变更联系单中的量与实际相差5%以上，处以5000元/次的违约金。针对无价材料，全过程承包人要独立进行市场询价，并出具询价报告。
5、质量：在工程初验时，全过程承包人应按图纸和清单，组织与工程实际进行认真核对，确认后方可安排竣工验收，如工程不能一次性通过竣工验收，扣除全部质量履约保证金；如工程中使用了伪劣材料或因施工质量造成返工，根据造成后果的大小，扣除部分或全部质量履约保证金，后果特别严重的，按国家相关法律、法规处理。
6、工期：工程不能按期完工的，如属全过程承包人未尽责的，每延迟一天扣工期履约保证金的2%。
7、全过程承包人应严格执行并督促施工单位遵守委托人单位的相关规章制度。
8、全过程承包人的人员根据工程进度及业主指令逐步到位。本合同条款要求的人员，如在要求时间内未到位，项目总负责人及各组负责人按2000元/人·天支付违约金，组员按1000元/人·天支付违约金。具体详后表全过程工程咨询服务人员要求。
9、本合同项目开工后，全过程承包人须分阶段按委托人要求派驻与项目进度相匹配专业的注册造价师2名，其中要求每天至少保证1名注册造价师常驻现场，做好施工现场跟踪审计服务，及时处理相关造价问题。若未能按要求配备驻场人员，委托人有权发出整改通知，并每次向全过程承包人收取1000元违约金，超过三次无故不能到现场服务的，委托人有权要求全过程承包人更换造价咨询组组员，情节严重的，可要求全过程承包人更换造价咨询负责人，并由全过程承包人承担相关法律连带责任，一切损失由全过程承包人承担。
10、入驻人员需入驻符合委托人要求的办公场所，配合委托人开展相关项目管理工作，并配备工作用机动车，该组人员由委托人调配使用。
11、本项目人员进出场时间最终按委托人要求时间约定。
12、本项目人员配备数量如遇政府文件规定需要调整的委托人应无条件服从，相关费用委托人不再另行支付。
13、以暂定价形式列入招标控制价的，在签证定价时，全过程承包人需提供书面询价依据并加盖单位公章。
14、合同发生争议或由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方协商解决；协商不成的，双方当事人可向项目所在地的人民法院起诉。
15、送达条款：协议载明的通讯地址为双方有关通知、文件（包括诉讼文书、律师函等）的法定送达地址，无论何种原因造成无法送达而被退回的，邮件退回之日视为送达。

















安全生产责任书
为了确保绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）全过程工程咨询的顺利进行，在合同履行过程中无安全生产责任事故，委托方            与全过程承包人            签订本安全生产责任书。
一、全过程承包人的安全生产职责
1、认真贯彻国家安全生产的政策、法规及有关部门制定的安全生产规章制度。
2、生产前组织编制安全生产技术措施，建立项目安全生产责任制，按规定配备专职安全员。
3、生产前召开生产及管理人员安全生产教育会，进行安全技术交底，明确安全责任及各项安全制度。
4、搞好合同期的安全生产宣传教育及培训工作，坚持持证上岗制度。
5、积极开展安全日活动，设立安全台帐，把安全生产放在重要位置。经常性开展安全生产检查工作，对发现的隐患及时整改消除，并做好记录，确保安全生产，做到文明作业。
6、作业现场设置醒目安全标志，办公室各种安全操作规程上墙，作业船上需配置规定数量救生衣、救生圈。
7、发生事故必须按规定及时上报，并严格按“四不放过”的原则进行处理，认真落实防范措施，杜绝同类事故的再次发生。
8、做好各种劳动保护用品的发放工作，并确保其质量。
9、做好各项安全工作内容的记录，并督促本项目部人员及时上报各种报表及总结资料，并对其真实性负责。
二、奖惩措施
发生安全生产事故除按有关部门的规定程序进行处理外，发包人将按下列标准加罚，在月承包款中扣除。
1、发生重大或特别重大安全生产责任事故，罚款30000元，中止合同，清退出场。
2、发生一般或较大安全生产责任事故，每次罚款3000～6000元；累加至三次，则中止合同，没收履约保证金，清退出场。
3、安全生产事故级别按国家相关部门规定划定。


委托方：（ 盖章 ）                   全过程承包人：（ 盖章 ） 
绍兴市曹娥江大闸投资                 
开发有限公司                         
法定代表人（或委托代理人）：          法定代表人（或委托代理人）： 

签订日期：      年     月    日


廉政责任书
一、双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、勘察设计和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目设计及勘察合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、勘察设计的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的应及时提醒对方，情节严重的应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、委托方的责任
委托方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后就遵守以下规定：
（一）不准向全过程承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在全过程承包人和相关单位报销任何应由发包方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受全过程承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的全过程承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向全过程承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同委托方全过程工程咨询合同有关的勘察设计业务等活动。不得以任何理由要求全过程承包人和相关单位在设计中使用某种产品、材料和设备。
三、全过程承包人的责任
应与委托方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关勘察设计的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向委托方及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；
（二）不准以任何理由为委托方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为委托方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准以任何理由为委托方、相关单位或个人组织有可能影响公下执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
（一）委托方工作人员有违反责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给全过程承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）全过程承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给委托方单位造成经济损失的，应予以赔偿；
五、本责任书作为全过程工程咨询合同的附件，与全过程工程咨询合同具有同等法律效力。
六、本责任书经双方签署后立即生效，有效期为双方签署之日起至本项目完结且项目款结清时止。


委托方：（ 盖章 ）                    全过程承包人：（ 盖章 ） 
绍兴市曹娥江大闸投资                  
开发有限公司                         
法定代表人（或委托代理人）：          法定代表人（或委托代理人）： 
签订日期：      年     月    日



第四章  技术规范及设计文件 
全过程工程咨询服务人员要求
1.人员最低需求
	岗位
	人数
（不少于）
	资历要求
	备注

	项目总负责人
	1
	有注册咨询工程师（投资）或一级建造师（水利水电工程）或注册土木工程师（水利水电工程）或水利部注册监理工程师（水利工程）。
	若联合体投标的，项目总负责人须为联合体牵头人单位人员，施工阶段每月驻场不少于 7天，其他阶段按需驻场

	技术负责人
	1
	具备有注册咨询工程师（投资）或一级建造师（水利水电工程）或注册土木工程师（水利水电工程）或水利部注册监理工程师（水利工程）。须提供有效证明文件。
	若联合体投标的，技术负责人须为联合体牵头人单位人员，按需驻场

	综合性咨
询管理负
责人
	1
	须具有注册咨询工程师（投资）或一级建造师（水利水电工程）或注册土木工程师（水利水电工程）
	若联合体投标的，综合性咨询管理负责人须为联合体牵头人单位人员，施工阶段全过程驻场（每月不少于22天），其他阶段按需驻场

	项目管理人员
	3
	中级及以上职称（专业根据项目进度及时在水利水电、金属结构、信息化等相关专业范围调整）
	施工阶段全过程驻场（每月不少于22天），其他阶段按需驻场

	造价控制咨询人员
	造价咨询负责人
	1
	一级注册造价工程师（水利工程专业）
	按需驻场

	
	造价组组员
	1
	二级及以上注册造价工程师（或造价员）
	施工阶段全过程驻场（每月不少于22天），其他阶段按需驻场



注：（1）以上表列组成人员均要求为投标单位自有人员。此表为招标人的最低人员需求，投标人可根据招标项目工程内容、规模、工期等特点并结合本公司的自身实力综合考虑，增加配备岗位及数量。
（2）项目人员在进场前，委托人将就其资格条件、专业能力、管理能力进行复核并考察，经委
托人确认后方可进场。
（3） 上述驻场时间及到位率为最低要求，如遇项目赶进度、抢工期等特殊情况，需根据招标人要 求随时响应，费用包含在投标总价中，中标后不予调整。 
（4）上述除资格要求外的内容为建议性要求，投标人在投标文件中完善和补充人员配备、职责分 工、到位率、人员职称等内容和要求。如未达到上述人员配备要求，则投标人须在合同签订时补齐。



服务内容和费用
  
一、服务内容
1. 综合性咨询（主要协助业主报批报建、相关专家技术服务和协助项目管理）：
招标人授权范围内履行工程项目建设管理的义务，主要内容包括但不限于开展施工前准备阶段、施工阶段全过程投资管理、流程管理、合同管理、施工管理、工程变更管理、招投标管理、采购管理。项目全过程施工管理直至各单项阶段验收、完（竣）工验收合格、完工备案、整体移交、工程保修期内的缺陷修复督促管理等。含配合业主进行设备选型；计划管理、 设计优化管理、施工设计审核、组织专项设计审查、设计变更管理；对本项目相关专业的工程咨询管理，包括工艺流程设计管理、提交专项复核意见、组织召开专业系统会议和评审会，负责各专业系统与建筑的及时衔接；做好报批报建、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、档案信息管理、信息宣传管理、验收及移交管理、工程结算管理、质量保修期内的跟踪服务等涉及本项目建设全过程管理中已表述或未表述到位的所有管理及服务项目。
2.专项咨询
（1）施工图审查：按照相关文件规定，根据委托方的任务要求，完成本工程的施工图审查。
（2）招标代理：招标代理服务范围为涉及本项目的全部工程等招标代理工作，主要内容包括但不限于拟订招标方案，协助招标人审查投标人资格，编制招标文件（包括资格预审文件），组织投标人踏勘现场和答疑，整理发布答疑纪要，组织开标、评标和定标，提交招投标书面情况报告等涉及本项目建设全过程管理中已表述或未表述到位的所有管理及服务项目（招标代理业务根据实际需求作相应调整）。费用包含评标专家费用、餐旅费、食宿费等一切与本项目招标有关的费用。
（3）全过程造价咨询：包括建设过程中涉及的全部工程量清单及预算的编制、全过程造价控制、结算初步审核等涉及本项目建设全过程管理中已表述或未表述到位的所有管理及服务项目。主要内容包括但不限于：①包含工程量清单及预算编制；②配合业主审核、财政审查；③根据承包合同、进度计划编制用款计划书；④参与造价控制有关的工程会议；⑤负责对承包人报送的经监理单位审核的每月(期)完成进度款月报表进行审核；⑥承发包方提出索赔时，依据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；⑦协助发包人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向发包人提供造价控制动态分析报告，负责施工过程中实际发生工程量的计量复核；⑧提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务；⑨负责建设项目工程造价相关合同履行过程的管理，提出工程设计、施工方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；⑩通过对工程项目前期阶段、施工阶段的现场跟踪，就工程项目实施过程中所涉及的合同管理、工程变更、现场工程量签证、材料价格及形象进度等涉及工程费用方面的问题配合发包人提供咨询及控制；⑪配合并协同业主参与建设项目前期财务审计、建设期财务跟踪审计和竣工财务决算，并配合工程竣工结算审核；⑫跟踪审计需符合浙审投〔2014〕27号《浙江省政府投资项目跟踪审计实施细则》和《浙江省政府投资项目竣工决算审计实施细则》的要求；⑬其他以上内容不包括的全过程造价控制工作内容。
（5）第三方检测：负责编制本项目质量检测方案，并协助业主完成方案审查，同时按照检测方案落实工程各项内容质量检测，具体检测内容和检测数量以满足工程完（竣）工要求为准。
（6）施工期安全监测：根据国家有关规程规范及强制性条文规定和本工程实际情况，做好本工程施工期安全监测。
（7）水土保持技术服务：1、水土保持监测：按照水土保持相关法律法规、规范标准及水土保持方案与相关批复的要求，针对本工程建设期特性，结合其所处的环境状况，对项目建设实施前或初期、实施阶段、试运行期开展水土保持监测工作，按要求提交工程水土保持监测实施方案、季报和总结报告等相关成果报告。2、水土保持验收：项目竣工验收阶段对建成的水土保持设施开展调查评估，编制水土保持设施验收等相关报告，配合招标人组织水土保持设施自主验收工作，并协助完成本项目水土保持设施验收公示、备案等工作。
（8）环境保护技术服务：1、施工期环境监测：根据环境保护相关法律法规、环评报告及相关批复的要求，针对本工程建设期特性，开展工程施工期环境监测，按要求提交施工期环境监测阶段报告和环境监测总结报告等相关成果报告。2、环境保护验收：项目竣工验收阶段对建成的环境保护设施开展调查评估，编制工程竣工环境保护验收调查等相关报告；配合招标人组织环境保护设施自主验收工作，并协助完成本项目环境保护设施验收公示、备案等工作。
（9）专家组定期巡查：按照工程稽察的相关要求，组织专家组定期（原则每年一次，同时根据工程稽查安排适当增加次数）对工程实施情况进行全面巡查（模拟稽查），及时发现并解决相关问题，进一步提升工程实施的规范性，并提供书面巡查报告。
（10）工程验收：负责按照《水利水电建设工程验收规程》要求组织协调本工程各项验收，对各参建方验收条件进行检查，承担验收自查服务，编制验收报告和拟定验收鉴定书，加快验收的进程和工作质量；组织专家组进行工程项目竣工验收技术鉴定，对工程的设计、施工质量和工程运行情况进行评价，形成竣工验收技术鉴定报告。
（11）绩效评价：根据财政部门要求，对项目进行事中、事后进行绩效评价。结合预算编审、项目审批等，对拟新出台的重大政策和项目，运用科学合理的评估方法，就立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等进行客观、公正的评估。评估内容包括立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等五个方面。 
（12）综合性咨询服务外的专项咨询服务工作中非主体、非关键性咨询服务工作需分包的，经委托方同意后，可依法委托给具有相应资质或能力的单位，受托方对其负总责。

第三方检测明细表
	序号
	检测项目
	检测方法
	单位
	数量
	备注

	1
	相对密度
	现场检测
	个
	17
	

	2
	抗压强度
	钻芯法
	组
	87
	

	3
	抗压强度
	回弹法
	处
	23
	

	4
	砌筑质量
	撬挖
	处
	2
	

	5
	厚度
	钻芯法
	处
	12
	

	6
	压实度
	灌水法
	处
	6
	

	7
	混合料击实
	取样
	个
	2
	

	8
	完整性
	低应变
	根
	71
	

	9
	竖向承载力
	静载试验
	根
	8
	

	10
	水平承载力
	水平推力试验
	根
	8
	

	11
	抗冻强度
	机口取样
	组
	1
	

	12
	抗渗强度
	机口取样
	组
	1
	

	13
	完整性
	钻芯法
	m
	40
	

	14
	完整性
	声波透射法
	面
	9
	

	15
	完整性、竖向承载力
	高应变
	根
	5
	

	16
	钢筋笼长度
	磁测井法
	根
	3
	

	17
	梢径、长度
	现场检测
	根
	45
	

	18
	压实度
	环刀取样
	组
	20
	

	19
	渗透系数
	环刀取样
	组
	20
	

	20
	土方击实
	取样
	个
	2
	

	21
	钢筋保护层厚度
	电磁感应法
	处
	6
	

	22
	注浆试验
	现场检测
	孔
	3
	

	23
	焊缝
	超声波法
	扇
	19
	

	24
	钢板厚度
	超声波法
	个构件
	95
	

	25
	防腐涂层厚度
	电磁感应
	个构件
	95
	

	26
	安全性能
	现场检测
	台
	1
	

	27
	电气检测
	现场检测
	面
	78
	

	28
	电气检测
	现场检测
	台
	5
	

	29
	变压器绕组连同套管的直流
电阻、电压比、三相变压器接线组别和单相变压器极性、铁心
及紧固件绝缘、绕组连同套管的绝缘电阻
与吸收比、相序、接地
	现场检测
	台
	6
	

	30
	绝缘电阻、耐压试验
	现场检测
	根
	30
	

	31
	结构高程、垂直度、厚度、断面尺寸、平整度及外观尺寸测量等
	现场量测
	项
	4
	

	32
	比表面积（水泥细度）、标准稠度、凝结时间、安定性、强度
	取样，室内试验
	组
	8
	水泥

	33
	细度模数、含泥量（石粉）、泥块含量、氯离子含量、表观密度、堆积密度
	取样，室内试验
	组
	8
	砂

	34
	颗分、含泥量、压碎指标值、超逊径、表观密度、堆积密度、泥块含量
	取样，室内试验
	组
	8
	碎石

	35
	屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯、重量偏差
	取样，室内试验
	组
	15
	钢筋

	36
	钢筋焊接接头抗拉强度、冷弯等
	取样，室内试验
	组
	15
	钢筋接头

	37
	单轴抗压强度、软化系数
	取样，室内试验
	组
	6
	块石

	38
	厚度、抗拉强度、断后伸长率
	取样，室内试验
	组
	2
	止水铜片

	39
	单位面积质量、厚度、拉伸（撕裂）强度、延伸率、顶破强度、渗透系数
	取样，室内试验
	组
	2
	土工布

	40
	尺寸、环刚度、拉伸、冲击性能、纵向回缩率、静液压强度
	取样，室内试验
	组
	2
	塑料管材

	41
	硬度、拉伸强度、扯断伸长率、压缩永久变形、撕裂强度
	取样，室内试验
	组
	2
	止水带

	42
	下游抛石防冲槽地貌图像
	声呐侧扫
	项
	1
	满足验
收要求

	43
	闸底板脱空注浆后探测
	探地雷达探测
	项
	1
	满足验
收要求

	合计
	


注：检测费用单价以浙江省水利工程检测协会发布的《浙江省水利工程质量检测费用调研报告》（以下简称“调研报告”）为参考。如出现本表以外、调研报告以内的工作内容，检测单价按单价承包部分/单价承包部分限价（163万元）×调研报告中单价计算；如出现本表及调研报告以外的工作内容，检测单价由双方另行协商。以上检测内容和数量仅为招投标使用，具体检测内容和数量以满足工程完（竣）工验收为准。

二、服务费用
合同所列的服务费用为完成本项目招标范围内所有服务工作的全部费用，已包含国家规定的增值税税金。 
1、投标人应根据本招标文件所提供的资料及全过程工程咨询服务范围、内容，参照国家有关取费标准，并结合自身工程全过程工程咨询服务能力和投入，按招标文件的规定进行竞争报价。 
2、本次招标的全过程工程咨询服务费报价应包括为完成本工程服务内容可能发生的各项费用，包括且不限于全过程工程咨询服务范围内的人工费、现场测量费、专家咨询费、外出考察费、会议费、差旅费、 管理费、通讯费、设备（仪器）费、利润、进驻人员工伤保险费和意外伤害保险费、税金、风险费以及政策和行业规定的各项税费，凡未列入的均将被认为已包含在投标总价中。 
3、参加各阶段审查会、工程例会、配合法定审计，参加开工、交工、竣工、交付使用典礼活动所涉及的自身的相关费用等均由中标单位自理。

全过程工程咨询服务办公和检测设备配置

1、工程咨询人应配备必要的办公用具和检测设备
2、建设单位将通过施工单位提供现场办公场地给工程咨询单位，办公设施由工程咨询单位自行负责，食宿自理。不得使用或借用施工单位生活用房，不得搭伙施工单位食堂（建设单位按合同约定提供的施工现场办公用房除外）
3、办公和检测设备配置基本要求 
	序号
	货物、设备名称
	配置要求
	备注

	1
	车辆
	不少于 2 辆（至少包含1名专职驾驶员，不得由全过程咨询人员兼任）
	施工期间项目组织机构人员工作证及车辆通行牌证办理费用自行承担。

	2
	通讯
	所有工作人员应配有移动电话并确保 24 小时 通讯畅通，项目负责人、各岗位负责人办公室 配备传真和电话。
	通讯设备应满足正常工作需要。

	3
	办公设备
	至少应包括计算机、打印机、复印机、传真 机、照像机、摄像机、录音笔、投影仪等必备的办公设备和用品等。
	配备的设备规格、型号及数量 应能够满足工程实际需要。

	4
	办公、生活设备
	包括日常办公、生活用品、家具、水电消耗、食 宿、维护等。
	满足办公与生活需要。

	5
	测量设备
	应至少包括全站仪（精度达到 2″及以上）、水准仪、水平尺、测厚仪、回弹仪、温度测量仪、风速测量仪、湿度测量仪、光照测量仪、便 携式超声波流量仪、热成像仪、电气专用检 测设备等工程必要的仪器设备。
	设备检测应符合相应的计量 规定。配备的设备规格、型号及量应能够满足工程实际需要。

	6
	其他设备
	为完成本项目所需的其它设备。
	投标人自行考虑。

















第五章  投标文件（附表件）

资格审查文件封面


                       全过程工程咨询


投 标 文 件 






投标文件内容：   资格审查资料/技术标/商务标          
投标人：                              (盖章)       
法定代表人或其委托代理人：    (签字或盖章)          
日期：              年             月             日


注：若以联合体形式投标的，允许只盖联合体牵头单位的章。


法定代表人身份证明书

单位名称：                                                           
单位性质：                                                           
地    址：                                                           
电话号码：                                                           
成立时间：                      年                 月              日
经营期限：                                                          
姓    名：              性别：        年龄：       职务：           
系                       (投标人名称)                 的法定代表人。

特此证明。


                               投标人：                 (盖本单位公章) 
                               日  期：         年        月       日




投标文件签署授权委托书
 
本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标人名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)     为我公司签署    (招标人名称)        的       (招标工程名称)         投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本工程的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容以及在开标、评标、过程中所签署的一切文件。
    

    代理人无转委权，特此委托。


                   代理人：  (签字)     性别：         年龄：          
                   身份证号码：                    电话：              
                   投标人：                           (盖章)          
                   法定代表人：                  (签字或盖章)         
授权委托日期：           年          月          日 















承 诺 书

                 （招标人）：
本公司承诺如下：
本单位自愿参加                        招标的投标，并保证投标文件中所列举的投标报价文件及相关资料和公司基本情况资料是真实的、有效的、合法的，并承诺：
1、同意招标文件中的有关规定。
2、同意提供按照贵方要求的与投标有关的一切数据、情况和资料等。
3、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订全过程工程咨询合同，保证履行合同条款。
4、本单位如中标，保证严格遵守有关法律规定及政策，如有下列情形之一的，取消中标资格，愿意没收投标保证金        元，并承担由此造成的一切经济和法律责任。
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与其它投标人恶意串通的；
（4）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
（6）有其他违规行为的。



投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月     日

1

0

2

联合体投标协议书（联合体投标的须提供）

   （所有成员单位名称）  自愿组成联合体，共同参加绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）全过程工程咨询投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、     （某成员单位名称）     为本联合体的牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制、项目总负责人委派和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）造价咨询由                                          为主负责
（2）招标代理由                                          为主负责。
（3）项目建设管理由                                          为主负责。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。


牵头人名称：      （盖 章）          
法定代表人：     （签字或盖章）      
成员名称：        （盖 章）          
法定代表人：     （签字或盖章）        
       年      月      日
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数

	企业资质等级
	
	其


中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	
经营范围

	

	备注
	


本表联合体各单位均需要单独填写。
投标人：             （盖本单位公章）
       年      月      日

拟投入本项目的项目总负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	


备注



	


若联合体投标的，项目总负责人须为联合体牵头人单位人员，其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：    年    月     日



拟投入本项目的技术负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	


备注



	


若联合体投标的，技术负责人须为联合体牵头人单位人员，其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：    年    月     日
拟投入本项目的综合性咨询管理负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	


备注



	


若联合体投标的，综合性咨询管理负责人须为联合体牵头人单位人员，其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：    年    月     日
拟投入本项目的造价咨询负责人简历表
	姓     名
	
	性      别
	

	资     格
	
	职      称
	

	学     历
	
	年      龄
	

	参加工作时间
	
	从事年限
	

	项目情况

	建 设 单 位
	项  目  名  称
	工程类别
	建设规模
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	


备注



	


其后附执业资格证书及社保证明等资料复印件（加盖公章）。
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）
日期：    年    月     日




拟投入本项目人员情况及进场时间一览表
投标人名称：                            项目名称：                   
	部门
	配置岗位要求
	数量
	姓名
	专业要求
	职称与职业资格
	专职或兼职
	注册证书号（岗位证书号）
	社会保障号
	服务时间段
	手机

	综合管理团队
	项目总负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术管理组
	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合管理团队
	综合性咨询管理负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	造价咨询管理组
	造价咨询负责人
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.投标人可扩展、增加表格内容，具体根据招标文件第四章第二节全过程工程咨询服务人员要求填写；
2.人数为基本数量要求，项目实施阶段实际人员配备应结合工程项目特点、工期、工程量实际完成情况，及时进行调整，并经双方协商后书面确认；
3.本表要求的项目人员（代理人员除外）应具有相应的执业资格注册证书或职称证书，后附相关证书复印件。

投标人工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	



附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

项目总负责人/技术负责人工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目总负责人/技术负责人
及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	



附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：
1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.本表后须附相关证明材料。
3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

投  标  函

（招标人全称）：
1、根据已收到的绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）全过程工程咨询项目的招标文件，经考察现场和研究上述招标文件的各个章节和相关文件后，我单位愿按本招标文件约定的收费基础下浮        %的投标报价作为全过程工程咨询费承担并承诺完成上述全过程工程咨询合同所规定的服务工作内容。
2、一旦我方中标，我方保证工程决算投资额控制在批准的建安工程投资内。
3、一旦我方中标，我方保证全过程工程咨询服务期限为自咨询合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且决算审计结束。
4、一旦我方中标，我方保证使本项目的质量达到合格。
5、一旦我方中标，我方保证本项目的安全等级满足达到国家及省市级相关规定。
6、一旦我方中标，我方保证按规定的要求和标准实施工程咨询。
7、我方同意所提交投标文件在投标有限期内有效，在此期间如果中标，我方均受此约束。
8、除非双方另行达成协议并生效，你方的招标书内容要求和本投标书，均构成我们双方的合同。
9、附件一：服务费报价表
10、附件二：第三方检测报价单。

投标单位（盖章）：
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
电话：
传真：
开户银行名称：
开户银行账号：
开户银行地址：
开户银行电话：


年    月    日
附件一：服务费报价表

工程名称：
	序号
	费用名称
	限价（万元）
	报价（万元）
	备注

	1
	总价承包部分
	1340
	
	除第三方检测费以外的其他咨询费

	2
	单价承包部分
	163
	
	第三方质量检测费

	总价
	

	投标人已充分考虑整个服务时间内的全部工作所需费用，并包含在投标总报价中











第三方检测报价明细表
	序号
	检测项目
	检测方法
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	相对密度
	现场检测
	个
	17
	
	
	

	2
	抗压强度
	钻芯法
	组
	87
	
	
	

	3
	抗压强度
	回弹法
	处
	23
	
	
	

	4
	砌筑质量
	撬挖
	处
	2
	
	
	

	5
	厚度
	钻芯法
	处
	12
	
	
	

	6
	压实度
	灌水法
	处
	6
	
	
	

	7
	混合料击实
	取样
	个
	2
	
	
	

	8
	完整性
	低应变
	根
	71
	
	
	

	9
	竖向承载力
	静载试验
	根
	8
	
	
	

	10
	水平承载力
	水平推力试验
	根
	8
	
	
	

	11
	抗冻强度
	机口取样
	组
	1
	
	
	

	12
	抗渗强度
	机口取样
	组
	1
	
	
	

	13
	完整性
	钻芯法
	m
	40
	
	
	

	14
	完整性
	声波透射法
	面
	9
	
	
	

	15
	完整性、竖向承载力
	高应变
	根
	5
	
	
	

	16
	钢筋笼长度
	磁测井法
	根
	3
	
	
	

	17
	梢径、长度
	现场检测
	根
	45
	
	
	

	18
	压实度
	环刀取样
	组
	20
	
	
	

	19
	渗透系数
	环刀取样
	组
	20
	
	
	

	20
	土方击实
	取样
	个
	2
	
	
	

	21
	钢筋保护层厚度
	电磁感应法
	处
	6
	
	
	

	22
	注浆试验
	现场检测
	孔
	3
	
	
	

	23
	焊缝
	超声波法
	扇
	19
	
	
	

	24
	钢板厚度
	超声波法
	个构件
	95
	
	
	

	25
	防腐涂层厚度
	电磁感应
	个构件
	95
	
	
	

	26
	安全性能
	现场检测
	台
	1
	
	
	

	27
	电气检测
	现场检测
	面
	78
	
	
	

	28
	电气检测
	现场检测
	台
	5
	
	
	

	29
	变压器绕组连同套管的直流
电阻、电压比、三相变压器接线组别和单相变压器极性、铁心
及紧固件绝缘、绕组连同套管的绝缘电阻
与吸收比、相序、接地
	现场检测
	台
	6
	
	
	

	30
	绝缘电阻、耐压试验
	现场检测
	根
	30
	
	
	

	31
	结构高程、垂直度、厚度、断面尺寸、平整度及外观尺寸测量等
	现场量测
	项
	4
	
	
	

	32
	比表面积（水泥细度）、标准稠度、凝结时间、安定性、强度
	取样，室内试验
	组
	8
	
	
	水泥

	33
	细度模数、含泥量（石粉）、泥块含量、氯离子含量、表观密度、堆积密度
	取样，室内试验
	组
	8
	
	
	砂

	34
	颗分、含泥量、压碎指标值、超逊径、表观密度、堆积密度、泥块含量
	取样，室内试验
	组
	8
	
	
	碎石

	35
	屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯、重量偏差
	取样，室内试验
	组
	15
	
	
	钢筋

	36
	钢筋焊接接头抗拉强度、冷弯等
	取样，室内试验
	组
	15
	
	
	钢筋接头

	37
	单轴抗压强度、软化系数
	取样，室内试验
	组
	6
	
	
	块石

	38
	厚度、抗拉强度、断后伸长率
	取样，室内试验
	组
	2
	
	
	止水铜片

	39
	单位面积质量、厚度、拉伸（撕裂）强度、延伸率、顶破强度、渗透系数
	取样，室内试验
	组
	2
	
	
	土工布

	40
	尺寸、环刚度、拉伸、冲击性能、纵向回缩率、静液压强度
	取样，室内试验
	组
	2
	
	
	塑料管材

	41
	硬度、拉伸强度、扯断伸长率、压缩永久变形、撕裂强度
	取样，室内试验
	组
	2
	
	
	止水带

	42
	下游抛石防冲槽地貌图像
	声呐侧扫
	项
	1
	
	
	满足验
收要求

	43
	闸底板脱空注浆后探测
	探地雷达探测
	项
	1
	
	
	满足验
收要求


注：检测费用单价以浙江省水利工程检测协会发布的《浙江省水利工程质量检测费用调研报告》（以下简称“调研报告”）为参考。如出现本表以外、调研报告以内的工作内容，检测单价按单价承包部分/单价承包部分限价（163万元）×调研报告中单价计算；如出现本表及调研报告以外的工作内容，检测单价由双方另行协商。以上检测内容和数量仅为招投标使用，具体检测内容和数量以满足工程完（竣）工验收为准。

