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使 用 说 明

本招标文件适用于绍兴市区建设工程 （包括房屋建筑、市政园林工程等）项目设计的招标投标。

本招标文件由招标人（或招标代理机构）编制签发，报绍兴市建设工程招投标监督管理部门备案。

招标人（或招标代理机构）在本《招标文件》上填空、补充的内容，在电子、纸质文件中均

    应以斜体、粗体等有别于本文本的字体表示。

投标人必须按照本《招标文件》所提供的(附表件)格式编制投标文件。

绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）设计项目

招标文件
     招标人：      绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司    （盖章）

     招标人法定代表人：           （签字或盖章）

     招标人地址：    绍兴市凤林西路166号     
     邮政编码：      312000      
     联系电话：       传真：       /          
     联系人：   杨工     手机：   15958505652    
招标人统一社会信用代码：  91330600754918475U
                  

     招标代理机构名称：  浙江天源工程管理咨询有限公司  （盖章）

     法定代表人：        （签字或盖章）

     地址：   绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼  
     邮政编码：    312000    
     联系电话：0575-85622170    传真：0575-85111480
     联系人：   潘工   
     签发日期：      年      月      日

     备案单位意见：                                                （备案章）

     经 办 人：                                      （签字或盖章）

     日    期：   2022    年          月          日
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 第一章  招标公告

绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）设计项目招标公告

1.招标条件
本招标项目绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）设计项目（项目名称），已由浙江省发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以2112-330000-04-01-253824（批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司，建设资金财政划拨（资金来源），招标人为绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 建设地点：曹娥江大闸枢纽工程现场。
2.2 建设规模：本工程防潮标准由100年一遇提升至300年一遇，工程等别为Ⅰ等。（1）提标加固曹娥江大闸枢纽1.6km、两侧链接段海塘0.76km，整治护塘河0.5km；（2）新建导流堤下游丁坝1座、加固左岸盘头1座，新建鱼道进口1处，新建水文化广场1处、潮景广场1处、驿站1座等。总投资约7.8亿，建安投资约6亿。（具体以工程批复为准）
2.3招标控制价：招标控制价 1308万元（其中工程地质勘察及施工期地质服务费250万元、工程设计费927万元、相关专题费131万元）。
2.4招标范围：本次项目招标范围包括工程勘察、初步设计（包括扩初、工程概算编制与概算调整等）、整个项目施工图设计、专题报告（水保专题、环评专题及土地报批专题以及其他与初步设计批复有关的专题）、工程报批配合、修改完善、施工期配合服务及后续服务工作等内容。若相关专题无相关专业设计资质的，经招标人同意后可委托其他专业设计单位设计，且设计单位的确定需经业主确认，设计费用不再增加。所有费用均包含在本次设计费报价中（包括且不限于：设计费、图纸打印费、设计人员旅差费、评审费等）。

2.5工程类别：工程设计。
2.6计划工期：工程勘察进度满足设计进度要求，中标公示结束后，次日起算30天内完成初步设计，初步设计咨询报告意见出具后10天内完成修改并提交送审稿，初步设计审查后10天内完成报批稿；初步设计批复后40天内提供全部施工图。工地现场服务与施工期相同，预计3年，若发生工期延长的情况，设计费不予调整；施工期间根据业主要求每年3月底前提供度汛报告。具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对初步设计交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。
2.7质量要求：按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，通过施工图图审。
2.8标段划分：  /  。

2.9资格审查方式：资格后审。

3.投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人同时具备以下条件:
①工程设计综合甲级资质或水利行业设计甲级资质；②工程勘察综合类甲级资质，或同时具有岩土工程专业甲级、水文地质勘察专业甲级及工程测量专业甲级资质。

项目负责人须具备水利专业高级工程师及以上职称。拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年12月至2022年2月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保均予以认可）。若项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2021年12月至2022年2月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。(联合体牵头人提供）
3.2其他要求：

3.2.1企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目登记资格，并在有效期内。 

3.2.2省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)或在浙江省水利建设市场信息平台已公示。

3.2.3企业和项目负责人近5年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

3.2.4本次招标接受联合体投标。联合体应满足下列要求：①联合体牵头人须具备工程设计综合甲级资质或水利行业设计甲级资质。②联合体中其他成员须具备工程勘察综合类甲级资质，或同时具有岩土工程专业甲级、水文地质勘察专业甲级及工程测量专业甲级资质。③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体成员不得超过两家。
3.2.5各投标人均可就上述工程（标段）中的  / （具体数量）个标段投标。

3.2.6业绩要求：投标人（联合体牵头人）需自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目业绩。（类似项目业绩指2km以上防潮标准100年一遇及以上的海堤（塘）工程设计） 

注：业绩证明材料指：①合同及中标通知书，②初设批复文件（工程建设规模、工程建设任务以初设批复文件为准）的原件扫描件，①②须同时具备。注：若证明材料中未能体现工程特征、规模的，须出具项目业主单位提供的详实的情况说明 (并加盖项目业主单位公章) ，否则业绩不予认同。

4.报名及招标文件获取
4.1 凡有意参加投标者，请交易员于  2022  年    月  日至  2022  年   月   日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午  08：30 时至 12：00 时，下午 14：00时至 17：00时（北京时间，下同），在绍兴市公共资源交易中心新版电子招投标交易平台（http://p.ggb.sx.gov.cn:6081/TPBidder/）网上报名，并同时缴纳投标保证金，在绍兴公共资源交易网或电子招投标交易平台下载招标文件。

4.2 招标文件每套售价 / 元，售后不退。图纸押金 / 元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5.投标保证金
    本工程需缴纳投标保证金26万元，投标保证金在投标人自行获取招标文件后，在2022年 月日17：00时前缴纳，缴纳方式为：

投标人基本账户开具的票据，即汇票、电汇、转账支票等(不包括现金）。保证金缴入账户：账户一：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:绍兴银行营业部；账号：6224861565799012448；账户二：开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心保证金专户，开户行:中信银行绍兴城东支行；账号：3110810043370000147；投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金。

②招标人接受绍兴市招标投标协会出具的“投标保证金联保证明”作为投标保证金缴纳凭证，投标及报名时不用提供。

③招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在电子招投标交易平台（http：//p.ggb.sx.gov.cn：6081/TPBidder/）中自主选择办理。保险保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保险保函手续。
6.其他有关内容
6.1评标入围方法：全部入围。

6.2评标方法：综合评估法（设资信技术标，不采用计算机辅助评标）。

6.3中标方式：最高分中标。

6.4投标文件的递交：投标文件递交的截止时间2022年   月     日         时，地点为绍兴市公共资源交易中心四楼指定的开标室。

6.5本项目资格预审文件和招标文件发布截止时间、递交资格预审申请文件截止时间、投标截止时间、有关公示（公告）截止时间、投诉有效期截止时间如遇国家法定休假日的，则自动顺延至法定休假日后第1个工作日。

7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在 / （发布公告的媒介名称）上发布。

8.若本公告相关内容与正式发出的招标文件不一致，以正式发出的招标文件为准。
9.联系方式
招标人： 绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司    招标代理机构： 浙江天源工程管理咨询有限公司

地  址：  绍兴市凤林西路166号      地 址：   绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼
联系人：         杨工                     联 系 人：        潘工        

电  话：     15958505652                电    话： 0575-85622170  
招 标 人（盖章）：绍兴市曹娥江大闸投资开发有限公司
代理机构（盖章）：浙江天源工程管理咨询有限公司
2022年   月  日
招标管理机构意见：                                  绍兴市公共资源交易中心意见：

2022年    月    日                                         2022年    月    日
备注：1、委托中介机构代理的，尚需提供工程建设项目招标代理业务完成情况表。

      2、本表一式三份，招标人、招投标管理机构、中心各一份。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	内       容
	说   明   与   要   求

	1
	工程名称（全称）
	绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）设计项目

	2
	建 设 地 点
	曹娥江大闸枢纽工程现场

	3
	建 设 规 模
	本工程防潮标准由100年一遇提升至300年一遇，工程等别为Ⅰ等。（1）提标加固曹娥江大闸枢纽1.6km、两侧链接段海塘0.76km，整治护塘河0.5km；（2）新建导流堤下游丁坝1座、加固左岸盘头1座，新建鱼道进口1处，新建水文化广场1处、潮景广场1处、驿站1座等。（具体以工程批复为准）

	4
	建设资金来源
	财政划拨

	5
	项目估算总投资
	总投资约7.8亿，建安投资约6亿。

	6
	招 标 方 式
	公开招标

	7
	招 标 范 围
	本次项目招标范围包括勘察、初步设计（包括扩初、工程概算编制与概算调整等）、试验段施工图、整个项目施工图设计、专题报告（水保专题、环评专题及土地报批专题以及其他与初步设计批复关的专题）、工程报批配合、修改完善、施工期配合服务及后续服务工作等内容。若无相关专业设计资质的，经业主同意后可委托其他专业设计单位设计，且设计单位的确定需经业主确认，设计费用不再增加。所有费用均包含在本次设计费报价中（包括且不限于：设计费、图纸打印费、设计人员旅差费、评审费等）。

	8
	设计质量要求
	按国家技术规范、标准及规程，达到设计任务书要求的设计深度，通过施工图图审。

	9
	设计周期要求
	工程勘察进度满足设计进度要求，中标公示结束后，次日起算30天内完成初步设计，初步设计咨询报告意见出具后10天内完成修改并提交送审稿，初步设计审查后10天内完成报批稿；初步设计批复后40天内提供全部施工图。工地现场服务与施工期相同，预计3年，若发生工期延长的情况，设计费不予调整；施工期间根据业主要求每年3月底前提供度汛报告。具体根据甲方要求和工程进度提交。不包括招标人对初步设计交流、审查、评审的时间。（根据任务实际情况招标人有权作出相应调整）。

	10
	资格审查方式
	资格后审

	11
	投标人资质要求
	投标人资质要求：本次招标要求投标人应同时具备以下条件:

①工程设计综合甲级资质或水利行业设计甲级资质；②工程勘察综合类甲级资质，或同时具有岩土工程专业甲级、水文地质勘察专业甲级及工程测量专业甲级资质。

项目负责人须具备水利专业高级工程师及以上职称。拟派项目负责人须为投标企业在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），须提供缴费期限包含2021年12月至2022年2月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章，非独立法人的分公司社保均予以认可）。若项目负责人为事业编制的，则提供缴费期限包含2021年12月至2022年2月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。(联合体牵头人提供）
其他要求：

1.企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目登记资格，并在有效期内。

2.省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)或在浙江省水利建设市场信息平台已公示。

3.企业和项目负责人近 5 年无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

4.本次招标接受联合体投标。联合体应满足下列要求：①联合体牵头人须具备工程设计综合甲级资质或水利行业设计甲级资质。②联合体中其他成员须具备工程勘察综合类甲级资质，或同时具有岩土工程专业甲级、水文地质勘察专业甲级及工程测量专业甲级资质。③联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体对本项目进行投标；④联合体成员不得超过两家。5.业绩要求：投标人（联合体牵头人）需自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目业绩。（类似项目业绩指2km以上防潮标准100年一遇及以上的海堤（塘）工程设计） 

注：业绩证明材料指：①合同及中标通知书，②初设批复文件（工程建设规模、工程建设任务以初设批复文件为准）的原件扫描件，①②须同时具备。注：若证明材料中未能体现工程特征、规模的，须出具项目业主单位提供的详实的情况说明 (并加盖项目业主单位公章) ，否则业绩不予认同。

	12
	是否接受联合体投标
	(不接受；

(接受。

	13
	招标控制价
	 1308万元（其中工程地质勘察及施工期地质服务费250万元、工程设计费927万元、相关专题费131万元）。

	14
	投标有效期
	投标截止日后60/90/120天，确定120天

	15
	投标保证金数额
	投标保证金的金额与形式：见公告。

	16
	踏勘现场
	(不组织。□组织。

	17
	投标人提出问题的截止时间、 递交地点
	2022年   月   日    时    分

	
	
	递交地点：绍兴市胜利东路405号国茂大厦7楼712室
传    真：0575-85111480，邮箱：21073176@qq.com

	18
	招标人书面澄清的

时 间
	2022年    月     日

	19
	投标文件份数
	资格审查资料正本 1 份，副本 6 份；

资信技术标正本 1 份，副本  6 份，光盘（或U盘）一张；

商务标正本  1 份，副本  6 份。

资格审查资料、资信技术标、商务标应分开包装。

	20
	投标文件提交
	截止时间2022年   月    日    时    分

	
	
	本项目投标文件投标人可采用现场递交或邮寄方式递交。

本项目采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交。采用现场递交的，将密封的投标文件在开标当日09:00时至09:30时递交至绍兴市公共资源交易中心四楼指定开标室，投标文件递交后即交即走。采用邮寄投标文件递交的，将密封的投标文件在开标当日09:30时前（以签收时间为准）邮寄至绍兴市公共资源交易中心（地址：绍兴市迪荡新城惠利街20号，鼎盛时代大厦，绍兴市公共资源交易中心四楼，收件人：严勇为，电话0575-88127872，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。投标人在开标现场不需要书面签字确认等有关操作。

采用投标人现场递交或邮寄投标文件递交的，须在投标文件包装最外层（采用邮寄的，在邮寄外包装最外层）注明所投项目全称、投标人全称(加盖公章)、联系人、联系电话等信息；因外包装信息不全或未加盖投标人公章导致的投标失败，其责任由投标人自行承担。

注：（1）因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起投标文件无法按时按要求送达的，其责任由投标人自行承担；（2）接收快递方仅对邮寄外包装负责，对于外包装内部的密封情况由投标人自行承担责任。

投标人的法定代表人或授权委托人、项目总监等均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。

	21
	开       标
	时间：投标截止时间

	
	
	地点：投标文件提交地点

	22
	履约保证金金额
	暂定合同价款的2％，在合同生效前提交招标人。中标人在合同履约期间无违约行为，在工程竣工验收合格后15日内一次性退回
担保形式采用以下形式：√保险公司保险（须经绍兴市住建局和保险行业协会报备的绍兴市建设工程综合保险共保体保单或保函）、√银行保函（市区范围内符合规定要求的银行业金融机构的保函）、√专业担保公司担保。

	23
	投标人开标必须提交的证件

	
	本项目招标开标时，要求投标人提供以下证件：   /    。

根据《绍兴市政务服务办公室关于积极应对疫情创新做好招投标工作保障经济平稳运行的指导意见》精神：取消招标文件中关于携带原件资料备查的要求（包括身份证）。

	24
	评标入围办法
	全部入围

	25
	定标方式
	总得分最高者为中标候选人，若出现最高得分相同的情况，取下浮率大者为中标候选人，若下浮率也相同，则由招标人当众抽签确定中标候选人。

	26
	技术标设置
	设置条件：大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等可设技术标，一般标准的居住建筑不设技术标。

技术标评审形式：采用 ☑明标，□暗标。

技术标采用明标评审的，其投标文件中的技术标每项内容均须标明投标单位名称，如无投标单位名称或投标单位名称无法辨认的，则该项内容不得分。

技术标采用暗标评审的，其投标文件中的技术标所有内容均不得出现投标单位名称或任何有关投标人信息及其他特殊标记，否则该技术标得零分。

本工程项目：☑设技术标，□不设技术标。

	27
	中标公示

	
	在中标公示前，招标人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按

照招标文件约定对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准。如无行贿犯罪记录，则对中标候选人的情况（有业绩要求的，包括业绩）在市公共资源交易中心及其网站予以公示，公示期间招标人将对业绩及相关资质、证书原件等进行核查，公示期为3个工作日。

	28
	其它

	
	1、投标人的法定代表人或授权代表等均可不参加开标会议，招标文件中相关要求作相应调整。若投标人法定代表人或授权代表不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构工作人员告知其联系方式，以备询标等事宜；

2、开标过程中要求投标人进行澄清、说明或者补正的，须通过指定的电子邮箱21073176@qq.com作出澄清、说明或者补正，提交澄清、说明或补正的时间为接到工作人员电话通知后半小时内。请投标单位期间电话保持畅通，如未及时接听电话，视为放弃澄清、说明或补正的权利；
3、取消投标人法定代表人或授权委托人到场签字要求，取消开标记录表签字要求；

4、由代理机构工作人员现场在招标办、公证处监督下核验投标文件密封性并开启投标文件，组织评审，并对开评标活动进行全程录音录像。


第一节  总则

一、工程说明

本工程说明见投标人须知前附表。

二、招标范围   见投标人须知前附表  

三、招标方式

本工程采用公开招标的方式招标。

在绍兴市公共资源交易中心网站发布招标信息，符合资格要求的潜在投标人均可报名参加。

四、投标人资格要求

投标人应具备承担本项目设计的资质条件、能力和信誉等合格条件。

1．投标人资质要求：见投标人须知前附表

2．项目负责人资格要求：见投标人须知前附表

3. 企业具有绍兴市公共资源交易中心工程建设项目2022年度登记资格，并在有效期内。

4. 省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)。

5.企业和项目负责人近5年内无行贿犯罪记录（投标人提供承诺书）。

6．联合体投标的，投标人除符合上述要求外，还应符合下列条件：

6.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力。

6.2 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体各方的牵头人，并约定各方拟承担的工作责任和权力义务。

6.3 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.4 联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在同一项目中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

6.5 联合体中标后，联合体各方应共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目合同款的支付。

6.6 除非另有规定和说明，本须知中的“投标人”一词亦指联合体各方。

五、资金来源

建设单位的资金通过投标人须知前附表所述的方式获得。

六、踏勘现场

1．投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人踏勘现场发生的费用自理。
2．投标人应认真踏勘工程项目现场，熟悉区域内的地形、道路及周围的环境，了解一切可能影响投标的资料。凡有影响投标的因素，均应考虑在投标文件中，一经中标，不能以不完全了解工程现场和周围环境等情况为借口而提出额外要求。投标人承担踏勘现场的责任和风险。
    七、投标补偿费用 

对达到招标文件要求但未中标的方案，招标人将给予不同程度的经济补偿，补偿方式和金额如下：    /                   。

八、知识产权

1.招标人与中标人签署设计合同后，招标人在本项目中拥有中标方案的使用权。中标人应确保招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此产生的一切责任。

2.招标人或中标人使用或借鉴其他未中标人的投标方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，对未给予投标补偿费用的方案另应支付一定的费用。

3.中标人负责按本项目评审修改意见和招标人意见开展方案的深化、完善、修改工作，设计内容应符合现行设计规范，设计深度须达到国家现行规范的设计深度要求。

4.招标人有权在工程建设中根据需要对中标人的实施方案进行调整和修改。

第二节  招标文件

一、招标文件的组成

1．招标文件由招标公告、投标人须知、合同主要协议条款、设计任务书、投标文件（封面格式及附表件）等组成。

2．除第1条款内容外，招标人在提交投标文件截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

3．投标人应认真阅读招标文件中所有内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将在评标时被招标人拒绝。

二、招标文件的澄清或者修改

1．投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2．招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

第三节 投标文件的编制
一、投标文件的语言及度量衡单位

1．投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2．除工程规范原有的规定外，投标文件使用的度量衡单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

二、投标文件的组成
投标文件由☑资格审查资料、☑资信技术标、☑商务标部分组成。投标文件的封面，必须加盖投标人公章和法定代表人签字或盖章，否则视为废标。

（一）.资格审查资料：


1．已进行资格预审的项目：

投标人在编制投标文件时，若有新的情况发生，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本工程项目设计的资质条件、能力和信誉。

2．实行资格后审的项目，须提供以下资料：

（1）封面（格式见后）；

（2）法定代表人身份证明（格式见后）；
（3）授权委托书（格式见后）；
（4）企业营业执照复印件并加盖投标人公章（若为联合体单位，联合体双方均须提供）；

（5）资质证书复印件并加盖投标人公章（若为联合体单位，联合体双方均须提供）；

（6）项目负责人执业资格证书复印件并加盖投标人公章（若为联合体单位，仅联合体牵头人提供）；

（7）项目负责人应提供缴费期限包含2021年12月至2022年2月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单为准（缴费单位和投标单位名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章，非独立法人的分公司社保均予以认可）。若项目负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2021年12月至2022年2月由人事代理中心出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。（复印件并加盖投标人公章）（若为联合体单位，仅联合体牵头人提供）；

（8）省外企业经浙江省住建厅备案通过且在有效期内的证明材料或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”备案信息已通过的网页截图(省内企业不作要求)或在浙江省水利建设市场信息平台已公示（若为联合体单位，联合体双方均须提供）；

（9）承诺书（1、承诺对资格审查资料所有提交的证明材料真实有效性负责，若发现其有伪造证书、业绩等行为的，同意招标人不接受其投标，其缴纳的投标保证金不予退还;2、承诺企业和项目负责人近 5年内无行贿犯罪记录），格式自拟；加盖投标人公章；

（10）其他资料:业绩要求：投标人（指联合体牵头人）需自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来承接过类似项目业绩。（类似项目业绩指2km以上防潮标准100年一遇及以上的海堤（塘）工程设计） 

注：业绩证明材料指：①合同及中标通知书，②初设批复文件（工程建设规模、工程建设任务以初设批复文件为准）的原件扫描件，①②须同时具备。注：若证明材料中未能体现工程特征、规模的，须出具项目业主单位提供的详实的情况说明 (并加盖项目业主单位公章) ，否则业绩不予认同。

（11）联合体协议书（格式见后）。
不能提供资格审查资料的任何一项或不符合资格审查要求的投标人为资格审查不合格。

资信技术标内容（包括但不限于）：

1.封面（格式见后）；

2.投标人基本情况表（格式见后）；

3.拟投入本项目的项目负责人简历表（格式见后）；

4.拟投入本项目的主要设计人员一览表（格式见后）；

5.投标人承接过的工程业绩表（格式见后）；

6.投标人获奖工程业绩表（格式见后）；

7.拟派项目负责人承接过的工程业绩表（格式见后）；

8.项目分项投资估算表（格式见后）；

9.服务承诺及服务计划书（格式见后）；

10.设计任务书要求内容及资信技术标评分要求内容（格式自拟）；

11.投标人认为需要提供的其它材料（格式自拟）。

注：资信技术标内容的顺序可根据各投标单位实际情况进行调整。

投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第3、4、5、6、7、8、11、12条。

   根据第四章“设计任务书”要求内容及资信技术标评分标准进行编制。提供：(光盘（或U盘）、□展板。

光盘制作要求及内容：电子光盘（或U盘）提供1张，与资信技术标密封在一起。电子光盘的背面（刻录数据的一面为正面）（或U盘）加贴标签，并在标签处注明投标人名称。
展板制作要求及内容：             /                        。
不按要求制作或提交光盘及展板的，按无效标处理。

本项目， □考虑  (不考虑光盘及展板的演示环节。

（三）商务标内容包括：

封面（格式见后）；

2.投标函（格式见后）

3.总报价书（格式见后）

4.限额设计承诺书（格式见后）
投标文件需用的附表件有本招标文件第五章投标文件（附表件）第9、10、13条。

（四）投标报价书写规范说明

    1. 投标文件中报价（包括下浮率，下同）填写要求为大写的，应用中文（中文大、小写均可）书写，数值表述清晰即可，但不得出现阿拉伯数字、标点符号或者中文以外的其他文字；填写要求为小写的或者不作要求的，均应采用阿拉伯数字和数学符号（如“.”、“%”等）书写，不得出现中文或其他文字。不满足以上书写规范要求或者未填写的，相应的投标文件作废标处理。

    2. 投标文件中对同一内容有多处报价的，出现报价不一致时，按以下办法处理：

    2.1 大写与小写不一致的，以大写为准（大写或者小写书写不规范的，或未填写的按第“1”条处理）；

    2.2 有二个及以上大写报价且数值大小有不一致的，按废标处理；

    2.3 无大写报价的，但有二个以上小写报价且数值大小有不一致的，按废标处理。

三、投标文件数量、签署

1．文本数量：见投标人须知前附表。其中光盘（或U盘）只需提供1张，与资信技术标密封在一起。

2．文本签署：

2.1 投标人按投标人须知前附表规定的份数，编制投标文件“正本”和“副本”，并在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”和“副本”。投标文件“正本”和“副本”如有不一致之处，以“正本”为准。

2.2 投标文件“正本”与“副本”均要求打印并装订成册，并按招标文件要求和附表（件）格式要求加盖法人单位公章及法定代表人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。
2.3 全套投标文件应无涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

四、其它说明

1. 投标文件必须内容齐全、图文清晰。

2.资信技术标文本统一采用A3规格，制作成册。

3. 投标文件必须由投标单位自行编制，不得私拉其他单位人员参加编制工作，也不得将设计任务转包给其他单位。

4. 每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。

五、投标有效期

1．投标有效期见投标人须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2．在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

六、投标保证金

1．按现行规定缴交及退还。
2．有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

2.1 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

2.2 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约保证金。

2.3 企业或项目负责人有行贿犯罪记录。

第四节  投标文件的递交

一、投标文件的密封与标记

1.投标文件的资格审查资料、资信技术标、商务标应分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。如为联合体投标，应加盖联合体牵头人的单位章。

2. 包封都应写明项目名称、招标人名称及投标人名称，同时在包封中分别注明“资格审查资料”、“资信技术标”和“商务标”。

3. 未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

二、投标截止送达及时限

1. 投标人递交投标文件按投标人须知前附表规定的时限和地点，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

2. 投标人在按规定延长递交投标文件的截止日期时，按延长后新的投标截止期确定。

三、投标文件的修改与撤回

1. 投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充修改其投标文件，在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2. 投标人的补充修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“修改”字样。

第五节  开  标

一、开标

1. 招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间和地点公开开标。
2. 开标会议在招标办监督下，由招标人或招标代理机构主持，并邀请绍兴市水利招标办参与监督，并请绍兴市国信公证处予以公证。

3. 投标人法定代表人或授权委托人及项目负责人应按时参加开标会议，否则视为自愿放弃投标。(大型公共建筑、技术要求复杂的中型公共建筑及工业厂房等项目，法定代表人必须亲自到场，本项目[□要求、☑不要求]法定代表人到场。）

4. 投标人在开标会议前系统确定的项目负责人、开标时提交的项目负责人和投标文件中所确定的项目负责人必须一致，否则作无效标处理。5、授权委托人参加开标的，应出示授权委托书，否则不接受其投标。
6. 投标人法定代表人的授权委托人必须为绍兴市公共资源交易中心交易员，否则不接受其投标。
开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1. 宣布开标开始，介绍到会单位及人员；

2. 公布投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，确认投标人是否派人到场，并进行验证；

3. 按投标人须知前附表规定办法进行评标入围；

4. 评标委员会对投标人进行资格审查（资格后审）；

    5. 启封资信技术标，评标委员会对投标人的资信技术标进行综合评议并打分；

    6. 宣布各投标人资信技术标得分；

    7. 启封商务标，评标委员会对商务标进行评议并计算得分，宣布商务标得分；

    8. 宣布各投标人总得分；

9. 投标人代表对开标评标结果进行签字确认；
10. 宣布中标候选人；

11. 根据招标人要求，公证员对开标评标全过程进行公证。

三、有下列情况之一将视为无效 

1. 投标人未能出具相关证件或证件无效。

2. 投标文件未按规定标志密封。

3. 投标文件在投标截止时间以后送达的。

    4. 投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的。

5. 其他违反法律、法规、招标文件的情形。

四、唱标

唱标内容将做好记录，并由各投标人法定代表人或授权委托人签字确认。

五、开标记录

开标全过程由招标人代表或其委托的招标代理机构代表记录，并存档备查。
第六节  评  标

一、评标委员会

1．评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由相关规定组成。有关技术、经济等方面的专家由招标人或其委托的招标代理机构按规定从专家库中以随机抽取的方式确定。设技术标时，有关技术、经济等方面的专家应从省级专家库中抽取，不设技术标时，有关技术、经济等方面的专家从市级专家库中抽取。本项目有关技术、经济等方面的专家从：☑省级专家库中抽取。
2．评标委员会应设负责人1名，由评标委员会成员推荐产生。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

3. 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

3.1 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

3.2 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

3.3 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

3.4 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

3.5 其他应回避的情形。

3.6 对评标专家要求按绍兴市政务服务办公室发布“ 关于在新型冠状病毒感染疫情期间专家参与公共资源交易评审活动有关要求的通知”执行。

二、评标原则

1．竞争优选。

2．公正、公平、科学合理。

3．质量好，信誉高，设计周期适当，设计方案先进可行。

4．反不正当竞争。

三、评标
1．评标委员会成员应认真研究招标文件，按照招标文件规定的“评标办法”对投标文件进行评审。

    2．下列情况属于重大偏差：

    2.1 投标书未按规定加盖投标人法人单位公章和法定代表人签字（复印件无效）或盖章的；

    2.2 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

2.3 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且事先未声明哪一份有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

    2.4 投标人名称与资格审查时不一致的；

    2.5 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

    2.6 投标文件载明的工程设计技术标准和方案明显不符合招标文件要求的；

    2.7 投标文件附有招标人不能接受条件的；

2.8 未能在实质上响应招标文件规定的；

重大偏差因未能对招标文件作出实质性响应，应作废标处理。

3．细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果，细微偏差不影响投标文件的有效性。

    评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准由评标委员会确定，并不向投标人作出解释。

    4．评标委员会经评审，有效投标不足3个的，招标人应当依法重新招标。

    5．对资格审查不合格的投标人，评标委员会将不再对该投标人的资信技术标和商务标作进一步的评审。

评标办法

1.本次评标采用综合评估法。评标委员会对资格审查合格的投标人资信技术标、商务标进行全面评审计分。

2. 分值分配：（1）资信技术标70分；（2）商务标30分。

3．资信技术标评分办法（总分70分），按如下方法评估：

	序号
	评分标准
	分值

	资 信 部 分

	1
	    投标人（指联合体牵头人）自2017年1月1日（以获奖时间为准）以来，承担设计的海堤（塘）类项目获得过大禹奖或全国优秀水利水电设计奖的每个得1分，最高得2分。（注：海堤（塘）类项目指建设内容包含防潮标准100年一遇及以上的海堤（塘））

证明材料：获奖证书（或文件）及初步设计批复文件（工程建设规模、工程建设任务以初设批复文件为准）的原件扫描件。注：若证明材料中未能体现工程特征、规模的，须出具项目业主单位提供的详实的情况说明 (并加盖项目业主单位公章) ，否则业绩不予认同。
	2

	2
	（1）项目负责人（指联合体牵头人具有教授级高级工程师职称的得1分。证明材料：提供职称证书的原件扫描件。

项目负责人（指联合体牵头人同时具有注册土木工程师（水工结构）和注册土木工程师（岩土）执业资格的得2分；只具有一个的不得分。证明材料：提供资格证书的原件扫描件。

（3）项目负责人（指联合体牵头人具有自2017年1月1日以来（以合同签订时间为准）以项目负责人身份承接过海堤（塘）类类似项目设计业绩的每个得1.5分，最多得3分；若上述任一业绩中海堤（塘）防潮标准达到300年一遇及以上设计项目的，本项再得2分。本项最高得5分。（注：海堤（塘）类类似项目指建设内容包含防潮标准100年一遇及以上的海堤（塘）的设计项目）。证明材料：提供中标通知书及合同协议书的原件扫描件。注：若证明材料中未能体现工程特征、规模及项目负责人特征的，须出具项目业主单位提供的详实的情况说明 (并加盖项目业主单位公章) ，否则业绩不予认同。
	8

	3
	投标人（指联合体牵头人参与编制过现行国家标准（GB）的海堤工程设计规范的，得2分；参与编制过现行国家行业标准的海堤工程设计规范的，得1.5分；参与编制过现行地方（省级）标准的海堤工程设计规范的，得1分；（注：按参编最高规格计分，最多计一次。）

证明材料：提供规范文本相关页面（必须有规范文本封面及参编单位显示的页面）的原件扫描件。
	2

	技 术 部 分

	技术方案

（58分）
	对项目招标理解与建设条件认识（5分）
	投标人对招标项目理解和招标项目所在的钱塘江强涌潮地区建设条件、水生态环境情况认识的正确性和清晰程度。
	0~5分

	
	岩土勘察方案的编制的合理性（4分）
	岩土勘测方案的合规性、科学性，针对性；勘探孔布置合理性；室内土水试验内容全面性。
	0~4分

	
	水文计算的合理性（6分）
	对工程所在流域情况熟悉程度，含水利工程现状及规划运行情况、流域防洪（潮）现状及防洪（潮）薄弱点分析等方面内容。水文分析成果全面，曹娥江干流水动力计算成果合理，风浪潮沙成果合理。
	0~3分

	
	
	水文分析成果全面，设计径流、设计洪（潮）水分区合理，满足流域本底情况和工程规模论证需要，设计洪（潮）水成果合理，洪（潮）水遭遇组合分析符合流域特性。
	0~3分

	
	BIM+及数字化应用（5分）
	基于本工程的BIM+技术及数字化建设的思路及措施合理。
	0~5分

	
	工程设计方案（20分）
	对本次提标加固工程现状及运行安全中存在的薄弱环节理解全面。
	0~4分

	
	
	对本项目设计关键性技术问题组织把握准确，所提出的措施有效可行。
	0~4分

	
	
	总体设计方案全面，提标思路合理。
	0~3分

	
	
	设计方案全面、详细，比选充分，紧扣工程任务。
	0~6分

	
	
	设计图纸丰富、具有创新的理念。
	0~3分

	
	工程重难点分析（6分）
	工程重点、难点分析全面。
	0~6分

	
	工作计划安排及保证措施（2分）
	进度安排满足招标人要求，计划安排合理，专业衔接紧密，勘测、设计、专题研究配合密切，保证进度计划措施合理可行。
	0~2分

	
	质量保证措施（2分）
	质量管理实现全过程控制，措施到位。
	0~2分

	
	多媒体演示

（8分）
	汇报内容详实，构思、特点、美观度及整体合理性良好。评标委员会对各投标单位进行横向对比，综合打分。
	0~8分


注：对各评标委员会成员的资信技术标评分分别进行汇总，去掉最高分及最低分各一个后的评分汇总的算术平均值作为各投标人的最终资信技术标得分，得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

5．商务标评分办法：（满分30分）

5.1本项目招标人确定的招标控制价为 1308 万元，投标人据此进行下浮率报价，设为Xi（Xi最多保留小数点后两位），招标人设定最小下浮率为5%，Xi小于5%的作无效标处理。
5.2 投标下浮率报价最多只能精确到小数点后两位，否则作废标处理。

5.3 由招标人代表在8%（含）-15%（含）范围内（各档之间的步长为0.5%），随机抽取二次下浮率，算术平均值作为基准评标下浮率，设为Y。各投标人报价得分计算如下：
当Xi＝Y时，得满分；
当Xi＞Y时，得分=30－（Xi－Y）×100×1；
当Xi＜Y时，得分=30－（Y－Xi）×100×2。
5.4、计算投标价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。得分计算结果精确到小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。商务标最低得分为0分。

5.5、投标人的投标报价大写数额与小写数额不一致的，以大写数额为准。

5.6、商务标评估在资信技术标评估完成后进行。资信技术标和商务标评估后的分数相加计算出每一投标人的总得分，计算结果精确到小数点后两位。

5.7、如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，应作废标处理，并且不允许通过修正或者撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为其具有响应性的投标。

第七节 定 标

1. 定标方式见投标人须知前附表 。评标委员会推荐中标候选人  1  名。

 2. 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

3. 中标候选人无正当理由放弃中标或不能履行合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，招标人重新组织招标的所需费用由原中标人承担。

第八节  授予合同

一、中标通知书

招标人将中标通知书通知中标人，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的主要附件。

二、合同签订

1．招标人将根据《中华人民共和国民法典》和《建设工程设计合同管理办法》等有关规定，招标人和中标人在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。招标人与中标人不得另行签订背离合同实质性内容的其他协议。签订书面合同后7个工作日内，中标人应当将合同副本等材料向有关部门备案。

2．中标人无正当理由拒签合同的，取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

第三章  合同主要协议条款

合同协议条款将由招标人（甲方）与中标人（乙方）结合本工程具体情况协商后签订。以下是招标人提出涉及投标人的主要条款。

一、合同价款的确定

本项目中标下浮率为      ，对应的签约合同价款为      万元。其中：
工作内容及费用测算表中所列的工程勘察费用为估算费用，最终结算时单价按“工程勘察估算表”中标注的计算方法和中标下浮率计算。施工期地质服务费采用固定总价，在合同实施过程中不予调整。

（2）工程设计费以初步设计批复的概算（工程部分及专项部分投资总额）为计费额，按“工作内容及费用测算表”计算方式和中标下浮率计算。
（3）专题报告费采用固定总价合同，按“工作内容及费用测算表”计算方式和中标下浮率计算，在合同实施过程中不予调整。“工作内容及费用测算表”中所列三项专题若有整项取消的，则扣除相应专题价款。
（4）合同结算价=工程勘察费（工程勘察费结算价+施工期地质服务费）+工程设计费+专题报告结算费。

二、设计费支付约定等

1、付款方式：本工程不支付预付款，乙方提交的初步设计文件批复后，招标人支付初步设计和工程勘察（初设深度）部分价款的80%；相关专题专题报告完成编制并通过审查后，支付专题部分价款的80%；提交施工图并完成图审后，施工图设计部分价款的50%；余款在全部工程完工验收合格后30天内付清。招标人每次付款前，中标人须提供增值税专用发票。
2、中标人完成施工图设计后，需向招标人提供该项目设计方案、初步设计文本、设计成果的电子光盘（不限于CAD）各一份（不加密）。

3、在工程实施过程中的所有设计文本、设计图纸均由中标人提供，施工图纸份数应满足招标人需要，一般最高不超过20套。前述份数费用已包含在本次设计费中，若中标人交付的设计资料及文件份数超过合同约定的份数时，费用亦不再增加。

三、履约保证金金额
履约保证金金额为暂定合同价款的2％（质量履约保证金1.5%，工期履约保证金0.5%），在合同生效前提交招标人。中标人在合同履约期间无违约行为，在工程竣工验收合格后15日内一次性退回（不计息）。

四、违约责任

1．中标人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于中标人的失误造成工程质量事故损失，中标人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和中标人责任大小向招标人支付赔偿金，赔偿金按国家有关规定执行。

2．由于中标人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，扣除中标人工期履约保证金，并按要求补足履约保证金；且交付时间延迟5天以内的（包括5天），每延迟一天，减设计费3000元，超过5天的，之后每延迟一天，减设计费5000元，最高不超过合同价的3％，延迟超过一个月的，招标人有权单方面终止或解除本合同。
3.合同生效后，中标人不按合同规定履行职责的，招标人有权要求整改，若中标人未按招标人要求整改的，中标人应向招标人支付违约金3万元；以招标人发出的书面整改指令为准，累计发生3次（含）以上，招标人有权终止或解除本合同，且中标人应向招标人支付违约金10万元。

4.若因中标人原因导致提交的设计成果文件无法通过招标人组织的设计审查，没收中标人质量履约保证金，并按要求补足履约保证金；招标人有权发出如下指令，对不合格部分进行重新设计，由此引起的一切费用增加均由中标人承担。

5.开工后,中标人必须按招标人要求，分阶段派注至少1名设计人员（参与该工程设计的人员）常驻工程现场进行设计交底和技术指导，工程实施中重要阶段或遇到重大问题，中标人应按招标人要求及时派遣设计小组赶赴现场，中标人在接到招标人的电话后4个小时内响应并到达现场，最迟在1个工作日内提供解决方案,中标人须无条件响应，无响应或怠于响应的，扣除1000~3000元/次。

6.合同生效后，中标人如无故要求中止或解除合同，中标人应按合同总价款的20%向招标人支付违约金并赔偿招标人因此发生的全部损失（赔偿金不超过合同总价）。

7.因中标人违约致本合同终止或解除的，中标人应按合同总价款的20%向招标人支付违约金，若因此造成的损失包括招标人重新招标费用、延误工期、延误建设等费用，超过约定违约金的，中标人应另行赔偿（赔偿金不超过合同总价）。

8.中标人人员应保持相对稳定，在项目实施期间原则上不能更换，发生下列情形之一的，中标人可以更换：

1）因重大疾病住院治疗、部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的。

2）因被单位解除、终止劳动合同关系的。

3）因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。

以上更换中标人均须提供相关部门或单位的证明材料，且更换人员资历水平不得低于投标人员。招标人在合同履约过程中，有权提出更换设计人员的要求，中标人应在招标人提出更换通知的7天内完成更换工作并使招标人满意，若中标人未经招标人许可随意更换设计人员，则扣除10000元/次，由此增加的费用或延误的工期由中标人承担。

9.因中标人原因导致设计变更引起施工费用增加的，费用增加200万元以上500万元以内的，扣除合同价的0.5%；500万元以上1000万元以内的，扣除合同价的1%；1000万元以上的，扣除合同价的3%。

五、其它

1、本工程一经中标，由中标人设计，不得转包或变相转包。

2、本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，中标人不得指定生产厂、供应商。

3、中标人负责取得设计相关的技术基础资料，在设计过程中，应与本项目相关的管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相关部门对推荐路线、方案的认同意见、协议、批准文件或纪要等；与相关区、相关主管部门做好方案沟通，并取得书面意见，确保本项目顺利实施。

4、中标人的设计文件必须接受招标人的审查，凡审查意见中提出的问题，中标人应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改设计文件。

5、招标人或招标人指定的单位、招标管理部门对中标人提交的设计文件的任何审核、批准、验收均不免除或减轻中标人对其提交的设计文件的准确性、科学性所应负的责任。

6、所有图纸要深化到可以施工为止。

7、一个阶段完成后须经招标人确认且无异议后，中标人方可开展下一阶段工作，招标人事先同意的除外。

8、中标人在工程施工过程中，对施工单位提交的图纸深化、工程变更联系单，应认真审核，在签发前需征得招标人同意，以确保变更的必要性。对工程施工方式，节约投资和建成后使用及美观要求方面的联系单，中标人需现场核实，并形成文字材料，在招标人认可情况下方可签发。在图纸会审、技术交底、中间结构验收、单位工程竣工验收、综合验收等环节及招标人认为中标人有必要参加的相关会议，中标人应积极做好配合工作。

9、中标人应根据招标人需要在技术允许范围内随时对设计进行改正。

10、中标人应保持设计负责人、专业负责人的稳定，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题：

（1）开工前在招标人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作（交桩）；

（2）在招标人规定的时间内有能力及时处理与解决施工中与设计有关的问题；

（3）在招标人规定的时间内积极配合招标人对施工及设计方案进行优化设计；

（4）参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；

（5）参加本工程的中间结构和竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。

11、中标人有责任协助招标人进行环境影响评价及水保等审批工作；配合完成相关规划、用地办证等工作，提供相关文件、图纸，根据需要提出比选方案，并及时优化设计。

12、中标人须对本工程中所采用的新技术、新工艺、新材料提供包含施工、养护、维修阶段的费用分析，为招标人决策和后期相关评审工作提供足够的技术经济支持。

13、中标人的各阶段设计进度必须满足工程总体进度要求，满足招标人指示的关键日期要求，确保在招标人规定的设计周期内完成设计任务，并提供相应的后续服务工作，提交相应的设计文件及有关技术资料。

14、中标人的所有设计成果归招标人所有。

15、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

六、争议解决方式

本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由项目所在地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人可向项目所在地人民法院诉讼解决。

第四章  设计任务书
一、工程概况

曹娥江大闸枢纽工程位于浙江省绍兴市，钱塘江下游南岸主要支流曹娥江河口，东经120°44′19″，北纬30°13′48″，距绍兴市市区30km。工程项目建设任务为防潮（洪）、治涝、水资源开发利用，兼顾改善水环境和航运等综合利用。闸前河道型水库正常蓄水位3.9m（1985国家高程基准，下同），相应库容1.46亿m3。大闸枢纽设计泄洪流量11030m3/s，为Ⅰ等工程，主要由挡潮泄洪闸、堵坝、导流堤、鱼道、闸上江道堤脚保护以及管理区等组成。

本工程为绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段），范围包括曹娥江大闸枢纽1.6km，两侧连接段海塘0.76km，共计2.36km。防洪标准为100年一遇洪水设计，300年一遇洪水校核；挡潮标准由100年一遇提高至300年一遇高潮位设计。工程总投资约6.8亿。
工程对现状挡潮泄洪闸、导流堤、堵坝、九七丘海塘、九四丘海塘等进行安全分析并提标加固，新建导流堤下游丁坝1座、鱼道进口1处、集控附属楼1座、水文化广场1处、潮景广场1处、一级驿站1座，加固左岸盘头1座。（具体以工程批复为准）
本工程等别为Ⅰ等。工程挡潮泄洪闸、堵坝、鱼道、下游导流堤、两岸海塘等主要建筑物级别为1级，丁坝、门库、护塘河护岸等次要建筑物级别为3级。

二、设计所遵循的技术规程规范

1）《水利水电工程可行性研究报告编制规程》（SL/T 618-2021)；
2）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017)；

3）《防洪标准》（GB50201-2014)；

4）《水闸设计规范》（SL265-2016）；

5）《海堤工程设计规范》（GB/T51015-2014）；

6）《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

7）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

8）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

9）《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

10）《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)；

11）《水工建筑物抗震设计规范》（GB51247-2018）；

12）《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

13）《浙江省海塘工程技术规定》（1999年）；

14）《浙江省海塘建设管理条例》；

15）《浙江省钱塘江管理条例》；

16）《钱塘江标准海塘加固工程建设管理报告》，（2017.11）；

17）《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》；

18）《绍兴市城市总体规划（2018-2035年）方案》；

19）《浙江省海塘安澜千亿工程建设规划（2020-2030年）》；

20）《浙江省省级绿道网布局规划（2021-2035）》；
21）《浙江省水安全保障“十四五”规划》；

22）《浙江省生态海岸带建设方案》；

23）《钱塘江河口治理规划报告》（2018-2035年）；

24）其他相关规范。
三、工程勘察要求

1）勘察必须符合国家有关规范要求。

2）需根据工程实际需要提出勘察的范围和技术要求。

3）制定详细可行的勘察纲要、方案和实施计划，交给采购人审查。方案要在充分分析本工程特点基础上提出，有针对性和适用性。方案要给出测绘、勘探、取样、试验、测试、检验、监测等勘察作业和勘察布孔情况等。勘察方案应在满足功能要求的情况下尽量减小工作量。工程勘察进度需满足设计进度要求，采购人的审查及意见并不能解除供应商的任何责任。

4）勘察工作必须确保不能与当地各有关方面发生各种摩擦，并确保按期完成。

5）供应商投入勘察的所有设备情况，都必须在方案书中说明，如设备种类、规格、数 量、新旧程度、是否自有设备等。

6）供应商需根据委托方的需要，提交满足要求的测量和勘察报告，报告的深度和质量需达到国家规定的基本深度规定，以及咨询要求。报告至少要求包括坝址区、工程沿线等工程地质条件，了解岩土层的类型、分布及其物理力学性质，特别是软土层的强度、变形性质和固结性质；地下水环境影响评价专题所需的必要勘察手段均需满足编制要求。

7）供应商对其提交成果的准确性负责，如因成果不准确导致工程质量问题或损失，需承担相应的赔偿责任。
四、初步设计报告编制要求

1）复核并确定工程场址的水文成果。

2）查明工程及主要建筑物的工程地质条件，评价存在的工程地质问题。对天然建筑材料进行复核，必要时对区域构造稳定性进行复核。

3）说明工程任务及具体要求，复核工程规模，确定运行原则，明确运行方式。

4）复核工程等级和设计标准，选定坝型，确定工程总体布置，主要建筑物的轴线、结构型式和布置、控制高程、主要尺寸和数量。

5）选定电气、金属结构、采暖通风及空气调节等系统设计方案及设备型式和布置。

6）确定消防设计方案和主要设施。

7）复核对外交通运输方案、施工导流方式，选定料场、施工总布置，确定施工导流建筑物结构设计及布置、主要建筑物施工方法及施工总工期。提出建筑材料、劳动力、施工用电用水的需要数量及来源。

8）复核建设征地范围和各项实物，确定衣村移民生产安置规划和搬迁安置规划，提出集中居民点、城（集）镇迁建和专项设施复（改）建等初步设计文件，开展企（事）业单位资产补偿评估工作。

9）复核环境影响，确定各项环境保护措施设计方案。

10）复核水土流失防治责任范围，确定水土保待工程设计方案。

11）确定劳动安全与工业卫生的设计方案，确定主要措施。

12）确定工程的能源消耗种类和数量、能耗指标、设计原则、节能措施及工程节能设计方案。

13）提出工程管理设计。

14）确定工程信息化建设内容、功能及技术实现方案，确定系统部署方案及软、硬件技术要求和配置。

15）编制设计概算。

16）复核经济评价指标。

17）提出工程建设初步设计的主要结论。

五、施工图设计阶段编制要求

施工图阶段将根据初步设计阶段审批意见、招标设计阶段专家审查意见和批复文件的要求开展施工图设计工作，工作开展时按国家技术规范、标准及规程，满足图审及施工要求，审严格按照合同约定的进度出图，并满足施工进度需要。.

六、专题工作要求

1）受托方必须充分了解各专题审批的前置条件、相互关系、市场服务中介以及各专题审批可能面临的制约因素等情况，并预留足够时间，满足委托方对各专题报批节点的要求，顺利取得相关审批单位同意的批复意见或证明或备案文件等。

2）受托方必须配合委托方按计划进行各专题报告审查、报批工作，进行必要的汇报解释，以及根据专家审查意见、审批单位对专题报告进行修改补充完善，直至满足工程建设和审批工作需要，并得到审批部门的批准通过。

第五章  投标文件（封面格式及附表件）

一、投标文件封面格式

1.资格审查资料封面格式

2.资信技术标（明标）封面格式

3.商务标封面格式

项目名称：                                                        
投

标

文

件
投标文件内容：           资格审查资料                    

投  标  人：                                      （盖章）      

法定代表人：                                （签字或盖章）

   日      期：         年        月        日  
项目名称：                                                        
投

标

文

件
（适用于资信技术标为明标的项目）

投标文件内容：           资信技术标                    

投  标  人：                                       （盖章）      

法定代表人：                                 （签字或盖章）

   日      期：         年        月        日  

项目名称：                                                        
投

标

文

件

投标文件内容：           商务标                    
投  标  人：                                       （盖章）      

法定代表人：                                 （签字或盖章）

   日        期：         年        月        日  

    二、投标文件（附表件）

1.法定代表人身份证明（附件一）

2.授权委托书（附件二）

3.投标人基本情况表（附件三）

4.拟投入本项目的项目负责人简历表（附件四）

5.拟投入本项目的主要设计人员一览表（附件五）

6.投标人承接过的工程业绩表（附件六-1）

7.投标人获奖工程业绩表（附件六-2）

8.拟派项目负责人承接过的工程业绩表（附件六-3）

9.投标函（附件七）

10.总报价书（附件八）

11.项目分项投资估算表（附件九）

12.服务承诺及服务计划书（附件十）

13.限额设计承诺书（附件十一）
14.联合体协议书（附件十二）
附件一

法定代表人身份证明

投 标 人：                                                             

单位性质：                                                             
地    址：                                                             
成立时间：                   年                 月                    日

经营期限：                                                            
姓    名：            性别：           年龄：           职务：        
系                                                  （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖章） 

日期：            年   月   日

附件二

授权委托书

    本人        （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以本公司的名义参加                  （招标人名称）的                     (工程名称)的设计投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。特此委托。

               投  标  人：                                   （盖章）

               法定代表人：                                    （签字）

               身份证号码：                                           

               委托代理人：                                    （签字）

               身份证号码：                                            

                      日      期：                     年     月    日

附件三
投标人基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级
	2、证书号
	3、发证单位

	
	
	
	

	营业执照
	1、编号
	2、营业范围
	3、发照单位

	
	
	
	

	单位建立时间
	
	现有职工人数：
	固资净值：

	投标人联系

方式
	1、地址
	
	4、电话
	

	
	2、邮编
	
	5、传真
	

	
	3、联系人
	
	6、电子

   邮件
	

	开户银行
	1、名称
	
	2、帐号
	

	人员总数

	类别
	技术人员
	管理人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	

	拟投入本工程人员

	类别
	技术人员
	管理人员
	现场配

合人员
	其他人员
	合计
	备注

	
	小计
	高级
	中级
	
	
	
	
	

	人数
	
	
	
	
	
	
	
	


注：（1）本表格可按投标人基本情况自行扩展。

投标人：                            （盖章）      

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日

附件四
拟投入本项目的项目负责人简历表
	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	职 务
	
	职 称
	
	学 历
	

	参加工作时间
	
	担任建筑师年限
	

	执业资格证书编号
	
	等级
	

	主要工作经历
	

	在建和已完工程设计项目情况

	项目名称
	建设规模（面积、栋数、层数等）
	设计时间
	设计

质量
	在项目中任何职务（专业）
	建设单位/联系人、电话
	在建或已建

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：已完成或在建的主要设计项目情况，必须注明建设单位联系人及联系电话，以备招标单位考查。其后附项目负责人工程师执业资格证书等资料。

投标人：                            （盖章）      

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日

附件五

拟投入本项目的主要设计人员一览表

	设计阶段
	姓   名
	设计专业
	执业资格（或职称）及证书编号
	何阶段加入本

项目设计工作
	签字

	初步设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施工图设计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备    注
	
	
	
	
	


注：此表应对照招标范围内容填写，其后应附相关人员职称证书、执业资格证书等资料。
投标人：                            （盖章）      

法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：       年     月     日

附件六-1

投标人承接过的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附设计合同【时间、规模均以设计合同为准】清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。【如以上资料中未体现所要求业绩特征的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】。

3.投标人法人机构发生合法变更、重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

附件六-2
投标人获奖工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的任务
	

	获奖情况
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.业绩及证明资料要求：详见招标文件“资信技术标评分办法”。

附件六-3

拟派项目负责人承接过的工程业绩表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	项目负责人

及电话
	

	项目描述
	

	备    注
	


附注：业绩中需提供的相关证明材料及格式要求：

1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.本表后须附设计合同【时间、规模均以设计合同为准】清晰可辨的复印件，否则作为无效业绩。【如以上资料中未体现所要求项目特征或未体现项目负责人姓名的，需提供项目发包人或项目所在行业主管部门出具的证明材料】
附件七

投标函
致：                              

根据已收到的                项目的招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以 下浮（小写：        %）的价格承包上述设计业务。

据此函，本单位宣布同意如下条款：

    1.我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

    2.一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期完成设计并提供相应的设计服务。并按招标人要求完善建筑方案设计，以达到有关部门审查要求。

    3.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

    4.我单位将严格按照设计人员执业守则，信守承诺，按照国家相关法规、规范及我方制定的设计大纲、实施细则进行设计，在保证质量的前提下，确保工程按期交付。

5.你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

    与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

    地址：                                  邮编 ：                     

    电话：                                  传真：                      

投标人：                             (盖章) 

法定代表人：                   (签字或盖章)

日期：          年      月     日

附件八

总报价书

	投标单位：

	项目名称
	

	下浮率报价
	（大写）：  百分之              

	设计周期
	


投标人：                                   （盖章）      

法定代表人：                         （签字或盖章）

日期：        年    月    日

附件九

项目分项投资估算表

	（此项格式由投标人自行设计）


附件十

服务承诺及服务计划书

	（此项格式由投标人自行设计）


附件十一 

限额设计承诺书

            （招标人名称）：

我方自愿就绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段）设计项目中标之后向贵司承诺，严格遵守限额设计要求以及有关绿色建筑、绿色建材、装配式建筑等设计要求，如有违反，无条件接受相应处罚。

投标人：                                   （盖章）      

法定代表人：                         （签字或盖章）

日期：        年    月    日

附件十二

联合体协议书

               （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加            （招标项目名称）勘察设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、              （某成员单位名称）为本联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，提交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                        。

5、本协议自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。

                                       牵头人名称：                  （盖单位章）        

                                       法定代表人：                （签字或盖章）      
                                       成员一名称：                  （盖单位章）        
                                       法定代表人：                （签字或盖章）      
                                       成员二名称：                  （盖单位章）
                                       法定代表人：                （签字或盖章） 
                                                             年      月      日

附件：
工作内容及费用测算表
	序号
	工作内容
	估算费用
（万元）
	备注

	1
	工程勘察
	312
	

	1.1
	工程勘察（初设深度）
	292
	注：计算方法见表1.1勘察费用估算表。工程量按时调整。

	1.2
	施工期地质服务
	20
	

	2
	工程设计
	1159
	注：设计费依据《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》、《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》。

根据项目建议书受理通知书，本次工程部分投资按6亿估算。

工程设计费=设计费收费基价×专业调整系数×综合调整系数，

其中专业调整系数为0.85，综合调整系数取1.0。



	2.1
	初步设计
	695
	

	2.3
	施工图设计
	464
	

	3
	水土保持方案报告书编制
	51
	

	4
	环境影响报告编制
	83
	

	5
	土地报批
	30
	

	合计
	1635
	


注：本次招标估算价为测算价的80%，为1308万元。

表1.1勘察费用估算表
	序号
	收费标准（2002）
	内容
	深度
	类别
	单位
	工程量
	调整
系数
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	表3.3-2
	钻
探
	陆域钻探孔42只钻孔，总进尺1650m。
	0-10m
	Ⅰ
	m
	420
	1.8
	46
	34776

	
	
	
	
	10-20m
	Ⅰ
	
	420
	1.8
	58
	43848

	
	
	
	
	20-30m
	Ⅰ
	
	310
	1.8
	69
	38502

	
	
	
	
	30-40m
	Ⅰ
	
	200
	1.8
	82
	29520

	
	
	
	
	40-50m
	Ⅰ
	
	100
	1.8
	98
	17640

	
	
	
	
	50-60m
	Ⅰ
	
	50
	1.8
	109
	9810

	
	
	
	
	
	Ⅱ
	
	50
	1.8
	168
	15120

	
	
	
	
	60-80m
	Ⅱ
	
	100
	1.8
	187
	33660

	
	表3.3-4
	
	标准贯入试验
	0-20m
	Ⅰ
	
	168
	1.3
	80
	17472

	
	
	
	
	20-50m
	Ⅰ
	
	40
	1.3
	120
	6240

	
	表3.3-3
	
	取土样
	D≤30
	件
	376
	1.3
	65
	31772

	
	
	
	
	D＞30
	
	160
	1.3
	95
	19760

	
	表3.3-2
	
	海域钻探孔20只钻孔，总进尺300m。
	0-10m
	Ⅵ
	m
	200
	3.8
	382
	290320

	
	
	
	
	10-20m
	Ⅱ
	
	100
	3.8
	89
	33820

	
	表3.3-3
	
	取土样
	D≤30
	件
	50
	3.3
	65
	10725

	2
	表8.2-1
	室内试验
	含水率
	项
	586
	1
	8
	4688

	
	
	
	密度
	环刀法
	
	586
	1
	8
	4688

	
	
	
	比重
	
	586
	1
	18
	10548

	
	
	
	液限
	圆锥仪法
	
	130
	1
	15
	1950

	
	
	
	塑限
	
	130
	1
	30
	3900

	
	
	
	颗分
	
	400
	1
	49
	19600

	
	
	
	渗透
	粘土类
	
	120
	1
	55
	6600

	
	
	
	标准固结
	快速法
	
	160
	1
	264
	42240

	
	
	
	压缩
	快速法
	
	586
	1
	40
	23440

	
	
	
	直接剪切
	快剪
	
	180
	1
	49
	8820

	
	
	
	
	固结快剪
	
	180
	1
	71
	12780

	3
	表2.6-1
	定点测量
	勘探点放样
	组日
	2
	1
	1000
	2000

	4
	表3.1-1
	岩土工程勘察技术工作费
	元
	774239
	100%
	1
	774239

	5
	表7.2-1
	浅层地震法
	顺流
	检波点.炮
	1300
	2
	45
	117000

	
	
	
	横穿
	
	1300
	2
	220
	572000

	
	
	地质雷达法
	连续
	km
	3
	1
	13500
	40500

	6
	表3.1-1
	工程物探技术工作费
	元
	729500
	22%
	1
	160490

	7
	10.1.6
	水利水电工程勘察作业准备费
	元
	2438468
	20%
	1
	487694

	合计
	2926162 


1

